Consulta: creatorFacets:"Souza,Gustavo Soares de"
Registros recuperados: 16
Data/hora: 11/06/2024 02:24:05

Espacialização do intervalo hídrico ótimo de um Latossolo Vermelho em dois sistemas de colheita de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 86
Autores: Araújo,Fernando Silva; Souza,Zigomar Menezes de; Souza,Gustavo Soares de; Matsura,Edson Eiji; Barbosa,Ronny Sobreira.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o intervalo hídrico ótimo de um Latossolo Vermelho sob cultura de cana-de-açúcar com colheita mecanizada ou manual, e determinar a relação de dependência espacial deste atributo com a produtividade da cultura. O trabalho foi desenvolvido em duas áreas cultivadas com cana-de-açúcar, uma colhida mecanicamente sem queima desde 1996, e outra colhida com corte manual e queima desde 1973. O intervalo hídrico ótimo foi avaliado pela mensuração da resistência do solo à penetração e pela determinação da água no solo a 0,002, 0,006, 0,01, 0,03, 0,05, 0,1, 0,5 e 1,5 MPa. O intervalo hídrico ótimo variou com as alterações ocorridas no solo, nos dois sistemas de manejo estudados, o que indica maior degradação estrutural do solo e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Resistência do solo à penetração; Variabilidade espacial.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2013000600011

Qualidade da cama e do ar em diferentes condições de alojamento de frangos de corte
Provedor de dados: 86
Autores: Carvalho,Thayla Morandi Ridolfi de; Moura,Daniella Jorge de; Souza,Zigomar Menezes de; Souza,Gustavo Soares de; Bueno,Leda Gobbo de Freitas.
O objetivo deste trabalho foi avaliar as condições iniciais de alojamento de aves, de um dia de idade, em termos da qualidade da cama de frango reutilizada e do ar, em aviários comerciais de produção com diferentes sistemas de ventilação mínima e tipologia, por meio de análise geoestatística. O experimento foi realizado em quatro aviários: Blue House I (T1) e Blue House II (T2), Dark House (T3) e Convencional (T4). As variáveis analisadas foram: pH, umidade, temperatura superficial e concentração de amônia, tendo-se coletado as amostras na altura dos frangos, em 80 pontos equidistantes no interior do pinteiro. A análise geoestatística auxiliou a identificação de pontos críticos no controle dos ambientes estudados. O manejo da ventilação mínima não é...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cama reutilizada; Casca de arroz e café; Conforto animal; Geoestatística; Maravalha; Sistema de ventilação mínima.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011000400003

Soil physico-hydraulic properties under organic conilon coffee intercropped with tree and fruit species
Provedor de dados: 86
Autores: Souza,Gustavo Soares de; Alves,Danielle Inácio; Dan,Maurício Lima; Lima,Julião Soares de Souza; Fonseca,Abner Luiz Castelão Campos da; Araújo,João Batista Silva; Guimarães,Lorena Abdalla de Oliveira Prata.
Abstract: The objective of this work was to evaluate the cultivation effects of organic conilon coffee (Coffea canephora) intercropped with tree and fruit species on soil physico-hydraulic properties. Conilon coffee managements in the organic system were: T1, full-sun monoculture; T2, T3, T4, and T5, intercropping with peach palm (Bactris gasipae), gliricidia (Gliricidia sepium), banana (Musa sp.), and inga (Inga edulis), respectively; and T6, an area of secondary native forest used as a control. The evaluated soil physico-hydraulic properties were: bulk density, porosity, plant-available water capacity, soil-penetration resistance, soil-water content, soil temperature, and least limiting water range. Conilon coffee intercropped with peach palm and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bactris gasipae; Coffea canephora; Gliricidia sepium; Climatic vulnerability; Shade trees; Shaded coffee.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2017000700539

Compressibilidade do solo e sistema radicular da cana‑de‑açúcar em manejo com e sem controle de tráfego
Provedor de dados: 86
Autores: Souza,Gustavo Soares de; Souza,Zigomar Menezes de; Silva,Reginaldo Barboza da; Araújo,Fernando Silva; Barbosa,Ronny Sobreira.
O objetivo deste trabalho foi comparar a capacidade de suporte de carga do solo em área com cana‑de‑açúcar colhida mecanicamente sem queima, em sistemas de manejo com e sem controle de tráfego agrícola. O controle de tráfego foi feito com ajuste da bitola do trator e transbordo, ou com ajuste da bitola e uso de piloto automático. As amostras de solo foram coletadas em cilindros volumétricos, na soqueira e na entrelinha da cultura (linha de rodado), nas camadas de 0,00-0,10 e 0,20-0,30 m. Avaliou-se a densidade radicular por meio de imagens, obtidas da digitalização de raízes coletadas em monólitos de 0,25x0,10x0,10 m. O manejo sem controle de tráfego apresentou maior capacidade de suporte de carga do solo na linha de plantio, nas duas camadas de solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum; Capacidade de suporte de carga; Colheita mecanizada; Estrutura do solo; Pressão de preconsolidação.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000400017

Capacidade de suporte de carga de Latossolo Vermelho cultivado com cana-de-açúcar e efeitos da mecanização no solo
Provedor de dados: 86
Autores: Filho,Oswaldo Julio Vischi; Souza,Zigomar Menezes de; Silva,Reginaldo Barbosa da; Lima,Camila Cassante de; Pereira,Danilo de Moraes Gomes; Lima,Márcio Emanuel de; Sousa,Allan Charlles Mendes de; Souza,Gustavo Soares de.
O objetivo deste trabalho foi determinar a capacidade de suporte de carga (CSC) de Latossolo Vermelho e, por meio de modelos de compressibilidade, relacioná-la às interações rodado-solo em sistema de manejo com um e três ciclos de cultivo de cana-de-açúcar, com colheita mecanizada. As avaliações da CSC foram realizadas em amostras de solo indeformadas, coletadas na linha de plantio e no canteiro, em quatro camadas: 0,00-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,30 e 0,30-0,40 m. Determinou-se a área de contato dos rodados com o solo, para a estimativa da pressão exercida pelas máquinas agrícolas no solo. As pressões de preconsolidação foram usadas para determinar a CSC. O sistema com três ciclos apresentou maior CSC do que o sistema com apenas um ciclo. A capacidade de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Área de contato; Compactação do solo; Compressibilidade do solo; Curva de compressão; Pressão de contato; Pressão de preconsolidação.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2015000400322

Controle de tráfego agrícola e atributos físicos do solo em área cultivada com cana-de-açúcar
Provedor de dados: 86
Autores: Roque,Antoniane Arantes de Oliveira; Souza,Zigomar Menezes de; Barbosa,Ronny Sobreira; Souza,Gustavo Soares de.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do controle de tráfego agrícola na compactação do solo em áreas cultivadas com cana-de-açúcar no sistema de colheita mecanizada. O trabalho foi realizado em delineamento de blocos ao acaso, em parcelas subsubdivididas com os tratamentos: colheita mecanizada tradicional; corte mecanizado com controle de tráfego; e corte mecanizado com controle de tráfego e uso do piloto automático. Os atributos físicos do solo foram avaliados nas camadas de 0,0-0,1, 0,1-0,2 e 0,2-0,3 m de profundidade, na linha de plantio, no local em que o rodado passa e no entrerrodado. Avaliaram-se também os efeitos desses tratamentos sobre a produtividade da cana-de-açucar, respectivamente. O tráfego das máquinas agrícolas aumenta a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bitola; Colheita mecânica; Manejo do solo; Piloto automático; Trafegabilidade.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2010000700016

Distribuição e incerteza da acidez de um latossolo vermelho-amarelo húmico sob cultivo de café
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Samuel de Assis; Lima,Julião Soares de Souza; Souza,Gustavo Soares de; Xavier,Alexandre Candido.
Com o desenvolvimento da agricultura, a utilização de novas alternativas na avaliação das propriedades que influenciam o rendimento das plantas tornou-se indispensável para melhor manejar o sistema agrícola. O objetivo deste trabalho foi utilizar uma ponderação por meio da modelagem fuzzy para estudar, com base em atributos químicos do solo, a propagação de incertezas da acidez de um Latossolo Vermelho-Amarelo húmico cultivado com café arábica. As amostragens de solo foram realizadas na profundidade de 0-20 cm, em uma malha totalizando 50 pontos. Os atributos avaliados foram: pH em H2O, acidez trocável (Al3+), acidez potencial (H + Al) e saturação por Al (m). Os dados foram analisados pela estatística descritiva e pela geoestatística. Utilizou-se um...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Krigagem; Lógica nebulosa; Manejo do solo.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000400029

Soil, water and nutrient losses by interrill erosion from green cane cultivation
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Gilka Rocha Vasconcelos da; Souza,Zigomar Menezes de; Martins Filho,Marcílio Vieira; Barbosa,Ronny Sobreira; Souza,Gustavo Soares de.
Interrill erosion occurs by the particle breakdown caused by raindrop impact, by particle transport in surface runoff, by dragging and suspension of particles disaggregated from the soil surface, thus removing organic matter and nutrients that are essential for agricultural production. Crop residues on the soil surface modify the characteristics of the runoff generated by rainfall and the consequent particle breakdown and sediment transport resulting from erosion. The objective of this study was to determine the minimum amount of mulch that must be maintained on the soil surface of a sugarcane plantation to reduce the soil, water and nutrient losses by decreasing interrill erosion. The study was conducted in Pradópolis, São Paulo State, in 0.5 x 1.0 m...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Surface runoff; Cane trash; Rain simulation.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000300026

Effects of traffic control on the soil physical quality and the cultivation of sugarcane
Provedor de dados: 90
Autores: Souza,Gustavo Soares de; Souza,Zigomar Menezes de; Silva,Reginaldo Barboza da; Barbosa,Ronny Sobreira; Araújo,Fernando Silva.
The cultivation of sugarcane with intensive use of machinery, especially for harvest, induces soil compaction, affecting the crop development. The control of agricultural traffic is an alternative of management in the sector, with a view to preserve the soil physical quality, resulting in increased sugarcane root growth, productivity and technological quality. The objective of this study was to evaluate the physical quality of an Oxisol with and without control traffic and the resulting effects on sugarcane root development, productivity and technological quality. The following managements were tested: no traffic control (NTC), traffic control consisting of an adjustment of the track width of the tractor and sugarcane trailer (TC1) and traffic control...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultural mechanization; Soil compaction; Root system; Technological variables; Saccharum sp.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000100013

Spatial and Temporal Variability of Soil CO2 Flux in Sugarcane Green Harvest Systems
Provedor de dados: 90
Autores: Tavares,Rose Luiza Moraes; Souza,Zigomar Menezes de; Scala Jr,Newton La; Castioni,Guilherme Adalberto Ferreira; Souza,Gustavo Soares de; Torres,José Luiz Rodrigues.
ABSTRACT The sugarcane green harvest system, characterized by mechanized harvesting and the absence of crop burning, affects soil quality by increasing crop residue on the soil surface after harvest; thus, it contributes to improving the physical, chemical, and microbiological properties and influences the soil carbon content and CO2 flux (FCO2). This study aimed to evaluate the spatial and temporal variability of soil FCO2 in sugarcane green harvest systems. The experiment was conducted in two areas of sugarcane in São Paulo, Brazil: the first had a 5-year history of sugarcane green harvest (SG-5) and the second had a longer history of 10 years (SG-10). The temporal FCO2 were evaluated in the dry and rainy periods, and spatial variability in the dry...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: CO2 emission; Soil respiration; Straw; Mechanized harvest; Physical properties.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832016000100524

Use of geostatistics on broiler production for evaluation of different minimum ventilation systems during brooding phase
Provedor de dados: 96
Autores: Carvalho,Thayla Morandi Ridolfi de; Moura,Daniella Jorge de; Souza,Zigomar Menezes de; Souza,Gustavo Soares de; Bueno,Leda Gobbo de Freitas; Lima,Karla Andrea Oliveira de.
The objective of this research was to evaluate different minimum ventilation systems, in relation to air quality and thermal comfort using geostatistics in brooding phase. The minimum ventilation systems were: Blue House I: exhaust fans + curtain management (end of the building); Blue House II: exhaust fans + side curtain management; and Dark House: exhaust fans + flag. The climate variables evaluated were: dry bulb temperature, relative humidity, air velocity, carbon dioxide and ammonia concentration, during winter time, at 9 a.m., in 80 equidistant points in brooding area. Data were evaluated by geostatistic technique. The results indicate that Wider broiler houses (above 15.0 m width) present the greatest ammonia and humidity concentration. Blue House...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Air quality; Environment; Kriging; Poultry; Welfare.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982012000100028

Soil physical and microbiological attributes cultivated with the common bean under two management systems
Provedor de dados: 124
Autores: Gennaro,Lorena Adriana De; Souza,Zigomar Menezes de; Weill,Mara de Andrade Marinho; Souza,Gustavo Soares de; Alves,Marlene Cristina.
Agricultural management systems can alter the physical and biological soil quality, interfering with crop development. The objective of this study was to evaluate the physical and microbiological attributes of a Red Latosol, and its relationship to the biometric parameters of the common bean (Phaseolus vulgaris), irrigated and grown under two management systems (conventional tillage and direct seeding), in Campinas in the state of São Paulo, Brazil. The experimental design was of randomised blocks, with a split-plot arrangement for the management system and soil depth, analysed during the 2006/7 and 2007/8 harvest seasons, with 4 replications. The soil physical and microbiological attributes were evaluated at depths of 0.00-0.05, 0.05-0.10, 0.10-0.20 and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil structure; Soil organic matter; Soil microbial activity; Direct seeding; Phaseolus vulgaris.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902014000400002

Variabilidade espacial do fósforo e das frações granulométricas de um Latossolo Vermelho Amarelo
Provedor de dados: 124
Autores: Silva,Samuel de Assis; Lima,Julião Soares de Souza; Souza,Gustavo Soares de; Oliveira,Rone Batista de; Silva,Alessandra Fagioli da.
Resumo Este trabalho foi realizado para estudar a variabilidade espacial do fósforo, estimando-a através de cokrigagem, tendo como co-variáveis as frações granulométricas do solo. O estudo foi realizado na fazenda experimental do INCAPER-ES. O solo foi amostrado na projeção da copa da cultura e na profundidade de 0-0,20 m, em uma malha irregular com 109 pontos. Os dados foram, inicialmente, submetidos a uma análise descritiva e de correlação. Por meio da geoestatística realizou-se o ajuste dos variogramas. O P apresentou correlação significativa com as frações areia e argila indicando que áreas com maiores concentrações de argila apresentam menor disponibilidade desse nutriente. Ambas as frações possuem igual eficiência como co-variável na estimativa dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Solos; Teor de Fósforo; Latossolos; Interpolação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902010000100001

Lógica fuzzy na avaliação da fertilidade do solo e produtividade do café conilon
Provedor de dados: 124
Autores: Silva,Samuel de Assis; Lima,Julião Soares de Souza; Souza,Gustavo Soares de; Oliveira,Rone Batista de; Xavier,Alexandre Cândido.
Resumo O objetivo deste estudo foi analisar, utilizando a geoestatística e o sistema de classificação fuzzy, a fertilidade de uma área experimental com base em atributos químicos do solo e sua relação com a produtividade do café conilon. O estudo foi realizado na fazenda experimental do INCAPER-ES. As amostras de solo foram coletadas na profundidade de 0 - 0,2 m, sendo analisados os atributos: fósforo, potássio, cálcio e magnésio, alumínio, soma de bases, capacidade de troca catiônica a pH 7 e saturação por bases. Os dados foram submetidos a uma análise descritiva, exploratória e à analise geoestatística. Utilizou-se um sistema de classificação fuzzy utilizando os atributos descritos para inferir sobre a fertilidade do solo e sua relação com a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea canephora Pierre x Froenher; Fertilidade do solo; Cafeicultura; Geoestatística.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902010000100009

Controlled traffic and soil physical quality of an Oxisol under sugarcane cultivation
Provedor de dados: 63
Autores: Souza,Gustavo Soares de; Souza,Zigomar Menezes de; Cooper,Miguel; Tormena,Cássio Antônio.
Machinery traffic in sugarcane (Saccharumsp.) plantations reduces soil physical quality, and hinders both root development and crop yield. We evaluated the physical quality of an Oxisol and the development of sugarcane roots under controlled traffic. The treatments assessed were: without controlled machinery traffic (WCT), controlled traffic by adjusting the tractor and infield wagons to a 3.0 m track width with the operator guiding the machinery (CT1) and the previous treatment using real time kinematic / global positioning system (RTK / GPS) precision auto steer (CT2). Soil samples were collected from the planting rows, seedbed and inter-row center to determine the least limiting water range (LLWR) and soil porosity from scanned 2-D images. The root dry...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Least limiting water range; Soil compaction; Machinery traffic; Root system.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162015000300270

Número de amostras na análise geoestatística e na krigagem de mapas de atributos do solo
Provedor de dados: 65
Autores: Souza,Zigomar Menezes de; Souza,Gustavo Soares de; Marques Júnior,José; Pereira,Gener Tadeu.
O objetivo deste trabalho foi analisar diferentes intensidades de amostragem do solo com relação à precisão na análise geoestatística e interpolação de mapas, para fins de agricultura de precisão em área de cana-de-açúcar. O solo foi coletado em duas grades regulares na profundidade de 0,00-0,20m para análise granulométrica (área 1) e da fertilidade do solo (área 2). Foram comparadas intensidades de amostragem do solo: 208, 105, 58 e 24 pontos na área 1 e 206, 102 e 53 pontos na área 2. Os dados foram submetidos à análise descritiva e geoestatística. Os variogramas construídos com 105 pontos não diferem dos variogramas com 208 pontos, fato que não ocorre para 58 e 24 pontos. O aumento do intervalo de amostragem e a redução do número de pontos promovem o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Variabilidade espacial; Variograma; Interpolação; Saccharum officinarum.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014000200011