Consulta: creatorFacets:"Tinôco,Ilda de F. F."
Registros recuperados: 14
Data/hora: 11/06/2024 10:53:41

INFLUENCE OF DIFFERENT THERMAL ENVIRONMENTS ON THE PERFORMANCE OF LAYING HENS DURING THE INITIAL STAGE OF REARING
Provedor de dados: 70
Autores: Andrade,Rafaella R.; Tinôco,Ilda de F. F.; Baêta,Fernando da C.; Albino,Luiz F. T.; Cecon,Paulo R.
ABSTRACT This study was conducted with the aim of assessing the effects of different ambient temperature values on the performance of laying birds from one to 42 days of age in order to obtain optimal comfort temperatures. A total of 864 laying hens were distributed in four climatic chambers with different temperature ranges. One of the chambers was maintained within the thermal range recommended by the literature and the others were maintained under temperatures that consisted of mild and moderate cold stress and moderate heat stress. The experiment was conducted according to a completely randomized design in a split-plot arrangement and six replications. The data were analyzed by means of the analysis of variance and regression. The final performance of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambience; Zootechnical performance; Cold stress; Light laying hens; Thermoneutrality.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162019000100032

Computational Fluid Dynamics (CFD) simulating heated air from wood burning inside a poultries barn
Provedor de dados: 70
Autores: Coradi,Paulo C.; Martins,Márcio A.; da Costa,Douglas R.; Vigoderis,Ricardo B.; Tinôco,Ilda de F. F.
ABSTRACT Animal welfare is essential for livestock yield gains, which has been ethically justifiable and socially acceptable. Thus, our research aimed to test computational fluid dynamics model (CFD) to simulate heated air within a poultry barn. Data were simulated in CFD software based on Navier-Stokes equations (geometry of 3 m x 6 m, considering a symmetric mesh). As boundary conditions, a temperature of 38ºC was considered for walls where heating pipe outlets are, to the west side, besides a heat flow of zero, in symmetry to the same side. As for the sides east, south and north, walls were taken as isolated, i.e. heat flow equals to zero. The aviary heating system did not achieve a homogeneous temperature distribution, heat flow, heated air pressure...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Environment; Animals; Thermal comfort; Airflow.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000500768

CHARACTERIZATION OF THE THERMAL ENVIRONMENT IN BROILER HOUSES WITH DIFFERENT CLIMATE CONTROL SYSTEMS
Provedor de dados: 70
Autores: Teles Junior,Carlos G. de S.; Gates,Richard S.; Souza,Cecilia de F.; Tinôco,Ilda de F. F.; Vilela,Monique de O.
ABSTRACT The environment control of broiler houses must be done adequately to provide good thermal conditions to broilers without wasting energy. The objective of this study was to characterize the thermal environment in two mechanically ventilated broiler houses with a negative pressure ventilation system, one with a cellulose pad evaporative cooling system and the other with misting nozzles for evaporative cooling. The experiment was conducted in Ervália-MG during winter, spring, and summer. The thermal environment was characterized based on the relationship between the temperature observed inside the broiler houses and the temperatures recommended for the thermal comfort of birds of different ages. The recorded data were evaluated using descriptive...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Broiler thermal demand; Cooling; Heating; Thermal environment management.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162020000500571

Thermal comfort temperature update for broiler chickens up to 21 days of age
Provedor de dados: 70
Autores: Cassuce,Déborah C.; Tinôco,Ilda de F. F.; Baêta,Fernando C.; Zolnier,Sérgio; Cecon,Paulo R.; Vieira,Maria de F. A.
Due to changes in genetics and nutrition, as well as in acclimatization of broiler chickens to the Brazilian climate, temperature values currently accepted as optimal may be outdated. The objective of this research was to update the environment temperatures that characterize the thermal comfort for broilers chickens from one to 21 days of age, under Brazilian production conditions. This research was conducted with 600 COBB birds, which were distributed in five growth chambers maintained at different temperatures during the first three weeks of age. During the experimental period, temperature values were progressively reduced, consisting in five treatments: T2724/21, T30/27/24, T33/30/27, T36/33/30 and T39/36/33. It was observed that the birds maintained in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Thermal stress; Aviculture; Performance.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000100004

Segurança, saúde e ergonomia de trabalhadores em galpões de frangos de corte equipados com diferentes sistemas de abastecimento de ração
Provedor de dados: 70
Autores: Carvalho,Cinara da C. S.; Souza,Cecília de F.; Tinôco,Ilda de F. F.; Vieira,Maria de F. A.; Minette,Luciano J.
O abastecimento de ração nos galpões avícolas pode ser feito de forma manual ou automática, e por demandar esforço acredita-se que o abastecimento manual pode expor o tratador a sobrecarga física. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar os fatores ergonômicos, a postura adotada para a realização das atividades de manejo, bem como a influência na biomecânica dos trabalhadores atuantes em galpões avícolas equipados com comedouro tubular ou automático. Os fatores ergonômicos analisados foram: carga física de trabalho, ambiente térmico, análise postural e biomecânica. Verificou-se que, nos galpões onde o sistema de abastecimento de ração era tubular, os trabalhadores estiveram expostos a maior esforço físico. Baseado no ambiente térmico, o manejo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura; Comedouro; Ergonomia.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000300004

Qualidade do ar, ambiente térmico e desempenho de suínos criados em creches com dimensões diferentes
Provedor de dados: 70
Autores: Campos,Josiane A.; Tinôco,Ilda de F. F.; Baêta,Fernando da C.; Cecon,Paulo R.; Mauri,Aldo L.
Em uma suinocultura, a fase de creche é considerada crítica, na qual o animal fica exposto às condições ambientais do recinto onde está alojado, sem a proteção da matriz e inserido em um meio social coletivo e desconhecido. Essa fase requer ambiente térmico mais aquecido e, por isso, em período de inverno, os abrigos são mantidos mais fechados, o que pode ser agravante em termos de renovação do ar. Este trabalho teve como objetivo avaliar duas creches de dimensões diferentes, em período de inverno, levando-se em consideração o ambiente térmico, a qualidade do ar e o desempenho dos animais alojados nessas instalações. Foram utilizadas duas creches com dimensões diferentes (I e II), ambas sem nenhum tipo de aquecimento. Foram feitas medições de concentrações...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência animal; Conforto térmico; Instalação suinícola.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000300001

Development and validation of a data logger for thermal characterization in laying hen facilities
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Letícia C. da S. R.; Tinôco,Ilda de F. F.; Gates,Richard S.; Barbari,Matteo; Cândido,Márcia G. L.; Toledo,João V.
ABSTRACT The environmental monitoring in animal facilities that includes collected data storage in a robust, practical and feasible way is a constant challenge. The aim of this study was to develop a reliable data logger for monitoring the air temperature and air relative humidity of aviaries and to assess the adequacy of the design using commercially available reference standard instruments. The experimental data logger was installed together with a commercial data logger, a mercury thermometer and a calibrated Vaisala HMP110 air relative humidity probe in a meteorological shelter. Linear regression analysis was performed with the collected air temperature and air relative humidity to develop calibration equations. The Nash-Sutcliffe Index and the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Electronic device; Environmental monitoring; Poultry facilities.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001000787

Avaliação da amônia emitida de camas sobrepostas e piso concretado utilizados na criação de suínos
Provedor de dados: 91
Autores: Paulo,Robson M. de; Tinôco,Ilda de F. F.; Oliveira,Paulo A. V. de; Souza,Cecília de F.; Baêta,Fernando da C.; Cecon,Paulo R.
A criação de suínos em camas sobrepostas surgiu como alternativa ao uso excessivo de água utilizada na atividade, mas veio, também, o problema da emissão de gases poluentes, principalmente a amônia. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a quantidade de amônia emitida pelas camas de maravalha, casca de arroz e pelo piso de concreto, comparando-a com os níveis aceitáveis para a produção de suínos criados em camas, entre dezembro de 2002 e abril de 2003, no município de Concórdia, SC; três edificações (12,0 x 10,0 m) foram utilizadas, cada uma com 216 animais (Landrace X Large White) e se avaliou a qualidade do ar quantificando-se a emissão diária de amônia, às dez e quatorze horas; a cama de maravalha, por sua vez, apresentou melhor eficiência na absorção...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Maravalha; Casca de arroz; Gases.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000200016

Ambiente térmico e concentração de gases em instalações para frangos de corte no período de aquecimento
Provedor de dados: 91
Autores: Menegali,Irene; Tinôco,Ilda de F. F.; Baêta,Fernando da C.; Cecon,Paulo R.; Guimarães,Maria C. de C.; Cordeiro,Marcelo B.
Atualmente, demandas do mercado nacional e internacional pregam, em geral, ações voltadas, sobretudo para a preservação ambiental, incluindo os levantamentos de dados de concentração ou emissão de gases nocivos, gerados pela atividade de produção animal. O tema ainda é palpitante para as condições do Brasil, devido à carência de informações, razão por que se objetivou, com este trabalho, diagnosticar as concentrações de monóxido e dióxido de carbono, associadas ao conforto térmico em galpões de frango de corte na fase de aquecimento e submetidos a dois diferentes sistemas de acondicionamento de renovação de ar: ventilação por pressão negativa e por pressão positiva, em condições de inverno, na região sul do Brasil. Para avaliação do ambiente térmico...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conforto térmico; Monóxido de carbono; Dióxido de carbono; Produção de frangos de corte.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700022

Potencial da cinza do bagaço da cana-de-açúcar como material de substituição parcial de cimento Portland
Provedor de dados: 91
Autores: Paula,Marcos O. de; Tinôco,Ilda de F. F.; Rodrigues,Conrado de S.; Silva,Elizabeth N. da; Souza,Cecília de F.
Este trabalho, voltado para a avaliação do potencial da cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) como material de substituição parcial do cimento Portland em argamassa, objetivou apresentar opção viável para a destinação deste resíduo, cuja quantidade gerada aumentará significativamente nos próximos anos, em decorrência da ampliação do setor de produção de álcool combustível; além disso, o emprego da CBC como adição mineral, substituindo parte do cimento em argamassas e concretos, contribui para a redução do impacto ambiental desses materiais, em boa parte decorrente da produção do cimento. O procedimento experimental abordou não só caracterização da CBC mas também a avaliação, através de ensaios físicos e mecânicos, em que os resultados mostraram que o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de resíduos; Materiais de construção; Desenvolvimento sustentável.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300019

Índice térmico ambiental de produtividade para frangos de corte
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Carlos M.; Baêta,Fernando da C.; Oliveira,Rita F. M. de; Tinôco,Ilda de F. F.; Albino,Luiz F. T.; Cecon,Paulo R.
Com o objetivo de desenvolver um índice térmico ambiental de produtividade para frangos de corte - IAPfc, que reúna, em um único valor, os efeitos da temperatura, umidade e velocidade do ar, conduziu-se um experimento com frangos Avian Farm, machos, criados de 1 a 21 dias de idade, em galpões convencionais com condições climáticas naturais e dos 22 aos 42 dias (abate) em câmaras climáticas. Os tratamentos compreenderam combinações de 16, 20, 26, 32 e 36 ºC de temperatura (t), com 20, 34, 55, 76 e 90% de umidade relativa (u) e 0; 0,6; 1,5; 2,4 e 3,0 m s-1 de velocidade do ar (v), sendo estas combinações feitas com base no delineamento composto central rotacional da metodologia de superfície de resposta. As dietas experimentais atenderam às exigências...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura; Ambiência avícola; Conforto térmico.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400033

Análise do conforto térmico em galpões avícolas com diferentes sistemas de acondicionamento
Provedor de dados: 91
Autores: Furtado,Dermeval A.; Azevedo,Pedro V. de; Tinôco,Ilda de F. F.
A base deste trabalho foi a análise da influência da tipologia e das condições de conforto térmico ambiental em sete sistemas de acondicionamento de aviários de frangos de corte, localizados na mesorregião do Agreste paraibano. Os sistemas foram os seguintes: telha de amianto sem ventilação artificial; telha de barro sem ventilação artificial; telha de amianto com ventilação artificial; telha de barro com ventilação artificial; telha de amianto com ventilação artificial e nebulização; telha de barro com ventilação artificial e nebulização e telha de amianto com ventilação artificial e aspersão sobre a cobertura. A avaliação foi feita com base na temperatura do ar (TA), na umidade relativa (UR), no índice de temperatura de globo negro e umidade (ITGU) e na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tipos de cobertura; Ambiência; Conforto térmico; Avicultura.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300025

Avaliação de materiais alternativos utilizados na confecção de placas porosas para sistemas de resfriamento adiabático evaporativo
Provedor de dados: 91
Autores: Tinôco,Ilda de F. F.; Figueiredo,José L. A.; Santos,Rodrigo C.; Paulo,Marcos O. de; Vigoderis,Ricardo B.; Pugliesi,Nelson L.
Objetivou-se, com este trabalho, a comparação entre a eficiência de alguns materiais porosos alternativos encontrados no Brasil: cinasita (argila expandida), serragem, fibra vegetal e carvão, para o Sistema de Resfriamento Adiabático Evaporativo (SRAE). O experimento se deu em condições de verão, em estufas situadas na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. O conforto térmico ambiente foi avaliado através do Índice de Temperatura de Globo Negro e Umidade (ITGU) e Umidade Relativa do ar (UR), medidos diariamente, a cada duas horas, das 8 às 18 h. Os resultados obtidos foram interpretados através da análise de variância. Com base neste estudo, é possível inferir que a confecção de placas porosas para resfriadores evaporativos, utilizando-se os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resfriamento adiabático evaporativo; Materiais porosos; Conforto térmico.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100026

Análise de coberturas com telhas de barro e alumínio, utilizadas em instalações animais para duas distintas alturas de pé-direito
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Rodrigo C.; Tinôco,Ilda de F. F.; Paulo,Marcos O. de; Cordeiro,Marcelo B.; Silva,Jadir N. da.
Este trabalho teve como objetivo a análise de coberturas com telhas de barro e alumínio, comumente utilizadas em instalações animais, para duas distintas alturas de pé-direito, em condições de inverno no Brasil. O experimento foi realizado com modelos reduzidos de galpões avícolas, escala 1:10, e a análise foi feita quantificando-se a Carga Térmica de Radiação (CTR) e o Índice de Temperatura de Globo Negro e Umidade (ITGU) em diferentes horários, ao longo do período experimental. O experimento foi montado segundo um esquema de parcelas subdivididas, no delineamento em blocos casualizados. A interpretação estatística dos dados experimentais foi feita por meio da análise de variância e regressão. Para os fatores qualitativos (tipos de cobertura e pé-direito)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tipos de cobertura; Ambiência animal; Conforto térmico.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100025