Consulta: creatorFacets:"ZANONI, P. R. S."
Registros recuperados: 5
Data/hora: 09/06/2024 06:09:17

Produção de compósitos a partir do resíduo sólido da hidrólise enzimática de lodo de papel.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; ZANONI, P. R. S.; CLARO, F. C.; CADEMARTORI, P. H. G. de.
A indústria de papel e celulose e também a indústria de reciclagem de papel gera uma grande quantidade de resíduos sólidos, tais como os lodos, que necessitam de tratamento. Um dos desafios dessas indústrias é a destinação deste resíduo, o qual na maioria das vezes, é depositado em aterros. O reaproveitamento desta biomassa minimizaria os impactos ambientais, econômicos e sociais e possibilitaria agregar valor a este resíduo.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Lodo de papel.; Hidrolise.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1071018

Processos termoquímicos.
Provedor de dados: 14
Autores: ZANONI, P. R. S.; SCHAITZA, E. G.
Desafios como mudanças climáticas e expectativa de depleção de reservas fósseis têm compelido a humanidade a repensar seu modo de produzir e consumir. Para tal, urge que se amplie a possibilidade de utilização de recursos renováveis, tais como a biomassa florestal. Dentre as principais rotas de conversão disponíveis, a termoquímica tem sido a mais amplamente empregada. Ela compreende basicamente os processos de combustão direta, pirólise lenta, pirólise rápida e gaseificação. De forma geral, o termo ?pirólise? compreende a decomposição térmica de material carbonoso em condição de ausência ou baixa concentração de oxigênio.
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biomassa florestal; Termoquímica; Biorrefinaria; Bio-óleo; Pirólise rápida.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1076605

Metodologia de digestibilidade enzimática para avaliar a eficiência do processo de pré-tratamento de biomasssa arbórea.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; HELM, C. V.; ZANONI, P. R. S.
bitstream/item/131357/1/CT-356-Washington.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biomassa lignocelulósica; Biomassa arbórea; Açúcar fermentescível.; Biotecnologia; Celulose; Glicose.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1026764

Imobilização de lacase em nanofibrilas de celulose para aplicação em biorrefinaria de lignina.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; ZANONI, P. R. S.; CLARO, F. C.; MACIEL, G. M.
bitstream/item/190548/1/CT-424-1635-final.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Lacase; Nanofibrila; Lignina; Celulose; Atividade Enzimática.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1104133

Produção de etanol: uma opção para aproveitamento de resíduos gerados nas indústrias de reciclagem de papel.
Provedor de dados: 14
Autores: ZANONI, P. R. S.; SCHROEDER, B. G.; HEINZ, K. G. H.; HANSEL, F. A.; TAVARES, L. B. B.; MAGALHAES, W. L. E.
bitstream/item/141952/1/Doc.283-ProducaoEtanol-PatriciaRaquel.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Papel reciclado; Fonte de energia.; Combustível; Etanol; Lodo Residual; Resíduo.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1039743