Consulta: subjectFacets:"Échantillonnage passif"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 02/06/2024 16:02:23

Etude pilote préliminaire : Première évaluation des niveaux de contamination chimique des eaux littorales guyanaises dans le cadre de la préparation du volet "chimie" du contrôle de surveillance DCE - campagne Novembre 2008
Provedor de dados: 5
Autores: Gonzalez, Jean-louis; Tapie, Nathalie; Budzinski, Helene; Guyomarch, Julien; Crenn, Vincent; Bretaudeau-sanjuan, Jane.
L'objectif principal de cette première étude était d'évaluer, dans le contexte guyanais, l'opérationnalité de techniques d'échantillonnage et de faire une évaluation préliminaire de la contamination chimique de différentes masses d'eaux guyanaises (2 sites en eau de transition et 1 site en eau côtière). Deux types d'échantillonneurs passifs ont été mis en oeuvre: DGT (pour les métaux traces) et SBSE (pour les composés organiques hydrophobes). Les molécules hydrophiles ont été recherchées directement dans l'eau prélevée. Les mesures DGT montrent que le site de l'estuaire de Kourou se caractérise, pour tous les métaux, par des concentrations plus importantes que celles déterminées dans les deux autres stations. S'agissant de mesures ponctuelles, réalisées...
Tipo: Text
Palavras-chave: Guyane; DCE; Contamination chimique; Masses d'eau; Métaux traces; Composés hydrophiles et hydrophobes; Échantillonnage passif; DGT; SBSE.
Ano: 2009
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00035/14623/11902.pdf

Recommandations pour garantir la qualité des données de surveillance par échantillonnage passif. Outils émergents
Provedor de dados: 5
Autores: Ghestem, J-p; Togola, A; Lardy-fontan, S; Guigues, N; Tixier, C; Larose, A; Miège, C.
The report prepared up within the AQUAREF program for 2015 provides recommendations to ensure the quality of passive sampling monitoring data. This type of sampling method could in the future be used in regulatory monitoring, and it seems necessary to prepare the tools, procedure that will be able to ensure the reliability of such data. The report first proposes an organization of the chain of responsibilities between: * the customer, * a pilot in charge of contacts with customer, sampling operations and of the the final report * and the laboratory which would be in charge of the analytical part on the passive sampling tool transmitted by the pilot. This organization is considered as an example. Other organizations are possible, provided they specify the...
Tipo: Text
Palavras-chave: Échantillonnage passif; Contrôles qualité; Eau; Échange de données; Passive sampling; Quality control; Water; Data exchange.
Ano: 2016
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73077/72216.pdf