Consulta: subjectFacets:"5.03.00.00-8    Engenharia Agrícola balanço hídrico"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 06/06/2024 02:16:14

Avaliação e desempenho de equações de estimativa do armazenamento de água no solo em um balanço hídrico climatológico decendial irrigacionista - DOI: 10.4025/actasciagron.v29i4.383
Provedor de dados: 1
Autores: Souza Filho, Jorge Luiz Moretti de; UFPR; Gomes, Siguifrid; UFPR.
O objetivo do presente trabalho é comparar a dinâmica do armazenamento de água em duas classes de textura do solo (arenoso e argiloso), na região de Ponta Grossa, Estado do Paraná, utilizando um programa que permite a simulação do balanço hídrico climatológico decendial para fins de irrigação agrícola com cinco equações de estimativa do armazenamento de água no solo. Os melhores resultados foram obtidos para os valores de armazenamento simulados para o solo argiloso (CAD = 65 mm) com as equações Potenciais de Primeira e Segunda Ordem e Co-senoidal. As equações de Braga (1982) e de Thornthwaite e Mather (1955) não apresentaram bons resultados, considerando irrigações ao longo do ano. Os cinco modelos não apresentaram diferenças significativas para balanços...
Palavras-chave: 5.03.00.00-8    Engenharia Agrícola balanço hídrico; Irrigação; Armazenamento; Modelagem; Simulação.
Ano: 2007
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/383