Consulta: subjectFacets:"Arado de disco"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 11/06/2024 06:31:48

Alterações estruturais e comportamento compressivo de um Latossolo Vermelho distrófico argiloso sob diferentes sistemas de uso e manejo
Provedor de dados: 86
Autores: Oliveira,Geraldo César de; Dias Junior,Moacir de Sousa; Resck,Dimas Vital Siqueira; Curi,Nilton.
Uma das principais conseqüências do manejo inadequado do solo é a compactação, que leva à perda da sua sustentabilidade e à redução da produtividade. O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações estruturais e o comportamento compressivo de um Latossolo Vermelho distrófico sob Cerrado (C), plantio direto (PD) e preparo com arado de discos (AD), após duas décadas de uso e manejo. Nas profundidades de 0-5 cm e 20-30 cm coletaram-se amostras indeformadas para medir a pressão de preconsolidação, densidade do solo e a sua porosidade, e amostras deformadas para a caracterização física e química do solo. A densidade do solo variou na seguinte ordem: PD = AD &gt; C (0-5 cm) e AD &gt; PD &gt; C (20-30 cm). Os dados de matéria orgânica mostraram que C = PD &gt;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantio direto; Arado de disco; Densidade do solo; Porosidade do solo; Pressão.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000200017

Resistência à penetração e permeabilidade de latossolo vermelho distrófico típico sob sistemas de manejo na região dos cerrados
Provedor de dados: 90
Autores: Beutler,A. N.; Silva,M. L. N.; Curi,N.; Ferreira,M. M.; Cruz,J. C.; Pereira Filho,I. A.
As conseqüências diretas do manejo inadequado do solo são a erosão, a redução da produtividade e a perda da sustentabilidade. Objetivou-se com este estudo avaliar a resistência à penetração (RP) e a permeabilidade do solo à água (PER) sob sistemas de manejo em uso na região dos cerrados. O estudo foi realizado na Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas (MG), em Latossolo Vermelho distrófico típico textura muito argilosa fase cerrado. O cerrado nativo propiciou menor densidade do solo, maior macroporosidade, maior volume total de poros, conseqüentemente, menor resistência à penetração (0,84 a 2,09 MPa) e maior permeabilidade (95 mm h-1). Foram verificados maiores valores de resistência à penetração vertical para o sistema com preparo convencional com arado de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade do solo; Plantio direto; Arado de disco; Grade aradora.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000100018