Consulta: subjectFacets:"Cápsula porosa"
Registros recuperados: 5
Data/hora: 10/06/2024 09:57:21

Influência do manejo da irrigação no meloeiro rendilhado cultivado em ambiente protegido
Provedor de dados: 70
Autores: Silva,Tonny J. A.; Machado,Carmello C.; Bonfim-Silva,Edna M.; Coelho,Rubens D.
Visando a avaliar a cultura do melão rendilhado em função do manejo da irrigação, foi realizado um experimento em casa de vegetação com a cultivar Bônus nº 2, na área experimental do Departamento de Engenharia Rural da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - ESALQ/USP. Foram avaliados dois sistemas de manejo (tensiômetro e lisímetro de tensão controlada), e dois níveis de fertilidade (presença e ausência de fertilizantes). O lisímetro de tensão controlada é um dispositivo que utiliza cápsula porosa, capaz de fornecer água automaticamente, acoplado a um tubo de Mariotte, que permite realizar leituras de volume de água consumido pela planta. Para os tratamentos com lisímetro de tensão controlada, a porosidade livre de água média (PLA) foi de 15%;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lisímetro; Cápsula porosa; Mariotte.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300018

Pequena irrigação para o trópico Semi-Árido: vazantes e cápsulas porosas.
Provedor de dados: 14
Autores: EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido.
1. Uma Técnica simples de exploração de vazantes de açudes; 2. Irrigação por cápsulas porosas III: avaliação técnica do método por pressão hidrostática; 3. Irrigação por cápsulas porosas IV: Efeitos de diferentes pressões hidrostáticas e populações de plantas sobre a produção de milho.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Vazante; Cápsula porosa; Baixa pressão.; Irrigação; Açude; Milho; Produção; Irrigação Localizada; Irrigação Suplementar.; Irrigação por Gotejamento; Irrigação por Cápsula Porosa; Irrigation; Water reservoirs; Lowlands.
Ano: 1981
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/131951

Características hidráulicas e avaliação por cápsulas porosas: plano de trabalho.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, D. A. da.
Objetivos; Justificativa; Metodologia.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Cápsula porosa; Característica; Avaliação.; Irrigação; Hidráulica.; Irrigation.
Ano: 1979
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/156435

Irrigação por sucção III: uma possível alternativa prática para medir a evapotranspiração.
Provedor de dados: 14
Autores: LIMA, M. G.; ARAGÃO, O. P.; SILVA, A. de S.; SANTOS, E. D.
Muitos problemas relativos ao comportamento hídrico dos cultivos requerem, para a sua análise e solução, o conhecimento dos valores de evapotranspiração em períodos mensais, diários ou mesmo horários. Neste sentido, equipamentos simples e fórmulas de fácil aplicação tem sido utilizados para medidas e estimativas da evapotranspiração. Atualmente as informações no Brasil, sobre evapotranspiração medida em evapotranspirômetro, são restritas, sendo seu uso mais comum às Estações Meteorológicas, estando as áreas agrícolas em sua totalidade carentes destas informações básicas, necessárias às interpretações dos mais diferentes fenômenos relativos ao complexo solo-água-planta-atrnosfera. Na Estação Experimental de Mandacarú realizou-se testes preliminares...
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Projeto Mandacarú; Cápsula porosa; Irrigação; Evapotranspiração; Irrigação por Sucção; Tomate; Irrigation; Evapotranspiration.
Ano: 1978
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/968856

Dinâmica de nutrientes na solução do solo em pomar fertirrigado de citros
Provedor de dados: 86
Autores: Souza,Thais Regina de; Bôas,Roberto Lyra Villas; Quaggio,José Antônio; Salomão,Leandro Caixeta; Foratto,Letícia Cecília.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a dinâmica de nutrientes na solução do solo após a aplicação, via fertirrigação, de nitrogênio, fósforo e potássio a laranjeiras. O experimento foi realizado entre setembro de 2007 e outubro de 2009, em pomares de laranjeiras 'Valência' e 'Hamlin', enxertadas sobre citrumeleiro 'Swingle'. Foram avaliadas cinco doses de N, P2O5 e K2O (0, 25, 50, 100 e 200% da dose recomendada). A solução do solo foi extraída a 30 e 60 cm de profundidade, com o auxílio de extratores com cápsulas porosas. Foram realizadas 11 avaliações durante o período experimental, com as extrações iniciadas após 12 horas das fertirrigações. O aumento das doses reduziu o pH (pH~3,5, na maior dose), e aumentou a condutividade elétrica (CE~1,5 dS m-1, na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrus sinensis; Acidificação; Cápsula porosa; Extrator de solução; Fertirrigação; Lixiviação.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000600016