Consulta: subjectFacets:"Compressibilidade do solo"
Registros recuperados: 6
Data/hora: 11/06/2024 06:26:03

Atributos físicos do solo sob intensidades de pastejo e métodos de pastoreio com cordeiros em integração lavoura-pecuária
Provedor de dados: 86
Autores: Carassai,Igor Justin; Carvalho,Paulo César de Faccio; Cardoso,Raquel Rolim; Flores,João Paulo Cassol; Anghinoni,Ibanor; Nabinger,Carlos; Freitas,Fabiana Kellermann de; Macari,Stefani; Trein,Carlos Ricardo.
O objetivo deste trabalho foi avaliar possíveis alterações na densidade e na porosidade total do solo, em razão do pisoteio de cordeiros, sob diferentes manejos, após as culturas de verão em plantio direto. O experimento foi realizado em Argissolo Vermelho distrófico argiloso, nas camadas 0-2,5, 2,5-5 e 5-10 cm, em pastagem de azevém anual manejada com ofertas de forragem de 2,5 ou 5,0 vezes o potencial de consumo dos animais, em lotação contínua e rotacionada. Como testemunha, utilizou-se uma área não pastejada. As intensidades de pastejo e os métodos de pastoreio não tiveram efeito sobre a densidade e a porosidade total do solo. É possível utilizar, durante o inverno, áreas com este tipo de textura do solo, com culturas de cobertura para pastejo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Lolium multiflorum; Compactação do solo; Compressibilidade do solo; Lotação contínua; Lotação rotacionada.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011001000024

Capacidade de suporte de carga de Latossolo Vermelho cultivado com cana-de-açúcar e efeitos da mecanização no solo
Provedor de dados: 86
Autores: Filho,Oswaldo Julio Vischi; Souza,Zigomar Menezes de; Silva,Reginaldo Barbosa da; Lima,Camila Cassante de; Pereira,Danilo de Moraes Gomes; Lima,Márcio Emanuel de; Sousa,Allan Charlles Mendes de; Souza,Gustavo Soares de.
O objetivo deste trabalho foi determinar a capacidade de suporte de carga (CSC) de Latossolo Vermelho e, por meio de modelos de compressibilidade, relacioná-la às interações rodado-solo em sistema de manejo com um e três ciclos de cultivo de cana-de-açúcar, com colheita mecanizada. As avaliações da CSC foram realizadas em amostras de solo indeformadas, coletadas na linha de plantio e no canteiro, em quatro camadas: 0,00-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,30 e 0,30-0,40 m. Determinou-se a área de contato dos rodados com o solo, para a estimativa da pressão exercida pelas máquinas agrícolas no solo. As pressões de preconsolidação foram usadas para determinar a CSC. O sistema com três ciclos apresentou maior CSC do que o sistema com apenas um ciclo. A capacidade de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Área de contato; Compactação do solo; Compressibilidade do solo; Curva de compressão; Pressão de contato; Pressão de preconsolidação.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2015000400322

Atributos físicos do solo e rendimento de soja em sistema plantio direto em integração lavoura-pecuária com diferentes pressões de pastejo
Provedor de dados: 90
Autores: Flores,João Paulo Cassol; Anghinoni,Ibanor; Cassol,Luis César; Carvalho,Paulo César de Faccio; Leite,João Guilherme Dal Belo; Fraga,Thiago Isquierdo.
A integração da atividade de lavoura com a de pecuária no sistema plantio direto (SPD) em áreas que permanecem apenas com culturas de cobertura no inverno pode se tornar uma opção de renda para os produtores de grãos no verão, no Sul do Brasil. No entanto, muitos deles relutam em adotar esse sistema de integração, em razão dos possíveis efeitos negativos do pisoteio sobre atributos do solo, principalmente aqueles relacionados à compactação. Este trabalho foi realizado visando determinar as alterações promovidas pelo pisoteio animal sobre atributos físicos do solo e verificar se as alterações resultantes desse pisoteio têm influência no estabelecimento e no rendimento da cultura da soja. O experimento foi realizado em Latossolo Vermelho distroférrico, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas mistos de produção agrícola; Compactação do solo; Compressibilidade do solo; Produção de soja.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000400017

Elasticidade do solo em função da umidade e do teor de carbono orgânico
Provedor de dados: 90
Autores: Braida,João Alfredo; Reichert,Jose Miguel; Reinert,Dalvan Jose; Sequinatto,Letícia.
O acúmulo de carbono orgânico (CO) observado em solos sob sistema de semeadura direta pode resultar em aumento de sua elasticidade, levando a maior resistência à compactação. Este estudo foi realizado para avaliar o efeito da umidade e do enriquecimento de CO sobre a elasticidade de dois solos, sendo um Nitossolo Vermelho distrófico latossólico e um Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico arênico. Amostras superficiais de solo, coletadas no Argissolo e no Nitossolo, com variação significativa do teor de CO, foram equilibradas em quatro diferentes tensões de água e, então, submetidas a carregamentos e descarregamentos em uma prensa de compressão uniaxial, determinando-se o coeficiente de descompressão (Cd), o índice de recuperação do índice de vazios (Ir) e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Matéria orgânica do solo; Mecânica do solo; Física do solo; Compactação do solo; Compressibilidade do solo; Semeadura direta.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000200002

DESENVOLVIMENTO, AUTOMAÇÃO E DESEMPENHO DE UM CONSOLIDÔMETRO COM INTERFACE HOMEM-MÁQUINA
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Reginaldo Barboza da; Masqueto,Batista Junior; Lanças,Kléber Pereira; Silva,Francisca Alcivania de Melo.
O ensaio de consolidação preconiza a utilização de um consolidômetro. Esse equipamento, até então, não era produzido e comercializado no Brasil. Os modelos não automatizados disponíveis para importação, apesar da proposta de baixo custo, ainda são rústicos e necessitam de contínua calibração dos níveis de pressão durante a realização do ensaio. A exclusividade e intervenção de um técnico durante todo o ensaio, associada à precária coleta de dados nesses modelos, ainda são os principais fatores que têm inviabilizado a consolidação desse ensaio na ciência do solo brasileira. Como alternativa a esses problemas, este trabalho teve por objetivos desenvolver e automatizar um consolidômetro a partir de um Controlador Lógico Programável (CLP) com interface...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compressibilidade do solo; Controlador Lógico Programável; Ensaio de compressão uniaxial; Pressão de pré-consolidação.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000200416

Compressibilidade de um Argissolo Vermelho fisicamente degradado e recuperado
Provedor de dados: 91
Autores: Macedo,Vera R. M.; Silva,Apolino J. N. da; Cabeda,Mário S. V.
A reconstituição da qualidade de solos fisicamente degradados tem sido feita por sistemas de manejos conservacionistas; no entanto, a melhoria da estrutura do solo o torna muito suscetível à compactação quando sofre compressões pela mecanização. A compressibilidade de amostras de um Argissolo Vermelho fisicamente degradado e recuperado, coletadas na Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Eldorado do Sul, RS, foi avaliada com ensaios de compressão uniaxial, em duas umidades. A curva de compressão do solo, porosidade, densidade do solo e a resistência à penetração foram determinadas. Amostras de solo recuperado mostraram-se mais compressíveis, principalmente em umidade mais elevada. Após a compressão com pressões...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compressibilidade do solo; Porosidade; Densidade; Resistência a compressão.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800004