Consulta: subjectFacets:"Condutividade hidráulica do solo saturado"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 11/06/2024 05:43:43

Micromorfologia do solo e sua relação com atributos físicos e hídricos
Provedor de dados: 86
Autores: Souza,Zigomar Menezes de; Marques Júnior,José; Cooper,Miguel; Pereira,Gener Tadeu.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre atributos micromorfológicos e físicos de um Latossolo Vermelho eutroférrico, sob cultivo de cana-de-açúcar. As amostras de solo foram coletadas nos pontos de cruzamento de uma malha, com intervalos regulares de 10 m, perfazendo um total de 100 pontos, nos horizontes A1 e AB. Os altos valores da densidade do solo, microporosidade e resistência do solo à penetração, e os baixos valores da macroporosidade, porosidade total e condutividade hidráulica do solo saturado, principalmente no horizonte AB, indicaram compactação confirmada pela análise de imagens (micromorfologia).
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum officinarum; Resistência do solo à penetração; Condutividade hidráulica do solo saturado; Análise de imagens.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2006000300016

ESTIMATIVA DA VELOCIDADE DE INFILTRAÇÃO BÁSICA DO SOLO
Provedor de dados: 86
Autores: SALES,LUÍS EDUARDO DE OLIVEIRA; FERREIRA,MOZART MARTINS; OLIVEIRA,MARCELO SILVA DE; CURI,NILTON.
Objetivando estimar a velocidade de infiltração básica (VIB), avaliou-se a associação desta com outras propriedades físicas das camadas superficial e subsuperficial de um Latossolo Roxo e um Podzólico Vermelho-Amarelo, ambos ocorrentes no campus da Universidade Federal de Lavras. Para tanto, delineou-se um plano amostral consistindo de uma rede cujas malhas apresentaram espaçamentos variáveis. Nos pontos de interseção das malhas determinou-se a VIB e, posteriormente, coletaram-se amostras com estrutura deformada e indeformada nas camadas de 0-20 e 60-80 cm. Com essas amostras determinou-se a textura, densidade do solo e de partículas, porosidade total, macro e microporosidade e condutividade hidráulica do solo saturado. Após análises estatísticas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Latossolo Roxo; Podzólico Vermelho-Amarelo; Condutividade hidráulica do solo saturado; Densidade do solo.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X1999001100016

Movimento de água e resistência à penetração em um Latossolo Vermelho distrófico de cerrado, sob diferentes usos e manejos
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Zigomar M. de; Alves,Marlene C.
Na Fazenda Experimental da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira - UNESP, no Estado do Mato Grosso do Sul, conduziu-se um estudo com o objetivo de se avaliar as modificações do movimento de água de um Latossolo Vermelho distrófico sob vegetação de cerrado, para diferentes condições de uso e manejo do solo. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 6 tratamentos e 10 repetições, constando dos seguintes usos e manejos: plantio direto com culturas anuais; preparo convencional com culturas anuais; cultivo mínimo com culturas anuais; vegetação natural (cerrado); área com pastagem e área com cultura de seringueira. Foram avaliados o movimento da água no solo através da infiltração na superfície, condutividade hidráulica do solo saturado e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo do solo; Condutividade hidráulica do solo saturado; Infiltração de água no solo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100004