Consulta: subjectFacets:"Continuum Terre-Lagon"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 07/06/2024 02:57:49

Vers une modélisation déterministe des écoulements de surface en Nouvelle-Calédonie. Implémentation du code GR4H sur quatre bassins versants du Grand Nouméa
Provedor de dados: 5
Autores: Desclaux, Terence; Pischedda, Marine; Lemonnier, Hugues; Soulard, Benoit; Le Gendre, Romain.
Ce rapport fait suite au stage de Marine Pischedda (Master 2 La Rochelle) réalisé au sein de l’unité de recherche "Lagons, Ecosystèmes et Aquaculture Durable en Nouvelle-Calédonie" (LEAD/NC) de l’Ifremer entre février et juillet 2016. Cette étude a été conduite sur quatre bassins versants du Grand Nouméa : la Coulée, la Dumbéa Est, la Dumbéa Nord et la Couvelée. L’objectif principal était de démontrer la pertinence de l’utilisation de modèle pluie-débit au pas de temps horaire (GR4H en l’occurrence) sur les bassins versants calédoniens. Le cadre plus général de ce travail était d’aboutir à une représentation affinée du continuum terre-mer par le couplage des modèles GR4H et MARS3D développés pour simuler la circulation côtière. Les périodes d’étiages ayant...
Tipo: Text
Palavras-chave: Continuum Terre-Lagon; Nouvelle-Calédonie; Rivières; GR4H; Bassins versants; Grand Nouméa; Modélisation; Débits; Land-lagoon continuum; New Caledonia; River; GR4H; Watershed; Nouméa; Model; River Flow.
Ano: 2017
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00388/49969/50545.pdf