Consulta: subjectFacets:"Deposição de gotas"
Registros recuperados: 7
Data/hora: 11/06/2024 10:56:52

Espectro de gotas de pulverização e controle da ferrugem-asiática-da-soja em cultivares com diferentes arquiteturas de planta
Provedor de dados: 86
Autores: Debortoli,Mônica Paula; Tormen,Nédio Rodrigo; Balardin,Ricardo Silveiro; Favera,Diego Dalla; Stefanello,Marlon Tagliapietra; Pinto,Felipe Frigo; Uebel,Juliano Daniel.
O objetivo deste trabalho foi determinar o espectro de gotas de pulverização ideal para o controle da ferrugem-asiática-da-soja (Phakopsora pachyrhizi), em cultivares com diferentes arquiteturas de planta. O experimento foi conduzido na safra de 2009/2010. A aplicação de fungicida (piraclostrobina + epoxiconazol, com óleo mineral) foi avaliada com quatro espectros de gotas de pulverização - muito fino, &lt;119 μm; fino, 119 a 216 μm; médio, 217 a 352 μm; e grosso, 353 a 464 μm -, em quatro cultivares de soja (BMX Apollo RR, NA 7636 RR, Fcep 53 RR e TMG 4001 RR) contrastantes quanto a índice de área foliar, estatura de plantas e número de ramos por planta. Foram quantificadas as variáveis: número de gotas por cm², diâmetro mediano volumétrico das gotas,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phakopsora pachyrhizi; Cobertura de plantas; Controle químico; Deposição de gotas; Penetração no dossel; Tecnologia de aplicação.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000700007

Deposição de calda de pulverização sobre plantas de salvínia em função de pontas de pulverização e arranjos populacionais entre plantas de Aguapé e Alface-D'Água
Provedor de dados: 87
Autores: Marchi,S.R.; Martins,D.; Costa,N.V.; Carbonari,C.A.; Silva,J.R.V.
Este trabalho teve como objetivo avaliar o depósito de calda pulverizada por dois tipos de pontas de pulverização sobre plantas de Salvinia auriculata dispostas em diferentes arranjos populacionais com plantas de Eichhornia crassipes e Pistia stratiotes. Um experimento foi conduzido em condições de caixas-d'água em delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. Os tratamentos foram dispostos em esquema fatorial 2 x 8, sendo dois tipos de pontas de pulverização (ConeJet TXVK-8 e TeeJet DG 11002 VS) e oito proporções entre as plantas aquáticas, a saber: dominância total da área de cobertura da caixa-d'água pelas plantas de salvínia (100%); e as proporções entre plantas de salvínia e de aguapé ou alface-d'água a 75%:25%, 50%:50% e 25%:75%....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Deposição de gotas; Salvinia auriculata; Eichhornia crassipes; Pistia stratiotes; Tecnologia de aplicação.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582011000100010

Depósitos de calda de pulverização nas faces adaxial e abaxial de folhas de Eichhornia crassipes dispostas em diferentes ângulos
Provedor de dados: 87
Autores: Marchi,S.R.; Martins,D.; Costa,N.V.; Carbonari,C.A.; Terra,M.A.
Estudos foram conduzidos com o objetivo de avaliar os depósitos de gotas pulverizadas através de dois tipos de pontas sobre as faces adaxial e abaxial de folhas de Eichhornia crassipes dispostas em diferentes ângulos. No primeiro estudo, os tratamentos foram dispostos no esquema fatorial 2x4x7: dois tipos de pontas (TX12 e XR11002VS), quatro ângulos verticais (0º, 30º, 60º e 90º) e sete ângulos horizontais (0º, 15º, 30º, 45º, 60º, 75º e 90º). No ângulo vertical de 90º a lâmina foliar foi posicionada paralelamente ao sentido de deslocamento do jato de pulverização; e no ângulo horizontal de 90º a folha foi posicionada perpendicularmente ao plano do solo. Como traçadores, foram utilizadas soluções de 1.000 ppm do corante Azul FDC-1 e 3.500 ppm do corante...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Deposição de gotas; Aguapé; Arquitetura foliar; Surfatante; Tecnologia de aplicação.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582005000200020

Efeito de pontas de pulverização e de arranjos populacionais de plantas de Eichhornia crassipes e Salvinia auriculata na deposição de calda de pulverização sobre plantas de Pistia stratiotes
Provedor de dados: 87
Autores: Marchi,S.R.; Martins,D.; Costa,N.V.; Domingos,V.D.; Cardoso,L.A.
Este trabalho teve por objetivo avaliar o depósito de calda pulverizada por dois tipos de pontas de pulverização sob plantas de alface-d'água (Pistia stratiotes) dispostas em diferentes arranjos populacionais com plantas de aguapé (Eichhornia crassipes) e salvínia (Salvinia auriculata). Para isso, foi conduzido um experimento em condições de caixas-d'água em delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições. Os tratamentos estiveram dispostos em esquema fatorial 2 x 8, sendo dois tipos de pontas de pulverização (ConeJet TXVK-8 e TeeJet DG 11002 VS) e oito proporções entre as plantas aquáticas, a saber: dominância total da área correspondente a 100% de cobertura da caixa-d'água pelas plantas de alface-d'água; e as proporções entre...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Deposição de gotas; SAVAU; EICCH; PISST; Tecnologia de aplicação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582009000200023

Deposição e uniformidade de distribuição da calda de aplicação em plantas de café utilizando a pulverização eletrostática
Provedor de dados: 65
Autores: Sasaki,Robson Shigueaki; Teixeira,Mauri Martins; Fernandes,Haroldo Carlos; Monteiro,Paulo Marcos de Barros.
No âmbito da tecnologia de aplicação de agrotóxicos, a pulverização eletrostática é um sistema disponível comercialmente, no entanto, pouco empregado, devido à existência de algumas divergências quanto à eficiência desse sistema, razão pela qual o entendimento dessa tecnologia e suas interações com a planta tornam-se necessários. Nesse contexto, objetivou-se avaliar a utilização da pulverização eletrostática na cultura do café quanto à eficiência de deposição e a uniformidade de distribuição da calda de aplicação. Utilizou-se um pulverizador eletrostático, marca Electrostatic Spraying Systems, modelo ESS MBP 4.0. O experimento foi instalado no delineamento de parcelas subsubdivididas (2x3x6), com dois sistemas de pulverização (sistema eletrostático ligado...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação de agrotóxicos; Cafeeiro; Deposição de gotas.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013000900011

Pulverização em alvos artificiais: avaliação com o uso do software conta-gotas
Provedor de dados: 65
Autores: Balan,Marcelo Gonçalves; Abi Saab,Otavio Jorge Grigoli; Fonseca,Inês Cristina de Batista; Silva,Cristhiane Gonzaga da; Sasaki,Enio Hyroyuki.
A maioria dos métodos que avaliam as pulverizações agrícolas, além de subjetiva, é de difícil execução. Com o desenvolvimento da informática, há a possibilidade de as análises serem processadas em grande número e de forma não subjetiva. O objetivo deste trabalho foi avaliar se o software Conta-Gotas pode ser utilizado para estudar o efeito do tamanho da gota, do vento e da orientação do bico na cobertura de uma pulverização em alvos artificiais. Na aplicação de cima para baixo, os resultados obtidos para as variáveis cobertura e número de gotas cm-2 podem ser considerados como esperados e mostram que, apesar de simples, o método tem sensibilidade para detectar diferenças. Considerando a orientação do bico, de cima para baixo e de baixo para cima, os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Deposição de gotas; Cobertura; Pontas de pulverização.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782005000400026

Técnicas de aplicação de fungicida em trigo para o controle de Giberela (Gibberella zeae)
Provedor de dados: 65
Autores: Panisson,Edivan; Boller,Walter; Reis,Erlei Melo; Hoffmann,Laércio.
Durante muitos anos, a giberela, causada pelo fungo Gibberella zeae (anamorfo Fusarium graminearum), foi considerada de importância secundária no sul do Brasil. O aumento da intensidade e da freqüência de ocorrência, tornou a giberela uma das doenças de maior importância na cultura do trigo. A giberela é uma doença de infecção floral e mesmo os fungicidas sistêmicos recomendados apresentam apenas efeito protetor das anteras. Os objetivos do presente trabalho foram avaliar a eficiência de controle e os efeitos nos grãos colhidos, de dois tipos de pontas de pulverização (leque e duplo leque), diferentes arranjos dos bicos na barra de aplicação e dois volumes de calda. A desuniformidade da antese aparece como um dos principais fatores envolvidos com a baixa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Deposição de gotas; Barra modificada; Pontas de pulverização.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782003000100003