Consulta: subjectFacets:"Equação universal de perda de solo"
Registros recuperados: 5
Data/hora: 11/06/2024 08:22:30

Razão de perdas de solo e fator C para milho e aveia em rotação com outras culturas em três tipos de preparo de solo
Provedor de dados: 90
Autores: Bertol,I.; Schick,J.; Batistela,O.
Dados de um experimento de perdas de solo e água sob chuva natural em Lages (SC), de novembro de 1992 a outubro de 1998, foram usados para o cálculo da razão de perdas de solo (RPS) e o fator C da equação universal de perda de solo, em três sistemas de preparo com milho e aveia em rotação com outras culturas. Os tratamentos: aração + duas gradagens (A + G), escarificação + uma gradagem (E + G) e semeadura direta (SDI) foram submetidos ao cultivo de milho (Zea mays) e aveia preta (Avena sativa) em rotação com outras culturas e comparados à aração + duas gradagens sem culturas (SSC), sobre um Cambissolo Húmico alumínico com declividade média de 0,102 m m-1. O ciclo das culturas foi dividido em cinco estádios, com igual intervalo de duração. As RPS e os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Equação universal de perda de solo; Erosão hídrica; Preparo conservacionista.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832002000200029

NetErosividade MG: erosividade da chuva em Minas Gerais
Provedor de dados: 90
Autores: Moreira,Michel Castro; Pruski,Fernando Falco; Oliveira,Thiago Emanuel Cunha de; Pinto,Francisco de Assis de Carvalho; Silva,Demetrius David da.
A erosividade da chuva é um índice numérico que expressa a capacidade das chuvas em provocar erosão hídrica no solo. O presente trabalho teve por objetivo desenvolver um programa computacional para estimar os valores da erosividade da chuva no Estado de Minas Gerais com base em redes neurais artificiais (RNAs). O valor anual da erosividade da chuva é obtido pelo somatório dos valores mensais dos índices de erosividade EI30 ou KE &gt; 25. Foram utilizados para cálculo de cada um desses índices dois métodos de obtenção da energia cinética de precipitação pluvial. Dessa maneira, obtiveram-se quatro valores de erosividade para cada mês, totalizando o desenvolvimento de 48 redes. As RNAs desenvolvidas foram implementadas no ambiente de programação Borland...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Redes neurais artificiais; Conservação do solo; Equação universal de perda de solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000300042

Fator erosividade da chuva de Piraju (SP): distribuição, probabilidade de ocorrência, período de retorno e correlação com o coeficiente de chuva
Provedor de dados: 90
Autores: Roque,C. G.; Carvalho,M. P.; Prado,R. M.
Foram selecionadas 874 chuvas individuais erosivas, de uma série contínua de 23 anos de registros de dados pluviográficos. As chuvas selecionadas foram cotadas, digitalizadas e, posteriormente, analisadas. O índice de erosividade, EI30, médio anual calculado foi de 7.074 MJ mm ha-1 h-1 ano-1. Espera-se que este índice ocorra no local pelo menos uma vez a cada 2,33 anos, com uma probabilidade de 42,92%. Os valores dos índices anuais de erosividade de Piraju, esperados nos períodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos, foram, respectivamente, de 6.696, 8.730, 10.076, 11.367, 13.039 e 14.292 MJ mm ha-1 h-1 ano-1. Foi observada uma distribuição de 78,5% do total da erosividade anual durante o semestre de outubro a março, indicando que, nesse período, era...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fator R; Erosão do solo; Equação universal de perda de solo; Erosividade.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000100016

Desintensificação do uso da terra e sua relação com a erosão do solo
Provedor de dados: 91
Autores: ten Caten,Alexandre; Minella,Jean P. G.; Madruga,Pedro R. de A.
A conservação dos recursos naturais tais como solo e água, deve ser preocupação de governos e instituições. Processos erosivos são responsáveis pela degradação desses recursos, em várias partes do globo. Objetivou-se, com este estudo, avaliar a dinâmica da cobertura da terra em uma região de topografia complexa e empregar a equação universal de perda de solos modificada (RUSLE) para quantificar a perda de solos em decorrência da erosão. O uso da terra no distrito de Vale Vêneto, município de São João do Polêsine na região central do Estado do Rio Grande do Sul, foi avaliado em imagens Landsat nos anos de 1988, 2000 e 2007. A análise espaço temporal do uso da terra indica que as áreas de floresta tiveram um aumento de 16,2% no período de 19 anos. As áreas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Equação universal de perda de solo; Sistema de informação geográfica; Bacia hidrográfica.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000900012

Fator erosividade da chuva para o município de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo - DOI: 10.4025/actasciagron.v25i1.2467
Provedor de dados: 1
Autores: Moreti, Dolorice; UNESP; Mannigel, Anny Rosi; UNESP; Carvalho, Morel de Passos e; UNESP.
Foi estudada a erosividade da chuva de Pedrinhas Paulista (SP) visando à implementação do planejamento do uso da terra local. Para tanto, determinou-se o fator erosividade (R) da equação universal de perda de solo por erosão, para uma série pluviométrica contínua de 24 anos de dados de chuva. Seu valor calculado foi de 7670 MJ mm/ha h ano, o qual é esperado ocorrer no local pelo menos uma vez a cada 2,33 anos, com uma probabilidade de 42,92%. Observou-se uma concentração de 77,12% do fator R no semestre de outubro a março, indicando que é esperada a maior parte das perdas anuais de solo por erosão neste período. Os valores dos índices EI30 anuais esperados, nos períodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos, foram respectivamente de 7404, 8833, 9779,...
Palavras-chave: 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias erosividade da chuva; Equação universal de perda de solo; Terraceamento agrícola 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias.
Ano: 2003
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/2467