Consulta: subjectFacets:"Erosión hídrica"
Registros recuperados: 6
Data/hora: 02/06/2024 17:44:53

Sistema de apoyo a las decisiones geográficas con un enfoque de conservación de suelos.
Provedor de dados: 32
Autores: Arevalo Galarza, Gustavo A.
Las instituciones gubernamentales que administran los recursos naturales tienen una percepción distinta a la que mantiene la comunidad académica y científica en lo que respecta a la importancia de la degradación de los suelos, ya que no existen instituciones dedicadas a este recurso. Por lo que en dependencias donde se administran el agua, los bosques y selvas tienen como una tarea importante pero secundaria, la conservación y manejo del recurso suelo, así como la regulación de su uso. Aunado a lo anterior, la investigación relacionada al control, conservación y rehabilitación de los suelos principalmente agrícolas tiene un enfoque técnico tradicional, que implica la construcción de obras costosas que son parte de un bagaje enorme de experiencia acumulada...
Palavras-chave: Sistema experto; Sistema para apoyo a las decisiones espaciales; Erosión hídrica; Expert System; Spatial Decision Support System; Erosion process; Doctorado; Edafología.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/597

Evaluación de modelos para estimar la erosívídad de la lluvia en el Valle del Cauca, Colombia
Provedor de dados: 109
Autores: Calero Mosquera,Daniela; Martínez López,Carolina; Menjívar Flores,Juan Carlos.
Resumen La erosívídad de la lluvia (R) es uno de los factores incluidos en la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE) y se define como la capacidad potencial de la lluvia para erosionar los suelos, cuyo conocimiento es fundamental en la planificación del uso y manejo de los mismos. En el presente trabajo se evaluaron dos métodos (USLE-EI30 y EI30cor) para determinar el factor R en los principales municipios productores de piña del Valle del Cauca, además, se analizaron los índices de Fournier (IF) y Modificado de Fournier (IMF); para esto, se utilizaron los registros de precipitación de 12 estaciones pluviográficas, pluviométricas y climatológicas pertenecientes al área de estudio, durante los años 2015-2019, teniendo en cuenta la disponibilidad de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: EI30cor; Erosión hídrica; Erosividad; Piña; USLE-EI30.
Ano: 2021
URL: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-28122021000200198

Erosión superficial y carstificación en Macuspana, Tabasco, Sureste de México
Provedor de dados: 115
Autores: Geissen,Violette; López de Llergo-Juárez,José G.; Galindo-Alcántara,Adalberto; Ramos-Reyes,Rodimiro.
El sureste de México está afectado por diferentes formas de erosión hídrica pero no hay información sobre su impacto en la región, la cual es necesaria para los programas de conservación de suelos. Por ello, se estudió la cantidad y ubicación de las diferentes formas de pérdida de suelos por erosión hídrica y por formaciones tipo Karst (carstificación) (i.e. un área de terreno de piedra caliza caracterizada por depresiones y corrientes subterráneas), en Macuspana, Tabasco, México. Esta zona se caracteriza por planicies y terrenos con pendientes mayores a 5% y precipitación media anual de 3186 mm. El uso principal del suelo es para pastoreo. Las principales formaciones geológicas de la región son rocas sedimentarias del Terciario como calizas, areniscas, y...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carstificación; Erosión hídrica; Erosión subterránea; Sobrepastoreo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952008000600001

ACCIONES PARA CONSERVACIÓN DE SUELOS IDENTIFICADAS MEDIANTE ÍNDICES KAPPA AL NORESTE DE DURANGO, MÉXICO
Provedor de dados: 115
Autores: López-Santos,Armando; Bueno-Hurtado,Palmira; Arreola-Ávila,J. Guadalupe; Pérez-Salinas,J. Emmanuel.
Resumen La estimación de la erosión edáfica basada en modelación, como con la ecuación universal de pérdida de suelo (USLE) o la USLE revisada (RUSLE), considera la acción antrópica (factor C) para los usos de la tierra y tiene limitaciones para detectar cómo sucede esa influencia. El objetivo de esta investigación fue desarrollar un procedimiento para identificar la presencia o ausencia de acciones de conservación de suelos a partir de la observación experta de evidencias en terrenos dedicados a la agricultura de secano, del Norte de Durango, México. La unidad de estudio (UE) de 2250 km2, incluyó a San Pedro del Gallo y San Luis del Cordero (25° 21” y 25’ 59” N; -104° 29”, -104° 1” O y clima árido y semiárido). El diseño experimental fue completamente al...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservación de suelos; Erosión hídrica; Observación experta.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952017000600591

La erosión del suelo y la normativa ambiental de la política agraria europea en cultivos de olivar (Olea europaea) del sur de España
Provedor de dados: 115
Autores: Lima-Cueto,F. Javier; Blanco-Sepúlveda,Rafael; Gómez-Moreno,M. Luisa.
Resumen La erosión hídrica del suelo es uno de los principales problemas ambientales de la agricultura de montaña mediterránea. La política agraria común de la UE pretende favorecer la conservación del suelo a través de las normas de condicionalidad, que deben establecer las buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra (BCAM) adaptadas al medio en el que se aplican. El objetivo de este estudio fue valorar la capacidad potencial de establecer BCAM adaptadas a cultivos de olivar (Olea europaea) en áreas de montaña, en el sur de España, mediante un método de análisis de la erosión del suelo que utiliza indicadores visuales. La hipótesis fue que el método de análisis se adaptaba a las condiciones de la zona de estudio y a los propósitos de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condicionalidad; Erosión hídrica; Olivar; Laboreo; Cobertura vegetal.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952018000300293

Cambio de uso de suelo en la Cuenca de San Cristóbal de las Casas, México
Provedor de dados: 115
Autores: Figueroa-Jáuregui,M. Lourdes; Ibáñez-Castillo,L. Alicia; Arteaga-Ramírez,Ramón; Arellano-Monterrosas,J. Luis; Vázquez-Peña,Mario.
De manera similar a lo ocurrido con los bosques de otras zonas tropicales, la superficie forestal en algunas regiones de los Altos de Chiapas se ha reducido casi a la mitad desde 1970. Por ello se analizaron los cambios de uso del suelo y sus efectos sobre los procesos de degradación y los procesos hidrológicos en la cuenca endorreica de San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas, México. Los usos de suelo de la cuenca se obtuvieron mediante la clasificación supervisada de imágenes de satélite Landsat de 1975, 1993 y 2000 y Spot de 2009. La tasa anual de erosión hídrica se calculó con la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE, sus siglas en inglés), y el volumen de escurrimiento medio anual por el método indirecto de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosión hídrica; Escurrimiento medio anual; Uso del suelo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952011000500001