Consulta: subjectFacets:"Erosion control"
Registros recuperados: 30
Data/hora: 03/06/2024 00:54:46

Controle dos processos erosivos lineares (ravinas e voçorocas) em áreas de solos arenosos.
Provedor de dados: 14
Autores: FILIZOLA, H. F.; ALMEIDA FILHO, G. S. de; CANIL. K.; SOUZA, M. D. de; GOMES, M. A. F.
A erosão acelerada, ou erosão antrópica, é um problema mundial. Vastas áreas estão sujeitas à degradação do solo, às vezes de forma irreversível, por uma série de processos como erosão e desertificação acelerada, compactação e selamento, salinização, acidificação, diminuição da matéria orgânica e da fertilidade do solo e redução da biodiversidade (LAL, 1994). O controle dos processos erosivos deve estar fundamentado em princípios básicos de manejo de solos com o propósito de evitar o impacto das gotas de chuva, facilitar a infiltração de água no solo, e disciplinar o escoamento superficial, seja ele difuso ou, em especial, concentrado,
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Ravina; Voçoroca.; Erosão do solo; Controle da Erosão.; Soil erosion; Erosion control.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/915009

Recomendações de manejo de água e solo para o cultivo de algodão agroecológico em consórcios agroalimentares no Semiárido do Nordeste brasileiro.
Provedor de dados: 14
Autores: MEDEIROS, J. da C.; COSTA, M. M. M. N.; PEREIRA, J. R.; SABOYA, R. de C. C.; SANTIAGO, F. dos S.; BLACKBURN, R. M.
O solo é considerado elemento básico no que diz respeito a qualquer atividade agropecuária, sendo imprescindível o emprego de técnicas visando à melhoria de sua fertilidade e conservação de forma a torná-lo cada vez mais produtivo com sustentabilidade. Nos ambientes semiáridos, os solos tendem a ser mais susceptíveis a erosão, e o uso de práticas de manejo inadequadas, como queimadas, preparo do solo com grade aradora e plantio morro abaixo, vem piorando a situação. Uma das alternativas para sanar esse processo é o uso de sistemas agroecológicos, os quais buscam imitar os ecossistemas naturais, comumente considerados sustentáveis (Figura 1). No entanto, alguns aspectos em relação a manejo de água e solo carecem de informações. Para isso, elaborou-se esta...
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: ODS; Algodão; Manejo do Solo; Conservação da Água; Conservação do Solo; Controle da Erosão; Produção Orgânica; Fertilidade do Solo; Desenvolvimento Sustentável; Cotton; Soil management; Water management; Agricultural conservation practice; Erosion control; Organic production; Arid soils; Sustainable development.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1148733

Serviços ecossitêmicos decorrentes do uso da terra.
Provedor de dados: 14
Autores: PAVAN, A. L. R.; OMETTO, A. R.; ALVARENGA, R. A. F. De; NETO, J. A. De A.; FIGUEIREDO, M. C. B. de; UGAYA, C. M. L.
bitstream/item/210918/1/CLV19037.pdf
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recursos naturais; Dinâmica dos ecossistemas; Ciclo da água; Uso da Terra; Erosão; Águas Subterrâneas; Land use; Erosion control; Groundwater.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1118330

Efeito do feijão-de-porco no solo cultivado com pimenta-do-reino.
Provedor de dados: 14
Autores: LOPES, O. M. N.
bitstream/item/40148/1/Circ-Teec-74-CPATU.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Pimenta-do-reino; Ciclagem de nutriente; Relação solo planta; Controle de erosão; Tomé-Açu; Pará; Brasil; Cultural methods; Plant cover; Plant soil relations; Feed legumes; Cycling.; Canavalia Ensiformis; Cobertura do Solo; Custo de Produção; Feijão de Porco; Leguminosa Forrageira; Pratica Cultural.; Piper Nigrum; Amazonia; Erosion control; Production costs.
Ano: 1998
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/376644

Sistema integração lavoura-pecuária-floresta para a região Semiárida.
Provedor de dados: 14
Autores: ZONTA, J. H.; RODRIGUES, J. I. da S.; CAVALCANTE, V. R.; LEITE, R. de M. H.; COSTA, R. F. da.
O sistema Integração Lavoura Pecuária e Floresta (ILPF) é uma estratégia de cultivo que objetiva a produção sustentável, integrando atividades agrícolas, pecuárias e fl orestais na mesma área, em cultivo consorciado, em sucessão ou rotacionado, e busca efeitos sinérgicos entre os componentes do agroecossistema, contemplando a melhoria ambiental, a valorização dos seres humanos e a viabilidade econômica. Em outras palavras, o sistema ILPF consiste na diversifi cação de cultivo, de forma que o produtor consiga, além de melhorar sua renda, conservar o solo e água da propriedade, melhorando suas condições de cultivo ao longo do tempo, e com melhor aproveitamento de água da chuva. Através deste sistema, o produtor, sendo familiar ou empresarial, tem a...
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Sistema de Cultivo; Integração; Lavoura; Pecuária; Floresta; Conservação da Água; Conservação do Solo; Algodão; Milho; Soja; Gergelim; Feijão; Desenvolvimento Sustentável; Controle da Erosão; Plantio Direto; Cropping systems; Intensive livestock farming; Agroforestry; Soil conservation; Water conservation; Cotton; Bean meal; Soybean meal; Soybean oil; Sesame meal; Sustainable development; Erosion control; Direct seeding.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1150301

Perda de solo em um latossolo amarelo do Estado do Amazonas sob diferentes sistemas culturais.
Provedor de dados: 14
Autores: LEITE, J. A.; FERNANDEZ MEDINA, B.
Dos resultados preliminares, observou-se que os tratamentos sem cobertura vegetal (solo nu, seringueira, dendezeiro, guarana) foram os que experimentaram maiores perdas de solo, ao passo que naqueles com cobertura leguminosas, o solo ofereceu alta resistencia a desintegracao e transporte pela agua de chuva. Os sistemas milho e milho x feijao ficaram em situacao intermediaria. Uma analise comparativa das perdas de solo medidas nos diferentes tratamentos permitiu observar que, de uma maneira geral, ha tendencia a diminuir a erosao do solo nos tratamentos com culturas perenes com o decorrer do tempo, quando estas aumentam sua area foliar, protegendo o solo contra a acao desintegrante da chuva.
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Controle; Brasil; Amazonas.; Erosão; Essência Florestal; Solo.; Erosion control; Perennials; Soil.
Ano: 1985
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/665272

Ferramenta (kit) para avaliação simplificada de serviços ecossistêmicos em agroecossistemas.
Provedor de dados: 14
Autores: MONTEIRO, J. M. G.; PRADO, R. B.; FIDALGO, E. C. C.; SCHULER, A. E.; OLIVEIRA, A. P. de; UZEDA, M. C.; DONAGEMMA, G. K.
Apresenta-se uma ferramenta (kit) para avaliação simplificada de SE em agroecossistemas, que está em desenvolvimento por pesquisadores da Embrapa Solos nos últimos anos. A ferramenta agrega um conjunto de protocolos e instrumentos, bem como um manual com orientações de uso para a avaliação simplificada dos serviços ecossistêmicos, a saber: controle à erosão, provisão e regulação hídrica, sequestro de carbono, regulação da fertilidade e avaliação da polinização.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Serviços ecossistêmicos; Agroecossistemas; Sequestro de carbono; Controle da Erosão; Regulamentação; Recurso Hídrico; Fertilidade; Polinização; Ecosystem services; Agroecosystems; Erosion control; Carbon sequestration; Water resources.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1126002

PAM and straw residue effects on irrigation furrow erosion and infiltration
Provedor de dados: 18
Autores: Lentz, R.D.; Bjorneberg, D.L.
Tipo: Conference or Workshop Item
Palavras-chave: Polyacrylamide; Sraw residue; Polyacrylamide; Straw residue; Erosion control; Infiltration management; Erosion; Mass Import - autoclassified (may be erroneous).
Ano: 2001
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/889/1/1036.pdf

Long-term polyacrylamide formulation effects on soil erosion, water infiltration, and yields of furrow-irrigated crops
Provedor de dados: 18
Autores: Lentz, R.D.; Sojka, R.E.
Tipo: Article
Palavras-chave: Infiltration management; Erosion control; Application Strategies; Water-soluble PAM (WSPAM).
Ano: 2009
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/1314/1/1291.pdf

Polyacrylamide application to control furrow irrigation-induced erosion
Provedor de dados: 18
Autores: Lentz, R.D.; Sojka, R.E.
Tipo: Conference or Workshop Item
Palavras-chave: Polyacrylamide; Application Strategies; Erosion control; Erosion; Mass Import - autoclassified (may be erroneous).
Ano: 1996
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/863/1/890.pdf

Applying Polyacrylamide (PAM) to Reduce Erosion and Increase Infiltration Under Furrow Irrigation
Provedor de dados: 18
Autores: Lentz, R.D.; Stieber, T.D.; Sojka, R.E.
Tipo: Conference or Workshop Item
Palavras-chave: Polyacrylamide; Polyacrylamide; Erosion control; Infiltration management; Erosion; Mass Import - autoclassified (may be erroneous).
Ano: 1995
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/1071/1/871.pdf

Multiple polyacrylamide applications for controlling sprinkler irrigation runoff and erosion
Provedor de dados: 18
Autores: Bjorneberg, D.L.; Aase, J.K.
Tipo: Article
Palavras-chave: Polyacrylamide; Runoff losses; Sprinkler irrigation; Application Strategies; Erosion control; Runoff; Erosion; Mass Import - autoclassified (may be erroneous).
Ano: 2000
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/109/1/1020.pdf

Field results using polyacrylamide to manage furrow erosion and infiltration
Provedor de dados: 18
Autores: Lentz, R.D.; Sojka, R.E.
Tipo: Article
Palavras-chave: Polyacrylamide; Polyacrylamide; Erosion control; Infiltration management; Erosion; Mass Import - autoclassified (may be erroneous).
Ano: 1994
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/628/1/850.pdf

Polyacrylamide decreases furrow erosion
Provedor de dados: 18
Autores: Trout, T.J.; Lentz, R.D.
Tipo: Conference or Workshop Item
Palavras-chave: Polyacrylamide; Erosion control; Erosion; Mass Import - autoclassified (may be erroneous).
Ano: 1993
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/866/1/807.pdf

Influence of polymer charge type and density on polyacrylamide ameliorated irrigated furrow erosion
Provedor de dados: 18
Autores: Lentz, R.D.; Sojka, R.E.; Carter, D.L.
Tipo: Conference or Workshop Item
Palavras-chave: Polyacrylamide; Erosion control; Erosion; Mass Import - autoclassified (may be erroneous).
Ano: 1993
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/1060/1/789.pdf

Controlling sprinkler irrigation runoff, erosion, and phosphorus loss with straw and polyacrylamide
Provedor de dados: 18
Autores: Bjorneberg, D.L.; Aase, J.K.; Westermann, D.T.
Tipo: Article
Palavras-chave: Polyacrylamide; Sraw residue; Nutrients; Sprinkler irrigation; Erosion control; Runoff; Erosion; Mass Import - autoclassified (may be erroneous).
Ano: 2000
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/115/1/1027.pdf

Polyacrylamide in furrow irrigation, an erosion control breakthrough
Provedor de dados: 18
Autores: Sojka, R.E.; Lentz, R.D.
Tipo: Conference or Workshop Item
Palavras-chave: Polyacrylamide; Erosion control; Erosion; Mass Import - autoclassified (may be erroneous).
Ano: 1996
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/1079/1/904.pdf

Polyacrylamide and biopolymer effects on flocculation, aggregate stability, and water seepage in a silt loam
Provedor de dados: 18
Autores: Lentz, R.D.
Researcher’s seek a more renewable and natural alternative for water soluble anionic polyacrylamide (PAM), a highly-effective, petroleum-derived polymer used in agriculture to control erosion and reduce water seepage from unlined irrigation structures. This study evaluated two anionic polymers: a bacteria-produced polysaccharide (biopolymer) with 10-20 Mg/mol molecular weight (MW) and 30% charge density, and a PAM (12-15 Mg/mol MW, 30% charge density) to compare their ability to flocculate soil colloids, stabilize soil aggregates, and influence effective hydraulic conductivity (seepage loss). The biopolymer most effectively flocculated the colloids at a concentration of 1 mg/L, but was still 30% less effective than PAM at 1 mg/L and 50% less effective than...
Tipo: Article
Palavras-chave: Water-soluble PAM (WSPAM); Erosion control; Erosion; Soil; Water.
Ano: 2015
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/1583/1/1539.pdf

Toxicity of various anionic polyacrylamide formulations when used as erosion control agents in agriculture
Provedor de dados: 18
Autores: Weston, D.P.; Lentz, R.D.; Cahn, M.D.; Ogle, R.S.; Rothert, A.K.; Lydy, M.J.
Tipo: Article
Palavras-chave: Erosion control.
Ano: 2009
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/1307/1/1284.pdf

Polyacrylamide and straw residue effects on irrigation furrow erosion and infiltration
Provedor de dados: 18
Autores: Lentz, R.D.; Bjorneberg, D.L.
Tipo: Article
Palavras-chave: Polyacrylamide; Sraw residue; Polyacrylamide; Straw residue; Erosion control; Infiltration management; Erosion; Mass Import - autoclassified (may be erroneous).
Ano: 2003
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/174/1/1118.pdf

Reducing furrow irrigation erosion with polyacrylamide (PAM)
Provedor de dados: 18
Autores: Sojka, R.E.; Lentz, R.D.
Tipo: Article
Palavras-chave: Polyacrylamide; Erosion control; Erosion; Mass Import - autoclassified (may be erroneous).
Ano: 1997
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/678/1/937.pdf

Polyacrylamide Effect on Furrow Erosion and Infiltration
Provedor de dados: 18
Autores: Trout, T.J.; Sojka, R.E.; Lentz, R.D.
Tipo: Article
Palavras-chave: Polyacrylamide; Polyacrylamide; Erosion control; Infiltration management; Erosion; Mass Import - autoclassified (may be erroneous).
Ano: 1995
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/642/1/867.pdf

Sprinkler irrigation runoff and erosion control with polyacrylamide
Provedor de dados: 18
Autores: Bjorneberg, D.L.; Aase, J.K.; Sojka, R.E.
Tipo: Conference or Workshop Item
Palavras-chave: Polyacrylamide; Runoff losses; Sprinkler irrigation; Erosion control; Runoff; Erosion; Mass Import - autoclassified (may be erroneous).
Ano: 2000
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/1097/1/1035.pdf

Polyacrylamide (PAM) for erosion control
Provedor de dados: 18
Autores: Lentz, Rick; Sojka, Bob.
Tipo: Article
Palavras-chave: Erosion control; Erosion; Mass Import - autoclassified (may be erroneous).
Ano: 1997
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/674/1/929.pdf

Sprinkler irrigation runoff and erosion control with polyacrylamide - laboratory tests
Provedor de dados: 18
Autores: Aase, J. Kristian; Bjorneberg, David L.; Sojka, Robert E.
Tipo: Article
Palavras-chave: Polyacrylamide; Runoff losses; Sprinkler irrigation; Erosion control; Runoff; Erosion; Research methodology; Mass Import - autoclassified (may be erroneous).
Ano: 1998
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/703/1/972.pdf

PAM conformation effects on furrow erosion mitigation efficacy
Provedor de dados: 18
Autores: Lentz, R.D.; Sojka, R.E.
Tipo: Technical Bulletin
Palavras-chave: Polyacrylamide; Erosion control; Erosion; Mass Import - autoclassified (may be erroneous).
Ano: 1996
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/1195/1/915.pdf

Water and erosion management with multiple applications of polyacrylamide in furrow irrigation
Provedor de dados: 18
Autores: Sojka, R.E.; Lentz, R.D.; Westermann, D.T.
Tipo: Article
Palavras-chave: Polyacrylamide; Application Strategies; Erosion control; Erosion; Mass Import - autoclassified (may be erroneous).
Ano: 1998
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/704/1/973.pdf

Polyacrylamide for furrow-irrigation erosion control
Provedor de dados: 18
Autores: Sojka, Bob; Lentz, Rick.
Tipo: Article
Palavras-chave: Polyacrylamide; Erosion control; Erosion; Practical farm efficiency; Mass Import - autoclassified (may be erroneous).
Ano: 1996
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/679/1/940.pdf

Net Infiltration and Soil Erosion Effects of a Few PPM Polyacrylamide in Furrow Irrigation Water
Provedor de dados: 18
Autores: Sojka, R.E.; Lentz, R.D.
Tipo: Conference or Workshop Item
Palavras-chave: Polyacrylamide; Polyacrylamide; Erosion control; Infiltration management; Erosion; Mass Import - autoclassified (may be erroneous).
Ano: 1995
URL: http://eprints.nwisrl.ars.usda.gov/1072/1/873.pdf

La acelerada erosión de la playa del balneario de Jambelí (varios métodos para su regeneración)
Provedor de dados: 20
Autores: Soledispa, B.
Por solicitud del Municipio de Santa Rosa, personal del INOCAR efectuó un reconocimiento del balneario de Jambelí, en la isla del mismo nombre, en la Provincia El Oro, debido a que se había producido erosión en un pequeño sector de la playa, destruyendo unas estructuras para descanso de los turistas. El reconocimiento determinó que la erosión se produjo por un muro de estacas de madera, colocado a lo largo de la playa. También se sugerieron varios métodos para su regeneración.
Tipo: Journal Contribution
Palavras-chave: Beach erosion; Erosion control; Restoration; Erosion control; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2652.
Ano: 2004
URL: http://hdl.handle.net/1834/2286