Consulta: subjectFacets:"Espaçamento entre drenos"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 05/06/2024 16:03:44

Parâmetros do sistema relacionados ao solo.
Provedor de dados: 14
Autores: ANDRADE, D. O. de; AMARAL, F. C. S. do; TAVARES, S. R. de L.; BHERING, S. B.
bitstream/item/76958/1/cap-3livro-SiBCTI.pdf
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Profundidade do solo; Capacidade de água disponível; Ca + Mg; Valor T; Alumínio trocável; Ph do solo medido em água; Saturação por sódio trocável; Condutividade; Velocidade de infiltração básica; Profundidade da zona de redução; Mineralogia da argila; Espaçamento entre drenos; Declividade; Pedregosidade; Rochosidade; Posição na paisagem.; Textura.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/950454

Análise de métodos de estimativa de evapotranspiração na otimização de sistemas de drenagem
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Késia O. da; Miranda,Jarbas H. de; Duarte,Sergio N.; Folegatti,Marcos V.
Inúmeros são os métodos para se estimar a evapotranspiração potencial (ETP) em que os mais simplificados apresentam limitações quanto à precisão dos resultados obtidos e os mais complexos apontam a dificuldade de se dispor de todos os dados necessários ao cálculo. No presente trabalho, compararam-se os métodos de Thornthwaite e Camargo com o de Penman-Monteith, tomado como padrão, com o objetivo de se verificar qual a influência da utilização de cada método na estimativa da ETP diária sobre o dimensionamento econômico de um sistema de drenagem, utilizando-se o modelo SISDRENA. Pelos resultados obtidos concluiu-se que as diferenças entre os métodos não afetaram significativamente a obtenção do espaçamento econômico entre drenos.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Dimensionamento econômico; Espaçamento entre drenos.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200002