Consulta: subjectFacets:"Fator K"
Registros recuperados: 6
Data/hora: 06/06/2024 04:29:28

Índices de erosividade da chuva, perdas de solo e fator erodibilidade para dois solos da região dos cerrados - primeira aproximação
Provedor de dados: 90
Autores: Marques,J.J.G.S.M.; Alvarenga,R.C.; Curi,N.; Santana,D.P.; Silva,M.L.N.
Os objetivos deste trabalho foram: testar a adequação de diferentes índices de erosividade das chuvas, comparar duas equações propostas para cálculo da energia cinética das chuvas e estimar o fator K (erodibilidade) da equação universal de perdas de solo (EUPS) para um latossolo vermelho-escuro (LE) álico muito argiloso e um podzólico vermelho-amarelo (PV) álico muito argiloso da região de Sete Lagoas (MG). Não houve diferença significativa entre as duas equações testadas para cálculo da energia cinética das chuvas. O índice EI30 mostrou ser um bom estimador da erosividade da chuva e pode continuar sendo utilizado como fator R (erosividade) da EUPS para a região estudada. Os valores do fator K, para o LE e o PV da região de Sete Lagoas, foram,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fator R; Fator K; Erosão; Equação universal de perdas de solo (EUPS).
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831997000300011

Erodibilidade de um nitossolo háplico alumínico determinada em condições de campo
Provedor de dados: 90
Autores: Bertol,Ildegardis; Leite,Dirceu; Engel,Fernando Luis; Cogo,Neroli Pedro; González,Antônio Paz.
O termo erodibilidade do solo (fator K na Equação Universal de Perda de Solo - EUPS) expressa a suscetibilidade natural do solo à erosão hídrica. O fator K representa a taxa de perda de solo por unidade de erosividade da chuva (fator R na EUPS). O conhecimento do fator K, juntamente com os demais fatores do modelo EUPS, é importante no planejamento conservacionista, pois, por meio desse modelo, estimam-se as perdas médias anuais de solo esperadas para determinadas condições. Dados de perda de solo, obtidos em campo em solo sem cultivo e com preparo convencional, sob condições de chuva simulada, no período de novembro de 2001 a março de 2004, no sul do Planalto Catarinense, foram utilizados para calcular o fator K de um Nitossolo Háplico alumínico típico,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Perda de solo; Chuva simulada; Fator K.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000300014

Erodibilidade, fatores cobertura e manejo e práticas conservacionistas em argissolo vermelho-amarelo, sob condições de chuva natural
Provedor de dados: 90
Autores: Eduardo,Eliete Nazaré; Carvalho,Daniel Fonseca de; Machado,Roriz Luciano; Soares,Paula Fernanda Chaves; Almeida,Wilk Sampaio de.
Os modelos de predição de perda de solo têm se tornado importantes ferramentas no planejamento conservacionista, sendo, para tanto, fundamental a estimativa local dos parâmetros que influenciam o processo erosivo. O objetivo deste trabalho foi determinar a erodibilidade (fator K) e os fatores manejo e cobertura (fator C) e práticas conservacionistas de suporte (fator P) da Equação Universal da Perda de Solo (USLE), em um Argissolo Vermelho-Amarelo. Foram avaliadas as perdas de solo (PS) ocorridas em parcelas-padrão de Wischmeier, no período de 2006 a 2011, com seus respectivos índices de erosividade (EI30). Valores de erodibilidade foram calculados pelo quociente entre PS e EI30 das chuvas anuais (Ka) e total no período (Kt) e pelo coeficiente angular...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; USLE; Fator K; Fator C; Fator P.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000300026

Adequação de métodos indiretos para estimativa da erodibilidade de solos com horizonte B textural no Brasil
Provedor de dados: 90
Autores: Marques,J.J.G.S.M.; Curi,N.; Ferreira,M.M.; Lima,J.M.; Silva,M.L.N.; Carolino de Sá,M.A.
O conhecimento da erodibilidade dos solos (fator K) é de fundamental importância para a aplicação da equação universal de perdas de solo (EUPS). O objetivo deste trabalho foi verificar a adequação de diferentes métodos indiretos para estimativa da erodibilidade de solos com horizonte B textural (Bt) de várias regiões geográficas do Brasil. Coletaram-se amostras superficiais de 22 solos com Bt, cujo fator K foi determinado diretamente no campo. Realizaram-se diversas análises químicas e físicas, de modo que o fator K pudesse ser estimado por treze diferentes métodos indiretos. Correlacionaram-se os valores dos fatores K medidos no campo com os obtidos indiretamente. Verificou-se que nenhum dos métodos indiretos testados é adequado para a estimativa do fator...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão; Fator K; Equação universal de perdas de solo.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831997000300014

Erosividade da chuva e erodibilidade de Cambissolo e Latossolo na região de Lavras, sul de Minas Gerais
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Antonio Marcos da; Silva,Marx Leandro Naves; Curi,Nilton; Avanzi,Junior Cesar; Ferreira,Mozart Martins.
No Brasil, ainda são relativamente poucos os estudos envolvendo erodibilidade do solo, principalmente Cambissolos, dada a morosidade na obtenção dos resultados de experimentos com chuva natural. O conhecimento dos índices de erosividade e de erodibilidade é importante para o planejamento conservacionista, contribuindo para a sustentabilidade dos solos. Este estudo teve como objetivos determinar a erosividade da chuva e a erodibilidade de Cambissolo Háplico Tb distrófico típico e Latossolo Vermelho distroférrico típico, sob chuva natural, em Lavras (MG), no período de 1998 a 2002. Os dados de precipitação pluviométrica foram obtidos na Estação Climatológica Principal de Lavras, localizada no campus da Universidade Federal de Lavras, próxima das unidades...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Fator K; Energia cinética; Horizonte B incipiente; Horizonte B latossólico.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000600029

Erodibilidade de um cambissolo húmico alumínico léptico, determinada sob chuva natural entre 1989 e 1998 em Lages (SC)
Provedor de dados: 90
Autores: Bertol,I.; Schick,J.; Batistela,O.; Leite,D.; Amaral,A. J.
O fator de erodibilidade do solo (fator K) da Equação Universal de Perda de Solo (EUPS) refere-se à susceptibilidade natural do solo à erosão e representa a quantidade de solo perdida por unidade de erosividade da chuva (fator R), sendo o seu conhecimento importante no planejamento conservacionista. Utilizando dados de perda de solo, obtidos sob condições de chuva natural, em tanques coletores de escoamento superficial, e de erosividade (EI30) das chuvas naturais, no período de 1989 a 1998, em Lages (SC), calculou-se, pelo quociente entre essas variáveis e por regressão linear simples entre elas, o fator de erodibilidade do solo para um Cambissolo Húmico alumínico léptico com 0,102 m m-1 de declividade média. Com este objetivo, foram utilizados valores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fator K; Erosão hídrica; Perda de solo; EUPS.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832002000200020