Consulta: subjectFacets:"Hidrologia."
Registros recuperados: 11
Data/hora: 11/06/2024 03:38:51

Modelagem da hidrografia em planos de manejo e critérios para definição de árvores em APP pelo Modeflora.
Provedor de dados: 14
Autores: FIGUEIREDO, E. O.; MOURA, D. C. de S.; FIGUEIREDO, S. M. de M.; PAPA, D. de A.
Novas tecnologias, sendo advindas do geoprocessamento e do sensoriamento remoto, vêm sendo desenvolvidas a fim de auxiliar no processo de delimitação das APPs e demarcação das árvores. No entanto, faltam estudos para investigar e comprovar sua eficácia. Não há registro de trabalhos, publicados no Brasil, que utilizem diferentes metodologias na definição de APPs para avaliá-las. O presente trabalho teve como objetivo propor uma metodologia precisa para o mapeamento de áreas de preservação permanente e definição de árvores protegidas e exploráveis na região de influência das APPs, comprovando a sua aplicabilidade nos PMFS.
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Código Florestal; Área de proteção ambiental; Área de Preservação Permanete (APP); Geotécnica; Manejo florestal; Biometria florestal; Embrapa Acre; Manejo de precisão; Sistema de posicionamento global; Forest biometry; Modelagem 3D; Modeflora; Acre; Rio Branco (AC); Biometría forestal; Amazônia Ocidental; Western Amazon; Agricultura de precisión; Mapeamento; Cubierta (plantas); Inventario forestal; Ley ambiental; Manejo forestal; Sistemas de información geográfica; Sistemas de posicionamiento global; Teledetección.; Sensoriamento remoto; Sistema de informação geográfica; Agricultura de precisão; Inventário florestal; Administração florestal; Vegetação; Hidrografia; Cartografia; Hidrologia.; Precision agriculture; Forest management; Global positioning systems; Geographic information systems; Forest inventory; Hydrology; Canopy; Environmental law.; Cartography; Remote sensing.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/852921

Levantamento e estatistica descritiva dos niveis hidrometricos do rio Paraguai em Ladario, MS - Pantanal: periodo 1900-1994.
Provedor de dados: 14
Autores: GALDINO, S.; CLARKE, R. T.
O nivel hidrometrico do rio Paraguai em Ladario, MS, medido pela regua instalada no 6. Distrito Naval da Marinha do Brasil, constitui o principal referencial do regime hidrologico da bacia do Alto Paraguai, possibilitando ate mesmo a caracterizacao de um dado periodo como sendo de seca ou de cheia no Pantanal. Quando o nivel maximo anual (pico ou ponta de cheia) e igual ou superior a cota de alerta de enchente do rio Paraguai em Ladario, ou seja 4,00 m, esse ano e considerado como sendo de cheia no Pantanal, caso contrario, como sendo de seca. Utilizando-se 34.607 registros diarios, relativos ao periodo de 01/01/1900 a 30/09/1994, foram realizados levantamentos e estudos estatisticos a nivel; diario, mensal e anual (ano hidrologico). Foram levantados...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Rio Paraguai; Nivel hidrometrico; Ladario; Mato Grosso do Sul; Brasil; Basin; Hydrometric level; River.; Hidrologia.; Brazil; Pantanal; Hydrology.
Ano: 1995
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/787815

Monitoramento do Comportamento do Rio Paraguai no Pantanal Sul- Mato-Grossense 2007/2008.
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, M. T. S.; SORIANO, B. M. A.; SANTOS, S. A.; ABREU, U. G. P. de; BERGIER, I.; PELLEGRIN, L. A.
A fim de melhor elucidar o comportamento do rio Paraguai no ano hidrológico 2007/2008 (outubro de 2007 a setembro de 2008), foi avaliada a variação da altura de sua lâmina d`água pela régua de Ladário (MS) em comparação às variações médias de 1900-2007, a partir da base de dados fornecidas pela Marinha.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Hidrologia.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/812951

Modelagem espaçotemporal dos componentes dos balanços de energia e de água no Semiárido brasileiro.
Provedor de dados: 14
Autores: TEIXEIRA, A. H. de C.; HERNANDEZ, F. B. T.; LOPES, H. L.; SCHERER-WARREN, M.; BASSOI, L. H.
Este trabalho objetivou realizar um estudo comparativo de desempenho entre o Safer e o Sebal em relação à capacidade de quantificação da variação espaçotemporal da ET usando a metodologia da FAO como referência e, após a avaliação da confiabilidade do novo modelo Safer, verificar a aplicabilidade do seu uso para subsidiar o monitoramento do efeito das mudanças de uso da terra nos processos de troca de energia e de água utilizando dados de estações agrometeorológicas e imagens de satélites.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agrometeorologia; Mudanças climáticas; Natural resource.; Recurso natural; Hidrologia.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/972837

Monitoramento hidrológico em voçoroca submetida a práticas mecânicas e vegetativas: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Galeão/Antônio Carlos Jobim.
Provedor de dados: 14
Autores: PORTOCARRERO, H.; ANGELO, D. C.; CARVALHO, G. F.; ANDRADE, A. G. de; FERNANDES, N. F.
O desenvolvimento desta dissertação está vinculado ao projeto de RAD (recuperação de áreas degradadas) do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, sendo seu objeto o processo de recuperação da voçoroca do Morro do Radar. Através da realização de uma investigação do comportamento hidrológico desta voçoroca após a implantação do projeto, buscou-se fornecer informações que possam constituir um subsídio à avaliação dos efeitos das práticas adotadas A metodologia utilizada compreendeu seis etapas: avaliação das variações da topografia local; monitoramento da precipitação; monitoramento da intercepção das chuvas promovida pelas copas arbóreas e pela serrapilheira; avaliação das propriedades fisico-hídricas dos solos em diferentes profundidades; avaliação dos...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Voçoroca; Intercepção; RAD.; Hidrologia.
Ano: 2004
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/964922

Estudos hidrogeológicos para captação de água na EMBRAPA - UEPAE de São Carlos.
Provedor de dados: 14
Autores: SOUZA, A. de; SINELLI, O.; DAVINO, A.; BARBOSA, P. F.
Estudos hidrogeologicos para captacao de agua na EMBRAPA-UEPAE de Sao Carlos. Geologia local. Hidrologia. Estudo hidroquimico. Geofisica. Modelo estrutural na area estudada.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Hidrogeologico; Estudo; EMBRAPA; UEPAE de Sao CarlosBrasil; Regiao Sudeste; Sao Carlos.; Água; Hidrologia.
Ano: 1988
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/40384

Mudanças no regime hidrológico da bacia hidrográfica do Rio Taquari-Pantanal.
Provedor de dados: 14
Autores: GALDINO, S.; PADOVANI, C. R.; SORIANO, B. M. A.; VIEIRA, L. M.
A inundação de 11.000 km2 no Pantanal, iniciada na década de 70, vem causando prejuízos à pecuária bovina e alterações na flora nativa. Esta inundação atribuída ao assoreamento do rio Taquari pode também estar associada a mudança no regime hidrológico, passando de um período seco para um período de chuvas e cheias maiores. As cheias maiores podem estar relacionadas ao aumento do desmatamento na bacia do alto Taquari (BAT). Foram analisadas vazões no rio Taquari, contribuições do nível do rio Paraguai e da precipitação na inundação. Também foi avaliado efeito da expansão da agropecuária na BAT sobre o aumento da vazão do rio Taquari, em Coxim. Contatou-se mudança significativa no regime hidrológico da planície do baixo curso do Taquari. A partir de 1973-74...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Regime hidrológico; Mudança; Cheia; Bacia do Rio Taquari; Hydrologic regime; Change; Flood; Watershed; Taquari river basin.; Hidrologia.; Pantanal; Hydrology.
Ano: 2002
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/810744

Cenários de desenvolvimento sustentável no Pantanal em função de tendências hidroclimáticas.
Provedor de dados: 14
Autores: BERGIER, I.; ISHII, I. I.; SALIS, S. M.; PELEGRIN, L. A.; RESENDE, E. K. de; TOMAS, W. M.; SOARES, M. T. S.
Nesta feita uma análise prospectiva do futuro hidrológico do Pantanal sob a perspectiva de dados pretéritos, da mudança do clima com base em relações entre o nível máximo do Rio Paraguai, interação oceano-atmosfera e precipitação na América do Sul. A cenarização hidroclimática, incluindo a componente humana, permite ainda identificar adaptações e oportunidades para as próximas décadas, também em função de mudanças e tendências da economia mundial.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Mudanças climáticas.; Desenvolvimento Sustentável; Hidrologia.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/798808

MODELAD: Magnitude e data de ocorrência do nível máximo anual do rio Paraguai em Ladário.
Provedor de dados: 14
Autores: BERGIER, I.
No presente trabalho é descrito um modelo alternativo para elaborar cenários prováveis ou projeções da magnitude e da data de ocorrência dos picos anuais de cheia no Rio Paraguai em Ladário. O modelo da régua de Ladário (MODELAD) baseia-se em concepções de sistemas dinâmicos e em inferências estatísticas, pelas quais a capacidade de se estabelecer um cenário menos incerto de um estado futuro de um sistema não estacionário (não aleatório) e persistente (não volátil) depende do conhecimento prévio de relações plausíveis e mensuráveis entre variáveis-chave intrínsecas à dinâmica temporal da evolução do sistema.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Modelo hidrológico de previsão; Prevenção de eventos extremos.; Hidrologia.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/811375

Modelagem espaçotemporal dos componentes dos balanços de energia e de água no Semiárido brasileiro.
Provedor de dados: 14
Autores: TEIXEIRA, A. H. de C.; HERNANDEZ, F. B. T.; LOPES, H. L.; SCHERER-WARREN, M.; BASSOI, L. H.
Este trabalho objetivou realizar um estudo comparativo de desempenho entre o Safer e o Sebal em relação à capacidade de quantificação da variação espaçotemporal da ET usando a metodologia da FAO como referência e, após a avaliação da confiabilidade do novo modelo Safer, verificar a aplicabilidade do seu uso para subsidiar o monitoramento do efeito das mudanças de uso da terra nos processos de troca de energia e de água utilizando dados de estações agrometeorológicas e imagens de satélites.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agrometeorologia; Mudanças climáticas; Natural resource.; Recurso natural; Hidrologia.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/972676

Magnitude e data do nível mínimo anual do Rio Paraguai em Ladário com base no MODELAD.
Provedor de dados: 14
Autores: LIMA, I. B. T. de.
O nível do Rio Paraguai constitui excelente indicador das condições hidrológicas do Pantanal. O presente Boletim de Pesquisa tem por objetivo apresentar a aplicação dos conceitos do MODELAD (Modelo para previsão do nível do Rio Paraguai em Ladário, MS) para também projetar a data e a magnitude do nível mínimo anual. Os melhores resultados do MODELAD aplicado ao nível mínimo apresentam erro médio da magnitude de ± 22 cm para previsões realizadas em outubro e erro médio da data de ocorrência de ±12 dias para previsões realizadas em agosto.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Modelo de previsão; Áreas úmidas.; Hidrologia.; Pantanal.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/813018