Consulta: subjectFacets:"Implementos"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 11/06/2024 03:49:03

Consumo de combustível na operação de subsolagem realizada antes e depois de diferentes sistemas de preparo periódico do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Salvador,Nilson; Benez,Sérgio H.; Mion,Renildo L.
A subsolagem tem aumentado nos últimos anos de forma indiscriminada, faltando estudos que norteiem os melhores procedimentos para que novos problemas não sejam acrescentados devido a subsolagens inadequadas ou mesmo em solos onde a operação é desnecessária, e principalmente buscar redução no consumo de combustível. Dessa forma, este trabalho teve o objetivo de avaliar o consumo de combustível na operação de subsolagem efetuada antes e depois de diferentes sistemas de preparo periódico do solo, classificado como Nitossolo Vermelho distroférrico. Os preparos foram realizados com arado de discos, arado de discos mais uma gradagem de nivelamento, grade pesada, grade pesada mais gradagem de nivelamento e escarificador. A realização da subsolagem depois dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Subsolador; Potência; Implementos; Deslizamento das rodas motrizes; Velocidade operacional.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000200006

AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS DE DESTRUIÇÃO DE RESTOS CULTURAIS DO ALGODOEIRO
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Odilon Reny R.F. da; Carvalho,Orozimbo Silveira; Vasconcelos,Osório Lima; Soares,José Janduí; Queiroz,José Carlos; Paula,Domingos F. de.
RESUMO O presente trabalho objetivou avaliar, nas safras agrícolas de 1996/97 e 1997/98, diferentes métodos de destruição dos restos culturais do algodoeiro, em campo de produção de sementes e em condições de sequeiro, no município de Palmas de Monte Alto, BA. Foram determinados a eficiência de arranquio, o tempo operacional e os custos de diferentes métodos, como arranquio manual, arrancadores tratorizados, gradagem com grade aradora, aração com arado de disco e roço, de forma isolada e associados aos dois últimos métodos. Pelos resultados obtidos pode-se concluir que, para as condições de cultivo do algodoeiro em sequeiro na região Sudoeste da Bahia, os métodos mais eficientes para a destruição dos restos culturais do algodoeiro foram: o arranquio manual...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Algodão; Mecanização; Implementos.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300391