Consulta: subjectFacets:"Microscopia de Varredura Eletrônica"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 08/06/2024 12:37:29

Caracterização estrutural e avaliação da eficiência de filtragem de velas cerâmicas porosas modificadas.
Provedor de dados: 14
Autores: ALES, C. R.; ASSIS, O. B. G.
Neste trabalho são apresentados os resultados parciais da alteração de velas comerciais pelo revestimento de SiO2 seguindo de tratamentos de hidrofilização e do depósito de enzimas. Caracteriza-se as superfícies filtrantes por técnicas microscópica de varredura eletrônica (MEV), e espectroscópicas de energia dispersiva de raios-X (EDX) e infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) bem como, testes para avaliação da eficiência do sistema de filtragem em fluxo contínuo.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Microscopia de Varredura Eletrônica; MEV; Raio-X; EDX; FTIR.
Ano: 1999
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/29481