Consulta: subjectFacets:"NDVI"
Registros recuperados: 131
Data/hora: 16/06/2024 23:44:49

Mapping the Intertidal Microphytobenthos Gross Primary Production Part I: Coupling Multispectral Remote Sensing and Physical Modeling
Provedor de dados: 5
Autores: Méléder, Vona; Savelli, Raphael; Barnett, Alexandre; Polsenaere, Pierre; Gernez, Pierre; Cugier, Philippe; Lerouxel, Astrid; Le Bris, Anthony; Dupuy, Christine; Le Fouest, Vincent; Lavaud, Johann.
The gross primary production (GPP) of intertidal mudflat microphytobenthos supports important ecosystem services such as shoreline stabilization and food production, and it contributes to blue carbon. However, monitoring microphytobenthos GPP over a long-term and large spatial scale is rendered difficult by its high temporal and spatial variability. To overcome this issue, we developed an algorithm to map microphytobenthos GPP in which the following are coupled: (i) NDVI maps derived from high spatial resolution satellite images (SPOT6 or Pléiades), estimating the horizontal distribution of the microphytobenthos biomass; (ii) emersion time, photosynthetically active radiation (PAR), and mud surface temperature simulated from the physical model MARS-3D;...
Tipo: Text
Palavras-chave: Microphytobenthos; Intertidal mudflat; Gross primary production; Remote sensing; NDVI; Modeling.
Ano: 2020
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00643/75531/76429.pdf

Tendências temporais de índices de vegetação nos campos do Pampa do Brasil e do Uruguai
Provedor de dados: 86
Autores: Wagner,Ana Paula Luz; Fontana,Denise Cybis; Fraisse,Clyde; Weber,Eliseu José; Hasenack,Heinrich.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a redução do vigor vegetativo da cobertura vegetal do Pampa do Brasil e do Uruguai, por meio da identificação de tendências negativas em séries temporais de imagens. Utilizaram-se séries temporais de imagens de NDVI/EVI do sensor Modis, de 2000 a 2011; imagens de índices de umidade do solo do "climate forecast system reanalysis"; e dados de precipitação pluvial de estações meteorológicas. O estudo quantificou tendências lineares e não lineares nas séries de NDVI e EVI, em áreas de campos. Na tendência monotônica de Mann-Kendall, a 5% de probabilidade, 81,9% da área total estudada foi significativa com o NDVI, e 74,8%, com o EVI; no entanto, o EVI apresentou contraste superior na estimativa dos parâmetros. Os resultados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Campos nativos; EVI; Modis; NDVI; Séries temporais.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2013000900002

Sugarcane response to nitrogen rates, measured by a canopy reflectance sensor
Provedor de dados: 86
Autores: Rosa,Hugo José Andrade; Amaral,Lucas Rios do; Molin,José Paulo; Cantarella,Heitor.
Abstract:The objective of this work was to evaluate whether a canopy sensor is capable of estimating sugarcane response to N, as well as to propose strategies for handling the data generated by this device during the decision-making process for crop N fertilization. Four N rate-response experiments were carried out, with N rates varying from 0 to 240 kg ha-1. Two evaluations with the canopy sensor were performed when the plants reached average stalk height of 0.3 and 0.5 m. Only two experiments showed stalk yield response to N rates. The canopy sensor was able to identify the crop response to different N rates and the relationship of the nutrient with sugarcane yield. The response index values obtained from the canopy sensor readings were useful in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: NDVI; Nitrogen fertilization; Optical sensor; Precision agriculture; Proximal sensing.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2015000900840

Validação de modelo para predição do potencial produtivo de trigo com sensor óptico ativo
Provedor de dados: 86
Autores: Grohs,Daniel Santos; Bredemeier,Christian; Poletto,Naracelis; Mundstock,Claudio Mario.
O objetivo deste trabalho foi validar um modelo baseado no índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), para a predição da variabilidade espacial da biomassa acumulada na parte aérea e da produtividade de grãos de trigo. Foram realizadas leituras georreferenciadas de NDVI e biomassa, no final do afilhamento, e produtividade. O modelo proposto permitiu relacionar classes de variabilidade espacial do NDVI e da biomassa, com 81% de correspondência entre elas. Entretanto, a relação entre as classes de variabilidade espacial da produtividade e do NDVI foi menor, com 48% de correspondência.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum; Agricultura de precisão; NDVI; Variabilidade espacial.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011000400015

Relações empíricas entre características dendrométricas da Caatinga brasileira e dados TM Landsat 5
Provedor de dados: 86
Autores: Almeida,André Quintão de; Mello,Anabel Aparecida de; Neto,Antônio Luiz Dória; Ferraz,Raphael Cavalcanti.
O objetivo deste trabalho foi ajustar modelos para estimar características dendrométricas da Caatinga brasileira a partir de dados do sensor TM do Landsat 5. Medidas de diâmetro e altura das árvores foram obtidas de 60 parcelas de inventário (400 m2), em dois municípios do Estado de Sergipe. A área basal e o volume de madeira foram estimados com uso de equação alométrica e de fator de forma (f = 0,9). As variáveis explicativas foram obtidas do sensor TM, após correção radiométrica e geométrica, tendo-se considerado, na análise, seis bandas espectrais, com resolução espacial de 30 m, além dos índices de razão simples (SR), de vegetação por diferença normalizada (NDVI) e de vegetação ajustado ao solo (Savi). Na escolha das melhores variáveis explicativas,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de vegetação; NDVI; REDD; Redução de emissões; Savi; Sensoriamento remoto.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2014000400306

Sensores de reflectância e fluorescência na avaliação de teores de nitrogênio, produção de biomassa e produtividade do algodoeiro
Provedor de dados: 86
Autores: Rossato,Otavio Bagiotto; Andrade‑Sanchez,Pedro; Guerra,Saulo Philipe Sebastião; Crusciol,Carlos Alexandre Costa.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de utilização dos sensores de reflectância e fluorescência na avaliação de teores de N‑NO3‑ no pecíolo, na produção de biomassa e na produtividade do algodoeiro. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso em arranjo fatorial 3x4, com quatro repetições. Os tratamentos consistiram de três variedades de algodão (ST‑4288‑B2RF, ST‑4498‑B2RF e DP-164‑B2RF) e quatro doses de N (0, 45, 90 e 135 kg ha‑1). Aos 120 dias após a semeadura, foram realizadas leituras com sensores ópticos de reflectância e fluorescência. Não houve correlação significativa dos teores de N‑NO3‑ no pecíolo com os índices de reflectância; porém, houve correlação destes com a produção de biomassa (0,39) e a produtividade (0,32 a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium; Agricultura de precisão; Estado nutricional; Índices de vegetação; NDVI; Sensoriamento remoto.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000800014

Correlations between spectral and biophysical data obtained in canola canopy cultivated in the subtropical region of Brazil
Provedor de dados: 86
Autores: Pinto,Daniele Gutterres; Fontana,Denise Cybis; Dalmago,Genei Antonio; Fochesatto,Elizandro; Vicari,Matheus Boni; Bremm,Carolina; Cunha,Gilberto Rocca da; Gouvêa,Jorge Alberto de; Santi,Anderson.
Abstract: The objective of this work was to identify the spectral bands, vegetation indices, and periods of the canola crop season in which the correlation between spectral data and biophysical indicators (total shoot dry matter and grain yield) is most significant. The experiment was carried out during the 2013 and 2014 crop seasons at Embrapa Trigo, in the state of Rio Grande do Sul, Brazil. A randomized complete block design was used, with four replicates, and the treatments consisted of five doses of nitrogen topdressing. Plant dry matter, grain yield, and phenology were measured. The canola spectral response was evaluated by measuring the canola canopy reflectance using a spectroradiometer, and, with this data, the SR, NDVI, EVI, SAVI, and GNDVI...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brassica napus; EVI; GNDVI; NDVI; SAVI; Spectroradiometry.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2017001000825

Classificação orientada a objetos aplicada na caracterização da cobertura da terra no Araguaia
Provedor de dados: 86
Autores: Fernandes,Rener Ribeiro; Nunes,Gustavo Manzon; Silva,Thiago Sanna Freire.
O objetivo deste trabalho foi utilizar a classificação orientada a objetos em imagens TM/ Landsat‑5, para caracterizar classes de uso e cobertura da terra, na região do Médio Araguaia. A cena 223/068, adquirida em 5/9/2010, foi submetida a correção radiométrica, atmosférica e geométrica, como etapas de pré‑processamento. Em seguida, foram geradas duas imagens por meio das matemáticas de bandas espectrais do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) e do índice de água por diferença normalizada modificado (MNDWI), utilizados na classificação de imagens. Para a segmentação destas, utilizaram-se os parâmetros de escala 250, 200, 150, 100, 50, os algoritmos "assign class" e "nearest neighbor", e os descritores de média, área e relação de borda. Foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Classificação digital de imagens; Fitofisionomias do Cerrado; MNDWI; NDVI; Segmentação de imagens; Sensoriamento remoto.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000900010

Multitemporal variables for the mapping of coffee cultivation areas
Provedor de dados: 86
Autores: Souza,Carolina Gusmão; Arantes,Tássia Borges; Carvalho,Luis Marcelo Tavares de; Aguiar,Polyanne.
Abstract: The objective of this work was to propose a new methodology for mapping coffee cropping areas that includes multitemporal data as input parameters in the classification process, by using the Landsat TM NDVI time series, together with an object-oriented classification approach. The algorithm BFAST was used to analyze coffee, pasture, and native vegetation temporal profiles, allied to a geographic object-based image analysis (GEOBIA) for mapping. The following multitemporal variables derived from the R package greenbrown were used for classification: mean, trend, and seasonality. The results showed that coffee, pasture, and native vegetation have different temporal behaviors, which corroborates the use of these data as input variables for mapping....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: BFAST; Classification; MODIS; NDVI; Remote sensing; R package greenbrown.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2019000103701

Reflectance indices as a diagnostic tool for weed control performed by multipurpose equipment in precision agriculture
Provedor de dados: 87
Autores: Merotto JR.,A.; Bredemeier,C.; Vidal,R.A.; Goulart,I.C.G.R.; Bortoli,E.D.; Anderson,N.L.
Several tools of precision agriculture have been developed for specific uses. However, this specificity may hinder the implementation of precision agriculture due to an increasing in costs and operational complexity. The use of vegetation index sensors which are traditionally developed for crop fertilization, for site-specific weed management can provide multiple utilizations of these sensors and result in the optimization of precision agriculture. The aim of this study was to evaluate the relationship between reflectance indices of weeds obtained by the GreenSeekerTM sensor and conventional parameters used for weed interference quantification. Two experiments were conducted with soybean and corn by establishing a gradient of weed interference through the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: GreenSeekerTM; Interspecific competition; Corn; NDVI; Red/NIR; Soybean.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582012000200024

Alternative Insurance Indexes for Drought Risk in Developing Countries
Provedor de dados: 31
Autores: Bobojonov,   Ihtiyor; Sommer,   Rolf.
The paper compares the risk coping potential of insurances that are based on indices derived from weather (rainfall and temperature) data as well as from crop model and remote sensing analyses. Corresponding indices were computed for the case of wheat production in the Aleppo region of northern Syria, representative for agricultural production systems in many developing countries. The results demonstrate that weather derivatives such as the rainfall sum index (RSI) and the rainfall deficit index (RDI) have a very good potential for coping with risk in semiarid areas. Crop simulation model index (CSI) on the other hand could serve as an alternative to RSI and RDI when historical farm yield data is not available or not reliable. In such cases we simulated...
Tipo: Conference Paper or Presentation
Palavras-chave: Risk management; Index insurance; Alternative index; CropSyst; NDVI; Risk and Uncertainty.
Ano: 2011
URL: http://purl.umn.edu/114256

Avaliação dos efeitos atmosféricos no albedo e NDVI obtidos com imagens de satélite
Provedor de dados: 91
Autores: Bezerra,Marcus V. C.; Silva,Bernardo B. da; Bezerra,Bergson G.
O albedo é um elemento importante em estudos relacionados aos balanços de radiação e energia. Por conseguinte, alterações ocorridas em diversos biomas trazem grandes implicações ao conforto humano e animal. Neste sentido, o monitoramento do albedo através de imagens orbitais possibilita identificar a antropização de grandes áreas e seus impactos ambientais. O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o impacto da correção atmosférica na estimativa do albedo da superfície e do NDVI, utilizando-se a metodologia tradicional do SEBAL (Bastiaanssen, 2000) e a correção atmosférica no cômputo da refletância, banda a banda (Allen et al., 2007b), para quatro imagens Landsat 5 - TM da região do Cariri cearense. Os resultados mostraram diminuição...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Correção atmosférica; Albedo; NDVI; Landsat 5 - TM.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700009

Capacidade de um sensor ótico em quantificar a resposta da cana-de-açúcar a doses de nitrogênio
Provedor de dados: 91
Autores: Molin,José P.; Frasson,Flávia R.; Amaral,Lucas R.; Povh,Fabrício P.; Salvi,José V.
Técnicas de agricultura de precisão são alternativas para otimizar a utilização de insumos, dentre eles o nitrogênio. O presente trabalho teve como objetivo verificar a possibilidade de uso de um sensor ótico ativo comercial na cultura da cana-de-açúcar, verificando sua capacidade em identificar a resposta da cultura a diferentes doses de nitrogênio (N). Para tanto um experimento em blocos ao acaso foi instalado em área experimental de cana-de-açúcar de terceiro corte, colhida mecanicamente, com diferentes doses de N (0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1) e quatro repetições. Aos 30, 60 e 90 dias após o corte (DAC) realizou-se a mensuração do NDVI (índice de vegetação por diferença normalizada) a partir do sensor ótico. Não se obteve resposta do NDVI mensurado...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Sensoriamento remoto; NDVI.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001200014

Strategies for fertilization with pig and cattle slurry in wheat crop
Provedor de dados: 91
Autores: Damian,Júnior M.; Muraro,Dionei S.; Basso,Claudir J.; Silva,Alieze N. da; Pinto,Marlo A. B.; Santi,Antônio L.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the effect of different managements with pig slurry (PS) and cattle slurry (CS) on wheat dry matter and grain yields, and the potential to estimate this variation with the NDVI (normalized difference vegetation index) and NDRE (normalized difference red edge index) vegetation indices. The experiment was conducted in Frederico Westphalen-RS, Brazil, in a randomized block experimental design, in a 2 x 7 factorial scheme with four replicates and seven forms of surface and subsurface application, with and without the use of the dicyandiamide (DCD) nitrification inhibitor, distributed as follows: control without application of slurry and DCD; control without application of slurry and DCD, but scarified only with the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum (L.); Organic waste; NDVI; NDRE.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000400261

Espacialização da umidade do solo por meio da temperatura da superfície e índice de vegetação
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Helio L.; Accioly,Luciano J. de O.; Silva,Flávio H. B. B. da; Sobral,Maria do C. M.; Araújo Filho,José C. de; Candeias,Ana L. B.
O estudo da umidade do solo é fundamental não só para a determinação da resiliência de ecossistemas e sua recuperação, mas também na modelagem da relação água-vegetação-atmosfera. Na aquisição dessas informações o sensoriamento remoto perfaz uma ferramenta importante e de potencial adequado para monitoramento e mapeamento. Visando à espacialização de índices relacionados à umidade, vários métodos têm sido propostos, embora sua aplicação ainda seja limitada. Neste trabalho se aplicou o modelo de índice de umidade do solo (IUS) cujos objetivos foram: espacializar o IUS, estabelecer graus de desertificação, delimitar a área em processo de desertificação e verificar possíveis relações do IUS com parâmetros de água no solo. Na aplicação deste modelo se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de umidade do solo; NDVI; Seridó; Desertificação.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000900014

Utilização de sensor óptico ativo para detectar deficiência foliar de nitrogênio em algodoeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Motomiya,Anamari V. de A.; Molin,José P.; Chiavegato,Ederaldo J.
Visou-se com este trabalho, avaliar, em condições de campo, o efeito da variação de doses de nitrogênio na detecção do teor de nitrogênio foliar do algodoeiro (Gossypium hirsutum L. var. latifolium Hutch), utilizando-se propriedades de reflectância obtidas por um sensor óptico ativo. O delineamento experimental foi o aleatorizado em blocos, com cinco tratamentos (0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1 de N) e quatro repetições. Os dados do Índice de Vegetação Diferença Normalizada (NDVI) e da razão simples vermelho/infravermelho próximo (V/IVP) foram coletados no período de 23 a 92 dias após a emergência (DAE) totalizando nove datas de coleta; coletaram-se também dados referentes ao índice de clorofila, índice de área foliar (IAF) e altura de plantas. Os valores do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; NDVI; Estado nutricional.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000200005

Spatial variability of vegetation index and soil properties in an integrated crop-livestock system
Provedor de dados: 91
Autores: Bernardi,Alberto C. de C.; Grego,Célia R.; Andrade,Ricardo G.; Rabello,Ladislau M.; Inamasu,Ricardo Y.
ABSTRACT The knowledge of soil property spatial variability is useful for determining the rational use of inputs, such as the site-specific application of lime and fertilizer. The objective of this study was to evaluate the vegetation index and spatial variability of physical and chemical soil properties in an integrated crop-livestock system (ICLS). Soil samples were taken from a 6.9 ha area in a regular hexagon grid at 0-0.20 m depths. Soil P, K, Ca, Mg, and cation exchange capacity - CEC; base saturation; clay and sand were analyzed. Soil electrical conductivity (ECa) was measured with a contact sensor. The site was evaluated at the end of the corn season (April) and during forage production (October) using Landsat 5 images, remote sensing techniques...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil fertility; Soil electrical conductivity; VERIS; Landsat 5; NDVI.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000800513

Heterogeneity of bird communities in a mosaic of habitats on a restinga ecosystem in southeast Brazil
Provedor de dados: 103
Autores: Gomes,Verônica S. da M.; Vecchi,Maurício B.; Loiselle,Bette A.; Missagia,Caio C.C.; Alves,Maria Alice S.
ABSTRACT Restinga occurs as a narrow band of coastal habitats throughout the Atlantic Forest, although it presents considerable variation in vegetation structure, which likely contributes to heterogeneity in species inhabiting this endangered ecosystem. The goal of this study is to examine how variation in vegetation and abiotic conditions in the restinga ecosystem may contribute to heterogeneity of bird communities in Restinga de Jurubatiba, Brazil. Temperature, relative humidity, and vegetation structure were sampled to characterize four sites (dry forest, flooded forest, open scrub and closed scrub). Birds were sampled using observations, mist-netting and voice recordings. Results indicate that major differences of all variables occur between forest and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avian community; NDVI; Restinga forest; Scrub; Vegetation structure.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-46702016000500600

Teledetección satelital cuantitativa para estimar el área basal del bosque de Nothofagus pumilio (Nothofagaceae): El rol del índice de área foliar como información auxiliar
Provedor de dados: 97
Autores: DÍAZ,GASTÓN M; MOHR-BELL,DIEGO; LENCINAS,JOSÉ D; MENGER,MARCOS; DEL VALLE,HÉCTOR F.
Los bosques de lenga (Nothofagus pumilio) son el recurso forestal más importante de la región andino patagónica argentina, sin embargo, para implementar planes de manejo en pos de prevenir o revertir su degradación es necesario disponer de mayor información sobre su estructura. Una alternativa para obtener esa información es relacionar datos satelitales con las características del bosque a través de modelos físicos y estadísticos. Pero, ¿cuál es el método más eficaz? El índice de área foliar (IAF) se encuentra relacionado con la reflectividad del dosel vegetal a través del modelo de transferencia radiativa PROSAIL, lo que permite desarrollar técnicas de teledetección satelital para estimar el IAF con bases físicas, en vez de con modelos estadísticos. De...
Tipo: Journal article
Palavras-chave: Imagen satelital de alta resolución; Inventario forestal; NDVI; PROSPECT; SAAIL.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-078X2011000400004

Use of remote sensing to identify areas at risk of degradation in the semi-arid region
Provedor de dados: 124
Autores: Aquino,Deodato do Nascimento; Rocha Neto,Odílio Coimbra da; Moreira,Maurício Alves; Teixeira,Adunias dos Santos; Andrade,Eunice Maia de.
ABSTRACT One of the most effective procedures in the evaluation of degraded areas has been the use of remote sensing. The aim of this work was to evaluate the temporal dynamics of the NDVI and rainfall in detecting the degradation of natural resources in a semi-arid region of Brazil. The area under study is located to the west of the district of Tauá, in the State of Ceará, with a predominance of shrub-like caatinga forest. Rainfall data was obtained from FUNCEME. Ten images (dry season) were acquired from a 27-year historical series (1985-2011) from the TM/LANDSAT5 sensor, later converted to surface reflectance using the FLAASH/ENVI extension; NDVI indices were obtained and divided into six classes corresponding to land usage and occupation. The mean...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: NDVI; Caatinga; Landsat TM5; Desertification.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902018000300420

Seasonal dynamics of vegetation indices as a criterion for grouping grassland typologies
Provedor de dados: 63
Autores: Moreira,Andreise; Bremm,Carolina; Fontana,Denise Cybis; Kuplich,Tatiana Mora.
ABSTRACT: This study aimed to characterize the average seasonal pattern of the vegetation in southern grassland in Brazil, and the variability found in the time series of vegetation indices. It also sought to identify similarities in the seasonal pattern of different grassland typologies. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Enhanced Vegetation Index (EVI) images from Feb to Dec, 2000 to 2014 were analyzed for ten regions. The grassland typologies studied showed EVI and NDVI profiles consistent with the seasonal dynamics of grassland vegetation under the influence of a subtropical climate, with highest values in the indices during the warm seasons of the year (spring and summer) and lowest...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: MODIS; EVI; NDVI; Phenology; Grassland vegetation.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162019000100024

Assessment of sugarcane harvesting residue effects on soil spectral behavior
Provedor de dados: 63
Autores: Demattê,José A. M.; Terra,Fabrício da Silva; Otto,Rafael; Toma,Raul Shiso; Pereira,Luiz Henrique; Nascimento,Alexandre Ferreira do; Bortoletto,Marco Antonio Melo.
ABSTRACT When the harvesting of sugarcane involves a mechanized process, plant residues remain on the soil surface, which makes proximal and remote sensing difficult to monitor. This study aimed to evaluate, under laboratory conditions, differences in the soil spectral behavior of surface layers Quartzipsamment and Hapludox soil classes due to increasing levels of sugarcane’s dry (DL) and green (GL) leaf cover on the soil. Soil cover was quantified by supervised classification of the digital images (photography) taken of the treatments. The spectral reflectance of the samples was obtained using the FieldSpec Pro (350 to 2500 nm). TM-Landsat bands were simulated and the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and soil line were also determined. Soil...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TM-Landsat; NDVI; Soil remote sensing; Soil proximal sensing; Soil line.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162016000200159

Sugarcane yield estimates using time series analysis of spot vegetation images
Provedor de dados: 63
Autores: Fernandes,Jeferson Lobato; Rocha,Jansle Vieira; Lamparelli,Rubens Augusto Camargo.
The current system used in Brazil for sugarcane (Saccharum officinarum L.) crop forecasting relies mainly on subjective information provided by sugar mill technicians and on information about demands of raw agricultural products from industry. This study evaluated the feasibility to estimate the yield at municipality level in São Paulo State, Brazil, using 10-day periods of SPOT Vegetation NDVI images and ECMWF meteorological data. Twenty municipalities and seven cropping seasons were selected between 1999 and 2006. The plant development cycle was divided into four phases, according to the sugarcane physiology, obtaining spectral and meteorological attributes for each phase. The most important attributes were selected and the average yield was classified...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: NDVI; Remote sensing; Data mining; Crop forecasting.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162011000200002

Spectral variables, growth analysis and yield of sugarcane
Provedor de dados: 63
Autores: Simões,Maurício dos Santos; Rocha,Jansle Vieira; Lamparelli,Rubens Augusto Camargo.
Spectral information is well related with agronomic variables and can be used in crop monitoring and yield forecasting. This paper describes a multitemporal research with the sugarcane variety SP80-1842, studying its spectral behavior using field spectroscopy and its relationship with agronomic parameters such as leaf area index (LAI), number of stalks per meter (NPM), yield (TSS) and total biomass (BMT). A commercial sugarcane field in Araras/SP/Brazil was monitored for two seasons. Radiometric data and agronomic characterization were gathered in 9 field campaigns. Spectral vegetation indices had similar patterns in both seasons and adjusted to agronomic parameters. Band 4 (B4), Simple Ratio (SR), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), and Soil...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: NDVI; Vegetation index; Biomass; Field spectroscopy; Temporal evolution.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162005000300001

Temporal profiles of vegetation indices for characterizing grazing intensity on natural grasslands in Pampa biome
Provedor de dados: 63
Autores: Junges,Amanda Heemann; Bremm,Carolina; Fontana,Denise Cybis; Oliveira,Carlos Alberto Oliveira de; Schaparini,Laura Pigatto; Carvalho,Paulo César de Faccio.
ABSTRACT The Pampa biome is an important ecosystem in Brazil that is highly relevant to livestock production. The objective of this study was to analyze the potential use of vegetation indices to discriminate grazing intensities on natural grasslands in the Pampa biome. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Enhanced Vegetation Index (EVI) images from Jan to Dec, 2000 to 2013 series, were analyzed for natural grassland experimental units managed under high (forage allowance of 5 ± 2 % live weight – LW), moderate (13 ± 5 % LW) and low grazing intensity (19 ± 7 % LW). Regardless of intensity, the temporal profiles showed lower NDVI and EVI during winter, increased values in spring because of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: MODIS; NDVI; EVI; Green biomass; Stocking rate.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162016000400332

Caracterização da refletância espectral de variedades de alface em pós-colheita.
Provedor de dados: 119
Autores: VERRUMA-BERNARDI, M. R.; SALA, F. C.; SPOTO, M. H. F.; BORBA, K. R.; FERREIRA, M. D.; BERNARDI, A. C. de C.
Tipo: Separatas
Palavras-chave: Instrumentação; NDVI; NDRE; Chl; Evento.; Armazenamento; Cor; Lactuca Sativa.
Ano: 2014
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1017318

Avaliação do potencial de utilização de imagens AVHRR/NOAA-14 para o monitoramento de estiagem no estado de São Paulo.
Provedor de dados: 119
Autores: PALLONE FILHO, W. J.; ZULLO JUNIOR, J.; ASSAD, E. D.; PINTO, H. S.; LAMPARELLI, R. A. de C.; ROCHA, J. V.
No presente trabalho, objetivou-se estudar a influência da precipitação na evolução dos índices de vegetação Ratio e NDVI, visando poder utilizá-los para monitoramento de estiagem.
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Imagens AVHRR/NOAA-14; Monitoramento de estiagem; NDVI; Índice de vegetação Ratio; Vegetação.
Ano: 2003
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/8406

Condições hídricas de lavoura de soja usando sensoriamento remoto terrestre.
Provedor de dados: 119
Autores: SCHIRMBECK, L. W.; FONTANA, D. C.; DALMAGO, G. A.; SCHIRMBECK, J.; VARGAS, P. R.; FERNANDES, J. M. C.
O objetivo deste trabalho foi verificar o desempenho do índice TVDI (Temperature-Vegetation Dryness Index), obtido a partir de sensores espectrais de superfície, e compará-lo a dados de déficit hídrico determinado pelo balanço hídrico meteorológico, em lavoura de soja no noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. O princípio de funcionamento do TVDI está ancorado na inclinação da reta de regressão linear entre o índice de vegetação e a temperatura de superfície, que representam o grau de deficiência da umidade do sistema solo/água/planta. Para o estudo foram utilizados sensores de superfície de índice de vegetação, no caso o NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) e de temperatura radiométrica da superfície, conectados a dataloggers, registrando...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: TVDI; NDVI; Temperatura de superfície; TVDI (Temperature-Vegetation Dryness Index); Déficit hídrico; Balanço hídrico meteorológico; Estado do Rio Grande do Sul; NDVI (Normalized Difference Vegetation Index); Solo; Soja.
Ano: 2019
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1121186

Sazonalidade do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) com dados do Sensor OLI em uma área de Caatinga em regeneração.
Provedor de dados: 119
Autores: SANTOS, C. V. B. dos; BAPTISTA, G. M. de M.; MOURA, M. S. B. de.
Este estudo teve como objetivo analisar o comportamento sazonal do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) em uma área de Caatinga em regeneração.
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: Processamento de imagem; Índice de vegetação; NDVI; Imagem de satélite.; Sensoriamento remoto; Caatinga; Vegetação.; Remote sensing.
Ano: 2016
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1058539

Dinâmica da agricultura anual na região do Matopiba.
Provedor de dados: 119
Autores: ESQUERDO, J. C. D. M.; COUTINHO, A. C.; SANCHES, L. B.; RIBEIRO, B. M. de O.; ZAKHAROV, N. Z.; TERRA, T. N.; MANABE, V. D.
Considerando a importância de se conhecer a dinâmica do uso e cobertura da terra da região, este estudo mapeou a prática da agricultura anual com emprego de alta tecnologia, nos anos de 2005, 2010 e 2014, e estimou as taxas de expansão desta atividade nos diferentes períodos.
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Mapeamento; MODIS; NDVI; Mapping; Sensoriamento remoto; Mapa; Remote sensing; Cartography.
Ano: 2015
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1028683

Mapeamento e identificação da época de desmatamento das áreas de expansão da agricultura no MATOPIBA.
Provedor de dados: 119
Autores: LORENSINI, C. L.; VICTORIA, D. de C.; VICENTE, L. E.; MAÇORANO, R. P.
Esse trabalho teve como objetivo avaliar a expansão da agricultura do bioma Cerrado na região do MATOPIBA, através de máscaras agrícolas geradas a partir das séries temporais de índice de vegetação NDVI do sensor MODIS, e identificar a época em que ocorreu o desmatamento das áreas de expansão, utilizando os mapas de área antropizada do Projeto de Monitoramento do Desmatamento dos Biomas Brasileiros por Satélite (PMDBBS).
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Expansão agrícola; Series temporais; MODIS; NDVI.
Ano: 2015
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1015314

Aplicação de sensoriamento remoto no estudo dos níveis de degradação de pastagens.
Provedor de dados: 119
Autores: ALMEIDA, M. B. F. de; SIMÕES, M.; FERRAZ, R. P. D.
A degradação de pastagens é um problema global, porém tem particular importância no Brasil, considerando que o país aufere o título de um dos maiores produtores de carne do mundo. Desse modo, a localização, detecção e identificação para a posterior recuperação das pastagens degradadas é uma mais-valia para a pecuária, podendo contribuir significativamente nas receitas econômicas do país (PIB), além de apresentar também um viés ecológico, pois pastagens recuperadas se traduzem em florestas em pé, garantindo um meio ambiente equilibrado e propício para a própria pecuária. O presente estudo objetiva elaborar uma metodologia sistemática e coerente, com a finalidade de localizar, detectar, identificar e mapear os diferentes níveis de degradação de pastagens por...
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: Pastagens Degradadas; Sentinel-2; NDVI; SAVI; Análise de Mistura Espectral; Sensoriamento Remoto; Pastagem; Remote sensing; Pastures.
Ano: 2019
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1112837

Analysis of grassland degradation in Zona da Mata, MG, Brazil, based on NDVI time series data with the integration of phenological metrics.
Provedor de dados: 119
Autores: HOTT, M. C.; CARVALHO, L. M. T.; ANTURNES, M. A. H.; RESENDE, J. C. de; ROCHA, W. S. D. da.
Abstract: There is currently a lot of interest in determining the state of Brazilian grasslands. Governmental actions and programs have recently been implemented for grassland recovery in Brazilian states, with the aim of improving production systems and socioeconomic indicators. The aim of this study is to evaluate the vegetative growth, temporal vigor, and long-term scenarios for the grasslands in Zona da Mata, Minas Gerais State, Brazil, by integrating phenological metrics. We used metrics derived from the normalized difference vegetation index (NDVI) time series from moderate resolution imaging spectroradiometer (MODIS) data, which were analyzed in a geographic information system (GIS), using multicriteria analysis, the analytical hierarchy process,...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Time series; NDVI; Phenological metrics; Remote sensing; Degradation; Grasslands.
Ano: 2019
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1118582

Agricultura irrigada e estiagem na Bacia do Rio São Francisco.
Provedor de dados: 119
Autores: GUIMARAES, D. P.; LANDAU, E. C.; SOUSA, D. L. de.
As fortes estiagens ocorridas nas Regiões Nordeste (2011-2013) e Sudeste (2014) causaram alto impacto na oferta hídrica do Rio São Francisco. Este trabalho efetuou o levantamento das áreas irrigadas por pivôs centrais na bacia hidrográfica do Rio São Francisco em julho/agosto de 2014. Foram usadas imagens do satélite Landsat 8 para facilitar a identificação das áreas irrigadas, e imagens do sensor MODIS a bordo dos satélites TERRA e AQUA, para a geração das séries temporais de NDVI. Os resultados mostraram a existência de 5.085 pivôs (350 mil ha irrigados), estando 2.600 destes (194 mil hectares) ativos em julho/agosto de 2014. Considerando uma lâmina média de irrigação diária de 4 mm, estima-se um consumo de água de aproximadamente 90 m3/s para uso na...
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: NDVI; Bacia hidrográfica; Irrigação; Recurso hídrico; Pivô central; Watersheds; Water resources; Irrigation.
Ano: 2014
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1010580

Uso de dados de sensoriamento remoto em mapeamento digital de solos por redes neurais artificiais.
Provedor de dados: 119
Autores: PINHEIRO, H. S. K.; CHAGAS, C. da S.; CARVALHO JUNIOR, W. de; ANJOS, L. H. C. dos.
Tipo: Separatas
Palavras-chave: NDVI; Índices espectrais; Classificação supervisionada; Levantamento de solos.
Ano: 2013
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/956611

Vegetation indexes for management of irrigated wine vine orchard.
Provedor de dados: 119
Autores: OLDONI, H.; MARTINS, R. L.; RABELLO, L. M.; BASSOI, L. H.
Tipo: Separatas
Palavras-chave: Vitis vinífera L; NDVI; NDRE; CCCI; Zone.
Ano: 2017
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1082525

Forecasting regional sugarcane yield based on time integral and spatial aggregation of MODIS NDVI.
Provedor de dados: 119
Autores: MULIANGA, B.; BÉGUÈ, A.; MEIRELLES, M. S. P.; TODOROFF, P.
This study explored the suitability of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) from the Moderate Resolution Imaging Spectrometer (MODIS) obtained for six sugar management zones, over nine years (2002?2010), to forecast sugarcane yield on an annual and zonal base. To take into account the characteristics of the sugarcane crop management (15-month cycle for a ratoon, accompanied with continuous harvest in Western Kenya), the temporal series of NDVI was normalized through an original weighting method that considered the growth period of the sugarcane crop (wNDVI), and correlated it with historical yield datasets. Results when using wNDVI were consistent with historical yield and significant at P-value = 0.001, while results when using traditional...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: MODIS; NDVI; Yield forecasting; Environment; Sugarcane.
Ano: 2013
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/979975

Water stress alters morphophysiological, grain quality and vegetation indices of soybean cultivars.
Provedor de dados: 119
Autores: TAVARES, C. J.; RIBEIRO JUNIOR, W. Q.; RAMOS, M. L. G.; PEREIRA, L. F.; CASARI, R. A. das C. N.; PEREIRA, A. F.; SOUSA, C. A. F. de; SILVA, A. R. da; SILVA NETO, S. P. da; MERTZ-HENNING, L. M.
Rainfall is among the climatic factors that most affect production, as in the Brazilian Cerrado. Non-destructive and automated phenotyping methods are fast and efficient for genotype selection. The objective of this work was to evaluate, under field conditions, the morphophysiological changes, yield, and grain quality of soybean (Glycine max L. Merrill) under water stress in the Brazilian Cerrado.
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: NDVI; Índice de refletância fotoquímica; Troca gasosa; Automação; Variedade; Glycine Max.
Ano: 2022
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1144005

Imagens MODIS para determinação de estiagem agrícola em área cafeeira no município de Patrocínio, MG.
Provedor de dados: 119
Autores: VOLPATO, M. M. L.; ALVES, H. M. R.; VIEIRA, T. G. C.; SOUZA, W. C. de O.
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Agrometeorologia; Produto MO13QI; NDVI; Product MOD13QI.; Sensoriamento Remoto.; Remote sensing; Agrometeorology.
Ano: 2009
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/880107

Comparação de imagens multiespectrais utilizando Satélites e VANT para a análise de mudanças estruturais em área de Floresta Seca.
Provedor de dados: 119
Autores: SANTOS, C. V. B. dos; MOURA, M. S. B. de; GALVÍNCIO, J. D.; CARVALHO, H. F. de S.; MIRANDA, R. de Q.; MONTENEGRO, S. M. G. L.
O sensoriamento remoto é uma ferramenta muito importante na aquisição de informações que permitem o monitoramento das características estruturais e de mudanças da vegetação nos biomas, e com o uso de índices espectrais de vegetação, é possível a análise de sua dinâmica ao longo do tempo. O presente estudo tem o objetivo de analisar a estrutura da cobertura vegetal em uma área do Bioma Caatinga comparando imagens multiespectrais adquiridas por satélite com diferentes resoluções e plataformas de veículos aéreos não tripulados (VANT) de baixa altitude e com câmeras em alta resolução. Foram realizados voos automatizados nos meses de novembro e dezembro de 2019 sobre a área de estudo e as imagens foram processadas para geração de orthomosaicos. Foram adquiridas...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Imagem de satélite; VANT; NDVI; Floresta Seca; Sensoriamento Remoto; Remote sensing; Dry forests.
Ano: 2021
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1144438

Comparação de índices de vegetação por sensoriamento remoto com aeronaves de uma área de pastagem.
Provedor de dados: 119
Autores: LIMA, C. B. S.; BERNARDI, A. C. de C.
Índices de vegetação calculados a partir das imagens de sensoriamento remoto, seja de satélites ou aeronaves, são eficazes no auxílio de tomada de decisões que beneficiam a produtividade da pecuária e agricultura.
Tipo: Separatas
Palavras-chave: Geoprocessamento; NDVI; Variações espaço-temporais; MPRI; Capim-mombaça; Produção de biomassa; Manejo das pastagens; Sensoriamento Remoto; Pasture management; Remote sensing.
Ano: 2019
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1113589

Net primary productivity of soybean using different data sources and estimation methods.
Provedor de dados: 119
Autores: RODIGHERI, G.; FONTANA, D. C.; DALMAGO, G. A.; SCHAPARINI, L. P.; SCHIRMBECK, J.; FERNANDES, J. M. C.
Resumo: A Produtividade Primária Líquida (NPP) pode ser utilizada para quantificar o papel relativo do clima e das atividades humanas na dinâmica da vegetação. Dada sua importância, muitos modelos de estimativa de NPP foram desenvolvidos, mas parte dos dados requeridos, ainda são limitados. Diante disso, este trabalho teve como objetivo estimar a NPP potencial e real testando diferentes abordagens quanto a fonte dos dados e métodos de estimativa, assim como, avaliar a apropriação humana da NPP em uma lavoura de soja cultivada no Sul do Brasil. Para isso, foram obtidos dados de NPP medida a campo em cultivo de soja em Carazinho, no Rio Grande do Sul, e comparados às estimativas de NPP potencial e NPP real, utilizando o modelo CASA e dados do ERA-Interim....
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Modelo CASA; NDVI; HANPP; ERA-Interim; Produtividade Primária Líquida; Apropriação Humana da NPP; Índice de vegetação de diferença normalizada; The human appropriation of NPP; Net primary productivity; Annual crop; Cultivo Anual; Soja; Soybeans.
Ano: 2022
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1144808

Comparação entre índices de vegetação obtidos por imagens aéreas com veículo aéreo não tripulado (VANT) e satélite.
Provedor de dados: 119
Autores: SAMPAIO, H. S.; BOURSCHEIDT, V.; SARRACINI, L. H.; JORGE, L. A. de C.; BETTIOL, G. M.; BERNARDI, A. C. de C.
O sensoriamento remoto (SR), amplamente utilizado em diferentes áreas do conhecimento, também pode ser aplicado para o manejo de sistemas agropecuários. Entre as diferentes técnicas aplicadas sobre os produtos de SR, pode se destacar o uso de índices de vegetação, que buscam relacionar variações do comportamento espectral medido através de imagens com diferentes parâmetros biofísicos das plantas. E a qualidade dos produtos resultantes depende diretamente da precisão das imagens utilizadas. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo comparar os índices de vegetação obtidos a partir de imagens de satélite e através de veículo aéreo não tripulado (VANT) em uma área de pastagem irrigada. Foram utilizadas imagens do satélite Landsat-8 e fotografias obtidas...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: VANT; Landsat 8; NDVI; MPRI; ENDVI; Manejo das pastagens; Sensoriamento Remoto; Agricultura de Precisão.
Ano: 2020
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1123934

Variabilidade espacial de propriedades do solo, índices de vegetação e produtividade de pastagem sob manejo intensivo.
Provedor de dados: 119
Autores: BERNARDI, A. C. de C.; INAMASU, R. Y.; RABELLO, L. M.; CAMPANA, M.; BETTIOL, G. M.; OLIVEIRA, P. P. A. de.
Tipo: Separatas
Palavras-chave: Retorno econômico; CEa; Chl; NDRE; NDVI; Geoestatística; Propriedades do solo.; Panicum Maximum.
Ano: 2014
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1003517

Aplicação de nitrogênio a taxa variável em cultura de trigo: estudo de caso na Unidade Piloto de Agricultura de Precisão de Não-Me-Toque, RS.
Provedor de dados: 119
Autores: PIRES, J. L. F.; CORASSA, G. M.; RAMBO, A. C.; KERBER, L.; PASINATO, A.; DALMAGO, G. A.; SILVA JUNIOR, J. P. da; SANTI, A.; SANTI, A. L.; GUARIENTI, E. M.; CUNHA, G. R. da; STRIEDER, M. L.; FOCHESATTO, E.
O uso de sensores ópticos ativos como ferramenta para a definição da dose de nitrogênio a ser aplicada em cobertura na cultura do trigo é tecnologia disponível e em uso no Brasil. Com o objetivo de realizar o manejo sitio específico da adubação nitrogenada em cobertura na cultura do trigo utilizando-se sensor óptico ativo, foi realizado um estudo de caso na Unidade Piloto da Rede de AP em Não-Me-Toque, RS, na safra 2012. No momento da aplicação de nitrogênio em cobertura, a área foi dividida em dois talhões: um com aplicação a taxa fixa e outro a taxa variável. Foi utilizado equipamento comercial dotado de sensor óptico ativo para aplicação em taxa variável. A área foi monitorada antes e depois da aplicação de nitrogênio por meio de GreenSeeker®. Os...
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: NDVI; Taxa variável; Triticum aestivum L; Variable rate.; Precision agriculture; Wheat.
Ano: 2014
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1006321

Saldo de radiação estimado pelo algoritmo SEBAL em área urbana, Santa Cruz, RJ.
Provedor de dados: 119
Autores: PESSANHA, M. dos S.; LYRA, G. B.; LIMA, E. de P.; CORREIA, T. P.
O presente estudo tem como objetivo realizar a estimativa de componentes do saldo de radiação por meio do algoritmo SEBAL e imagens do satélite Landsat 8 para o bairro de Santa Cruz-RJ. O comportamento espacial das componentes e seus respectivos valores, estimados pelo SEBAL, foram relacionados ao uso e cobertura do solo. Para o estudo, utilizou-se três imagens dos sensores OLI (Operational Land Image) e TIRS (Thermal Infrared Sensor) abordo do satélite Landsat 8, órbita 217 e ponto 76, para os dias: 18/04/15, 20/05/15 e 5/06/15. Com o processamento das imagens foram obtidos o albedo de superfície (alfa), o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), a temperatura da superfície (Ts) e o saldo de radiação (Rn). Verificou-se que os menores valores...
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Landsat 8; Albedo; NDVI; Temperatura da superfície; Radiação.
Ano: 2018
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1102268

Análise espaço-temporal do índice de vegetação em mesorregiões produtoras de milho safrinha.
Provedor de dados: 119
Autores: LEIVAS, J. F.; ANDRADE, R. G.; VICTORIA, D. de C.; BOLFE, E. L.
A produção de milho tem fundamental importância na economia do Brasil. A cultura do milho de 2ª safra (milho safrinha) tem expressiva participação na produção de grãos e fundamental importância no agronegócio brasileiro. Neste trabalho foi analisado o NDVI da série histórica do SPOT-Vegetation, assim como os anos 2012 e 2013. Em geral, as lavouras apresentam bom desenvolvimento como pode ser observado na evolução temporal do NDVI das mesorregiões analisadas. No Norte Mato-grossense, as imagens de NDVI indicam bom desenvolvimento das culturas. Devido à variabilidade das condições climáticas nas mesorregiões, constata-se muita variação dos períodos de plantio e também dos ciclos das culturas de inverno devido à dependência do calendário agrícola das culturas...
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Mesorregiões; NDVI; Geoprocessamento.; Milho.
Ano: 2013
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1015489

Avaliação do uso de NDVI em imagens CBERS-2B/CCD na caracterização de pastagens degradadas no município de Camapuã, MS.
Provedor de dados: 119
Autores: FERRARI, D. L.; SILVA, J. dos S. V. da; ABDON, M. de M.
Atualmente, a degradação de pastagens é uma preocupação crescente no centro-oeste brasileiro, devido o impacto sobre a qualidade do solo e a diminuição de renda dos pecuaristas. O objetivo desse trabalho foi avaliar o uso do índice de vegetação NDVI em imagens CBERS-2B/CCD como suporte à caracterização de pastagens em diferentes níveis de degradação. O trabalho teve como área de estudo o município de Camapuã, MS. Para a cobertura dessa área foram necessárias as imagens 163/121 (órbita/ponto) e 163/122 do sensor CBERS-2B/CCD para os períodos de seca e chuva. Com uso do software Spring, as imagens foram mosaicadas, realçadas e por fim foram obtidas as imagens NDVI para os dois períodos (seca e chuva). Realizou-se trabalho de campo na área de estudo a fim de...
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Assoreamento; Bacia do alto Taquari; Índice de Vegetação da Diferença Normalizada; Erosion; NDVI; Upper Taquari Basin.; Siltation; Erosão; Sensoriamento Remoto.; Remote sensing.
Ano: 2009
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/630895

Comparação entre resultados de classificação supervisionada para única data e para diferentes datas do município de Santa Fé do Sul-SP
Provedor de dados: 119
Autores: ROMERO, C. W. DA S.; SILVA, Y. DE F. DA; SILVA, I. D. C.; GARCON, E. A. M.; LAMPARELLI, R. A. C.; ROCHA, J. V.
O presente trabalho teve como objetivo comparar os resultados da classificação de uso e ocupação, utilizando o algoritmo MaxVer para imagens Landsat 8, entre resultados de imagem de única data e imagens multitemporais para o município de Santa Fé do Sul - SP. Para a escolha das datas, visando menor confusão entre o resultado classificado, utilizou-se a plataforma SATVeg para análise temporal do NDVI, observando em quais datas as classes possuem menor similaridade entre si. A classificação da cobertura de superfície se mostrou mais eficiente quando se utiliza mais de uma imagem, com datas diferentes para a classificação, quando comparada a classificação de data única.
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: MaxVer; Landsat 8; SATVeg; NDVI; Sensoriamento Remoto.
Ano: 2019
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1108757

Monitoramento do ciclo de videiras pelo Índice de Vegetação por Diferença Normalizada obtido de imagens Landsat 8 no município de Veranópolis-RS, Brasil.
Provedor de dados: 119
Autores: PITHAN, P. A.; JUNGES, A. H.; FARIAS, A. R.; ANZANELLO, R.; HOFF, R.
O objetivo deste trabalho foi monitorar o ciclo de videiras (Vitis vinifera) em diferentes sistemas de condução na Serra Gaúcha-RS por meio do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) obtido de imagens Landsat8/OLI.
Tipo: Artigo em anais e proceedings
Palavras-chave: Image processing; NDVI; Processamento de imagens; IVDN; Viticultura; Viticulture.
Ano: 2015
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1013878

Remote sensing-based estimation of degraded grassland areas in the Zona da Mara region, Minas Gerais state, Brazil.
Provedor de dados: 119
Autores: HOTT, M. C.; CARVALHO, L. M. T.; SANTOS, P. A.; ARANTES, T. B.; RESENDE, J. C. de.
Tipo: Resumo em anais e proceedings
Palavras-chave: Degradação de pastagens; MODIS; NDVI; Zona da Mata; Sensoriamento Remoto.
Ano: 2014
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1012343

Assessment of sugarcane harvesting residue effects on soil spectral behavior
Provedor de dados: 119
Autores: DEMATTÊ, J. A. M.; TERRA, F. da S.; OTTO, R.; TOMA, R. S.; PEREIRA, L. H.; NASCIMENTO, A. F. do; BORTOLETTO, M. A. M.
When the harvesting of sugarcane involves a mechanized process, plant residues remain on the soil surface, which makes proximal and remote sensing difficult to monitor. This study aimed to evaluate, under laboratory conditions, differences in the soil spectral behavior of surface layers Quartzipsamment and Hapludox soil classes due to increasing levels of sugarcane?s dry (DL) and green (GL) leaf cover on the soil. Soil cover was quantified by supervised classification of the digital images (photography) taken of the treatments. The spectral reflectance of the samples was obtained using the FieldSpec Pro (350 to 2500 nm). TM-Landsat bands were simulated and the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and soil line were also determined. Soil cover...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: TM-Landsat; NDVI; Soil remote sensing; Soil proximal sensing; Soil line.
Ano: 2016
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1055007

Índices de vegetação em seringais, outras culturas arbóreas e remanescentes florestais no noroeste do Estado de São Paulo.
Provedor de dados: 119
Autores: IGNÁCIO, C. F.; RODRIGUES, C. A. G.; GARCON, E. A. M.; FURTADO, A. L. dos S.; TOSTO, S. G.
Os dados espectrais oriundos de imagens de satélite são úteis para estimar parâmetros da vegetação. O uso dos índices de vegetação para estudos da cobertura vegetal e estimativa de biomassa é comum, principalmente para a vegetação arbórea. Assim, o objetivo deste trabalho foi obter e avaliar o potencial dos índices de vegetação dos remanescentes florestais e das culturas arbóreas permanentes da região das sub-bacias de Ribeirão Santa Bárbara, Córrego da Arribada, Ribeirão São Jerônimo e Ribeirão da Corredeira, no noroeste do Estado de São Paulo (região com domínio de Hevea brasiliensis entre as culturas arbóreas permanentes). Os resultados apontaram que não houve diferenças (p&lt;0,01) no comportamento dos índices de vegetação NDVI, SAVI e EVI entre os...
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: EVI; NDVI; SAVI.; Hevea Brasiliensis.
Ano: 2015
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1027458

Imagens do sensor MODIS para monitoramento agrometeorológico de áreas cafeeiras.
Provedor de dados: 119
Autores: VOLPATO, M. M. L.; VIEIRA, T. G. C.; ALVES, H. M. R.; SANTOS, W. J. R. dos.
O monitoramento agrometeorológico de áreas cafeeiras tem sido realizado convencionalmente em campo utilizando-se dados de estações meteorológicas terrestres e visitas à lavoura para se observar seu desenvolvimento. Estudos mais recentes utilizam imagens de satélite, que permitem avaliar grandes áreas a custos menores. O sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) do satélite Terra oferece gratuitamente imagens com alta resolução temporal e produtos voltados especialmente para vegetação como o MOD13, que fornece o índice de vegetação Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) previamente processado. Objetivou-se, no presente estudo, avaliar a relação entre o índice de vegetação espectral NDVI e as variáveis meteorológicas e do balanço...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: NDVI; Café; Sensoriamento remoto; Balanço hídrico.
Ano: 2013
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/986386

Monitoring Brazilian low-carbon agriculture plan: the potential of remote sensing to detect adoption of selected agricultural practices.
Provedor de dados: 119
Autores: KUCHLER, P. C.; SIMÕES, M.; BÉGUÉ, A.; MACHADO, P. L. O. de A.; FERRAZ, R. P. D.; MADARI, B. E.; FREITAS, P. L. de; MANZATTO, C. V.
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: Sistema integrado lavoura-pecuária; Mapeamento de uso do solo; Séries temporais; NDVI; Agricultura de baixa emissão de carbono.; Landsat.
Ano: 2017
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1081126

Elaboração de procedimentos metodológicos para monitoramento das condições das pastagens por métricas em sensoriamento remoto.
Provedor de dados: 119
Autores: ARAÚJO, P. C. de; HOTT, M. C.; ANDRADE, R. G.; MAGALHAES JUNIOR, W. C. P. de; CUSTODIO, D. de O.; COSTA, P. R. da.
O mapeamento das condições das pastagens brasileiras é de grande interesse atualmente. As bases de dados em sensoriamento remoto podem auxiliar sobremaneira no monitoramento dessas feições, e, a partir das soluções geográficas para internet, os primeiros resultados puderam ser apresentados em página da Infraestrutura de Dados Espaciais (INDE) da Embrapa, GeoInfo, e em WebGIS, o qual se encontra em desenvolvimento, mas já apresenta experimentalmente alguns mapas produzidos. Diversos procedimentos de aquisição, processamento e estruturação de base de dados MODIS foram realizados. O objetivo deste trabalho foi reunir série de dados NDVI/MODIS, produto MOD13Q1, e desenvolver metodologias que possam estimar métricas de longo e curto-prazo para derivação das...
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Geoprocessamento; MODIS; NDVI; WebGIS; Gado Leiteiro; Dairy cattle.
Ano: 2021
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1134686

Monitoramento da seca ocorrida em 2012 no nordeste brasileiro a partir dos dados SPOT-VEGETATION E TRMM.
Provedor de dados: 119
Autores: LEIVAS, J. F.; ANDRADE, R. G.; VICTORIA, D. de C.; TORRESAN, F. E.; BOLFE, E. L.; BARROS, T.
O objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento do Índice de Vegetação Padronizado (IVP) obtido a partir do produto NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) decendial do satélite SPOT-Vegetation, para o monitoramento da seca no nordeste brasileiro, a partir da série histórica de 1998 a 2012. Para subsidiar os resultados foi realizada a padronização dos dados de precipitação obtidos do satélite TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission), de março de 2011 a março de 2012. Os resultados são satisfatórios, indicando a ocorrência de intensa seca no nordeste brasileiro a partir de janeiro de 2012. Foi observada variabilidade do IVP e defasagem na resposta da vegetação à precipitação estimada a partir do TRMM. As análises comprovam que o IVP mostrou-se...
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: NDVI; Secas.; Sensoriamento Remoto.
Ano: 2012
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/945722

Monitoramento temporal de variáveis espectrais em áreas do Pantanal utilizando dados AVHRR/NOAA-17.
Provedor de dados: 119
Autores: ESQUERDO, J. C. D. M.; ANTUNES, J. F. G.
Embora seja um dos ecossistemas mais conservados do Brasil, o Pantanal está sujeito a problemas como o fogo, desmatamentos e alterações dos ciclos de cheia e seca. O monitoramento de toda a extensão do Pantanal é fundamental para a detecção de problemas relacionados a alterações do uso e da cobertura do solo, assim como inferir sobre o nível das cheias que ocorrem na planície. O objetivo deste estudo foi utilizar dados AVHRR/NOAA-17 no monitoramento temporal dos índices espectrais NDVI e NDMI e da faixa espectral do infravermelho médio (IVM) de quatro grandes áreas do Pantanal, com distintas coberturas vegetais, ao longo de cinco anos e verificar suas relações. Sistemas automáticos de processamento de imagens e de extração dos dados espectrais foram...
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Processamento de imagens; Áreas úmidas; NDVI; NDMI; Infravermelho médio; Monitoramente temporal; Image processing; Mid-infrared.; Sensoriamento Remoto.; Remote sensing; Wetlands.
Ano: 2009
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/630905

Uso de sensoriamento remoto na análise da temperatura da superfície em áreas de floresta tropical sazonalmente seca.
Provedor de dados: 119
Autores: SANTOS, C. V. B.; CARVALHO, H. F. S.; SILVA, M. J.; MOURA, M. S. B. de; GALVINCIO, J. D.
Pesquisas com o foco na criação de modelos para analisar a temperatura da superfície com sensoriamento remoto são muito importantes, pois servem como base de informações que auxiliarão no gerenciamento hidrológico, agrícola e ambiental. O presente estudo utilizou dados remotos na estimativa de temperatura da superfície em áreas de florestas secas, e seu objetivo foi verificar qual entre os produtos MODIS melhor representa a temperatura da superfície em áreas de caatinga. A área de estudo compreende uma caatinga preservada e outra em sucessão ecológica. Foram utilizadas como base espacial, dados de temperatura da superfície e de NDVI obtidos a partir do sensor MODIS e dados de temperatura do ar mensuradas por meio de estações agrometeorológicas de...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Bioma Caatinga; LST; NDVI; MODIS; Florestas secas; Sensoriamento Remoto; Caatinga; Floresta Tropical; Remote sensing.
Ano: 2020
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1123628

Uso de ferramentas de agricultura de precisão para controle de plantas daninhas e estimativas do custo de produção de cana-de-açúcar.
Provedor de dados: 119
Autores: VERRUMA, A. A.; MARTINELLI, P. R. P.; RABELLO, L. M.; INAMASU, R. Y.; BERNARDI, A. C. de C.
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Véris; Crop circle; NDVI; Grama seda; Saccharum Officinarum; Cynodon Dactylon.
Ano: 2014
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1154293

Análise harmônica de séries temporais de imagens NDVI/MODIS para discriminação de coberturas vegetais.
Provedor de dados: 119
Autores: VICTORIA, D. D. C.; OLIVEIRA, A. F. D.; GREGO, C. R.
The high temporal resolution information obtained with the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) is of great value when it comes to monitoring changes in Earth surface. Since several land cover types presents a distinguished temporal pattern in it?s spectral response, MODIS high temporal resolution can be used to identify such covers. This is specially true when observing the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) of agricultural land covers. Fourier transformations decomposes any signal represented in time to a frequency domain. Applying this transformation in a NDVI time-series results in parameters that describe how this signal behaves along several time frequencies (annual, semestral, etc). A strong annual signal indicates a land...
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: MODIS; NDVI; Time series; Fourier; Series temporais.
Ano: 2009
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/32122

Análise da interferências no NDVI do AVHRR e conjunto de dados alternativo.
Provedor de dados: 119
Autores: OLIVEIRA, L. M. T.; COSTA, T. C. C.; NICÁCIO, R. M.; ANTUNES, M. A. H.; FRANÇA, G. B.
Dados do A VHRR têm sido muito usados para o acompanhamento das variações sazonais e interanuais da cobertura vegetal brasileira. Estes dados apresentam ruídos resultantes de interferências do sensor e de condições atmosféricas. O presente estudo relata estas interferências, apresenta e avalia um novo conjunto de NOVI derivado daquele disponibilizado pela NASA/NOAA, o EFAI-NDVI ("European Fourier-Adjusted and Interpolated NDVY'), gerado por meio da análise do comportamento da série temporal dos dados brutos. Os resultados mostram padrões de variações e comportamentos sazonais e interanuais da vegetação para várias regiões do país. As resoluções temporal e espacial das imagens permitem mapear e acompanhar estas variações em pequena escala, indicando que os...
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: NDVI; AVHRR; EFAI-NDVI.
Ano: 2006
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/485538

Uso e cobertura da terra como subsídio à avaliação de serviços ambientais por opções de manejo em sistemas produtivos na Amazônia.
Provedor de dados: 119
Autores: CONCEIÇÃO, A. F.; QUARTAROLI, C. F.; BATISTELLA, M.
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Landsat 5; NDVI.
Ano: 2010
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/872517

ST-Vis: uma ferramenta para visualização espaço-temporal em regiões de plantio de cana-de-açúcar.
Provedor de dados: 119
Autores: VIEIRA, A. P. dos S. B.; JOÃO, R. S.; ROMANI, L. A. S.; RIBEIRO, M. X.
Interpretar e compreender dados espaço-temporais e suas variações ao longo do tempo é, de fato, uma tarefa complexa, pois na grande maioria das vezes os dados são dispostos em forma de tabela e texto. A ferramenta ST-Vis ( Spatio-Temporal Visualization ), apresentada neste trabalho, visa auxiliar o especialista do domínio de plantio de cana-de-açúcar a compreender os dados espaço-temporais. A ST-Vis fornece uma representação visual de dados textuais e tabulares, combinando o gráfico de Coordenadas Paralelas e o Sistema de Informação Geográfica (SIG), obtendo-se uma forma de visualizar dados espaço-temporais com interação por meio de um mapa. Além disso, a ST-Vis aplica a Textura Temporal mapeando de forma linear a variação do Índice de Vegetação por...
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Dados espaço-temporais; Coordenadas paralelas; NDVI; Índice de Vegetação por Diferença Normalizada; Spatio-Temporal Visualization; Spatio-Temporal data; Parallel coordinates.; Cana de açúcar; Sugarcane; Vegetation index; Spatial data; Normalized difference vegetation index.
Ano: 2017
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1083376

Monitoramento do ciclo de videiras pelo Índice de Vegetação por Diferença Normalizada obtido de imagens Landsat 8 no município de Veranópolis-RS, Brasil.
Provedor de dados: 119
Autores: PITHAN, P. A.; JUNGES, A. H.; FARIAS, A. R.; ANZANELLO, R.; HOFF, R.
O objetivo deste trabalho foi monitorar o ciclo de videiras (Vitis vinifera) em diferentes sistemas de condução na Serra Gaúcha-RS por meio do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) obtido de imagens Landsat8/OLI.
Tipo: Separatas
Palavras-chave: Image processing; NDVI; Processamento de imagens; IVDN.; Viticultura.; Viticulture.
Ano: 2015
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1036426

Orbital images for spatial and temporal characterization of vineyard by vegetation index in the "campanha gaúcha" wine region, Brazil.
Provedor de dados: 119
Autores: PAULETTO, H.; HOFF, R.; JUNGES, A. H.; VALENTI, E. da S.; ALBERTI, R.
ABSTRACT Remote sensing has become an important technique for spatial characterization and agricultural monitoring, in order to improve wine development and reduce production costs. The wine region of the ?Campanha Gaúcha?, Brazil, was recognized in 2020 as an Indication of Origin for quality wines. This study analyzed orbital data in a ?Cabernet sauvignon? vineyard in the municipality of Santana do Livramento. From the images of the Planet and Sentinel-2 satellites, the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) was evaluated, as well as its viability in viticulture in the region. Twelve images from each satellite were analyzed using digital image processing techniques, average NDVI temporal profiles were generated and analyzed by statistical methods....
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: NDVI; Precision viticulture; Sentinel 2; Planet; Viticultura de precisão; Sensoriamento Remoto; Remote sensing.
Ano: 2022
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1142547

Variabilidade espacial de parâmetros de solo e plantas em área cultivada com sorgo e braquiária em sistema de integração lavoura-pecuária.
Provedor de dados: 119
Autores: BERNARDI, A. C. de C.; GREGO, C. R.; ANDRADE, R. G.; RABELLO, L. M.; INAMASU, R. Y.
O objetivo deste trabalho foi mapear e avaliar a variabilidade espacial do sorgo e da pastagem, das propriedades químicas e físicas do solo em sistema de lavoura-pecuária. O estudo foi conduzido em área de 12 ha de um Argissolo Vermelho distrófico, em São Carlos, SP. O sorgo foi semeado no verão com a forrageira Brachiaria brizantha no sistema de integração lavoura-pecuária. A amostragem de solo georreferenciada foi feita utilizando-se uma grade de amostragem hexagonal com 6 subamostras. Os valores de P, K, Ca, Mg e CTC, saturação por bases, argila e areia foram determinados por métodos tradicionais de análise de solo nas amostras georreferenciadas coletadas a 0-0,2 m de profundidade. A condutividade elétrica do solo (CE) foi medida com um sensor de...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Landsat 5; NDVI; Condutividade Eletrica.
Ano: 2010
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/864557

Disease detection in citrus crops using optical and thermal remote sensing: a literature review.
Provedor de dados: 119
Autores: CASTRO, V. H. M. e de; PARREIRAS, T. C.; BOLFE, E. L.
Brazil stands out in the international citrus trade, especially due to its oranges, having produced around 16 million tons in 2021. However, productivity could be increased with greater control of diseases such as greening, which has spread around the world and leads to the total loss of affected trees. Given this scenario, it is necessary to perform fast and accurate detections in order to better manage actions and inputs. Since remote sensing is a pillar of digital agriculture, a literature review was carried out to analyze the use of optical and thermal sensors for the detection of diseases that affect citrus groves. For this purpose, the international databases Scopus and Web of Science were used to select references published between 2012 and 2022,...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Agricultura digital; NDVI; Algoritmos de aprendizado de máquina; Digital agriculture; Citriculture; Citricultura; Doença de Planta; Sensoriamento Remoto; Citrus; Plant diseases and disorders; Greening disease; Remote sensing.
Ano: 2023
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1156159

Plataforma de baixo custo para coleta de imagens NDVI.
Provedor de dados: 119
Autores: CERBARO, V. A.; FORNARI, M.; PAVAN, W.; FERNANDES, J. M. C.; CECHETTI, N. P.
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: VANT; NDVI; Hexacopter.; Sensoriamento Remoto.
Ano: 2015
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1041363

Uso de imagens de satélite para obter o saldo de radiação nas bacias hidrográficas Cachoeira e Atibainha (sistema cantareira).
Provedor de dados: 119
Autores: CONCEIÇÃO, A. F.; FILHO, J. T.; ANDRADE, R. G.
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Bacias hidrográficas; NDVI; Radiação.
Ano: 2017
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1087649

Condições hídricas de lavoura de soja usando sensoriamento remoto terrestre.
Provedor de dados: 119
Autores: SCHIRMBECK, L. W.; FONTANA, D. C.; DALMAGO, G. A.; SCHIRMBECK, J.; VARGAS, P. R.
A busca constante pelo aumento dos rendimentos de grãos impulsiona novas tecnologias que sejam viáveis para o monitoramento das condições hídricas das culturas.
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: TVDI; NDVI; Temperatura de superfície; Soja; Solo.
Ano: 2019
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1121193

Obtenção de atributos de pastagens por meio de imagens do Sensor OLI/Landsat-8.
Provedor de dados: 119
Autores: CASSANIGA, V. T.; SILVEIRA, H. L. F. da.
A agropecuária é uma atividade com alta taxa de geração de empregos e significativa participação no produto interno bruto (PIB) do país. Grande parte das pastagens do território brasileiro apresenta algum tipo de degradação, que as torna menos rentáveis e menos eficientes, portanto o seu mapeamento é de grande importância para a identificação e recuperação das áreas. O sensoriamento remoto tem grande potencial para identificar e classificar essas áreas, porém depende, entre outras coisas, de conhecimento sobre o comportamento espectrotemporal das áreas ocupadas por este uso. O presente estudo busca estabelecer uma metodologia para obter atributos de pastagens oriundos de dados de sensoriamento remoto, para seu uso em algoritmos de classificação. Foram...
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Degradação de pastagens; EVI; NDII; NDVI; Cerrado.
Ano: 2020
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1126298

Soybean yield prediction using remote sensing in Southwestern Piauí State, Brazil.
Provedor de dados: 119
Autores: ANDRADE, T. G.; ANDRADE JUNIOR, A. S. de; SOUZA, M. O.; LOPES, J. W. B.; VIEIRA, P. F. de M. J.
Recent researches have shown promising results for the use of orbital data using the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) to monitor and predict soybean grain yield. The objective of this work was to evaluate propositions of multiple linear regression models to predict soybean grain yield using NDVI. The research was carried out at the Celeiro Farm, in Monte Alegre do Piauí, PI, Brazil, in an area of 200 ha. Five images were collected during the soybean crop cycle: one from the Landsat 8 and four from the Sentinel 2. Regression analyses were carried out between grain yield data (predicted variable) extracted from harvest maps and spectral data (predictor variables) from NDVI of soybean crops at different developmental stages. The promising models...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: NDVI; Regressão múltipla; Previsão de Safra; Regression analysis; Agricultural forecasts.
Ano: 2022
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1138334

Estimativa de área de pastagens para o campo das vertentes no contexto da pecuária de leite.
Provedor de dados: 119
Autores: PIMENTEL, F. DE O.; HOTT, M. C.; CARNEIRO, A. V.; RESENDE, J. C. de; FONSECA, L. D. M.
Tipo: Artigo em anais e proceedings
Palavras-chave: Pastagens; Pecuaria de leite; Campo das Vertentes; NDVI; SIG.
Ano: 2012
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/955825

Espacialização da umidade do solo por meio da temperatura da superfície e índice de vegetação.
Provedor de dados: 119
Autores: LOPES, H. L.; ACCIOLY, L. J. de O.; SILVA, F. H. B. B. da; SOBRAL, M. do C. M.; ARAUJO FILHO, J. C. de; CANDEIAS, A. L. B.
O estudo da umidade do solo é fundamental não só para a determinação da resiliência de ecossistemas e sua recuperação, mas também na modelagem da relação água-vegetação-atmosfera. Na aquisição dessas informações o sensoriamento remoto perfaz uma ferramenta importante e de potencial adequado para monitoramento e mapeamento. Visando à espacialização de índices relacionados à umidade, vários métodos têm sido propostos, embora sua aplicação ainda seja limitada. Neste trabalho se aplicou o modelo de índice de umidade do solo (IUS) cujos objetivos foram: espacializar o IUS, estabelecer graus de desertificação, delimitar a área em processo de desertificação e verificar possíveis relações do IUS com parâmetros de água no solo. Na aplicação deste modelo se...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Seridó; NDVI; Umidade do Solo; Desertificação.
Ano: 2011
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1134395

Correlações da produtividade do algodoeiro com índices de vegetação obtidos por séries temporais de imagens de satélite.
Provedor de dados: 119
Autores: SILVA, F. S.; VAZ, C. M. P.; SPERANZA, E. A.; GALBIERI, R.; ESQUERDO, J. C. D. M.; VILLELA, J. M.; CRESTANA, S.
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: NDVI; Produtividade do algodoeiro; SATVeg; Sensoriamento Remoto.
Ano: 2019
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1114588

Metodologia para conversão de Modelo Digital de Elevação em Modelo Digital do Terreno.
Provedor de dados: 119
Autores: FOLHARINI, S. DE O.; OLIVEIRA, R. C. DE; FURTADO, A. L. dos S.
Este estudo teve por objetivo apresentar uma metodologia para a conversão de um Modelo digital de Elevação (MDE) para Modelo Digital de Terreno (MDT), utilizando como objeto a área do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e sua zona de amortecimento terrestre, localizado na planície deltaica do rio Paraíba do Sul (22º00? e 22º23?S e 41º15? e 41º45?O) no norte do Estado do Rio de Janeiro, região formada por extensas planícies de cordões litorâneos, fluviais, flúvio-lacustres (Folharini e Furtado, 2014). Os procedimentos metodológicos de análise do meio físico apresentados visam permitir, posteriormente, uma análise geoecológica da paisagem de um ambiente costeiro formado por depósitos sedimentares em um ecossistema de restinga protegido pela criação do...
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Interpolação; NDVI; Acurácia vertical.
Ano: 2015
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1015535

Correlação do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) com a com a fenologia da Malus domestica Borkh.
Provedor de dados: 119
Autores: SANTOS, M. da S.; GEBLER, L.; RUFATO, A. de R.
O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) relaciona a reflectância da vegetação nas bandas do vermelho e infravermelho, referente à biomassa verde e vigor vegetativo da planta.
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: NDVI; Agricultura de Precisão; Sensoriamento Remoto.
Ano: 2020
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1131436

SiRCub - Brazilian Agricultural Crop Recognition System.
Provedor de dados: 119
Autores: TOMÀS, J. C.; FARIA, F. A.; ESQUERDO, J. C. D. M.; COUTINHO, A. C.; MEDEIROS, C. B.
This paper presents a novel approach to classify agricultural crops using NDVI time series. The novelty lies in i) extracting a set of features from the each and every NDVI curve, and ii) using them to train a crop classification model using a Support Vector Machine (SVM). Specifically, we use the TIMESAT program package to: 1) smooth the time series, 2) decompose them into agricultural seasons?a season is the period between sowing and harvesting?, and 3) extract the features for each season.
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Séries temporais; LULC; Cobertura da terra; NDVI; Support Vector Machine; Uso da terra; Time series analysis; Land use; Land cover.
Ano: 2015
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1028693

Viticultura de precisión aplicada al viñedo.
Provedor de dados: 119
Autores: PÉREZ-QUEZADA, J. F.
La producción de vinos de calidad requiere una adecuada selección de ia fruta que será incorporada ai proceso de vinificación. En muchos viõedos ei ambiente dei cultivo varia ostensibiemente de un punto a otro, lo cuai implica que la caiidad de la fruta no es homogénea. Los factores que producen esta variabilidad van desde eiementos relativamente estables como la textura y profundidad de sueio, hasta otros que podemos modificar con mayor facilidad como son la química dei sueio (pH y conductividad eléctrica), ei nivel de nutrientes, patrones de infestación de malezas, entre otros. Por esto, todo avance en conocer esta variabiiidad y su efecto en la caiidad de ia fruta es muy importante en viticultura. La viticultura de precisión (VP) busca justamente...
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: Agrigultura de precisão; Zonificação; GPS; NDVI; Uva; Viticultura.
Ano: 2005
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/540772

Analise comparativa entre índices de vegetação e sua relação com o balanço hídrico em Carazinho - RS.
Provedor de dados: 119
Autores: ACHAPARINI, L. P.; DALMAGO, G. A.; RODIGHERI, G.
A soja (Glycine max) é uma leguminosa de ciclo anual de maior importância econômica no Rio Grande do Sul.
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: NDVI; Balanço Hídrico; Evapotranspiração; Soja.
Ano: 2019
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1121190

Índices de reflectância em pastagens sob sistemas ILP e ILPF.
Provedor de dados: 119
Autores: MENEGAZZO, L. P.; LAURENTI, N.; LIMA, C. B. S.; PEZZOPANE, J. R. M.; BERNARDI, A. C. de C.
Os índices de vegetação são importantes ferramentas para a agricultura de precisão (AP), que fornecem informações para a tomada de decisão de manejo das culturas.
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: NDVI; ChL; Índices de reflectância; Crop circle; Agricultura de Precisão.
Ano: 2019
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1118042

Perspectives and scenarios for carbon balance in forest remnants of the Atlantic Forest using remote sensing time seris.
Provedor de dados: 119
Autores: RESENDE, J. C. de; HOTT, M. C.; CARVALHO, L. M. T. De; SANTOS, P. A.; ARANTES, T. B.; MAGALHAES JUNIOR, W. C. P. de.
Tipo: Artigo em anais e proceedings
Palavras-chave: Variations in vitality; NDVI; Carbon sequestration.
Ano: 2016
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1064498

Understanding the dynamic of tropical agriculture for remote sensing applications: a case study of Southeastern Brazil.
Provedor de dados: 119
Autores: SANCHES, I. D.; LUIZ, A. J. B.; MONTIBELLER, B.; SCHULTZ, B.; TRABAQUINI, K.; EBERHARDT, D. S.; FORMAGGIO, A. R.; MAURANO, L. E. P.
Abstract: The agricultural activity can greatly benefit from remote sensing technology (RS). Optical passive RS has been vastly explored for agricultural mapping and monitoring, in despite of cloud cover issue. This is observed even in the tropics, where frequency of clouds is very high. However, more studies are needed to better understand the high dynamism of tropical agriculture and its impact on the use of passive RS. In tropical countries, such as in Brazil, the use of current agricultural technologies, associated with favourable climate, allow the planting period to be wide and to have plants of varying phenological cycles. In this context, the main objective of the current study is to better understand the dynamics of a selected area in Southeast of...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Satellite image; Optical sensor; Multispectral; RGB false composition; NDVI; Sensoriamento Remoto; Satélite; Agricultura; Satellites; Image analysis; Image interpretation; Tropical agriculture; Monitoring.
Ano: 2019
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1116250

Processamento e inserção de dados MODIS no Sistema Interativo de Suporte ao Licenciamento Ambiental - SISLA.
Provedor de dados: 119
Autores: ESQUERDO, J. C. D. M.; SPERANZA, E. A.; ANTUNES, J. F. G.; SILVA, J. dos S. V. da.
O Sistema Interativo de Suporte ao Licenciamento Ambiental (SISLA) tem como objetivo disponibilizar dados geográficos de interesse ao licenciamento ambiental do estado do Mato Grosso do Sul, tanto para iniciativa privada como para os agentes ligados ao Governo. Atualmente, o sistema disponibiliza um conjunto de dados geográficos do estado, incluindo informações vetoriais e matriciais, como as imagens de satélite. Atualizações e inserções de novos dados têm sido conduzidas para aumentar a quantidade e a qualidade das informações disponíveis. Neste trabalho, é apresentada uma metodologia automática para processamento e inserção de imagens do produto MOD13Q1, derivado do sensor MODIS, com atualização a cada 16 dias. Métodos automáticos de processamento das...
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Geoprocessamento; Processamento de imagens; NDVI; SISLA; Imagens do sensor MODIS; Geoprocessing; Image processing.; Automação.; Automation; Image analysis.
Ano: 2010
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/865154

Complemento no QGIS para monitoramento de áreas de cana-de-açúcar por meio de índices vegetativos MODIS.
Provedor de dados: 119
Autores: ARANTES, C. S.; SPERANZA, E. A.; ANTUNES, J. F. G.; BARBOSA, L. A. F.; CANÇADO, G. M. de A.
O objetivo deste trabalho foi desenvolver um complemento (plugin) no software livre de Sistema de Informação Geográfica (SIG), Quantum GIS (QGIS), que permite ao usuário selecionar uma localização geográfica utilizando uma interface gráfica.
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: NDVI; EVI; Framework PyQt; Geographic Information System; PyQt framework; Cana de Açúcar; Sistema de Informação Geográfica; Sugarcane; Python; Geographic information systems.
Ano: 2022
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1151229

Índice de vegetação da diferença normalizada X análise de componentes principais para detecção de áreas em processo de desertificação.
Provedor de dados: 119
Autores: SÁ, I. I. S.; GALVÍNCIO, J. D.; MOURA, M. S. B. de; SA, I. B.
Para se avaliar áreas em processos de desertificação é necessário estudar e quantificar o estádio atual da cobertura do terreno, a velocidade da degradação e, enfim, detectar o risco de desertificação. Estas informações podem ser obtidas por meio de dados satelitários; assim, técnicas de sensoriamento remoto se tornam úteis uma vez que permitem observar estas mudanças tanto em escala espacial quanto temporal. A região do Araripe Pernambucano sofre grande pressão sobre seus recursos naturais, em especial sob os recursos florestais. Neste sentido, este trabalho buscou cartografar a desertificação nesta região. Para se determinar o estádio atual da cobertura do terreno foi utilizado o NDVI e para determinar a velocidade da degradação na região, foi utilizada...
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: Região do Araripe; Degradação; NDVI; Código florestal; Manejo florestal.; Caatinga; Vegetação; Desertificação; Sensoriamento Remoto.; Forest management.
Ano: 2011
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/911521

Application of Landsat images for quantifying the energy balance under conditions of land use changes in the Semi-Arid region of Brazil.
Provedor de dados: 119
Autores: TEIXEIRA, A. H. de C.; HERNANDEZ, F. B. T.; LOPES, H. L.
In the Nilo Coelho irrigation scheme, Brazil, the natural vegetation has been replaced by irrigated agriculture, bringing importance for the quantification of the effects on the energy exchanges between the mixed vegetated surfaces and the lower atmosphere. Landsat satellite images and agro-meteorological stations from 1992 to 2011 were used together, for modelling these exchanges. Surface albedo (0), NDVI and surface temperature (T0) were the basic remote sensing retrieving parameters necessary to calculate the latent heat flux E) and the surface resistance to evapotranspiration (rs) on a large scale. The daily net radiation (Rn) was obtained from 0, air temperature (Ta) and short-wave transmissivity (sw) throughout the slob equation, allowing the...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Albedo da superfície; Temperatura da superfície; NDVI; Fluxo de calor latente; Fluxo de calor sensível; Resistência da superficie; Sensorimento remoto; Natural resource.; Recurso natural.; Remote sensing.
Ano: 2012
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/946220

Dispersão do bicudo do algodoeiro em resposta as características ambientais da paisagem.
Provedor de dados: 119
Autores: PIMENTA, M.; SUJII, E. R.; NORONHA, S. E.; PAULA, D. P.; ANDOW, D.; MIRANDA, J. E.; GARCIA, D. L. E.; PAGNONCELLI, A.; MACIEL, R. S.; SOUZA, L. M. de; PIRES, C. S. S.
Tipo: Separatas
Palavras-chave: NDVI; Uso do solo; Algodão.
Ano: 2014
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1006850

Desenvolvimento de um sistema automático para a geração de produtos derivados de imagens AVHRR-NOAA.
Provedor de dados: 119
Autores: ANTUNES, J. F. G.; ESQUERDO, J. C. D. M.; ZULLO JUNIOR, J.
O elevado número de imagens diariamente disponíveis pelos satélites hoje em operação torna a geração de produtos derivados do sensor AVHRR uma rotina trabalhosa e com um certo nível de intervenção humana. Uma etapa fundamental para a geração de produtos é a correção geométrica precisa das imagens, o que nem sempre é exeqüível por meio dos softwares comuns atualmente disponíveis. Diante dessas dificuldades e da necessidade de se gerar produtos com qualidade de forma automática, o presente trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema para o processamento completo das imagens AVHRRNOAA, sem qualquer intervenção humana.
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Sistema automático; Imagens AVHRR-NOAA; Processamento de imagens; Correção geométrica; Máscara de nuvens; NDVI; NDMI; Sensoriamento Remoto; Remote sensing.
Ano: 2005
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/573182

Indicadores agrometeorológicos espectrais em áreas irrigadas no Oeste da Bahia.
Provedor de dados: 119
Autores: LEIVAS, J. F.; TEIXEIRA, A. H. DE C.; TAKEMURA, C. M.; GARCON, E. A. M.
A região oeste da Bahia destaca-se pela agricultura de larga escala, que emprega tecnologia de ponta e apresenta elevados índices de produtividade para a produção de soja, milho e algodão. A região está situada em uma ampla bacia hidrográfica formada por rios perenes, que correm sobre o Aquífero Urucuia, e é considerada de extrema importância para o Rio São Francisco, aumentando o potencial de irrigação da região. Em 2016, devido à escassez de água, os irrigantes do oeste da Bahia sofreram perdas e novas safras nas áreas irrigadas foram interrompidas. Neste estudo, objetivamos combinar o uso de imagens de satélite com dados meteorológicos utilizando o algoritmo SAFER (Simple Algorithm For Evapotranspiration Retrieving), para estimar indicadores...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: NDVI; SAFER; Evapotranspiração; Irrigação.
Ano: 2021
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1130376

Monitoramento da dinâmica de uso da terra utilizando imagens de satélite de baixa resolução espacial.
Provedor de dados: 119
Autores: SILVA, J. P. da; ROMANI, L. A. S.; GONÇALVES, R. R. do V.; ASSAD, M. L. R. C. L.
Este artigo apresenta um modelo baseado na técnica de Mann-Kendall para monitorar a mudança de uso da terra e a expansão da cana-de-açúcar utilizando séries temporais de NDVI extraídas de imagens do satélite AVHRR/NOAA.
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Séries temporais; NDVI; Índice de vegetação; Mann-Kendall trend test; Sensoriamento remoto; Remote sensing; Time series analysis.
Ano: 2015
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1028852

Avaliação de perfis temporais de NDVI em pixels puros provenientes do sensor Modis.
Provedor de dados: 119
Autores: SILVA, I. D. C.; SILVA, Y. DE F. DA; ROMERO, C. W. DA S.; GARCON, E. A. M.; ROCHA, J. V.; FIGUEIREDO, G. K. D. A.
A utilização de pixels puros provenientes de sensores orbitais é fundamental para avaliações espectro-temporais, pois podem fornecer informações digitais que indicam as características da superfície terrestres, principalmente de áreas agrícolas. O principal objetivo deste estudo foi avaliar os perfis temporais de índice de vegetação em pixels puros provenientes do sensor MODIS selecionados no município de Limeira, São Paulo. Os pixels foram característicos de áreas com cultivo de cana-de-açúcar, citros, mata e reflorestamento (eucalipto). O índice utilizado foi o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) utilizando um filtro de correção de ruídos chamado ?Savitzky-Golay 2?. Os resultados mostram diferentes perfis temporais de NDVI no decorrer...
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: NDVI; Perfil Temporal; Pixels Puros; MODIS; Geoprocessamento; Agricultura.
Ano: 2019
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1108750

Disponibilização de mapeamentos das condições das pastagens por meio de plataforma de dados geográficos.
Provedor de dados: 119
Autores: HOTT, M. C.; ANDRADE, R. G.; VILELA, D.; MAGALHAES JUNIOR, W. C. P. de; PACIULLO, D. S. C.; GOMIDE, C. A. de M.; ROCHA, W. S. D. da; OLIVEIRA, P. S. d'.
O mapeamento e monitoramento das condições das pastagens brasileiras é muito importante, atualmente, em razão da necessidade de aumentar a produção de forragens sem abrir novas fronteiras agrícolas. As imagens em sensoriamento remoto podem auxiliar sobremaneira no mapeamento e monitoramento da vegetação. A partir de bancos de dados geográficos e de soluções em WebGIS implementadas, os resultados puderam ser disponibilizados em página da parte da Infraestrutra Nacional de Dados Espaciais (INDE) hospedada na Embrapa, denominada GeoInfo. O objetivo deste trabalho foi disponibilizar, em plataforma de publicação de dados geográficos, os resultados de metodologia fundamentada em métricas de sensoriamento remoto para o mapeamento qualitativo de pastagens emlarga...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Degradação; MODIS; NDVI; Pastagem; Sensoriamento Remoto.
Ano: 2023
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1159402

Avaliação de modelo matemático-espectral para estimativa da safra de cana-de-açúcar.
Provedor de dados: 119
Autores: PRADO, T. B. G.; PELLEGRINO, G. Q.; ZULLO JÚNIOR, J.; LAMPARELLI, R. A. C.
Esse trabalho visa testar a aplicação e o ajuste de um modelo matemático-espectral para estimativa de biomassa de cana-de-açúcar, tomando como parâmetro de comparação a produtividade estimada pelo censo agropecuário do IBGE.
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Estimativa de produtividade; Estimativa de safra; NDVI; Yield estimate; Sensoriamento Remoto; Cana de Açúcar; Remote sensing; Sugarcane.
Ano: 2007
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1152501

Analise comparativa entre índices de vegetação e sua relação com o balanço hídrico em soja.
Provedor de dados: 119
Autores: ACHAPARINI, L. P.; FONTANA, D. C.; DALMAGO, G. A.; RODIGHERI, G.; FERNANDES, J. M. C.; SANTI, A.; VARGAS, P. R.
A soja é uma leguminosa de ciclo anual e de grande importância econômica no Rio Grande do Sul. Para essa cultura, estresses provocados por deficiência hídrica são responsáveis pela instabilidade no rendimento e na produção de grãos. Uma das formas de monitorar a deficiência hídrica é por meio do sensoriamento remoto, o qual vem sendo amplamente utilizado na agricultura, muito frequentemente como índices de vegetação (IVs). O objetivo deste trabalho foi avaliar o padrão temporal dos índices NDVI e EVI para três safras de soja, com condições hídricas distintas, de forma a possibilitar a avaliação da relação entre IVs e as condições hídricas para a cultura. A área do experimento On Farm foi localizada no município de Carazinho ? RS. Na lavoura foi instalada...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Condição hídrica; NDVI; EVI; Rio Grande do Sul; Soja; Evapotranspiração; Deficiência Hídrica.
Ano: 2019
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1121184

Detecção de doenças em cultivos cítricos a partir de sensoriamento remoto: uma revisão da literatura.
Provedor de dados: 119
Autores: CASTRO, V. H. M. e de C.; PARREIRAS, T. C.; BOLFE, E. L.
Tendo em vista que o sensoriamento remoto é cada vez mais aplicado no contexto da agricultura digital, foi realizada uma revisão de literatura referente a abordagem do tema nos últimos 5 anos, na base Web of Science, que mostraram que a detecção de doenças com uso de sensores multiespectrais e hiperespectrais acoplados a veículos aéreos é promissora, principalmente aqueles que contém a banda Red Edge.
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Agricultura digital; Doenças; NDVI; Citriculture; Disease; Citricultura; Sensoriamento Remoto; Remote sensing.
Ano: 2023
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1153753

Análise espectro-temporal de NDVI e área da soja cultivada frente ao La Niña de 2012.
Provedor de dados: 119
Autores: RODIGHERI, G.; FONTANA, D. C.; SCHAPARINI, L. P.; MENDES, A. P. da S. F.; DALMAGO, G. A.
O cultivo da soja é bastante vulnerável à estresses hídricos, podendo acarretar em prejuízos no rendimento de grãos e na produção final da cultura, principalmente quando exposto a eventos meteorológicos severos. O uso do sensoriamento remoto, através de índices de vegetação, pode propiciar análises sobre o status da cultura sob restrições hídricas. Assim, o objetivo do trabalho foi comparar os padrões espectro-temporal de NDVI e das áreas de cultivo da soja na microrregião de Passo Fundo, RS, utilizando dados MODIS, em um evento de La Niña. Foram utilizadas imagens do produto MOD13Q1, que retorna o máximo NDVI, de um ano neutro (2013/2014) e um ano de anomalia climática La Niña (2011/2012). Para as duas safras foram gerados perfis de NDVI e, então, feita...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Máscara de cultivo; Estresses hídricos; NDVI; Déficit hídrico; Sensoriamento Remoto; Balanço Hídrico; Soja.
Ano: 2019
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1121185

Análise de três métodos para classificação de agricultura temporária em larga escala no estado do Mato Grosso do Sul.
Provedor de dados: 119
Autores: MAÇORANO, R. P.; VICENTE, L. E.; VICTORIA, D. de C.; LORENSINI, C. L.; LOEBMANN, D. G. dos S. W.
Esse trabalho tem como objetivo avaliar o uso de três métodos de classificação diferentes: semiautomático em imagens de amplitude, Crop Enhanced Index (CEI) e Spectral Angle Mapper (SAM); para o mapeamento de cultura temporária no estado do Mato Grosso do Sul utilizando imagens MODIS e validar os resultados com os dados fornecidos pelo PAM/IBGE.
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Mato Grosso do Sul; NDVI.
Ano: 2015
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1015672

Análise da variabilidade espacial e temporal do NDVI sobre o Brasil.
Provedor de dados: 119
Autores: GURGEL, H. da C.; FERREIRA, N. J.; LUIZ, A. J. B.
Tipo: Separatas
Palavras-chave: Variabilidade espacial e temporal; NDVI.
Ano: 2001
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1024993

Modelo para adubação nitrogenada em cobertura em taxa variada em trigo por meio do NDVI no sul do Brasil.
Provedor de dados: 119
Autores: Vian, A. L.; Bredemeier, C.; Drum, M. A.; Morais, G. L.; Franchestte, J. A. B.; PIRES, J. L. F.; Garaffa, M.; Trentin, C.; Fornari, M.
adubação nitrogenada na cultura do trigo é essencial para potencializar o rendimento de grãos da cultura, pois o nitrogênio (N) promove um maior número de afilhos, permitindo um maior número de grãos por espiga e o peso e teor de proteína dos grãos (Mantai et al., 2016). A adubação nitrogenada na cultura do trigo é baseada em três fatores fundamentais: teor de matéria orgânica do solo, cultura antecessora e expectativa de rendimento de grãos (Reunião..., 2018). A utilização destes parâmetros é simples, porém incompleta, já que o N é um elemento dinâmico no solo e passa por diversos processos que modificam sua forma, como mineralização, imobilização e desnitrificação. Além disso, a absorção de N pela cultura é variável entre anos e entre áreas dentro de uma...
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Adubação nitrogenada; Cobertura em taxa variada; NDVI; Cultura do trigo; Trigo; Adubação; Grão.
Ano: 2019
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1122989

Variabilidade espacial de propriedades do solo, índices de vegetação e produtividade de pastagem sob manejo intensivo.
Provedor de dados: 119
Autores: BERNARDI, A. C. de C.; CAMPANA, M.; BETTIOL, G. M.; OLIVEIRA, P. P. A.; INAMASU, R. Y.; RABELLO, L. M.
O conhecimento da variabilidade espacial das propriedades do solo é útil para o uso racional dos insumos, como na aplicação a taxa variável de calcário e fertilizante. A AP necessita de métodos que indiquem a variabilidade espacial do solo e das culturas para reduzir a necessidade de amostragens intensivas e caras. O objetivo deste trabalho foi o mapear a variabilidade espacial da condutividade elétrica do solo, parâmetros biofísicos, produtividade e análise econômica de uma pastagem de capim-mombaça irrigada e manejada no sistema intensivo rotacionado em São Carlos (SP). A condutividade elétrica aparente do solo (CEa) foi medida com um protótipo de sensor de contato. O índice de diferença de vegetação normalizado (NDVI) e o teor de clorofila (Chl) foram...
Tipo: Separatas
Palavras-chave: Geoestatística; NDVI; NDRE; ChI; CEa; Retorno econômico.; Panicum Maximum.
Ano: 2014
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1003715

O uso de máscaras para seleção automática de áreas plantadas com soja no estado de São Paulo.
Provedor de dados: 119
Autores: PICOLI, M. C. A.; ROCHA, J. V.; ESQUERDO, J. C. D. M.; LAMPARELLI, R. A. C.
o presente trabalho teve como objetivo estimar as áreas plantadas com soja no estado de São Paulo nas safras 2003/04, 2004/05, 2005/06 e 2006/07, por meio de técnicas automáticas de confecção de máscaras de área plantada utilizando dados de sensoriamento remoto de baixo custo. Essas estimativas baseadas em imagens devem auxiliar o governo e os produtores em suas estimativas bem como no monitoramento da expansão de área da cultura.
Tipo: Anais e Proceedings de eventos
Palavras-chave: Estimativa de área; NDVI; Monitoramento de culturas agrícolas; Máscaras de área plantada; Agricultura; Sensoriamento remoto; Soja; Remote sensing.
Ano: 2009
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/48866

Optical devices evaluation for diagnosis of Plasmopara viticola
Provedor de dados: 111
Autores: Aldo Calcante; Department of Agricultural Engineering, Università degli Studi di Milano, via Celoria 2- 20133 Milan; Aira Mena; Department of Agricultural Engineering, Università degli Studi di Milano, via Celoria 2- 20133 Milan; Fabrizio Mazzetto; Faculty of Science and Technology, Free University of Bozen, piazza Università, 5 – 39100 Bozen.
Remote sensing (RS) is the most widely adopted technique for crop monitoring in precision viticulture (PV).  Recent research looks at the development of proximal sensing technologies alternative to RS.  The present work considers the possible use of proximal sensing optical devices for diagnosis in vineyard; in particular, we evaluated the GreenSeeker RT100 and the Crop Circle (two commercial optical sensors) in detecting different levels of grapevine downy mildew symptoms.  The analysis was conducted on vine leaves that had been picked from plants of cv.  Cabernet Franc infected by Plasmopara viticola.  Leaves were divided into homogeneous infection classes and then analyzed through the optical devices and a portable Vis/NIR (visible/near infrared)...
Palavras-chave: Agricultural Engineering Precision viticulture; Diagnosis; NDVI; Proximal sensing; Optical devices.
Ano: 2011
URL: http://www.cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/view/1827

La cobertura del cultivo como indicador de la productividad de maíz en un lote con siembra variable
Provedor de dados: 114
Autores: de la Casa,A; Ovando,G; Bressanini,L; Martínez,J; Miranda,C; Díaz,G.
La variabilidad del rendimiento de un lote se puede monitorear por diversos medios remotos. El objetivo del trabajo fue determinar la cobertura del cultivo (CC) de maíz (Zea mays L.) a partir de datos de NDVI, para evaluar las diferencias productivas en un lote de 45 ha bajo riego ubicado al sur de la ciudad de Córdoba, Argentina, durante el ciclo 2013-2014. En el lote se establecieron seis sectores de muestreo donde periódicamente fueron adquiridas fotografías con una cámara digital que produce datos de NDVI. A los efectos de determinar CC, las imágenes de NDVI se clasificaron aplicando distintos umbrales para discriminar entre píxeles con vegetación y suelo. Cualquiera de los umbrales utilizados permitió establecer diferencias de CC entre sectores que se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisión; NDVI; Biomasa; Agua del suelo.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-298X2017000100001

Variation of MODIS reflectance and vegetation indices with viewing geometry and soybean development
Provedor de dados: 42
Autores: Breunig,Fábio M.; Galvão,Lênio S.; Formaggio,Antônio R.; Epiphanio,José C.N.
Directional effects introduce a variability in reflectance and vegetation index determination, especially when large field-of-view sensors are used (e.g., Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer - MODIS). In this study, we evaluated directional effects on MODIS reflectance and four vegetation indices (Normalized Difference Vegetation Index - NDVI; Enhanced Vegetation Index - EVI; Normalized Difference Water Index - NDWI1640 and NDWI2120) with the soybean development in two growing seasons (2004-2005 and 2005-2006). To keep the reproductive stage for a given cultivar as a constant factor while varying viewing geometry, pairs of images obtained in close dates and opposite view angles were analyzed. By using a non-parametric statistics with...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: NDWI; EVI; NDVI; Remote sensing; Directional effects.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-37652012000200004

Changes in vegetation cover of the Pantanal wetland detected by Vegetation Index: a strategy for conservation
Provedor de dados: 49
Autores: Miranda,Ciomara de Souza; Paranho Filho,Antonio Conceição; Pott,Arnildo.
The Brazilian Pantanal wetland undergoes landscape alterations that can cause impacts on hydrological processes, changing the flood pulse. The objective of this work is to analyse the vegetation cover of the Pantanal in the period of 2000, 2008 and 2015, and to make a projection for 2030. Therefore, NDVI from the sensor MODIS was analysed and the transition matrix was calculated by the DINAMICA EGO. The methods adopted were open sources. The results were worrisome, indicating alterations of the vegetation cover of the Pantanal, with an increase of short vegetation (grasslands or pastures) in the evaluated period. The projection pointed out that in 2030 the Brazilian Pantanal wetland area will be covered by 78% of short vegetation and only 14% of dense...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: EGO DYNAMICS; Wetland; Geoprocessing; NDVI; Transition rate.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-06032018000100202

Relationship between the normalized difference vegetation index and leaf area in vineyards
Provedor de dados: 53
Autores: Junges,Amanda Heemann; Fontana,Denise Cybis; Lampugnani,Cristian Scalvi.
ABSTRACT In vineyards, the monitoring of leaf area is used to guide management practices in order to produce grapes with quality and enological potential. Remote sensing has been used to estimate leaf area by means of vegetation indices. This work aimed at determining the temporal evolution of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) while associating it with leaf area of vineyards in the Serra Gaúcha region, Brazil. To this end, between 10 and 20 plants were evaluated monthly (September to May) in three vegetative seasons. NDVI data were obtained using the remote sensor Greenseeker while the following leaf area related parameters were obtained non-destructively: unit leaf area (ULA), average number of leaves per branch (NLB), plant leaf area...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: NDVI; Vitis vinifera; Chardonnay; Serra Gaúcha region; Greenseeker.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052019000200297

Índice de vegetação do sensor MODIS na estimativa da produtividade agrícola da cana-de-açúcar
Provedor de dados: 53
Autores: Picoli,Michelle Cristina Araujo; Rudorff,Bernardo Friedrich Theodor; Rizzi,Rodrigo; Giarolla,Angélica.
A participação da cultura da cana-de-açúcar no fornecimento de matéria prima para produção de açúcar e também de álcool, como fonte alternativa de energia, tem sido relevante para o crescimento econômico do Brasil. Consequentemente, a disponibilidade de informações precisas sobre a produção agrícola dessa cultura é importante para auxiliar no planejamento e na tomada de decisões em toda a cadeia produtiva. O presente trabalho teve como objetivo estimar a produtividade agrícola de talhões de cana-de-açúcar para as safras 2004/2005 e 2005/2006, a partir de um modelo agronômico ajustado com dados orbitais. A inovação deste modelo consiste no uso do índice de área foliar (IAF) estimado a partir do produto índice de vegetação NDVI (Normalized Difference...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo agronômico; NDVI; Sensoriamento remoto; Imagens de satélite; Sistema de informação geográfica.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052009000300028

Estimativa da radiação fotossinteticamente ativa absorvida pela cultura da soja através de dados do sensor Modis
Provedor de dados: 53
Autores: Fontana,Denise Cybis; Alves,Gilca Marques; Roberti,Debora; Moraes,Osvaldo Luiz Leal de; Gerhardt,Anderson.
O objetivo deste trabalho foi testar um método de geração de informações da distribuição espacial e temporal da radiação fotossinteticamente ativa absorvida (RFAa), pela cultura da soja, a partir da quantificação da relação entre o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) e a fração da radiação fotossinteticamente ativa absorvida (FRFAa) pela cultura. O estudo abrangeu o município de Cruz Alta, um dos grandes produtores de soja do Rio Grande do Sul, durante duas safras: 2008/2009 e 2009/2010. Os dados de radiação fotossinteticamente ativa incidente (RFAi) foram monitorados em área experimental e os dados orbitais, provenientes de duas plataformas: Landsat/TM e Terra/MODIS, ambos com distribuição gratuita, mas com características distintas. Foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: NDVI; Glycine max; Correlação.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052012000400015

Agronomic performance of white oats cultivated under fertigation with treated sewage effluent and definition of critical limits of Normalized Difference Vegetation Index
Provedor de dados: 53
Autores: Coelho,Anderson Prates; Faria,Rogério Teixeira de; Barbosa,Aline Michelle da Silva; Dalri,Alexandre Barcellos; Rosalen,David Luciano.
ABSTRACT One of the benefits of irrigation with wastewater in agriculture is the reduction in the use of mineral fertilizers and the increase in crop yield. For wastewater application, the use of remote sensing can help to define specific management areas. The aim of this study was to evaluate the yield and the growth of irrigated white oats (Avena sativa L.) with varying treated sewage effluent (TSE) levels. These attributes were then correlated with Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) values obtained at four phenological stages of the crop and used to define critical limits of NDVI. The experiment consisted of five TSE treatments differing in irrigation depths (11, 31, 60, 87, and 100%). Mean NDVI values in the crop were determined with an...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avena sativa L.; Biomass; Modeling; NDVI; Remote sensing.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052019000400553

TVDI spatiotemporal pattern of a soybean growing area in humid subtropical climate
Provedor de dados: 53
Autores: Schirmbeck,Lucimara Wolfarth; Fontana,Denise Cybis; Schirmbeck,Juliano.
ABSTRACT The most southern Brazilian state, Rio Grande do Sul, is characterized by high crop yield and is, currently, the third leading soybean producer in the country. Therefore, agriculture is very important to the economy of the region. Because agriculture is highly dependent on variable weather parameters, the present study aimed to test the Temperature-Vegetation Dryness Index (TVDI) as a regional indicator of water status under the climate and soybean crop management conditions that predominate in northwestern Rio Grande do Sul. For this, soybean crop seasons with contrasting yields were selected: 2004 – 2005 (yield 0.5 t∙ha–1) and 2009 – 2010 (2.7 t∙ha–1). TVDI was obtained from the surface temperature (TS) and Normalized Difference Vegetation Index...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water status; NDVI; Surface temperature.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052017000300447

Mapeamento e quantificação de parâmetros biofísicos e radiação líquida em área de algodoeiro irrigado
Provedor de dados: 64
Autores: Borges,Valéria Peixoto; Oliveira,Aureo Silva de; Silva,Bernardo Barbosa da.
O sensoriamento remoto tem se mostrado eficaz na avaliação de fluxos de energia e de propriedades biofísicas de superfícies vegetadas em escala regional. No presente trabalho, utilizou-se o algoritmo SEBAL - Surface Energy Balance Algorithm for Land e imagens TM - Landsat 5 para mapeamento e quantificação do albedo (α), NDVI, temperatura da superfície (Ts) e radiação líquida (Rn) em área de algodão irrigado por pivô central, na Fazenda Busato (13,25º S; 43,42º W; 436 m), município de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Seis imagens de céu limpo ao longo do período da cultura (janeiro a agosto de 2007) e os respectivos dados meteorológicos foram utilizados para implementação do algoritmo. Após o processamento digital das imagens, verificou-se nítida relação dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Albedo; NDVI; Balanço de radiação; SEBAL.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000200030

Estimativa do potencial produtivo em trigo utilizando sensor óptico ativo para adubação nitrogenada em taxa variável
Provedor de dados: 65
Autores: Bredemeier,Christian; Variani,Clever; Almeida,Danielle; Rosa,Alexandre Tonon.
A adubação nitrogenada em trigo é baseada no potencial produtivo da cultura, teor de matéria orgânica do solo e cultura antecessora. A definição do potencial produtivo é complexa, pois este varia com as condições meteorológicas de cada ano específico. O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), medido por sensor óptico ativo e o rendimento de grãos em quatro cultivares de trigo, visando a desenvolver procedimentos para a adubação nitrogenada em cobertura em taxa variável. O experimento foi realizado em campo em 2009. Foram avaliados o NDVI em diferentes estádios de desenvolvimento e o rendimento de grãos. As leituras do NDVI ao longo do ciclo ativo foram eficientes em identificar variações...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum; NDVI; Agricultura de precisão; Greenseeker.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013000700002

Imagens multiespectrais para avaliação de índice de área foliar e massa seca do capim 'Tifton 85', sob adubação nitrogenada
Provedor de dados: 65
Autores: Simões,Cláudia Rossini; Rossiello,Roberto Oscar Pereyra; Graciosa,Mariana Guimarães; Machado,Marley Lamounier; Silva,Camila Figueiredo da.
O presente trabalho teve por objetivo analisar as respostas do capim 'Tifton 85' (Cynodon spp.) à adubação nitrogenada, em termos de área foliar verde e de massa seca da parte aérea, utilizando índices calculados a partir de informações contidas em imagens multiespectrais, em comparação com indicadores obtidos por métodos diretos. Os tratamentos consistiram de quatro doses de N-ureia (0; 100; 150 e 200 kg ha-1), dispostos em um desenho experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições. Aos 26 dias, após um corte de uniformização, foram determinados os seguintes atributos do dossel: o Índice de Área Foliar (IAF), a massa seca da parte aérea (MSPA), o índice de cobertura verde (ICV), utilizando uma câmara digital na faixa do visível e o Índice de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cynodon spp.; Índice de cobertura verde; Índice de área foliar; NDVI; Refletância do dossel.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015000400697

Evaluación de la interacción genotipo por práctica de labranza (G x T) del cultivo de trigo.
Provedor de dados: 32
Autores: Ponce Cruz, Ruy.
Esta investigación es parte de los esfuerzos del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) para evaluar la interacción entre genotipo y práctica de labranza en cuanto a desarrollo de trigo y su rendimiento bajo diferentes niveles de estrés hídrico, con el propósito de optimizar el proceso de mejoramiento de trigo para distintos sistemas agronómicos.El experimento se realizó en el Campo Experimental Norman E. Borlaug (CENEB), localizado en la parte noroeste de México, en un suelo Chromic Haplotorrert (Hyposodic Vertisol, Calcaric, Chromic), bajo en materia orgánica (&lt; 1%), en condiciones áridas.Los tratamientos fueron: Camas Convencionales (CC) y Camas Permanentes (CP) y el régimen de riego, Completo (RC) y Reducido (RR). Para...
Palavras-chave: Interacción; Genotipo; Práctica de labranza; Porcentaje de cobertura; NDVI; Interaction; Genotype; Tillage practice; Percent cover; Hidrociencias; Maestría.
Ano: 2013
URL: http://hdl.handle.net/10521/2102

Tecnologías para ofrecer servicios de asesoramiento en riego.
Provedor de dados: 32
Autores: Espinosa Espinosa, José Luis.
La tarea de los sistemas de asesoramiento de riego suele ser costosa en recursos humanos y materiales por la necesidad de hacer un seguimiento intensivo en campo, en áreas extensas y se suele enfrentar al reto de transferir la información al usuario, agricultor o técnico, en la vía adecuada y en el momento oportuno. Asimismo, las nuevas tecnologías de observación de la tierra, ha contribuido a que millones de hectáreas sean monitoreadas mediante sensores a bordo de satélites siendo más eficaz el seguimiento en campo, ya que proporcionan imágenes de la superficie terrestre. De igual forma las tecnologías de la información, el internet y la telefonía móvil, permiten que la información generada por los sistemas de asesoramiento de riego, incluida la imagen...
Palavras-chave: Sensores remotos; Imágenes de satélite; Indice de vegetación; NDVI; Visor web; Remote sensing; Satellite imagery; Vegetation index; Web viewer; Hidrociencias; Maestría.
Ano: 2013
URL: http://hdl.handle.net/10521/2135

Estimación de la evapotranspiración mediante imágenes satelitales en la cuenca del río La Sierra, Chiapas y Tabasco, México
Provedor de dados: 32
Autores: Aguirre Rodríguez, Armando.
La evapotranspiración es el proceso de transferencia más importante de agua de la superficie de la tierra (suelo, vegetación y cuerpos de agua) a la atmósfera, por lo tanto, es muy importante su estimación para el balance hídrico de las cuencas. Se presenta un método para estimar la evapotranspiración, en la cuenca del río de La Sierra (4,425.5 km2), mediante imágenes satelitales y datos de estaciones meteorológicas convencionales y automatizadas. Se calcularon el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), las temperaturas de la superficie (Ts), ambiente (Ta) y (Ts- Ta),  a partir de 13 y 8 imágenes de Landsat 5 correspondientes a los años 1998 y 2011 respectivamente. Se utilizó información meteorológica diaria, de 15 estaciones meteorológicas...
Palavras-chave: NDVI; Temperatura de la Superficie; Coeficiente de Cobertura Vegetal; Penman-Monteith; Surface Temperature; Vegetation Cover Coefficient; Hidrociencias; Maestría.
Ano: 2014
URL: http://hdl.handle.net/10521/2257

Estimación de la eficiencia de aplicación del riego mediante imágenes satelitales, primera unidad, distrito de riego 026 Bajo Río San Juan, Tamaulipas, México.
Provedor de dados: 32
Autores: Pineda Morín, Joel.
El manejo y cuidado del agua ha tomado gran importancia debido a la escasez de este recurso, por lo que es necesario determinar donde enfocar los esfuerzos para aumentar la eficiencia en los diversos niveles de conducción y aplicación del agua. En este trabajo se estimó la eficiencia de aplicación del riego y se procesaron imágenes satelitales de enero a junio de 2011 para generar el Índice de Vegetación de Diferencias Normalizadas (NDVI) en cada lote, en la primera unidad del Distrito de Riego 026, Bajo Rio San Juan, Tamaulipas, México, que cuenta con una superficie de 4,901.2 hectáreas y 335 lotes cultivables. Con el índice de vegetación se determinó la eficiencia de aplicación, ya que se comporta de manera muy semejante al coeficiente de desarrollo de...
Palavras-chave: NDVI; Coeficiente de desarrollo de cultivo; Volúmenes; Lámina de riego; Crop development coefficient; Volumes; Irrigation depth; Hidrociencias; Maestría Tecnológica.
Ano: 2013
URL: http://hdl.handle.net/10521/2043

Reflectancia e índices espectrales en pimiento para el diagnóstico nutrimental de nitrógeno
Provedor de dados: 32
Autores: Cruz Durán, Jairo Aarón, de la.
El conocimiento de las firmas espectrales en la valoración de parámetros fisiológicos y nutrimentales, serán de gran utilidad en una agricultura mayormente competitiva. El objetivo de esta investigación consistió en obtener firmas espectrales en hojas de pimiento mediante un espectrómetro e imágenes digitales (escáner) durante el desarrollo del cultivo, para el diagnóstico de estrés por carencias y excesos de nitrógeno. Se determinó la reflectancia de las hojas de pimiento en tres bandas del espectro visible (RGB) y dos del infrarrojo cercano (NR), se obtuvieron imágenes de plantas para la determinación del índice de área foliar (IAF) y se colectaron muestras foliares para el análisis de nitrógeno, el cual se determinó por el método de microkjeldahl. La...
Tipo: Tesis
Palavras-chave: Sensores  remotos; Reflectancia; NDVI; Nitrógeno; Espectrómetro; Escáner; Cámara digital; Firmas espectrales; Nivel crítico de reflectancia; Remote sensors; Reflectance; Nitrogen; NDVI; Nitrogen; Spectrometer; Scanner; Digital camera; Spectral signatures; Critical level of reflectance.
Ano: 2008
URL: http://hdl.handle.net/10521/1659

RELATIONSHIP BETWEEN COFFEE CROP PRODUCTIVITY AND VEGETATION INDEXES DERIVED FROM OLI / LANDSAT-8 SENSOR DATA WITH AND WITHOUT TOPOGRAPHIC CORRECTION
Provedor de dados: 70
Autores: Nogueira,Sulimar M. C.; Moreira,Maurício A.; Volpato,Margarete M. L.
ABSTRACT The reflectance values of a coffee crop are influenced by several factors such as planting direction, crop spacing, time of the year, plant age and topography which reduces the accuracy of the estimates derived from remote sensing data. In this context were evaluated the relationships between coffee productivity and values of NDVI, SAVI and NDWI vegetation indexes with and without topographic reflectance correction for different coffee phenological phases for the crop years 2013/2014 (low productivity) and 2014/2015 (high productivity). The evaluations were made through the standard deviation of vegetation indices (VIs), linear relationship between the cosine factor and the VIs and between VIs and coffee productivity. The best phenological phases...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffee; NDVI; NDWI; Yield; SAVI; Remote sensing.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162018000300387

Use of active canopy sensors to discriminate wheat response to nitrogen fertilization under no-tillage
Provedor de dados: 70
Autores: KAPP JUNIOR,CLAUDIO; GUIMARÃES,ALAINE M.; CAIRES,EDUARDO F.
ABSTRACT Spectral reflectance sensors may be useful in discriminating biomass and nitrogen status in plants. A field experiment was carried out on a loamy Typic Hapludox under no-tillage in Ponta Grossa, Parana State, Brazil, aiming to evaluate the efficiency of active canopy sensors (GreenSeeker 505 and Crop Circle ACS-470) to discriminate wheat response to nitrogen fertilization by determining the dry mass, nitrogen status, and grain yield. A randomized complete block design was used and four treatments were replicated 12 times. The treatments consisted of nitrogen application, as urea, at the rates of 0, 50, 100, and 150 kg ha-1. The nitrogen rates were applied in topdressing at tillering of wheat crop. The readings from the sensors were sensitive to...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum L.; GreenSeeker; Crop Circle; NDVI.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000500886

EVALUATION OF THE RADIOMETRIC ACCURACY OF IMAGES OBTAINED BY A SEQUOIA MULTISPECTRAL CAMERA
Provedor de dados: 70
Autores: Teixeira,Alison A. D.; Mendes Júnior,Cláudio W.; Bredemeier,Christian; Negreiros,Marcelo; Aquino,Robson dos S.
ABSTRACT Geometric and radiometric corrections of images obtained by remotely piloted aircraft systems (RPAS) are required for the measurement of the spectral reflectance and calculation of vegetation indices. This study aimed to determine which radiometric calibration procedures allow obtaining suborbital images with more accurate reflectance data and spectral indices based on data collected by a Sequoia multispectral camera coupled to a RPAS on black oat cultivations at the flowering stage located in Eldorado do Sul, RS, Brazil. The orthophoto mosaics were processed without and with radiometric corrections by reflectance calibration ground target and/or solar irradiance sensor of the camera, and the radiometric accuracy of these images was evaluated...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: NDVI; NDRE; Sequoia camera; Radiometric correction.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162020000600759

Modelo para estimativa do potencial produtivo em trigo e cevada por meio do sensor GreenSeeker
Provedor de dados: 70
Autores: Grohs,Daniel S.; Bredemeier,Christian; Mundstock,Claudio M.; Poletto,Naracelis.
Áreas com diferentes potenciais de rendimento dentro de uma lavoura necessitam ser manejadas separadamente, para fins de aplicação da adubação nitrogenada em cobertura. O equipamento baseado em sensoriamento remoto terrestre (GreenSeeker) é um dos instrumentos utilizados para separar diferentes zonas de manejo. Para fazer isso, o sensor permite a definição de classes para estimar o potencial produtivo de forma ágil, precisa e em tempo real. Com o instrumento, foi desenvolvido um modelo para estimativa do potencial produtivo em trigo e cevada, correlacionando o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) com a biomassa seca acumulada na parte aérea, por ocasião da emissão da sexta folha do colmo principal. A base do modelo foi a formação de classes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Adubação nitrogenada em taxa variável; NDVI.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000100011

EFFECT OF HEIGHT, TILT AND TWIST ANGLES OF AN ACTIVE REFLECTANCE SENSOR ON NDVI MEASUREMENTS
Provedor de dados: 70
Autores: Stocker,Vinícius; Souza,Eduardo G. de; Johann,Jerry A.; Beneduzzi,Humberto M.; Silva,Franciléia de O. e.
ABSTRACT The application of nitrogen (N) fertilizer is complex and expensive, so its correct management has financial and environmental benefits. The use of optical proximity sensors is a promising technique. However, the movement of the agricultural machinery or of the person carrying the sensor will result in height differences and/or different tilt and twist angles with respect to the canopy. We considered whether these variations would affect the reflectance measurement. In this study, we took normalized difference vegetation index (NDVI) readings of a wheat canopy, to which 90 kg ha-1 of urea had been applied in stage 5, and observed the NDVI in stages 6, 8 and 10.5. We also tested soybeans, to which 90 kg ha-1 of urea had been applied in stage R1,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nitrogen fertilization; Precision agriculture; GreenSeeker; NDVI.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162019000800096

Sazonalidade de variáveis biofísicas em regiões semiáridas pelo emprego do sensoriamento remoto
Provedor de dados: 70
Autores: Rodrigues,Joseilson O.; Andrade,Eunice M. de; Teixeira,Adunias dos S.; Silva,Bernardo B. da.
Para investigar alterações no albedo, no Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), no saldo de radiação e no fluxo de calor no solo, em decorrência do regime pluviométrico no semiárido cearense, desenvolveu-se um estudo na bacia do Rio Trussu - Ceará, empregando-se sensoriamento remoto. Foram utilizadas duas imagens Landsat 7 ETM+, datadas de 25-10-2000 e 24-7-2001, sendo as variáveis estimadas pelo emprego do algoritmo SEBAL (Surface Energy Balance Algorithms for Land). Os resultados mostraram que as variáveis investigadas apresentaram alterações entre as duas estações, sendo os maiores valores de albedo registrados na estação seca. O NDVI apresentou maior sensibilidade ao regime hídrico, mostrando alto potencial de recuperação da vegetação ao...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Albedo; NDVI; Sensoriamento remoto; Saldo de radiação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000300012

SENSITIVITY OF EVAPOTRANSPIRATION ESTIMATED BY ORBITAL IMAGES UNDER INFLUENCE OF SURFACE TEMPERATURE
Provedor de dados: 70
Autores: Filgueiras,Roberto; Mantovani,Everardo C.; Althoff,Daniel; Dias,Santos H. B.; Cunha,Fernando F. da.
ABSTRACT Surface temperature (Ts) is a determining factor to obtain energy balance parameters, being relevant to understand the influence of this variable on the estimation of evapotranspiration. Thus, the objective of this study was to simulate errors in Ts estimation to verify the consequences of actual evapotranspiration (ETa) estimated by the SAFER (Simple Algorithm for Evapotranspiration Retrieving) model. For this, an image of the Landsat-8 satellite was used to induce errors from 0.2K to 10K in the variable Ts, allowing verifying the consequences in the ETa data. After the estimations of Ts and ETa, the quantitative consequences and dynamics of Ts impact on the ETa data were verified along the different land uses in the study area. The results...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energy balance; Irrigated areas; Remote sensing; NDVI.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162019000800023

CROP DATA RETRIEVAL USING EARTH OBSERVATION DATA TO SUPPORT AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT
Provedor de dados: 70
Autores: Rolim,João; Navarro,Ana; Vilar,Pedro; Saraiva,Cátia; Catalao,Joao.
ABSTRACT Accurate crop data are essential for reliable irrigation water requirements (IWR) calculations, which can be acquired during the crop growth season for a given region using earth observation (EO) satellite time series. In addition, a relationship between crop coefficients and the NDVI can be established to allow for crop evapotranspiration estimation. The main objective of the present work was to develop a methodology, and its implementation in an application software, to extract crop parameters from EO image time series for a set of parcels of different types of crops, to be used as input data for a soil water balance model to compute IWR. The methodology was tested at two distinct test sites, the Vila Franca de Xira (site I) and Vila Velha de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Remote sensing; Irrigation; Software; NDVI; Crop phenology; Crop coefficient.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162019000300380

Influence of data acquisition geometry on soybean spectral response simulated by the prosail model
Provedor de dados: 70
Autores: Breunig,Fábio M.; Galvão,Lênio S.; Formaggio,Antonio R.; Epiphanio,José C. N.
View angle and directional effects significantly affect reflectance and vegetation indices, especially when daily images collected by large field-of-view (FOV) sensors like the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) are used. In this study, the PROSAIL radiative transfer model was chosen to evaluate the impact of the geometry of data acquisition on soybean reflectance and two vegetation indices (Normalized Difference Vegetation Index - NDVI and Enhanced Vegetation Index -EVI) by varying biochemical and biophysical parameters of the crop. Input values for PROSAIL simulation were based on the literature and were adjusted by the comparison between simulated and real satellite soybean spectra acquired by the MODIS/Terra and hyperspectral...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Leaf area index; NDVI; EVI; Reflectance; MODIS; Remote sensing.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000100018

TEMPORAL VARIABILITY IN ACTIVE REFLECTANCE SENSOR-MEASURED NDVI IN SOYBEAN AND WHEAT CROPS
Provedor de dados: 70
Autores: Beneduzzi,Humberto M.; Souza,Eduardo G.; Bazzi,Claudio L.; Schenatto,Kelyn.
ABSTRACT: Optimization of N management is one of the great challenges to be overcome in grain production, as it is directly related to productivity and can also cause environmental damage. Precision agriculture aims to solve this problem by applying nitrogen fertilizer at varying rates. Reflectance sensors are instruments capable of estimating N needs in various crops, including grain crops. However, it is not clear how these sensors perform under varying solar radiation and cloud cover, due to a lack of research on their temporal variability. Thus, this study examined the temporal variability of the NDVI (normalized difference vegetation index), as measured by an active reflectance sensor, in both soybean and wheat crops. The NDVI data were collected...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precision agriculture; Remote sensing; Vegetation index; NDVI.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162017000400771

Identification of croplands of winter cereals in Rio Grande do Sul state, Brazil, through unsupervised classification of normalized difference vegetation index images
Provedor de dados: 70
Autores: Junges,Amanda H.; Fontana,Denise C.; Pinto,Daniele G.
This study aimed to propose methods to identify croplands cultivated with winter cereals in the northern region of Rio Grande do Sul State, Brazil. Thus, temporal profiles of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) from MODIS sensor, from April to December of the 2000 to 2008, were analyzed. Firstly, crop masks were elaborated by subtracting the minimum NDVI image (April to May) from the maximum NDVI image (June to October). Then, an unsupervised classification of NDVI images was carried out (Isodata), considering the crop mask areas. According to the results, crop masks allowed the identification of pixels with greatest green biomass variation. This variation might be associated or not with winter cereals areas established to grain production. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Wheat; Black oat; Remote sensing; MODIS; NDVI.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000400027