Consulta: subjectFacets:"Penetrometria"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 02/06/2024 05:08:40

Penetrômetro de cone com taxa constante de penetração no solo: desenvolvimento e teste de funcionalidade
Provedor de dados: 70
Autores: Reinert,Dalvan J.; Collares,Gilberto L.; Reichert,José M.
Penetrômetros auxiliam na determinação da capacidade de suporte do solo na engenharia civil e na avaliação da resistência mecânica de solos agrícolas, relacionando-a com compactação do solo e crescimento do sistema radicular das plantas. Este trabalho relata o desenvolvimento de um penetrômetro de cone com taxa constante de penetração, suas partes e funcionalidade, bem como resultados do uso na avaliação comparativa da compactação em experimentos e em lavoura. A quantificação da resistência é realizada com célula de carga, a distância de penetração no solo com potenciômetro, e a aquisição e o armazenamento de dados com placas eletrônicas. A concepção do equipamento, que emprega velocidade constante de penetração da haste no perfil do solo, possibilitou a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Penetrometria; Resistência mecânica; Compactação do solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000100025

Uso de dois penetrômetros na avaliação da resistência mecânica de um latossolo vermelho distrófico
Provedor de dados: 70
Autores: Roboredo,Delmonte; Maia,João C. de S; Oliveira,Osvaldo J. de; Roque,Cassiano G.
A compactação do solo é um problema que interfere no crescimento radicular e na produção vegetal. O estudo foi realizado na estação experimental do Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá (CEFET), município de Santo Antônio do Leverger - MT. O objetivo foi avaliar a resistência mecânica do solo à penetração em um Latossolo Vermelho distrófico, em função de diferentes teores de água, em duas profundidades, utilizando-se de um penetrômetro de velocidade constante e um de impacto, correlacionando-os à densidade do solo. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com oito tratamentos e cinco repetições, dispostos em esquema de parcelas subdivididas, sendo quatro faixas de umidade nas parcelas: faixa 1 (0,1883 a 0,2354 m³ m-3);...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Penetrometria; Compactação; Umidade; Densidade do solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000200013

Variabilidade da resistência à penetração do solo em sistema convencional e de plantio direto.
Provedor de dados: 14
Autores: DELLA FLORA, D. P.; CORTEZ, J. W.; TOMAZI, M.; SALTON, J. C.; RAMOS, F. da S.; FERREIRA, R. S.; PATRONE, F. P. P.
Os sistemas de cultivo podem acarretar, ao longo do tempo, em alterações na estrutura da camada arável do solo, necessitando de avaliações físicas periódicas. Desta forma, objetivou-se avaliar a variabilidade da resistência à penetração do solo (RP) em sistema convencional (SC) e de plantio direto (SPD).
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: Amostragem georreferenciada; Interpolação; Penetrometria.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1151816

Avaliação de qualidade do solo no sistema ILPF (URTP Embrapa Milho e Sorgo).
Provedor de dados: 14
Autores: ALBUQUERQUE FILHO, M. R. de; VIANA, J. H. M.; CLEMENTE, E. de P.
RESUMO - Os níveis de resistência à penetração do solo e a qualidade da estrutura na camada superficial foram avaliados na Unidade de Referência em sistema ILPF e no cerrado adjacente, na Fazenda Experimental da Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas-MG. O trabalho foi realizado utilizando-se um penetrógrafo eletrônico para avaliar a resistência do solo à penetração até 60 cm de profundidade e o DRES - Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo para a camada de 0 a 20 cm de profundidade. Não houve diferença estatística entre a resistência à penetração no cerrado e no sistema ILPF. A camada de maior resistência no ILPF se localiza mais próxima à superfície e com densidade um pouco mais elevada, mas abaixo do limite de impedimento ao crescimento de raízes e...
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Resistência do solo; Penetração; DRES; Penetrometria; Soil resistance; Penetrometry; Manejo do Solo; Sistema de Cultivo.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1149570