Consulta: subjectFacets:"Perímetro irrigado"
Registros recuperados: 5
Data/hora: 12/06/2024 02:45:44

Tarifa binômia para o custo de água pressurizada em perímetros irrigados
Provedor de dados: 70
Autores: Ribeiro,Marcos C.; Oliveira Filho,Delly; Soares,Antônio A.; Martins,José H.; Mantovani,Everardo C.
Nos distritos de irrigação, a tarifa de custo variável tem dependido exclusivamente da quantidade de água consumida e não, da energia e da demanda de potência elétrica para o fornecimento de água na pressão e na vazão recomendadas pelo sistema de irrigação. Essa forma de tarifação da água de irrigação é um contrassenso em que os irrigantes mais eficientes subsidiam os irrigantes menos eficientes. Este trabalho propõe que as tarifas de água considerem não somente a quantidade de água consumida no mês, mas também a pressão, já que a demanda de potência hidráulica é função do produto da vazão pela pressão de serviço. O estudo comparou o custo de água de irrigantes que consomem o mesmo volume mensal para a situação atual e pela metodologia proposta....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tarifa; Distribuição de água; Perímetro irrigado.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000400002

USO DA PROGRAMAÇÃO LINEAR PARA ESTIMAR O PADRÃO DE CULTURA DO PERÍMETRO IRRIGADO NILO COELHO
Provedor de dados: 91
Autores: Dantas Neto,José; Azevedo,Carlos Alberto Vieira de; Frizzone,José Antônio.
RESUMO Os administradores de perímetros irrigados devem planejar com antecedência como será utilizada a água disponível, dada a sua acentuada demanda. Sabe-se que existe uma interrelação entre a demanda e a disponibilidade de água, porque os padrões de cultivo tendem a se ajustar à disponibilidade. Esta pesquisa teve como objetivo estudar o padrão de cultivo do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, PE, utilizando um modelo de programação linear. A técnica de programação linear tem sido amplamente usada para representar esse tipo de sistema de produção, principalmente com fins de planejamento em áreas novas ou para melhorar projetos de irrigação já em operação. O modelo estudado é uma formulação-padrão de programação linear, cuja função-objetivo consistiu...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Programação linear; Perímetro irrigado; Padrão de cultura.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100009

Efeito do tamanho de séries históricas na demanda de irrigação do perímetro irrigado do Gorutuba, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Daniel Fonseca de; Marques,Débora Candeias; Ferreira,Expedito José; Oliveira,Luiz Fernando Coutinho de.
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se estudar a influência do número de anos da série histórica de dados climáticos no volume de água para irrigação, no perímetro irrigado do Gorutuba. Utilizando-se um aplicativo desenvolvido em ambiente Windows 95, em linguagem DELPHI, foram estudadas três situações de séries históricas e, para cada uma, o volume de água estimado foi comparado com o volume derivado no perímetro para o ano de 1996, em que os resultados mostraram que: utilizando-se a série histórica de 1984-1994, os volumes de água estimados foram, em média, 16,2% por mês, inferiores àqueles estimados, empregando-os com a série 1984-1998, e de 53,8% por mês, inferiores aos volumes estimados utilizando-se os dados climáticos de 1996, e que o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precipitação dependente; Evapotranspiração; Demanda de irrigação; Perímetro irrigado.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300015

Avaliação do manejo de irrigação no Perímetro Irrigado de Pirapora, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Salomão de S.; Soares,Antônio A.; Ramos,Márcio M.; Mantovani,Everardo C.; Souza,José A. A. de.
Com o presente trabalho, objetivou-se avaliar o manejo de irrigação no Perímetro Irrigado de Pirapora, MG, durante o período de 1999 a 2000. A demanda de irrigação foi simulada utilizando-se o balanço de água no solo para todo o perímetro irrigado e considerando-se as especificidades de cada lote. Os resultados dos volumes de água, obtidos por meio das simulações, foram integralizados mensalmente e comparados com os volumes de água medidos nos hidrômetros de cada lote. Os resultados obtidos permitiram concluir-se que: ocorreu uma aplicação excessiva de água em todo o perímetro, com exceção dos meses de janeiro de 1999 e janeiro, fevereiro, março e abril de 2000, quando a irrigação foi deficiente. Portanto, é necessária a implantação de um plano de manejo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uso da água; Eficiência; Perímetro irrigado.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100013

Efeitos da irrigação localizada na granulometria e em atributos químicos de um Neossolo Quartzarênico cultivado com coqueiro anão
Provedor de dados: 124
Autores: Xavier,Francisco Alisson da Silva; Tavares,Rodrigo de Castro; Marques,Gleidson Vieira; Rodrigues,Fábio Miranda; Oliveira,Teógenes Senna de.
Objetivou-se avaliar o efeito da irrigação localizada sobre a granulometria, pH e teores de nutrientes de um Neossolo Quartzarênico cultivado com coqueiro anão em área de perímetro irrigado no estado do Ceará. O estudo foi conduzido no campo experimental da Embrapa Agroindústria Tropical/CNPAT, situado no município de Paraipaba, CE. Foram selecionadas e amostradas duas áreas sob fertirrigação utilizando microaspersores do tipo difusor e rotativo. Comparações foram feitas entre pontos definidos na área sob influência da irrigação e pontos fora da área de alcance do microaspersor. Amostras de solo foram coletadas nas distâncias horizontais de 0,30; 0,60; 0,90; 1,20; 1,50; 1,80; 2,10; 2,40 e 2,70 m a partir da planta, nas profundidades de 0-10; 10-20; 20-30;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cocos nucifera; Fertirrigação; Perímetro irrigado; Salinização; Solo arenoso.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902012000100007