Consulta: subjectFacets:"Pulverização"
Registros recuperados: 51
Data/hora: 09/06/2024 09:48:26

Qualidade de aplicação de herbicida em lavoura de trigo
Provedor de dados: 70
Autores: Suguisawa,Jorge M.; Franco,Fabiana N.; Silva,Saulo S. S.; Peche Filho,Afonso.
O objetivo deste trabalho foi analisar a operação de aplicação de herbicida em lavoura de trigo utilizando ferramentas estatísticas da qualidade e tecnologia de sistema de informação geográfica, sendo os dados coletados em propriedade agrícola situada no Paraná. Foram considerados dois indicadores: percentagem de cobertura de gotas e densidade de gotas. Foram utilizadas, para avaliação dos resultados, técnicas da estatística descritiva, de controle de qualidade e do sistema de informação geográfica. Os resultados mostram que o processo de aplicação de defensivo avaliado apresenta irregularidade e grande variabilidade, necessitando de melhorias. Entretanto, tendo em vista a característica dos produtos utilizados (sistêmicos), pode-se considerar como...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avaliação; Pulverização; Variabilidade.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000200007

Deposição de calda pulverizada na cultura da soja promovida pela aplicação aérea e terrestre
Provedor de dados: 70
Autores: Cunha,João P. A. R. da; Farnese,Alberto C.; Olivet,Juan J.; Villalba,Juana.
Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da tecnologia de aplicação aérea e terrestre de fitossanitários na deposição de calda, na cultura da soja. Avaliou-se, após a aplicação de um traçador, a deposição nas partes inferior e superior do dossel da cultura, por meio de espectrofotometria. O ensaio foi conduzido no delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetições e oito tratamentos (formas de aplicação): 1 - Terrestre (Ponta de jato cônico vazio-TXA 8002 e 180 L ha-1); 2 - Terrestre (Ponta de jato plano defletor duplo com indução de ar-AITTJ 11002 e 150 L ha-1); 3 - Terrestre (Ponta de jato plano defletor com indução de ar-TTI 11002 e 150 L ha-1); 4 - Terrestre (Ponta de jato plano defletor duplo-TTJ60 11002 e 150 L ha-1); 5 - Terrestre...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação; Aviação agrícola; Pulverização; Glycine max.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000200014

Tensão superficial dinâmica e ângulo de contato de soluções aquosas com surfatantes em superfícies artificiais e naturais
Provedor de dados: 70
Autores: Iost,Cristina A. R.; Raetano,Carlos G.
O trabalho objetivou avaliar o efeito de surfatantes em soluções aquosas sobre a tensão superficial dinâmica e ângulo de contato das gotas em diferentes superfícies: artificiais (lâmina de vidro e de óxido de alumínio) e naturais (superfícies adaxiais de folhas de Euphorbia heterophylla, Ipomoea grandifolia e Brachiaria plantaginea). Seis formulações de surfatantes (Antideriva®; Uno®; Pronto 3®; Li-700®; Supersil® e Silwet L-77®), respectivamente nas doses recomendadas do produto comercial (0,050; 0,025; 0,100; 0,250; 0,100 e 0,100 % v v-1) e o dobro delas, foram avaliadas em soluções aquosas. A tensão superficial dinâmica e o ângulo de contato formado sobre as superfícies naturais foram medidos por tensiômetro. Os ângulos de contato formados pelas gotas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adjuvantes; Pulverização; Propriedades físico-químicas; Espécies vegetais.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000400011

Cobertura de folhas, espigas e ráquis de trigo em função de diferentes pontas da pulverização, adjuvantes e formas de pulverização.
Provedor de dados: 14
Autores: SUSSEL, A. A. B.; ZACARONI, A. B.
Resumo ? A brusone do trigo, causada pelo fungo Pyricularia oryzae, ocorre em maior intensidade sob condições de temperaturas e umidade relativa elevadas. Essas condições estão presentes no cultivo de trigo sequeiro na região tropical do Brasil, tornando essa doença um dos principais problemas f itossanitários dessa cultura. Os danos ocasionados pela brusone dependem do momento da infecção e do local de penetração na ráquis da espiga pelo fungo, podendo afetar a espiga parcial ou totalmente. Consequentemente, é necessário que toda a espiga de trigo seja protegida da infecção do fungo. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar os efeitos de diferentes pontas hidráulicas de pulverização, da utilização de adjuvantes na calda de pulverização, da inclinação das...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Praga de Planta; Pulverização; Trigo; Brusone.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1131202

Pulverizadores com carga elétrica prometem revolucionar agricultura.
Provedor de dados: 14
Autores: CHAIM, A.
bitstream/item/56829/1/2011AM07.pdf
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Pulverização eletrostática; Pulverização; Pesticide application.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/921101

Caracterização físico-química do filme de quitosana diluída em ácido acético para pulverização em plantas.
Provedor de dados: 14
Autores: PORTO, F. G. da S.; CAMPOS, A. D.; ANTUNES, I. F.; GARCIA.
Filmes de quitosana diluída em ácido acético autossuportados foram avaliados quanto às suas propriedades de fotoproteção, permeação ao vapor d?água e resistência à água e à degradação térmica. Soluções aquosas contendo 10,0; 3,0; 1,0 e 0,5 g L-1 de quitosana, pulverizadas sobre a superfície foliar de feijão, produziram bom recobrimento. Os filmes apresentaram estrutura semicristalina, estabilidade em água até sete dias após imersão, grau de inchamento de 400% em massa e permeabilidade ao vapor d?água de 12 g m-1 h-1. Os filmes foram termicamente estáveis até 300 °C e capazes de bloquear parcialmente as radiações UVC e UVB. A absortividade molar em função do comprimento de onda permite a formulação dos filmes com diferentes espessuras e concentrações, de...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Quitosana; Phaseolus Vulgaris; Pulverização; Radiação Solar.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1133873

Pesquisa para reforçar eficiência e sustentabilidade.
Provedor de dados: 14
Autores: CRUVINEL, P. E.
bitstream/item/180404/1/Pesquisa-para-reforcar-eficiencia-e-sustentabilidade.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Sistema de barra eletrostática; Controle de pragas; Pulverização.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1059106

Uso do programa computacional Gotas para avaliação da deposição de pulverização aérea sob diferentes condições climáticas.
Provedor de dados: 14
Autores: CHAIM, A.; CAMARGO NETO, J.; PESSOA, M. C. P. Y.
Este trabalho avaliou o programa Gotas, desenvolvido pela Embrapa Informática Agropecuária e Embrapa Meio Ambiente, para comparação de resultados de deposição de pulverização aérea, em diferentes situações de temperatura e umidade relativa. Constatou-se que o programa permite estimativas fidedignas de parâmetros imprescindíveis à tomada de decisão sobre a calibração da pulverização. As pulverizações com aeronaves realizadas em condições de temperatura 36 ºC e 25% de umidade relativa foram totalmente inadequadas.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agrotóxico; Aplicacao Aérea; Programa de Computador; Pulverização; Temperatura; Umidade Relativa.
Ano: 2006
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/15921

Orientação para utilização da termonebulização no promase de 1983.
Provedor de dados: 14
Autores: CORREA, H. G.; BERNARDES, M. S.; ROMANO, R.; MIDLEJ, M. M. B. C.
Doenças e pragas a serem controladas. Tecnologia para aplicação da nebulização na cultura da seringueira. Medidas adicionais para a eficácia da nebulização. Economicidade da termonebulização em relação à pulverização aérea.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Controle; Tratores; Doença de Planta; Praga de Planta; Pulverização; Seringueira.
Ano: 1983
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/675258

Aplicação sistemática de defensivos na produção de sementes de caupi.
Provedor de dados: 14
Autores: FIGUEIREDO, F. J. C.; CARVALHO, J. E. U. de; FRAZÃO, D. A. C.
bitstream/item/40985/1/Boletim-Pesquisa-71-CPATU.pdf
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Caupi; Campo Experimental de Tracuateua; Braganca; Pará; Brasil; Cowpea; Pulverization; Infestation; Yield; Insecticide; Fungicide.; Fungicida; Infestação; Inseticida; Germinação; Produtividade; Pulverização; Vigna Unguiculata.; Amazonia; Germination; Vigor.
Ano: 1985
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/383610

Avaliação de perdas de pulverização em culturas de feijão e de tomate.
Provedor de dados: 14
Autores: CHAIM, A.; VALARINI, P. J.; OLIVEIRA, D. de A.; MORSOLETO, R. V.; PIO, L. C.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a quantidade de agrotóxico perdida durante a pulverização da cultura de feijão e de tomate. Na de feijão, os testes foram realizados quando as plantas se apresentavam com 15, 35 e 60 cm de altura, enquanto, para o tomate, com 40 e 70 cm de altura. Em todos os testes, a deposição no topo das plantas foi maior do que a da região mediana e basal. As perdas para a cultura do feijão ficaram entre 49 e 88% do total do traçador aplicado e, as do tomate, entre 44 e 70%.
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Perdas; Deposição; Pulverização; Agrotóxico; Feijão; Tomate; Método de Aplicação; Spraying; Pesticides.
Ano: 1999
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/13120

Equipamentos de pulverização versus tratos fitossanitários: situações encontradas ou não?
Provedor de dados: 14
Autores: SOUZA, R. T. de.
No sistema agrícola praticado para o cultivo de frutíferas e entre estas a videira é necessário o uso de agrotóxicos e muitos produtores ou técnicos não se preocupam ou não conhecem aspectos tecnológicos relacionados à aplicação de produtos para controle de pragas, doenças e plantas daninhas. A qualidade na tecnologia de aplicação de agrotóxicos é de extrema importância por envolver o uso de substâncias tóxicas, normalmente perigosos a saúde humana e ao ambiente.
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Aplicação; Agrotóxico; Doença de Planta; Pulverização.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/538947

Manual de tecnologia de aplicação de agrotóxicos.
Provedor de dados: 14
Autores: CHAIM, A.
Este livro visa à maior eficiência na aplicação de agrotóxicos. Estruturado em seis capítulos, esta publicação aborda os principais fatores que afetam tanto a eficiência das aplicações quanto a regulagem de pulverizadores. Descreve ainda, de forma detalhada, a calibração da pulverização, numa abordagem simples e fácil entendimento.
Tipo: Livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Pulverização; Agrotóxico; Método de aplicação; Tecnologia agrícola; Pulverizador; Manutenção.; Application technology.; Pesticides.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/663946

Sistema de nebulização intermitente para casa de vidro.
Provedor de dados: 14
Autores: GONÇALVES, J. R. C.; MELLO, J. R. B.
bitstream/item/154151/1/Bol-inf132.pdf
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Fungo; Hevea Brasiliensis; Irrigação; Pulverização; Variedade Resistente.; Disease resistance; Fungi; Irrigation; Spraying.
Ano: 1967
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/382519

Maximização da eficiência do controle químico da mosca-branca.
Provedor de dados: 14
Autores: ALENCAR, J. A. de; BLEICHER, E.
A utilização massiva e contínua de inseticidas não é a única solução para o controle de mosca-branca do complexo 8emisia tabaci. Esta praga desenvolve resistência com muita rapidez aos diferentes grupos de inseticidas, além de possuir uma ampla diversidade de hospedeiros e apresentar fácil adaptação a diferentes condições climáticas.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Mosca-branca; Aplicação; Controle Químico; Equipamento; Produto; Pulverização.
Ano: 2004
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/155466

Eficiência de deposição de agrotóxicos em culturas rasteiras.
Provedor de dados: 14
Autores: CHAIM, A.; VALARINI, P. J.
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: Agrotóxicos; Culturas rasteiras; Pulverização.
Ano: 2006
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1148948

Ao pulverizar meu pomar, para onde vai a calda?
Provedor de dados: 14
Autores: ALVES, S. A. M.; GEBLER, L.
O sucesso no controle de pragas e doenças em macieiras é muito dependente d correta pulverização com defensivos agrícolas. A tecnologia de aplicação se refere à aplicação de um produto químico feita com um equipamento adequado, de maneira que o controle do alvo biológico (praga, fitopatógeno ou planta daninha) seja efetuado com eficiência, economia e segurança.
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Pomar; Maçã; Pulverização.
Ano: 2023
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1151963

Custos e benefícios do uso da pulverização aérea de agrotóxicos na agricultura.
Provedor de dados: 14
Autores: COSTA, C. C. da.
bitstream/item/171524/1/Boletim-PD-39-Custo-e-beneficio-....pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Aplicação agrotóxicos; Amassamento.; Pulverização; Soja.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1085336

Impacto do arranjo de plantas sobre a qualidade da aplicação de produtos fitossanitários
Provedor de dados: 14
Autores: NUNES, C. D. M.; RAETANO, C. G.; ADEGAS, F. S.; SOUZA, D. M. de.
bitstream/item/185313/1/DOCUMENTO-458-Cley-Donizeti-Martins-Nunes.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Soja; Pulverização; Defesa Vegetal.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1098490

Manejo de agrotóxico e qualidade ambiental:manual técnico.
Provedor de dados: 14
Autores: CHAIM, A.; FRIGHETTO, R. T. S.; VALARINI, P. J.
Este manual traz informações sobre cuidados no manuseio e uso de agrotóxicos, apresentando técnicas adequadas de aplicação, com vistas à redução de perdas e minimização da contaminação ambiental, humana e animal. Foi exclusivamente preparado para servir de guia nos treinamentos de técnicos em ciências agrárias, agricultores e aplicadores. Espera-se que os monitores possam multiplicar essas informações e, dessa forma, contribuir para a melhoria da qualidade ambiental.
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Calibração; Tríplice lavagem; Meio ambiental; Agrotóxico; Pulverização; Método de aplicação; Toxicologia; Descarte; Pesticides; Pesticide application; Toxicology; Environment.
Ano: 1999
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/964433

CUIDADOS na aplicação de defensivos agrícolas: Programa 29: Norte.
Provedor de dados: 14
Estudos sobre técnicas de aplicação de agrotóxicos demonstram que 50% dos produtos que são aplicados em plantas não atingem adequadamente os alvos intencionados. Um dos cuidados na aplicação de defensivos é a correta calibração dos pulverizadores. O objetivo da calibração dos pulverizadores é colocar a quantidade correta do agrotóxico no alvo, ou seja, no local onde ocorre o ataque das pragas e doenças. Se houver uma deposição eficiente, o controle será mais efetivo e o número de aplicações poderá ser reduzido. No programa desta semana, o pesquisador Aldemir Chaim, da Embrapa Meio Ambiente, Unidade localizada em Jaguariúna, São Paulo, explica como fazer a calibração correta dos pulverizadores. Segundo ele, com essa técnica é possível evitar o desperdício...
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Calibração do pulverizador; Aplicação de defensivo; Agrotóxico; Pulverizador; Pulverização.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1015912

Medidas para comparação entre requerimentos legais e práticos de campo no uso de produtos fitossanitários: indicadores DAC.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, D. de A.; SILVA, A. de S.; SPADOTTO, C. A.
O uso de pesticidas no Brasil é regulamentado pelos ministérios da Agricultura e Abastecimento, da Saúde, e do Meio Ambiente. Este estudo propõe um modelo matemático para relacionar as prescrições legais e o uso real de pesticidas. O modelo permite deduzir índices e indicadores, desde o nível mais baixo de agregação (uso de um pesticida por pulverização no campo), até o nível mais alto (estudo dos produtores). Três índices são deduzidos para: a) o ingrediente ativo; b) pulverização; c)cultura. Dois indicadores são também deduzidos para a) cultura por produtor; e b) produtores. A informação numérica permite, então, comparar entre diferentes produtos agrícolas e diferentes produtores, usando os chamados indicadores DAC, que medem a conformidade do uso de...
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Indicador de qualidade; Qualidade de agua; Guaira; Monitoramento; Culturas agricolas; Produtor rural; Agrotóxico; Pulverização; Modelo matemático; Qualidade da água; Feijão; Milho; Soja; Tomate; Impacto Ambiental; Pesticides; Mathematical models.
Ano: 1998
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/12997

Calibração de deposição de agrotóxicos e biopesticidas.
Provedor de dados: 14
Autores: CHAIM, A.
bitstream/item/100118/1/2013AM06.PDF
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biopesticida; Pulverização; Agrotóxico.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/983221

Construção de equipamentos de baixo custo para regulagem de turbo pulverizadores.
Provedor de dados: 14
Autores: ALVES, S. A. M.; SANTOS, R. S. S. dos.
bitstream/item/140390/1/construcao-de-equipamento-de-baixo-custo.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Regulagem.; Agricultura; Agrotóxico; Pulverização; Tecnologia; Pulverizador.
Ano: 2012
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/938902

Pulverização eletrostática: principais processos utilizados para eletrificação de gotas.
Provedor de dados: 14
Autores: CHAIM, A.
bitstream/CNPMA/7439/1/documentos_57.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação.; Agrotóxico; Pulverização Foliar.; Pulverização.
Ano: 2006
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/15976

Validação de método para estudo de deposição de inseticidas biológicos em florestas.
Provedor de dados: 14
Autores: CHAIM, A.; CAPALBO, D. M. F.; CABRAL, O. M. R.; GALVAO, J. A. H.
Tem sido dada muito pouca atenção aos estudos da deposição de inseticidas biológicos, os quais tem sido aplicados com equipamento desenvolvido para uso com químicos. O objetivo desta pesquisa foi avaliar um método para a analise da deposição de agrotóxicos em florestas de eucaliptos, caracterizado pelo uso de uma calda de pulverização marcada com traçador e uma técnica especial de amostragem. Empregou-se o cobre como traçador, na forma de fungicida, cuja analise espectrofotométrica e de baixo custo, fácil de execução, alem de possibilitar um excelente nível de recuperação das plantas. Utilizaram-se cartões de papel mata-borrão como alvo artificial para amostrar as gotas. Cartões grampeados em barbantes, em distancias preestabelecidas, foram colocados sobre...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Deriva; Eficiencia; Residuos; Variabilidade.; Agrotóxico; Eucalipto; Método de Aplicação; Pulverização; Pulverizador.
Ano: 1999
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/13119

Depósito de inseticida em diferentes estratos da planta de soja obtido na pulverização com drone.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, V. R. de; BASSETTO FILHO, J. J.; ESTABELE, D. L.; GOMES, L. R. O.; PINHO, C. A.; MATULAITIS, A. K. Y.; ADEGAS, F. S.; SOARES, R. M.; ROGGIA, S.
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: Inseticida; Soja; Pulverização; Drones (insects).
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1139097

COMO controlar o oídio do cajueiro: programa 04.
Provedor de dados: 14
bitstream/item/103173/1/PGM-17-NE-194-COMO-CONTROLAR-O-OIDIO-DO-CAJUEIRO.mp3
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Oídio; Caju; Amêndoa; Pulverização; Enxofre.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/987678

Tecnologia para aplicação de produtos fitossanitários em videira.
Provedor de dados: 14
Autores: SOUZA, R. T. de; PALLADINI, L. A.
Por definição a tecnologia de Aplicação não se resume ao ato de apenas aplicar o produto, mas na interação de fatores, que buscam a máxima eficiência dos tratamentos, economicidade, eficiência operacional, adequação de máquinas e menor contaminação ambiental e segurança do operador (MATTHEWS,1992). Para tanto, aspectos como o ambiente, qualidade da pulverização promovida pelas pontas de pulverização em função do padrão de gotas produzidas, se interrelacionam e são determinantes para o sucesso das aplicações na cultura da videira, que é cultivada no Brasil em diferentes regiões e conseqüentemente diversificadas em relação ao aspecto climático que confere severidade diferenciada da principal doença infecciosa da cultura, o míldio; sendo necessário de 15 a 50...
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Aplicação.; Agrotóxico; Pulverização; Uva; Viticultura.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/541888

Tecnologia de aplicação de herbicidas.
Provedor de dados: 14
Autores: SHIRATSUCHI, L. S.; FONTES, J. R. A.
ABSTRACT- Pesticide applied incorrectly may result in wasted products, poor or no control, damage to crops or environmental contamination. The aim of this publication was to organize in one publication several technical information found in the scientific literature of herbicide application technology. This approach will help farm growers, students and technicians to know how to apply herbicides correctly and solve some practical problems related with. It was discussed definitions and concepts about application tecnology, environmental factors that influence the application quality, equipments characteristics, like nozzles tips selection and sprayers. All the content were discussed generally because the intention of the authors was to be brief and...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Eficiência; Planta daninha; Agricultura de Precisão; Controle Químico; Equipamento Agrícola; Herbicida; Pulverização.
Ano: 2002
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/568534

Tecnologia de aplicação de agrotóxicos.
Provedor de dados: 14
Autores: SOUZA, R. T. de; PALLADINI, L. A.; FERREIRA, M. da C.
o sistema de produção de uvas praticado atualmente é altamente dependente da aplicação de agrotóxicos. Em regiões como o Norte e Noroeste do Paraná, onde não existe um período de chuvas bem definidos e com o inverno apresentando temperaturas altas e com dois ciclos de produção no ano (safra e safrinha), há um clima ideal para o desenvolvimento de doenças, exigindo dos produtores muitas aplicações de fungicidas durante o ano. Nas regiões caracterizadas por clima temperado, onde ocorre a dormência das plantas durante o inverno, o desenvolvimento vegetativo inicia nos meses de agosto e setembro, portanto, em época sujeita a temperaturas noturnas baixas. Esta condição é desfavorável ao desenvolvimento de fungos e ocorre menor necessidade de aplicações em...
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: Equipamento de pulverização; Gota; Viticultura; Uva; Agrotóxico; Pulverização; Tecnologia; Pulverizador.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/931530

Pulverização eletrostática.
Provedor de dados: 14
Autores: CHAIM, A.; WADT, L. G. R.
bitstream/item/139771/1/2015AM-01.pdf
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Pulverização.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1038041

Processos de aplicação de produtos fitossanitários e contaminação ambiental.
Provedor de dados: 14
Autores: CHAIM, A.
bitstream/item/90100/1/CT-03.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Defensivo agricola; Aplicacao; Sistema; Tecnica.; Contaminação; Meio Ambiente; Pulverização; Tecnologia.
Ano: 1989
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/9944

Longevidade de inflorescências de Epidendrum ibaguense tratadas com aminoetoxivinilglicina
Provedor de dados: 86
Autores: Mapeli,Ana Maria; Finger,Fernando Luiz; Oliveira,Lucilene Silva de; Barbosa,José Geraldo.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do inibidor da síntese de etileno aminoetoxivinilglicina (AVG) aplicado na forma de solução de condicionamento e pulverização sobre a abscisão e longevidade de inflorescências de Epidendrum ibaguense Kunth. As hastes foram colhidas e imediatamente condicionadas em solução com 0, 0,5, 1, 1,5 e 2 mM de AVG por 6, 12, 18 e 24 horas. Os mesmos tratamentos foram aplicados na forma de pulverização até o molhamento completo da inflorescência. O experimento foi conduzido em um esquema fatorial entre tempo de aplicação e doses de AVG, mais doses de AVG aplicadas em pulverização nas flores, e o delineamento foi em blocos ao acaso, com cinco repetições, com três hastes por unidade experimental. Independentemente do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: AVG; Condicionamento; Pulverização; Vida de vaso.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2009000300006

Concentração eficiente e econômica de caulim para a proteção de algodoeiro contra o bicudo
Provedor de dados: 86
Autores: Silva,Ana Lígia Aureliano de Lima e; Silva,Carlos Alberto Domingues da.
Resumo:O objetivo deste trabalho foi determinar a concentração de caulim mais eficiente e econômica para a proteção de algodoeiro contra os danos causados pelo bicudo-do-algodoeiro (Anthonomus grandis). Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com cinco tratamentos de pulverizações com caulim nas concentrações: 20, 40, 60, 80 e 100 g L-1. Determinaram-se os seguintes parâmetros: percentagem de botões florais com orifícios de oviposição por fêmeas do bicudo; resíduos de caulim depositados sobre as folhas e as brácteas do algodoeiro; média da produção; e receita líquida do algodão, por hectare, a partir da pesagem da pluma de algodão com caroço. As percentagens de botões florais com orifício de oviposição variaram de 13,6 a 30,8%; o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Anthonomus grandis; Gossypium hirsutum; Algodão; Manejo integrado de pragas; Pulverização.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2015000900763

Estimativa da deposição de agrotóxicos por análise de gotas
Provedor de dados: 86
Autores: Chaim,Aldemir; Maia,Aline Holanda Nunes; Pessoa,Maria Conceição Peres Young.
As quantificações dos agrotóxicos que atingem os alvos são feitas com metodologias onerosas ou sofisticadas. Assim, o objetivo deste trabalho foi comparar dois métodos para quantificar as deposições de agrotóxicos: um, por análise de gotas, e o outro, por análise química de traçador. As gotas de uma calda cúprica foram amostradas com papel sensível a água, lâmina de microscópio recoberta com óxido de magnésio e cartões de papel-filtro. No método de análise de gotas, o volume depositado em determinada área foi calculado considerando-se os diâmetros das manchas ou impressões, fatores de espalhamento e densidade de deposição. No outro método, o volume depositado foi obtido mediante análise de resíduo do traçador encontrado nos alvos e pela concentração da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pulverização; Gotas; Deposição; Método de recuperação de deposição.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X1999000600006

Viabilidade econômica dos sistemas manual e mecanizado de aplicação de herbicidas em ferrovias
Provedor de dados: 87
Autores: Antuniassi,Ulisses R.; Velini,Edivaldo D.; Camposilvan,Daniel.
A aplicação mecanizada de herbicidas em ferrovias tem como principal vantagem a grande capacidade operacional, cobrindo trechos extensos em curtos espaços de tempo. Entretanto em função das características dos equipamentos utilizados, quase sempre ocorre grande desperdício de herbicida. A aplicação manual, através de pulverizadores costais, tem como principal vantagem a possibilidade da pulverização dirigida às áreas infestadas, diminuindo a quantidade de herbicida aplicado. Por outro lado, sua reduzida capacidade operacional faz com que a aplicação de longos trechos seja demorada, tornando-a, assim, mais dependente dos problemas climáticos e operacionais da ferrovia. O objetivo do trabalho foi realizar uma análise comparativa das características...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pulverização; Custos; Área não agrícola.
Ano: 1996
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83581996000100002

Aspectos metodológicos para análise de depósitos de pulverizações pela determinação dos depósitos pontuais
Provedor de dados: 87
Autores: Souza,R.T.; Velini,E.D.; Palladini,L.A.
Objetivou-se com este trabalho avaliar a variabilidade dos depósitos de traçadores, simulando herbicidas aplicados em pós-emergência, em populações de Brachiaria plantaginea e Commelina benghalensis infestantes da cultura da soja. Os depósitos dos traçadores foram também avaliados em plantas da cultura, utilizando-se o pulverizador de barra tratorizado, com pontas de jato plano da série 110-SF-03, aplicando o volume de 250 L ha-1 de calda preparada com 0,18% de corante Azul Brilhante e 0,18% de Amarelo Saturn Yellow. Os alvos naturais utilizados foram: plantas de soja com 150 repetições; B. plantaginea no estádio de duas a oito folhas, coletadas na linha da cultura com 141 repetições; e B. plantaginea e C. benghalensis nas entrelinhas, com 150 e 50...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: B. plantaginea; Deposição; Pulverização; Soja; Traçante.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582007000100022

Estabelecimento de condições operacionais para o bico rotativo micromax na aplicação do herbicida glyphosate
Provedor de dados: 87
Autores: Oliveira,P. C. R.; Matuo,T.
Alguns parâmetros operaciona is do bico rotativo Micromax para apli cação do herbi cida glypho sate foram estudados em condições de laboratório. O bico Micromax a 1.600 rpm e vazão de 0,96 //min forneceu gotas com vmd de 280 μm e à vazão de 0,43 i/min , de 232 μm, sendo que em ambas as condições o coeficient e de dispersão (r = vmd/nmd) foi inferior a 1,4, atendendo, portanto, às especificações para o processo CDA. A distância entre bicos a serem montadas numa barra foi determinada em mesa de estudo do padrão de deposição foi de 1,80 m para a vazão de 0,96 Z/min e concentração da formulação comercial do glyphosate entre 4% e 6%. Essa distancia foi de 1,40 m para vazão de 0,43 1/min e concentração de glyphosate entre 9% e 13%. Distancias fora dessas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: CDA; Bico centrifugo; Bico rotativo padrão de deposição; Pulverização.
Ano: 1984
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83581984000200006

Aferição da exatidão dos saquinhos plásticos, empregados na determinação da vazão de pulverizadores
Provedor de dados: 87
Autores: Matuo,T.
A utilização de sacos plásticos graduados para a medida da vazão de pulverizadores está ba stante di fundida entre técnicos e agricultores. 0 seu emprego é simples, consistindo, basicamente, em se coletar o líquido pulverizado por um bico durante o período equivalente ao deslocamento de 50 metros. O volume coletado é indicado numa escala graduada impr essa nos sacos calib rad ores e fornece diretament e a vazão em 1/ha. Firmas que comercializam os agro fármacos distribuem esses instrumentos aos agricultores, muitas vezes com propósitos puramente promocionais. Cinco sacos graduados de cada uma das 6 marcas diferentes foram aferidos. Agua a 20°C foi adicionada até as marcas de 100 1/ha, 250 1/ha e 400 1/ha. Esses volumes foram medidos em pro veta graduada e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibração; Pulverizador; Pulverização.
Ano: 1984
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83581984000100008

Nota científica: padrão de distribuição de alguns bicos hidráulicos
Provedor de dados: 87
Autores: Galli,J.C.; Matuo,T.; Siqueira,E.C.
O conhecimento sobre o padrão de deposição de bicos pulverizados é essencial para uma boa seleção e posicionamento dos mesmos em um equipamento pulverizador. O presente trabalho foi conduzido com o objetivo de se conhecer os padrões de deposição de alguns bicos pulverizadores disponíveis no mercado brasileiro. Dois ou três exemplares de cada tipo de bico foram testados em uma mesa de prova, constituída de uma chapa inclinada corrugada, construída segundo as especificações da Organização Mundial da Saúde para testes de bicos pulverizadores. Todos os bicos foram testados à pressão de 276 kN/m2 (40 libras/p ol2), com exceção dos bicos de impacto (Polijet) que foram testado s à pressão de 97 kN/m2 (14 libras/ pol 2). Ressalvando-se o pequeno número de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bicos pulverizadores; Pulverização; Pulverizadores.
Ano: 1983
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83581983000200008

Deposição de calda e controle de plantas daninhas empregando pulverizador de barra convencional e com barra auxiliar, em volumes de calda reduzidos
Provedor de dados: 87
Autores: Bueno,M.R.; Cunha,J.P.A.R.; Naves,M.G.; Tavares,R.M.
A tecnologia de aplicação influencia diretamente o sucesso da dessecação de pré­semeadura, auxiliando na eficácia de controle das plantas daninhas. O experimento avaliou a deposição de calda herbicida em plantas daninhas, a perda para o solo e a eficácia de controle dessas plantas promovido por duas tecnologias de aplicação (pulverizador de barra convencional e pulverizador com barra auxiliar de arrasto, variando os volumes de calda entre eles: 100 e 150 L ha-1 no sistema convencional e 30 e 50 L ha-1 no sistema com barra auxiliar). O experimento foi instalado em delineamento de blocos casualizados com cinco repetições. Foi adicionado um traçador à calda contendo o herbicida glyphosate, para ser detectado por espectrofotometria. A deposição de calda nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dessecação; Pulverização; Tecnologia de aplicação.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582014000200023

Pulverização em CDA 250 herbicida pendimethalin na cultura do arroz de sequeiro
Provedor de dados: 87
Autores: Matuo,T.
Foi estudada a viabilidade de utilização da pulverização CDA 25C, na aplicação do herbicida em pré-emergência na cultura do arroz de sequeiro. O herbicida empregado foi o pendimethalin nas doses de 0,0; 1,5; 2,0; 2,5 e 3,0 litro s/ha da formulação comercial a 50%. A pulverização convencional foi efetuada com bicos 11003 com consumo de 200 litros de calda per hectare. O processo CDA 250 foi aplicado por meio de bico rotativo (Micromax) com dois níveis de consumo de calda : 50 1/ha e 27 1/ha. Os resultados mostraram que: a) - o método CDA 250 proporciona controle dc mato e produtividade de arroz equivalentes ao método convencional; b) para o bico Micromax, a aplicação da formulação comercial de pendimethalin a 50% com vazão de 0,48 1/min./bico, a distância...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: CDA 250; Bico rotativo; Pulverização; Pendimethalin.
Ano: 1984
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83581984000200007

AVALIAÇÃO DA PORCENTAGEM DE COBERTURA PELAS GOTAS DE APLICAÇÕES FITOSSANITÁRIAS EM VIDEIRAS
Provedor de dados: 91
Autores: Antuniassi,Ulisses Rocha; Saab,Otavio Jorge Grigoli Abi.
RESUMO Grande parte dos viticultores da região Norte do Paraná conduz a cultura da videira em caramanchão, o que dificulta as aplicações fitossanitárias. Muitos deles não têm condições econômicas para adquirir equipamentos tratorizados utilizando, assim, pulverizadores estacionários desenvolvidos pelos próprios viticultores. A aplicação é feita manualmente, de baixo para cima, sem auxílio de fluxo de ar, conferindo peculiaridades ao sistema. O objetivo deste trabalho foi avaliar as características do sistema, através da análise da porcentagem de área coberta pelas gotas e foi desenvolvido utilizando-se 4 tratamentos e 4 repetições, em blocos casualizados, incluindo-se diferentes bicos, pressões, diâmetro de gotas e volumes totais de calda, aplicando-se uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pulverização; Cobertura; Videira.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200205

Tensão superficial, potencial hidrogeniônico e condutividade elétrica de caldas de produtos fitossanitários e adjuvantes
Provedor de dados: 124
Autores: Cunha,João Paulo Arantes Rodrigues da; Alves,Guilherme Sousa; Marques,Rodrigo Santos.
RESUMO A adição de adjuvantes pode alterar as propriedades físico-químicas das caldas de produtos fitossanitários, contribuindo com a qualidade da aplicação. Assim, objetivou-se avaliar o comportamento da associação entre 15 produtos fitossanitários e quatro adjuvantes de uso agrícola na tensão superficial, pH e condutividade elétrica da calda. As análises foram realizadas separadamente para três categorias de produtos: inseticida, fungicida e herbicida. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 5 x 6, com quatro repetições: cinco adjuvantes e seis produtos fitossanitários. A concentração das caldas foi estipulada adotando-se volume de calda de 200 L ha-1 e a dose recomendada pelos fabricantes. As características...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Surfactantes; Características físico-químicas; Calda de aplicação; Pulverização.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902017000200261

Aplicação aérea e terrestre de fungicida para o controle de doenças do milho
Provedor de dados: 124
Autores: Cunha,João Paulo Arantes Rodrigues da; Silva,Leandro Luiz da; Boller,Walter; Rodrigues,Jaqueline Fátima.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação aérea e terrestre de fungicida no controle de doenças do milho e na deposição de calda sobre a cultura. Realizou-se a semeadura do híbrido AG7010, avaliando-se após a aplicação do fungicida (piraclostrobina + epoxiconazol), no estádio fenológico V8 a V10, a deposição de calda na parte inferior, média e superior do dossel da cultura, a severidade de doenças e a produtividade. A aplicação aérea foi realizada com volumes de calda de 15 e 30 L ha-1, empregando pontas de jato plano, e a aplicação terrestre com 100 L ha-1, empregando pontas de jato plano defletor com indução de ar e pontas de jato plano defletor duplo. Como testemunha foi utilizado um tratamento sem o recebimento de fungicida....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Milho/doenças e pragas; Plantas/efeito dos fungicidas; Pulverização.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902010000300007

Efeito de espalhante-adesivo na eficiência dos acaricidas propargite e cyhexatin no controle do Brevipalpus phoenicis (Geijskes) (Acari: Tenuipalpidae) em citros
Provedor de dados: 44
Autores: Oliveira,Carlos A. L.; Matuo,Tomomassa; Santos Jr.,José E.; Toledo,Mílton C.
Embora espalhantes-adesivos sejam considerados importantes em pulverizações, existem dúvidas quanto à sua utilidade em pulverizações a alto volume quando o escorrimento é maior, como nas aplicações com equipamentos tipo pistola, para o controle de Brevipalpus phoenicis (Geijskes). Dois ensaios de campo foram conduzidos, em 1991 e 1994, em pomar de citros cv. Natal. As pulverizações foram realizadas com pulverizador tratorizado equipado com pistolas de alta pressão usando 18 l e 11 l de calda/planta, respectivamente. Efeitos dos espalhante-adesivo foi avaliado contando-se o número de ácaros antes e após a aplicação. Não se verificaram diferenças sensíveis na retenção do líquido pulverizado nas folhas de citros quando se adicionou o espalhante-adesivo à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Acari; Surfactante; Pulverização; Acaricidas; Formulações.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-80591997000300011

Efeito da pulverização com turboatomizadores em diferentes condições operacionais no controle de ácaros em citros
Provedor de dados: 44
Autores: Raetano,Carlos G.; Matuo,Tomomassa.
Estudou-se o efeito das pulverizações de azocyclotin por turboatomizadores Jacto Arbus 2000/Export e Arbus 2000/850, sob diferentes condições operacionais, no controle do ácaro purpúreo, Panonychus citri (McGregor), e da leprose, Brevipalpus phoenicis (Geijskes); e de Arbus 2000/Export contra o ácaro da falsa ferrugem, Phyllocoptruta oleivora (Ashmead). Foram instalados três experimentos em pomares de citros (var. Valência) no período de 1994/95. O acaricida azocyclotin na dose 25 g i.a. / 100 litros d'água foi eficiente por 52 dias no controle de B. phoenicis e por 28 dias contra P. oleivora. Variações nas condições operacionais dos turboatomizadores não influenciaram no controle dos ácaros pragas. O produto azocyclotin pulverizado a 75% da dosagem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Acari; Azocyclotin; Controle químico; Pulverização; Citros.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-80591999000100014

Uso de software para análise de imagem em avaliação da cobertura de pulverização
Provedor de dados: 53
Autores: Firveda,Márcio Carvalho; Cantalogo-Junior,Alécio; Ramos,Hamilton Humberto; Antonio Carlos Loureiro,Lino; Corrêa,Ila Maria.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a menor concentração do traçador fluorescente Poliglow 830 YLS, necessária para um suficiente contraste com a superfície vegetal, bem como desenvolver uma rotina para determinar a cobertura de pulverização no software para análise de imagens IDRISI. Para avaliação, misturaram-se, previamente, três doses de traçador fluorescente Poliglow 830 YLS (5, 12,5 e 25 g) a 10 g de uma formulação de mancozeb, diluídas em 5 L de água (0,001, 0,0025 e 0,005% p.v. do traçador) e aplicadas, com três diferentes tamanhos de gotas (muito grossa, fina e muito fina) em Hibiscus spp. Após a completa secagem da calda, retiraram-se amostras de folhas, as quais foram levadas ao laboratório e analisadas sob luz ultravioleta;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Pulverização; Distribuição; Análise de imagens; Traçador fluorescente.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052002000300013

Inspeção técnica de pulverizadores agrícolas: histórico e importância
Provedor de dados: 65
Autores: Dornelles,Marçal Elizandro; Schlosser,José Fernando; Casali,André Luis; Brondani,Leonardo Basso.
Os projetos de inspeção técnica de pulverizadores agrícolas são realizados já há bastante tempo em diversos países e têm por objetivo levantar informações e levar orientação aos usuários de pulverizadores agrícolas. Tendo em vista a minimização das contaminações humanas e ambientais durante o manuseio de agrotóxicos e a importância da eficiência das aplicações, esses projetos são implantados em regiões onde ainda não são realizados como forma de orientação aos usuários e inspeção sobre o estado de conservação e uso dos pulverizadores. Embora seja um país estruturalmente agrícola, o Brasil não tem uma política direcionada a esse tipo de projeto que ajude o agricultor, por meio da otimização nas aplicações, o meio ambiente, por meio da menor contaminação, e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia agrícola; Máquinas agrícolas; Pulverização; Avaliação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000500049

Eficiência do óxido de fenbutatin sobre formas móveis do ácaro vermelho europeu (Panonychus ulmi Koch.) em macieira
Provedor de dados: 65
Autores: Costa,Ivan Francisco Dressler da; Leão,José Domingos Jacques.
O objetivo deste experimento foi avaliar a eficiência do Óxido de Fenbutatin, no controle das formas móveis do ácaro vermelho europeu. Realizou-se um ensaio em pomar de macieira, cv. Fuji, na Empresa Florense, em Lagoa Vermelha, RS, na safra de 1993/94. Os resultados demonstraram que todas as doses utilizadas foram eficientes, até os trinta dias após a aplicação.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Controle químico; Pulverização; Maçã.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781997000200028