Consulta: subjectFacets:"Régua retrátil"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 12/06/2024 17:01:09

Treinamento na estimativa da altura de árvores de grande porte em floresta inequiânea
Provedor de dados: 22
Autores: Curto, Rafaella De Angeli; Môra, Rômulo; Araújo, Emanuel José Gomes de; Silva, Gilson Fernandes da.
Objetivou-se avaliar o aumento da exatidão na estimativa da altura total de árvores maiores que 15 metros, mediante treinamento, em duas condições de terreno de uma Floresta Estacional Semidecidual (FES). Foram escaladas e medidas a altura de 211 árvores, distribuídas em terreno plano e declivoso, em uma FES, localizada no estado do Espírito Santo. As mesmas árvores tiveram suas alturas estimadas visualmente por dois mensuradores, tendo um recebido treinamento e o outro não, ambos com auxílio de régua retrátil graduada de 15 m apoiada em cada árvore. Foram definidas três classes de altura: 1 (15-17,9 m), 2 (18-20,9 m) e 3 (&gt;21 m), admitindo-se que possa se perder exatidão com o aumento da altura. Foram aplicados testes de médias, teste t pareado, a 95%...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balizamento; Floresta Estacional Semidecidual; Régua retrátil.
Ano: 2018
URL: http://e-revista.unioeste.br/index.php/scientiaagraria/article/view/17573