Consulta: subjectFacets:"Resistência do solo"
Registros recuperados: 16
Data/hora: 02/06/2024 04:58:27

Sistema radicular de plantas de cobertura sob compactação do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Gonçalves,Wainer G.; Jimenez,Rodrigo L.; Araújo Filho,Jerônimo V. de; Assis,Renato L. de; Silva,Gilson P.; Pires,Fábio R.
Com o objetivo de avaliar a capacidade de crescimento de raízes em camadas de solo compactadas, quatro espécies de plantas de cobertura (amaranto, milheto ADR 500, capim pé-de-galinha e kenaf) foram cultivadas em anéis de PVC, com níveis de compactação em subsuperfície (densidade do solo: 1,18; 1,34; 1,51 e 1,60 Mg m-3), sendo o experimento conduzido em casa de vegetação, utilizando-se de um Latossolo Vermelho distroférrico. A camada compactada em subsuperfície foi restritiva ao crescimento de raízes das espécies estudadas, ocasionando a concentração de raízes na camada superficial. O milheto ADR 500 e o amaranto foram as espécies que se destacaram na produção de massa seca da parte aérea e conseguiram desenvolver-se nas camadas compactadas e abaixo delas....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resistência do solo; Densidade de comprimento radicular; Crescimento radicular.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100008

Instrumento para medida de microcompactação de solos.
Provedor de dados: 14
Autores: EMBRAPA INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA.
bitstream/item/128402/1/PROCI-2004.00200.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Resistência do solo; Penetração de raízes; Instrumentação.; Tecnologia.
Ano: 2004
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1021851

Avaliação de qualidade do solo no sistema ILPF (URTP Embrapa Milho e Sorgo).
Provedor de dados: 14
Autores: ALBUQUERQUE FILHO, M. R. de; VIANA, J. H. M.; CLEMENTE, E. de P.
RESUMO - Os níveis de resistência à penetração do solo e a qualidade da estrutura na camada superficial foram avaliados na Unidade de Referência em sistema ILPF e no cerrado adjacente, na Fazenda Experimental da Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas-MG. O trabalho foi realizado utilizando-se um penetrógrafo eletrônico para avaliar a resistência do solo à penetração até 60 cm de profundidade e o DRES - Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo para a camada de 0 a 20 cm de profundidade. Não houve diferença estatística entre a resistência à penetração no cerrado e no sistema ILPF. A camada de maior resistência no ILPF se localiza mais próxima à superfície e com densidade um pouco mais elevada, mas abaixo do limite de impedimento ao crescimento de raízes e...
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Resistência do solo; Penetração; DRES; Penetrometria; Soil resistance; Penetrometry; Manejo do Solo; Sistema de Cultivo.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1149570

Influência de coberturas verdes de inverno e de sistemas de preparo do solo na produtividade da erva-mate (Ilex paraguariensis St Hil.), em Ponta Grossa, PR
Provedor de dados: 190
Autores: Philipowski, João Filipe; Dedecek, Renato Antonio; Medrado, Moacir José Sales.
O cultivo da erva-mate consorciado com culturas agrícolas anuais nas entrelinhas visa propiciar uma renda adicional ao produtor e diminuir o custo de implantação da cultura principal. Entre as linhas de erva-mate, espaçadas de 6 m, plantadas em 1994, foram cultivadas, a partir de 1995, sete coberturas verdes de inverno: tremoço azul, ervilhaca peluda, aveia preta, azevém comum, nabo forrageiro, vegetação espontânea e uma mistura de ervilhaca, nabo e tremoço. A partir do verão de 1996, foi cultivada soja em diferentes sistemas de preparo do solo: convencional, cultivo mínimo (subsolagem), tração animal, enxada rotativa e plantio direto. A poda de formação da erva-mate foi realizada em agosto de 1998. A primeira poda de produção foi em agosto de 1999, e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistema agroflorestal; Resistência do solo; Consorciação de cultivos Agroforestry system; Soil resistance to penetrometer; Minimum tillage.
Ano: 2004
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/1592

Avaliações de sítio e produtividade em plantios de Eucalyptus urograndis com 3 anos de idade em São Paulo, Brasil
Provedor de dados: 190
Autores: Andrade, Guilherme de Castro; Bognola, Itamar Antonio; Bellote, Antonio Francisco Jurado; Franciscon, Luziane; Waterloo, Maarten Johannes; Bruijnzeel, Leendert Adriaan.
No Brasil os plantios florestais ocupam 7 milhões de hectares que correspondem a 1% do território (68% com plantações de Eucalyptus e 25% com Pinus) O objetivo desse trabalho foi avaliar plantios de Eucalyptus urograndis. Estoques elevados de Ca e Mg no solo, sugerem uma lixiviação do calcário. A resistência do solo até os 60 cm de profundidade na linha de plantio foi menor do que na entrelinha, indicando que a subsolagem foi eficiente. Os valores de resistência do solo foram mais altos na entrelinha, distante 1 m da linha de plantio, até os 20 cm de profundidade, provavelmente pelo aumento da compactação na preparação da área. A biomassa da copa das árvores diferiu entre as classes de DAP, justificando o uso de equação para a sua estimativa. A variação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Forest plantation; Biomass; Litter; Soil fertility; Soil strength Plantação florestal; Biomassa; Serapilheira Fertilidade do solo; Resistência do solo.
Ano: 2011
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/273

Efeito do conteúdo de água e da compactação do solo na produção de soja
Provedor de dados: 86
Autores: Beutler,Amauri Nelson; Centurion,José Frederico.
A compactação do solo tem sido fator físico limitante ao crescimento das plantas. Este trabalho objetivou avaliar a produção de soja (Glycine max cv. EMBRAPA 48) em razão do conteúdo de água e da compactação do solo. Usou-se o delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4x2, ou seja, quatro níveis de resistência à penetração (entre 0,27 e 4,32 MPa) e dois níveis de retenção de água pelo solo (0,05 e 0,01 MPa). Foram utilizadas amostras de Latossolo Vermelho textura média (LVd) e Latossolo Vermelho textura argilosa (LVef), coletadas na profundidade de 020 cm, passadas em peneira de 0,4 cm e compactadas em camadas de 3 cm, em vasos de 20 cm de altura e 25 cm de diâmetro (9,82 L). Os níveis de resistência à penetração foram determinados com o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Resistência do solo; Umidade do solo; Densidade do solo; Manejo do solo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000700009

Atributos físicos do solo e crescimento radicular de soja em latossolo roxo sob diferentes métodos de preparo do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Maria,I. C. de; Castro,O. M.; Souza Dias,H.
A presença de camadas compactadas no solo, resultantes das operações de preparo, pode causar restrição ao crescimento radicular e, conseqüentemente, reduzir a produção. A determinação de atributos físicos do solo, entre eles a densidade e a resistência, tem sido utilizada para avaliar a compactação, visando a recomendações de manejo. Neste estudo, procurou-se determinar a relação entre esses atributos e o crescimento radicular, em um ensaio com cinco sistemas de preparo de solo e cultura de soja (Glycine max L.), localizado no município de Tarumã (SP), em Latossolo Roxo muito argiloso. As avaliações foram realizadas em janeiro de 1993, sete anos após o início do ensaio. Os sistemas de preparo combinaram preparos de verão e de inverno com grade pesada,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas de manejo; Compactação; Densidade de raízes; Resistência do solo; Densidade do solo.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000300025

Produtividade de soja e propriedades físicas de um Latossolo submetido a sistemas de manejo e compactação
Provedor de dados: 90
Autores: Secco,D.; Reinert,D. J.; Reichert,J. M.; Ros,C. O. da.
Em solos sob plantio direto, o tráfego de máquinas pode imprimir ao solo estado de compactação restritivo ao rendimento de culturas. Este trabalho foi realizado na Universidade de Cruz Alta, no município de Cruz Alta (RS). O objetivo foi avaliar os efeitos de sistemas de manejo e estados de compactação do solo sob sistema plantio direto nas propriedades físicas e no rendimento de grãos de seis cultivares de soja. O experimento foi realizado em um Latossolo Vermelho distroférrico, com 427 g kg-1 de argila. Os tratamentos, estabelecidos em blocos ao acaso, com quatro repetições, constaram de sistemas de manejo e estados de compactação criados por um rolo compactador de 2 Mg, foram: plantio direto (PD) contínuo sem compactação adicional (PD-C0), PD com uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estrutura do solo; Espaço poroso; Resistência do solo; Produção de soja.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832004000500001

Intervalo hídrico ótimo como indicador de melhoria da qualidade estrutural de latossolo degradado
Provedor de dados: 90
Autores: Lima,Vico Mendes Pereira; Oliveira,Geraldo César de; Serafim,Milson Evaldo; Curi,Nilton; Evangelista,Antônio Ricardo.
As pastagens de gramíneas, quando bem formadas e manejadas, representam um componente ambiental importante em razão do papel que exercem na cobertura dos solos, na formação e estabilização dos agregados e na redução do adensamento ou da compactação. Os objetivos deste estudo foram quantificar o intervalo hídrico ótimo (IHO), para um Latossolo Vermelho-Amarelo degradado fisicamente e cultivado com Coastcross (Cynodon spp.), e utilizar o IHO como indicador de alteração da estrutura desse solo. Amostras indeformadas foram coletadas em anéis volumétricos de 0,025 m de altura e 0,065 m de diâmetro, nas profundidades de 0-0,05 e 0,20-0,25 m e no horizonte Bw (0,80-0,85 m), na ausência de tráfego de máquinas agrícolas, durante a estação chuvosa de 2008/2009, nos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade estrutural do solo; Disponibilidade hídrica; Resistência do solo; Qualidade física do solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000100008

Crescimento de raízes de trigo afetado pela resistência mecânica do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Merotto Jr.,A.; Mundstock,C. M.
A compactação do solo é um problema comum que afeta diversas propriedades físicas do solo e o crescimento das plantas. Este trabalho foi desenvolvido em câmara de crescimento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em 1994, durante 35 dias (530 GD, 0ºC de temperatura base) e objetivou determinar os efeitos da resistência mecânica do solo no crescimento das raízes de trigo. Para tanto, foram utilizados vasos dispostos em delineamento completamente casualizado preenchidos com solo Podzólico Vermelho-Escuro álico. Os tratamentos constaram de compactação do solo que resultou em resistências de 1,0; 2,0; 3,5 e 5,5 MPa. A combinação de umidade gravimétrica e densidade do solo foi estabelecida para minimizar os possíveis efeitos de falta de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Trigo; Raiz; Compactação do solo; Resistência do solo.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000200002

Push cone eletrônico de baixo custo para estudo da resistência mecânica ao desenvolvimento radicular das plantas
Provedor de dados: 91
Autores: Cappelli,Nelson L.; Umezu,Claudio K.; Campos,Rodrigo F. de.
Este trabalho descreve a construção, a calibração e os testes de um Push Cone Eletrônico de baixo custo, para utilização em estudos da resistência mecânica à emergência e ao desenvolvimento das raízes das plantas. O equipamento pode ser usado para determinar Índice de Cone até 40 mm de profundidade. O push cone desenvolvido é constituído de três partes: dispositivo mecânico, circuito eletrônico e software. A parte mecânica é composta, basicamente, de um corpo confeccionado em alumínio, que abriga um cone cuja força para penetração no solo é suprida por uma mola de característica linear; a parte eletrônica é formada por um sensor de deslocamento, utilizado para medir a deflexão da mola, além de um circuito eletrônico, que faz o interfaceamento do sinal do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Penetrômetro de cone; Resistência do solo; Resistência a emergência.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300026

Dinâmica da resistência à penetração de um Latossolo Vermelho da Microrregião de Goiânia, GO
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Geraldo C.; Severiano,Eduardo C.; Mello,Carlos R.
O objetivo principal deste estudo é avaliar o efeito da umidade e da densidade do solo na dinâmica da resistência à penetração de um Latossolo Vermelho da Microrregião de Goiânia, GO. Foram amostradas: área sob pastejo rotacionado, na 1) Touceira e 2) Entre touceira; 3) Barreirão (área de renovação de pastagem); 4) Área sob Pivô Central; 5) Área sob Plantio Direto; 6) Mata. Realizaram-se, em cada área, testes de penetrometria em três diferentes teores de umidade no solo e se coletaram seis amostras não deformadas, nas profundidades de 0-5 e 20-30 cm em anéis volumétricos, para determinação da densidade do solo, capacidade de campo, volume total de poros, microporosidade e macroporosidade do solo. Os tratamentos afetaram, de forma diferenciada todos os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resistência do solo; Degradação estrutural; Manejo de solos do cerrado; Água no solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000300004

Conceitos sobre solos coesos e hardsetting
Provedor de dados: 63
Autores: Giarola,Neyde Fabíola Balarezo; Silva,Alvaro Pires da.
Diferenças marcantes entre os graus de consistência do solo seco e úmido foram incorporadas ao sistema brasileiro de classificação de solos por meio da utilização do termo "coeso", o qual caracteriza solos que, quando secos, apresentam um incremento acentuado de resistência à penetração, e uma sensível redução dessa resistência, quando úmidos. Esse comportamento foi observado, há muito tempo, em solos da Austrália, tendo sido originalmente incorporado ao sistema australiano de classificação como "hardsetting". O objetivo deste trabalho foi mostrar as similaridades entre solos coesos e "hardsetting", com o entendimento de que essa conexão será útil nas pesquisas com solos coesos no Brasil.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tabuleiros Costeiros; Atributos de solos; Horizontes endurecidos; Resistência do solo; Consistência do solo.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162002000300030

Propriedades físicas de um Cambissolo Húmico afetadas pelo tipo de manejo do solo
Provedor de dados: 63
Autores: Bertol,Ildegardis; Beutler,Josué Fernando; Leite,Dirceu; Batistela,Odair.
A degradação das propriedades físicas do solo é um dos principais processos responsáveis pelo aumento da erosão hídrica. O preparo convencional predispõe o solo a este processo, já que é executado com intenso revolvimento mecânico do solo. A semeadura direta, por outro lado, é um sistema de manejo conservacionista, pois a ausência de preparo mantém os resíduos vegetais e aumenta o teor de matéria orgânica na superfície, apesar de aumentar a densidade e diminuir a porosidade superficial do solo. O trabalho foi desenvolvido num CAMBISSOLO HÚMICO alumínico, em Lages- SC, de maio de 1995 a novembro de 1999, com o objetivo de avaliar as modificações em algumas propriedades físicas do solo afetadas pelo manejo. Os tratamentos foram, preparo convencional...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Preparo conservacionista; Resistência do solo; Estabilidade de agregados; Infiltração de água.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162001000300018

Compactação de um latossolo vermelho distroférrico com diferentes quantidades e manejos de palha em superfície
Provedor de dados: 53
Autores: Rosim,Daniel Coelho; De Maria,Isabella Clerici; Silva,Renato Lemos e; Silva,Álvaro Pires da.
A compactação do solo em áreas agrícolas manejadas em sistema plantio direto tem sido apontada como um problema enfrentado por produtores, em especial nas áreas com solos argilosos. A compactação é causada principalmente pelo tráfego de máquinas, quando não são respeitadas faixas adequadas de umidade do solo. A palha na superfície do solo, por criar uma barreira física entre o pneu das máquinas e o solo, pode ser um fator de minimização da compactação. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar o efeito da palha de milheto em superfície na redução da compactação do solo causada pelo rodado de um trator. O experimento constou de quatro tratamentos de quantidade de palha (sem palha, 5, 10 e 15 Mg ha-1) e três de manejo da palha (em pé, tombada e fragmentada)....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantio direto; Resistência do solo; Tráfego de máquinas agrícolas.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052012000400008

Sistemas de preparo do solo para o cultivo da batata-doce
Provedor de dados: 53
Autores: Rós,Amarílis Beraldo.
RESUMO É crescente a adoção de preparos reduzidos do solo e de plantio direto; no entanto, estudos em solos cultivados com raízes e tubérculos são escassos e apresentam resultados controversos. Este trabalho teve por objetivo avaliar o impacto de sistemas de preparo em propriedades físicas de um Argissolo Vermelho-Amarelo, bem como a produtividade e o formato de raízes tuberosas de batata-doce cultivada nesse solo. Foi instalado experimento em blocos ao acaso, em esquema de parcelas subdivididas. As parcelas corresponderam aos tratamentos: preparo com aração e gradagem (PAG), preparo com aração, gradagem e confecção de leira (PAG + L), confecção de leiras sem revolvimento prévio do solo (Leira), preparo reduzido (PR) e preparo reduzido com palha...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ipomoea batatas; Densidade do solo; Resistência do solo; Vegetação nativa; Produtividade.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052017000100113