Consulta: subjectFacets:"Ruído"
Registros recuperados: 7
Data/hora: 13/06/2024 00:50:03

Avaliação do nível de ruído em colhedoras combinadas
Provedor de dados: 70
Autores: Silva,Rouverson P. da; Fontana,Gustavo; Lopes,Afonso; Furlani,Carlos E. A.
O presente trabalho teve o objetivo de determinar os níveis de pressão sonora nas cabines de colhedoras combinadas, por meio do uso de um medidor de nível de pressão sonora. Foram avaliadas as colhedoras New Holland TC-57, SLC 6200 e Massey Ferguson 3640, sendo determinado o nível de ruído na cabine do operador. O delineamento adotado foi o inteiramente casualizado, com 12 tratamentos e três repetições. Os resultados obtidos evidenciam que todas as colhedoras estudadas apresentaram ruído acima do nível máximo estabelecido pelas normas técnicas.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ruído; Colhedoras de grãos; Cabines.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000200017

Condições ambientais em galpão convencional telado para galinhas poedeiras hyline W-36
Provedor de dados: 70
Autores: LOURENÇONI,DIAN; YANAGI JUNIOR,TADAYUKI; OLIVEIRA,DANIELA D. DE; CAMPOS,ALESSANDRO T.; LIMA,RENATO R. DE.
Devido às ocorrências dos vírus de influenza aviária (H5N1 e H7N2), estudos relacionados à biosseguridade têm-se intensificado, e uma das soluções discutidas é o uso de tela para cercar completamente o perímetro dos galpões, visando a evitar o contato das galinhas poedeiras alojadas com outras aves. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar e comparar a utilização de tela cercando o perímetro de galpões convencionais de poedeiras, sobre o ambiente acústico e aéreo no interior da instalação. A pesquisa foi realizada em uma granja comercial para produção de ovos, localizada no sul do Estado de Minas Gerais, e foi conduzida em um galpão aberto, que teve a metade de sua área cercada por tela e a outra metade mantida totalmente aberta. Foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biosseguridade; Ruído; Amônia; Dióxido de carbono; Poedeiras.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000100001

Gases e ruídos em edificações para suínos: aplicação das normas NR-15, CIGR e ACGIH
Provedor de dados: 70
Autores: Sampaio,Carlos A. de P.; Nääs,Irenilza de A.; Nader,Alexandre.
A produção de suínos representa importante setor da economia brasileira, e a possibilidade de crescimento na produção é iminente, principalmente se considerar o baixo consumo de carne suína comparado ao de outras carnes e com outros países. As transformações e exigências de mercado que vêm ocorrendo no cenário mundial mostram que, num futuro muito próximo, as barreiras serão baseadas no bem-estar dos animais, na proteção ao meio ambiente e na legislação trabalhista. Pouco conhecimento está disponível sobre as normas relacionadas ao trabalho com agentes ambientais nas atividades rurais, assim como as condições de qualidade do ar nas instalações brasileiras. Os objetivos deste trabalho foram aplicar as principais normas relacionadas a ruído e gases, e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Suíno; Ruído; Qualidade do ar.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000100002

Uso de ardósia na construção de celas de maternidade para suínos: II - ambiente térmico e avaliação dos ruídos
Provedor de dados: 70
Autores: Castro,Jaqueline de O.; Ferreira,Rony A.; Campos,Alessandro T.; Yanagi Junior,Tadayuki; Tadeu,Hugo C.
Este trabalho teve o objetivo de avaliar o ambiente térmico e o ruído em celas de maternidade para suínos com divisórias de alvenaria ou com rochas de ardósia. Para as medidas das variáveis de conforto térmico e de ruídos, utilizaram-se de termômetros e decibelímetro. No interior das celas e para a análise estatística, foram usados doze matrizes e cento e trinta e nove leitões, distribuídos em delineamento em blocos casualizados, em esquema de parcelas subdivididas. Os resultados mostraram que, no período da manhã, em ambos os tratamentos, as condições de conforto térmico foram mais adequadas para as matrizes, enquanto no período da tarde, mais adequadas para os leitões; com relação ao ruído, este foi menor nas celas de alvenaria. De forma geral, o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência; Ruído; Divisórias; Maternidade de suínos.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000100005

Ambiente acústico e aéreo em galpão comercial para poedeiras Dekalb Brown cercados por tela PEAD
Provedor de dados: 91
Autores: Lourençoni,Dian; Yanagi Junior,Tadayuki; Campos,Alessandro T.; Oliveira,Daniela D.; Lima,Renato R. de.
RESUMODevido às ocorrências dos vírus de influenza aviária (H5N1 e H7N2), estudos relacionados à biosseguridade têm sido intensificados em que uma das soluções discutidas é o uso de tela para cercar a área dos galpões evitando o contato das galinhas poedeiras alojadas com outras aves. Neste contexto objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar e comparar a utilização de tela para cercar o perímetro de um galpão visando à criação de galinhas poedeiras, sobre o ambiente acústico e aéreo no interior da instalação. Esta pesquisa foi realizada em um galpão comercial do tipo californiano para criação de galinhas poedeiras da linhagem Dekalb Brown. Metade da área do galpão foi cercada por tela de polietileno de alta densidade (PEAD) e a outra metade foi mantida...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biosseguridade; Ruído; Amônia; Dióxido de carbono.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000900882

NOTA TÉCNICA: AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO EMITIDOS POR DIFERENTES MODELOS DE FELLER-BUNCHERS
Provedor de dados: 107
Autores: Haroldo Carlos Fernandes; UFV; Andréia Bordini de Brito; Instituto de Artes e Design – UFPEL; Paula Cristina Natalino Rinaldi; UFV; Wagner Santos Gonçalves; UFV; Marconi Ribeiro Furtado Júnior; UFV.
No presente trabalho teve-se por objetivo avaliar os níveis de ruídos emitidos, interno e externo, de três modelos de “Feller-Bunchers”. As análises foram realizadas em máquinas operando em áreas de colheita florestal, localizada no município de Santa Bárbara, Minas Gerais. Os níveis de ruído dentro das cabines foram inferiores ao limite de 85 dB (A), para oito horas de exposição diária, estabelecido pela NR-15, para todas as operações de colheita. Já na parte externa, os níveis de ruído em função do raio de afastamento foram superiores ao limite estabelecido.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola máquinas florestais; Ruído; Ergonomia.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/319

AVALIAÇÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO EM MOTOSSERRA: RESULTADOS PARCIAIS
Provedor de dados: 53
Autores: CUNHA,IRLON ÂNGELO DA; YAMASHITA,ROSA YASUKO; CORRÊA,ILA MARIA; MAZIERO,JOSÉ VALDEMAR GONZALES; MACIEL,ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA.
A motosserra, equipamento de alto potencial de risco à segurança e saúde dos operadores, mereceu especial atenção do Governo Federal, visando regulamentar a fabricação, a importação e a venda quanto aos aspectos relativos à segurança. Nesse contexto, está sendo desenvolvido o presente trabalho, cujo objetivo principal é avaliar os níveis de ruído e vibração emitidos por algumas motosserras comercializadas no Brasil. Na fase inicial do trabalho, estudaram-se os métodos internacionais, realizando-se algumas medições para avaliação das dificuldades operacionais.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Motosserra; Ruído; Vibração.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051998000100022