Consulta: subjectFacets:"Salinização"
Registros recuperados: 20
Data/hora: 09/06/2024 11:45:13

A agricultura irrigada no Nordeste do Brasil: estado da arte, desafios e oportunidades.
Provedor de dados: 14
Autores: BASSOI, L. H.; GONDIM, R. S.; RESENDE, R. S.; ANDRADE JUNIOR, A. S. de.
Estado da arte da agricultura irrigada no Nordeste;Caracterização de algumas áreas irrigadas no Nordeste; Sistemas de irrigação em uso no Nordeste; Uso de água pela agricultura irrigada no Nordeste; Mudanças climáticas: pressão adicional sobre os recursos hídricos?; Salinização; Utilização de água subterrâneas; Capacitação do irrigante; Eficiência de uso de água em perímetro irrigados; Cobrança pelo uso da água; Limitações ao desenvolvimento da agricultura irrigada no Nordeste do Brasil; Desafios; Oportunidades; Considerações finais.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agricultura irrigada; Semiárido; Polo de irrigação; Custo da água; Eficiência do uso da água; Irrigante; Colono; Política de irrigação; Água subterrânea; Desenvolvimento regional; Brazilian semiarid; Climat change; Water productivity; Agricultura; Irrigação; Recurso Hídrico; Salinização; Mudança climática; Desenvolvimento Sustentável; Perímetro Irrigado; Política de Desenvolvimento; Sistema de Irrigação; Agriculture; Irrigation; Rural development; Soil water.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1087714

Risco de contaminação do solo e das plantas com metais pesados devido à irrigação com água produzida na extração de petróleo.
Provedor de dados: 14
Autores: CRISOSTOMO, L. A.; WEBER, O. B.; MIRANDA, F. R. de; SOUSA, A. F.; ARAGAO, F. A. S. de.
O reuso da água produzida em campo petrolífero pode ser alternativa para irrigação de culturas não alimentares quando não há riscos de contaminação ambiental. Este trabalho teve por objetivo avaliar o aporte de metais pesados na produção das oleíferas girassol (Helianthus annuusL) e mamona (Ricinus communis L.) e do abacaxizeiro ornamental (Ananas comosus var. erectifolius) irrigados com dois tipos de água produzida: filtrada (APF) e tratada por osmose reversa (APO) em comparação à água do subsolo, captada do aquífero Açu (ACA). As concentrações dos metais Ba, Cd, Co, Cr, Ni, Pb e Zn foram avaliadas no solo e nas plantas antes e após a irrigação por três ciclos de girassol, dois ciclos de mamona e um ciclo do abacaxizeiro. Portanto, recomenda-se o...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Salinização; Wastewater; Heavy metals.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1102058

Reuso da água produzida na irrigação do abacaxizeiro ornamental: efeitos sobre as características químicas do solo.
Provedor de dados: 14
Autores: CRISOSTOMO, L. A.; WEBER, O. B.; MIRANDA, F. R. de; ARAGAO, F. A. S. de; MOSCA, J. L.
Na exploração de óleo e gás, grandes volumes de água são extraídos dos poços de petróleo, e somente uma pequena fração dessa água residual passa por algum tratamento para ser usada em processos na planta industrial. O reuso da água produzida tratada para irrigação pode ser alternativa para a produção de culturas não alimentares e plantas ornamentais em bacias petrolíferas terrestres das regiões semiáridas. Neste trabalho, foram avaliados os efeitos da irrigação com água produzida tratada sobre a concentração de íons solúveis e trocáveis no solo, a nutrição das plantas e a produção de hastes florais do abacaxizeiro ornamental (Ananas comosus var. bracteatus na região semiárida do Nordeste brasileiro
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Reuso de água; Ananás Comosus; Salinização; Ananas comosus var. bracteatus.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1091163

Outras formas de degradação do solo.
Provedor de dados: 14
Autores: FLORES, C. A.; MANZATTO, C. V.; SA, I. B.; ACCIOLY, L. J. de O.; SÁ, T. D. de A.; SILVA, F. H. B. B. da; SILVA, T. C. e C. da.
Considerando que as regiões de clima árido e semi-árido constituem os ambientes mais suceptíveis à degradação, no Brasil os processos de desertificação afetam principalmente a região Nordeste. Apesar disso, outras áreas, como as areias de Alegrete (localizadas no sudoeste do Estado do Rio Grande do Sul) têm sido mencionadas como áreas sob processo de desertificação. No entanto, do ponto de vista da dimensão da área impactada e das conseqüências sociais envolvidas a desertificação é, nitidamente, um problema do semi-árido brasileiro, sendo o caso de Alegrete considerado como um processo de arenização.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Degradação; Arenização; Desertificação; Queimada; Salinização; Solo.
Ano: 2002
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/151226

Fertilizantes para fertirrigação.
Provedor de dados: 14
Autores: BORGES, A. L.; SILVA, D. J.
Fertilizantes: nitrogenados, fosfatados, potássicos; Fertilizantes contendo cálcio, magnésio e enxofre ; Fertilizantes com micronutrientes; Formas de fertilizantes; Fertilizantes sólidos; Fertilizantes líquidos; Compatibilidade dos fertilizantes; Corrosão; Solubilidade; Salinidade e acidificação dos fertilizantes.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Acidificação; Corrosão; Fertilizante; Irrigação; Salinização; Solubilidade.
Ano: 2002
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/151539

Sugestoes para o uso e manejo de vertissolos nos projetos de assentamento da regiao nao inundavel de Corumba/MS.
Provedor de dados: 14
Autores: SPERA, S. T.; CARDOSO, E. L.; MACEDO, J. R. de.
Os vertissolos localizados na area nao inundavel em torno da cidade de Corumba/MS, foram durante muito tempo utilizados com pastagens. Recentemente com a implantacao de assentamentos rurais de colonos na regiao, estes solos passaram a ser manejados com lavouras. A area abrangida por Vertissolos na regiao e de aproximadamente 22.000ha, sua area e respectivas percentagens nos assentamentos e a seguinte: Assentamento Mato Grande, 100 ha (8%); Assentamento Taquaral, 9510 ha (95%) e Assentamento Urucum, 224 ha (11%). Os Vertissolos da regiao encontram-se localizados nos vales e nas planicies sedimentares nao inundaveis, encaixados entre as morrarias do Complexo Urucum e o Pantanal. Apresentam-se com textura media argilosa e muito argilosa, elevada soma de bases...
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Regiao nao inundavel; Lavragem; Management.; Água; Aptidão Agrícola; Clima; Erva Daninha; Manejo; Salinização; Solo; Vertissolo.; Pantanal; Climate; Soil; Water.
Ano: 1995
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/784350

Irrigação com água produzida na extração de petróleo: efeitos sobre a salinidade do solo e a produtividade da mamoneira.
Provedor de dados: 14
Autores: MIRANDA, F. R. de; CRISOSTOMO, L. A.; WEBER, O. B.; BARBOSA, F. L.; ARAGAO, F. A. S. de; OLIVEIRA, M. E. B. de.
bitstream/item/147549/1/BPD16010.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Reuso de água.; Salinização; Ricinus Communis.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1051529

Irrigação com água produzida: efeitos sobre características do solo e a produção do girassol.
Provedor de dados: 14
Autores: CRISOSTOMO, L. A.; WEBER, O. B.; MIRANDA, F. R. de; ARAGAO, F. A. S. de; BARROS, M. E. S.
bitstream/item/147995/1/BPD16012.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Sodicidade.; Salinização; Helianthus Annuus.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1053776

Aplicação de lodo da estação de tratamento de água em solo degradado
Provedor de dados: 86
Autores: Teixeira,Sandra Tereza; Melo,Wanderley José de; Silva,Érica Tome da.
A disposição de lodo de estação de tratamento de água (LETA) em áreas degradadas é uma alternativa para a gestão de resíduos e pode promover a recuperação destas áreas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de LETA nos teores de macronutrientes, carbono orgânico total (COT) e condutividade eletrolítica (CE) em amostras de solo degradado pela mineração de cassiterita. O LETA pode ser disposto em áreas degradadas, já que eleva os teores de Ca, Mg, K e o valor de pH do solo.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Salinização; Mineração; Condutividade elétrica; Resíduo sólido; Carbono orgânico total.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2005000100013

Caracterização de podzólicos amarelos irrigados e não irrigados do submédio São Francisco
Provedor de dados: 90
Autores: Dantas,J. A.; Santos,M. C.; Heck,R. J.
Investigações micromacromorfológicas, físicas, químicas e mineralógicas foram realizadas em solos Podzólicos Amarelos na região do submédio São Francisco, município de Petrolina, estado de Pernambuco. O objetivo do estudo foi caracterizar e identificar possíveis diferenciações nos solos, em função de seus posicionamentos no terreno, pela ação conjugada dos relevos de superfície e subsuperfície, subordinadas ou não a cinco anos de manejo com irrigação em cultura de manga. Foram utilizados dados de quatro perfis de solos, sendo dois em área irrigada e dois em outra contígua que apenas tinha sido recentemente desmatada. Observou-se que os solos não foram significantemente alterados em suas características morfológicas e mineralógicas pelo manejo com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinização; Sodicidade; Micropãs.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831998000400022

Relação entre solos afetados por sais e concentração de metais pesados em quatro perímetros irrigados no Ceará
Provedor de dados: 91
Autores: Cunha,Cleyton S. M.; Hernandez,Fernando F. F.; Silva,Francisco N. da; Escobar,Maria E. O.; Magalhães,Diego R.; Anjos,David C. dos.
RESUMO O trabalho teve como objetivo verificar a relação entre atributos químicos relacionados com a salinidade (CTC, pH, PST e CE) e concentrações de metais pesados (Fe, Al, Si, Ti, Mn, Zn, Cr, V, Ni, Cu, Co, B, Pb, Se, Cd, Mo, Zr) e suas inter-relações em solos afetados por sais relativo a quatro perímetros irrigados no Ceará. Foram coletadas amostras de solo, de diferentes texturas, nas profundidades de 0–10 e 10-20 cm em 10 pontos dentro de cada perímetro, totalizando oitenta (80) amostras. Foram utilizadas a análise de correlação canônica (ACC) e a análise fatorial com extração dos fatores em componentes principais (AF) para verificar as possíveis relações entre os dois conjuntos de variáveis. Os atributos do solo relacionadas com a salinidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Metais pesados; Salinização; Análise multivariada.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001300080

Variabilidade espacial da salinidade de um solo aluvial no semi-árido Paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Lázaro Costa de; Queiroz,José Elenildo; Gheyi,Hans Raj.
O objetivo deste trabalho foi estudar a variabilidade espacial do pH da pasta de saturação (pHps), condutividade elétrica do extrato de saturação (CEes) e porcentagem de sódio trocável (PST) de um solo aluvial afetado por sais. Foram coletadas amostras de solo nas camadas 0-20, 20-40 e 40-60 cm, numa área do Projeto de Irrigação Capoeira, localizado em São José do Bonfim, Estado da Paraíba, utilizando-se um esquema sistemático de amostragem numa malha regular de 10 x 15 m. Os dados foram analisados através da estatística descritiva e geoestatística. Verificou-se baixa variabilidade para o pHps (CV &lt; 12 %) e elevada para a CEes e PST (CV &amp;gt; 60 %). Modelos esférico e gaussiano foram ajustados aos semivariogramas das variáveis que apresentaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinização; Porcentagem de sódio trocável; Geoestatística.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100007

Crescimento inicial do tomateiro-cereja sob irrigação com águas salinas em solo com biofertilizantes bovino
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Reinaldo F.; Cavalcante,Lourival F.; Mesquita,Francisco O.; Rodrigues,Rummenigge M.; Sousa,Geocleber G.; Diniz,Adriana A.
Um experimento foi desenvolvido no período de outubro de 2009 a fevereiro de 2010, em ambiente telado do Departamento de Solos e Engenharia Rural do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, Areia, PB, para avaliar a influência da salinidade da água de irrigação no crescimento inicial do tomate-cereja em solo não salino, sem e com dois tipos de biofertilizante bovino. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x3, com seis repetições, referente aos valores de condutividade elétrica da água de irrigação: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 e 4,0 dS m-1, em solo sem biofertilizante, com biofertilizante comum e enriquecido com leite, melaço e gesso agrícola. Depois de diluídos em água não salina (0,5 dS m-1) na razão de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Licopersicon pimpinellifolium; Insumo orgânico; Salinização.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500011

Interação entre salinidade e biofertilizante bovino na cultura do feijão-de-corda
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Francisco L. B. da; Lacerda,Claudivan F. de; Sousa,Geocleber G. de; Neves,Antônia L. R.; Silva,Giovana L. da; Sousa,Carlos H. C.
Objetivou-se avaliar a interação entre salinidade e o uso de biofertilizante bovino sobre a condutividade elétrica do solo, crescimento inicial, trocas gasosas e teores de elementos minerais no feijão-de-corda. O experimento foi conduzido em ambiente protegido do Departamento de Ciências dos Solos - UFC. A semeadura foi feita em vasos, utilizando-se, como substrato, um Argissolo Vermelho Amarelo. O experimento obedeceu a um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5 x 2, referente a cinco níveis de sais da água de irrigação e dois de biofertilizante bovino. O aumento dos níveis salinos da água de irrigação inibiu o crescimento inicial das plantas, sendo menos afetado no solo com o biofertilizante. O aumento da salinidade da água aliado à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Salinização; Irrigação; Fertilizante orgânico.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000400009

AVALIAÇÃO SANITÁRIA E FÍSICO-QUÍMICA DAS ÁGUAS PARA IRRIGAÇÃO DE HORTALIÇAS NO AGRESTE E BREJO PARAIBANOS
Provedor de dados: 91
Autores: Barros,Aldre Jorge Morais; Ceballos,Beatriz Susana Ovruski de; König,Annemarie; Gheyi,Hans Raj.
RESUMO Foi avaliada a qualidade sanitária e físico-química das águas utilizadas na irrigação de hortaliças em cinco hortas localizadas em dois municípios paraibanos. As águas de irrigação apresentaram elevada contaminação fecal (CF: 104 UFC 100 mL-1) infectando os vegetais; esta contaminação teve como origem as descargas de esgotos domésticos nos córregos e açudes utilizados na irrigação, resultando no reúso indireto de esgotos na agricultura. As alfaces (Lactuca sativa L.) irrigadas com tais águas apresentaram concentrações de coliformes fecais entre 1,0 x 103 e 1,6 x 106 e de E. coli entre 2,5 x 102 e 2,5 x 104 NMP g-1, indicando riscos para a saúde dos consumidores, porém as alfaces provenientes dos mercados públicos apresentaram carga fecal entre 7,5 x...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade da água; Lactuca sativa L; Contaminação fecal; Salinização.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300355

Uso de águas salinas como alternativa na irrigação e produção de forragem no semiárido nordestino
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,José L. de A.; Medeiros,José F. de; Alves,Samara S. V.; Oliveira,Francisco de A. de; Silva Junior,Manoel J. da; Nascimento,Iarajane B. do.
RESUMO A produção de forragem no semiárido brasileiro é limitada, em virtude da variação da quantidade e qualidade da água, e ainda dos solos encontrados na região. Nesse contexto foi desenvolvido um experimento na Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, em Mossoró-RN. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 3, com três repetições. Os tratamentos resultaram da combinação de dois tipos de solos, um Argissolo Vermelho-Amarelo eutrófico (PVAe) e um Cambissolo Háplico Ta eutrófico (CXve), com três níveis de salinidade da água de irrigação (A1 - 0,59; A2 - 2,75 e A3 - 5,00 dS m-1). As culturas utilizadas no experimento foram milho e sorgo. As variáveis analisadas ao final do experimento foram:...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Sorghum bicolor L. Moench; Recursos hídricos; Salinização.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001300066

Principais impactos nas margens do Baixo Rio Bodocongó - PB, decorrentes da irrigação com águas poluídas com esgoto
Provedor de dados: 91
Autores: Magalhães,Nilana F.; Ceballos,Beatriz S. O. de; Nunes,Ana B. de A.; Gheyi,Hans R.; Konig,Annemarie.
A bacia do Rio Bodocongó se situa na região Sudoeste do Estado da Paraíba e é contribuinte da bacia do Médio Rio Paraíba, receptor da maior parte dos esgotos brutos e do efluente final da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) da cidade de Campina Grande. O trecho situado à jusante da ETE, aqui chamado Baixo Bodocongó, tem 50 km de extensão e suas águas são usadas para irrigação irrestrita, destacando-se forrageiras e hortaliças (alface, repolho, tomates) e para recreação de contato primário, dentre outros. Neste trabalho analisaram-se parâmetros sanitários, físicos e químicos de suas águas, os impactos causados pelo uso na qualidade sanitária de duas culturas irrigadas (capim e repolho) e na salinização dos solos. Verificou-se que essas águas são...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Poluição; Contaminação; Irrigação; Salinização.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100023

Interação entre salinidade e fósforo na cultura do rabanete
Provedor de dados: 124
Autores: Oliveira,Francisco Ronaldo Alves de; Oliveira,Francisco de Assis de; Medeiros,José Francismar de; Sousa,Valdívia de Fátima Lima de; Freire,Alcione Guimarães.
O uso de água salina, na irrigação, tem sido um desafio para os pesquisadores e produtores rurais, sendo constantemente desenvolvidos estudos que possibilitem o uso de água, de qualidade inferior, sem afetar o rendimento e qualidade dos produtos agrícolas. Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes níveis de salinidade da água de irrigação e doses de fósforo na cultura do rabanete. O delineamento experimental adotado foi inteiramente ao acaso, arranjados em esquema fatorial 4 x 4 com três repetições. Os tratamentos resultaram da combinação de quatro níveis de salinidade da água de irrigação (S1-0,5; S2-2,0; S3-3,5 e S4-5,0 dS m-1) com quatro doses de fósforo (0; 100; 200 e 300 mg dm-3). As variáveis avaliadas foram: número...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Raphanus sativus L; Salinização; Plantas-efeito do fósforo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902010000400003

Efeitos da irrigação localizada na granulometria e em atributos químicos de um Neossolo Quartzarênico cultivado com coqueiro anão
Provedor de dados: 124
Autores: Xavier,Francisco Alisson da Silva; Tavares,Rodrigo de Castro; Marques,Gleidson Vieira; Rodrigues,Fábio Miranda; Oliveira,Teógenes Senna de.
Objetivou-se avaliar o efeito da irrigação localizada sobre a granulometria, pH e teores de nutrientes de um Neossolo Quartzarênico cultivado com coqueiro anão em área de perímetro irrigado no estado do Ceará. O estudo foi conduzido no campo experimental da Embrapa Agroindústria Tropical/CNPAT, situado no município de Paraipaba, CE. Foram selecionadas e amostradas duas áreas sob fertirrigação utilizando microaspersores do tipo difusor e rotativo. Comparações foram feitas entre pontos definidos na área sob influência da irrigação e pontos fora da área de alcance do microaspersor. Amostras de solo foram coletadas nas distâncias horizontais de 0,30; 0,60; 0,90; 1,20; 1,50; 1,80; 2,10; 2,40 e 2,70 m a partir da planta, nas profundidades de 0-10; 10-20; 20-30;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cocos nucifera; Fertirrigação; Perímetro irrigado; Salinização; Solo arenoso.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902012000100007

Soil water and salinity balance on banana irrigated with water of varied salinity - DOI: 10.4025/actasciagron.v31i1.6600
Provedor de dados: 1
Autores: Gondim, Ancélio Ricardo de Oliveira; UNESP; Medeiros, José Francismar de; UFERSA; Levien, Sérgio Luís Aguilar; UFERSA; Carmo, Gilcimar Alves do; EAFE-CE; Senhor, Rosemberg Ferreira; UFRPE.
The objective this work was to evaluate the advisory use of two cultivars of banana and the salinity of the soil in different water salinity levels (0.55; 1.70; 2.85 and 4.00 dS m-1) during the reproductive phase. The experimental design chosen was completely randomized in subdivided plots, totaling eight treatments with four repetitions per treatment. The salinity levels were obtained from natural waters of wells from sandstone and calcareous aquifers and were mixed in masonry tanks in order to obtain the desired salinity concentrations. It was verified that the area of the bulb with moisture greater than 8% represents approximately 50% of the volume of the soil. The evapotranspiration of the culture decreased with the increase in the salinity among the...
Palavras-chave: Banana culture; Salinity; Irrigation 5.03.00.00-8 Engenharia Agrícola bananicultura; Salinização; Irrigação.
Ano: 2009
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/6600