Consulta: subjectFacets:"Subsolagem"
Registros recuperados: 12
Data/hora: 10/06/2024 19:14:12

Métodos probabilístico e determinístico para diagnóstico da necessidade de subsolagem de solos agrícolas
Provedor de dados: 70
Autores: Silva,Gilmar da; Cappelli,Nelson L.; Umezu,Claudio K.
Este trabalho apresenta duas metodologias para avaliar os níveis de resistência mecânica à penetração e auxiliar na tomada de decisão quanto à necessidade de se proceder à operação de subsolagem. A tomada de decisão baseia-se no volume de solo a ser mobilizado em função da resistência mecânica à penetração considerada crítica para o caso. O primeiro método, denominado probabilístico, utiliza-se de técnicas estatísticas para a definição do volume de solo a ser mobilizado. O segundo método, denominado determinístico, utiliza-se do cálculo da porcentagem do volume de solo a ser mobilizado e de sua distribuição espacial. Em ambos, são construídas curvas de porcentagem de pontos experimentais com níveis de resistência mecânica à penetração igual ou superior ao...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Subsolagem; Resistência mecânica à penetração.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000100015

Implantação do vinhedo.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVEIRA, S. V. da; LEAO, P. C. de S.
O planejamento do vinhedo deve começar ao menos três anos antes do seu plantio, de forma que etapas anteriores possam estar cumpridas e alguns pré-requisitos garantidos, como a possibilidade de implantar o vinhedo protegido dos ventos em excesso, efetuar a rotação de culturas, entre outros exemplos.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Vinhedo; Implantação do vinhedo; Estudo pedológico; Mudas de videira; Videira; Roçagem; Destocamento; Preparo do solo; Lavração.; Uva; Viticultura; Drenagem; Subsolagem; Adubação; Calagem; Conservação do Solo; Desmatamento; Incorporação.; Gradagem.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1060139

Resistência do solo à penetração em diferentes sistemas de uso e manejo na região do Cerrado.
Provedor de dados: 14
Autores: NASCIMENTO, L. S. do; ARAUJO, A. R. de; FERREIRA, A. D.; CORRÊA, B. O.; MACEDO, M. C. M.; BONO, J. A. M.; ZIMMER, A. H.
bitstream/item/219030/1/DOC-285-Final-em-alta.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Manejo do Solo; Compactação do Solo; Subsolagem.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1127937

Avaliation of the soil preparation quality in minimum cultivation area planted with eucalypt
Provedor de dados: 190
Autores: Gava, José Luiz.
Evaluations, of the quality of soil preparation in the plantation lines, were made in areas with potential risk of compaction using the penetrometer to collect data about the depth and width of the furrow. The samplings were made in three sites of production of Eucalyptus in areas of Cia Suzano de Papel e Celulose in the state of São Paulo, managed under minimum cultivation of the soil and where crop was mechanized and intensive. The statistical evaluation of the quality was made through the measurement and assessment of the results of the soil preparation, comparing the results with the technical quality standards pre-established by the company. The data were analyzed graphically and statistically. In the graphic analysis of the three sites sampled, the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Quality control; Compaction; Soil preparation; Sub soiling Controle de qualidade; Compactação; Preparo de solo; Subsolagem.
Ano: 2003
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/1608

Demanda de tração e propriedades físicas de um Argissolo em diferentes manejos e intensidades de tráfego
Provedor de dados: 86
Autores: Rosa,David Peres da; Reichert,José Miguel; Mentges,Marcelo Ivan; Rosa,Vanderleia Trevisan da; Vieira,Davi Alexandre; Reinert,Dalvan José.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da intensidade de tráfego e do sistema de manejo na demandade tração de umahaste sulcadora deadubo,e naspropriedadesfísicas de umArgissoloVermelho-Amarelo. Os tratamentos foram: semeadura direta com tráfego natural, semeadura direta com tráfego adicional de intensidade de 24,79 Mg km ha-1, semeadura direta com tráfego adicional de intensidade de 49,59 Mg km ha-1, cultivo mínimo e cultivo mínimo em solo compactado com tráfego de 24,67 Mg km ha-1. Foram coletados dados de: porosidade total; densidade do solo; resistência mecânica do solo à penetração; e de esforço horizontal, vertical e de tração da haste sulcadora de adubo da semeadora. A subsolagem do cultivo mínimo, utilizada como técnica isolada, não reduziu...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Cultivo mínimo; Densidade do solo; Estrutura do solo; Semeadura direta; Subsolagem.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000100016

Distribuição de raízes e manejo do solo em cultivo de mamão nos Tabuleiros Costeiros
Provedor de dados: 86
Autores: Souza,Laercio Duarte; Souza,Luciano da Silva; Ledo,Carlos Alberto da Silva; Cardoso,Carlos Estevão Leite.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a distribuição de raízes e a produtividade de mamoeiro em dois sistemas de produção, em Argissolo Amarelo de Tabuleiro Costeiro, na Bahia. No primeiro sistema de produção comumente utilizado pelos produtores, utilizou-se solo sem cobertura vegetal, fertirrigado e com camalhões e, no segundo sistema, utilizaram-se subsolagem, plantio em sulcos com coberturas vegetais e irrigação. O camalhão isola as raízes do excesso de água e dos fungos do solo; no entanto, ele demanda muitas práticas mecânicas, compacta o solo e degrada a área, o que resulta na necessidade de pousio e, eventualmente, de migração da cultura. As raízes amostradas foram separadas do solo por peneiramento em água e, em seguida, escaneadas, e seu...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carica papaya; Coberturas vegetais; Solos coesos; Subsolagem.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016001201937

Nitrogênio da biomassa microbiana em solo cultivado com soja, sob diferentes sistemas de manejo, nos Cerrados
Provedor de dados: 86
Autores: Perez,Kátia Sueli Sivek; Ramos,Maria Lucrecia Gerosa; McManus,Concepta.
O objetivo deste trabalho foi quantificar o nitrogênio da biomassa microbiana do solo (NBMS), em diferentes manejos: semeadura direta (SD), uma gradagem (GR), subsolagem e duas gradagens (SG), comparado com solo sob cerrado nativo, em um Latossolo Vermelho-Amarelo argiloso, no Distrito Federal. Avaliaram-se os solos em cinco profundidades, 0-5, 5-10, 10-20, 20-30 e 30-40 cm; e em quatro épocas: antes do preparo do solo, 30 dias após a germinação (30 DAG), floração e após colheita da soja. O nitrogênio da biomassa microbiana em solo não perturbado, apresentou maiores valores em todas as épocas estudadas comparadas com os solos em diferentes manejos. Houve diferença significativa nas camadas 0-5, 5-10 e 10-20 cm, exceto aos 30 dias após a germinação. A razão...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Gradagem; Plantio direto; Subsolagem.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2005000200006

Preparo do solo e emissão de CO2, temperatura e umidade do solo em área canavieira
Provedor de dados: 91
Autores: Iamaguti,Juliano L.; Moitinho,Mara R.; Teixeira,Daniel D. B.; Bicalho,Elton da S.; Panosso,Alan R.; La Scala Junior,Newton.
O preparo mecânico do solo é uma das práticas agrícolas que contribuem para o aumento da perda de carbono via emissão de CO2 do solo (FCO2). Com este trabalho objetivou-se investigar o efeito de três sistemas de preparo do solo na FCO2, temperatura e umidade do solo em área de reforma da cultura de cana-de-açúcar. A área experimental foi constituída de três parcelas, cada uma recebendo um dos preparos do solo: preparo convencional (PC), subsolagem convencional (SC) e subsolagem localizada (SL). A FCO2, temperatura e a umidade do solo foram avaliadas durante o período total de 17 dias. A FCO2 foi maior no preparo PC (0,75 g CO2 m-2 h-1). A temperatura do solo não diferiu (p &gt; 0,05) entre as subsolagens: SL (26,2 ºC) e SC (25,9 ºC). A umidade do solo foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Respiração do solo; Subsolagem; Cana-de-açúcar; Gases do efeito estufa.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500497

Leguminosas e seus efeitos sobre propriedades físicas do solo e produtividade do mamoeiro 'Tainung 1'
Provedor de dados: 94
Autores: Carvalho,José Eduardo Borges de; Lopes,Lucy Coelho; Araújo,Ana Maria de Amorim; Souza,Luciano da Silva; Caldas,Ranulfo Corrêa; Daltro Junior,Carlos Alberto; Carvalho,Lícia Lemos de; Oliveira,Antonio Alberto Rocha; Santos,Rosane Cardoso dos.
Conduziu-se um experimento no período de junho 1998 a dezembro de 2000 na Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia, em Cruz das Almas, em um Latossolo Amarelo álico coeso para avaliar o impacto do manejo de práticas melhoradoras sobre as propriedades físicas desses solos e a produtividade do mamoeiro. Os tratamentos foram: 1- capina em área total; 2- grade nas entrelinhas e herbicida nas linhas de plantio; 3- capina em área total + subsolagem; 4- subsolagem + feijão-de-porco (Canavalia ensiformis) nas ruas da cultura; 5- Subsolagem + crotalária (Crotalaria juncea) nas ruas da cultura; 6- subsolagem + caupi (Vigna uguiculata) nas ruas da cultura; 7- subsolagem + calagem + gesso agrícola e feijão-de-porco nas ruas da cultura; 8- subsolagem +...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carica papaya L.; Manejo do solo; Subsolagem; Adubos verdes.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452004000200036

Disponibilidade de água em pomar de citros submetido a poda e subsolagem em latossolo amarelo dos tabuleiros costeiros
Provedor de dados: 94
Autores: Souza,Laercio Duarte; Souza,Luciano da Silva; Ledo,Carlos Alberto da Silva.
Um pomar de laranja 'Baianinha' enxertada sobre limão 'Cravo' com 10 anos de idade, recebeu, neste período, práticas culturais de roçadeira no inverno e grade no verão, com três capinas manuais na linha por ano. Instalado em Latossolo Amarelo, nos Tabuleiros Costeiros, apresentava problemas de fitossanidade e produtividade, oriundos do impedimento ao desenvolvimento de raízes e exploração do solo e da água, ocasionados pelas camadas coesas características destes solos. Com o objetivo de aumentar a disponibilidade de água no solo para as plantas, aplicaram-se tratamentos de subsolagem, em interação com diferentes sistemas de poda da parte aérea. Realizaram-se uma amostragem de parâmetros físicos e químicos do solo, e um monitoramento da água nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água no solo; Citros; Subsolagem; Poda.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452004000100019

Efeitos de práticas de descompactação do solo em área sob sistema plantio direto
Provedor de dados: 124
Autores: Seki,André Satoshi; Seki,Fernanda Gonçalves; Jasper,Samir Paulo; Silva,Paulo Roberto Arbex; Benez,Sérgio Hugo.
RESUMOA compactação do solo é o um dos fatores limitante em áreas submetidas ao sistema plantio direto. O manejo utilizado para romper a camada compactada deve mobilizar o mínimo possível o solo, além de manter a cobertura sobre o solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da subsolagem, da escarificação e da utilização de mecanismos sulcadores tipo haste na operação de semeadura sobre a manutenção da cobertura do solo, o conteúdo de água e a densidade do solo, assim como os efeitos sobre a produtividade do milho em um Nitossolo Vermelho distroférrico há dez anos cultivado no sistema plantio direto. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualisados, contendo oito tratamentos de manejo do solo: subsolagem a 0,40 m antes da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Subsolagem; Escarificação; Atributos físicos; Produtividade.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902015000300460

Consumo de combustível em diferentes sistemas de preparo periódico realizados antes e depois da operação de subsolagem
Provedor de dados: 64
Autores: Salvador,Nilson; Mion,Renildo Luiz; Benez,Sérgio Hugo.
Foi estudado o consumo de combustível de diferentes sistemas de preparo periódico, realizados antes e depois da operação de subsolagem num solo classificado como Nitossolo Vermelho Distroférrico. As operações de preparo foram: a) 1 aração com arado de discos; b) 1 aração com arado de discos e 1 gradagem com grade destorroadora-niveladora; c) 1 gradagem com grade aradora; d) 1 gradagem com grade aradora e 1 gradagem com grade destorroadora-niveladora e; e) 1 escarificação com escarificador. O consumo específico (g kWh-1) de combustível para os diferentes sistemas de preparo periódico do solo variou estatisticamente com a condição de subsolagem realizada antes e depois. A escarificação proporcionou menor volume de combustível requerido por hectare (L ha-1)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Preparo periódico; Subsolagem; Consumo de combustível.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000300029