Consulta: subjectFacets:"Sulfato de alumínio"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 02/06/2024 12:48:01

Uso de fosfato para remoção de arsênio de solo contaminado
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Waleska G. P. da; Amaral Sobrinho,Nelson M. B. do; Mazur,Nelson.
Quando da opção do procedimento de remediação de solos contaminados com metais pesados para determinado sítio, deve-se levar em consideração dados do sítio e do contaminante, o grau de contaminação, o uso futuro da área e a viabilidade econômica do processo de remediação. A Cia. Mercantil Ingá, localizada no município de Itaguaí, RJ, extraía zinco da calamina através do processo de hidrometalurgia. Durante 31 anos a empresa dispôs, no seu pátio e de forma inadequada, cerca de 3 milhões de toneladas de resíduo perigoso. Uma das etapas do processo de extração do zinco consistia na adição de trióxido de arsênio para a remoção de impurezas, tendo-se verificado contaminação do solo com arsênio de áreas próximas ao local de disposição do resíduo. Dentro deste...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Remediação ex situ; Cia. Mercantil Ingá; Coagulação; Cloreto férrico; Sulfato de alumínio.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000100014