Consulta: subjectFacets:"Tamanho de sedimento"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 11/06/2024 06:47:29

Erosão em sulcos em diferentes preparos e estados de consolidação do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Schäfer,M. J.; Reichert,J. M.; Cassol,E. A.; Eltz,F. L. F.; Reinert,D. J.
O preparo e a consolidação do solo alteram a sua capacidade em resistir à erosão em sulcos. Com o objetivo de estudar a erosão em sulcos em diferentes preparos e consolidação do solo, conhecer o diâmetro mediano dos sedimentos transportados e determinar a erodibilidade em sulcos (Kr) e a tensão crítica de cisalhamento (τc) do solo, foi realizado um experimento no campo, em 1997/98, em um Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico arênico. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com seis repetições. Os tratamentos constaram de: preparo convencional recente (CR), preparo convencional consolidado (consolidação de dois meses) (CC), plantio direto sem palha (PDS) e plantio direto com palha (PDC, 94% de cobertura). Usou-se chuva simulada de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erodibilidade em sulcos; Plantio direto; Tamanho de sedimento; Perda de solo e água; Hidrologia do solo.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000200018