Consulta: subjectFacets:"Tecnología geoespacial."
Registros recuperados: 2
Data/hora: 11/06/2024 04:35:36

Compilação de dados do Modeflora para construção de mapas dinâmicos em MicroSD na plataforma GPS Garmin 78.
Provedor de dados: 14
Autores: FIGUEIREDO, E. O.; PAPA, D. de A.; OLIVEIRA, M. V. N. d'.
Atualmente, o uso do GPS/GNSS nas atividades de inventário e exploração florestal é considerado um procedimento de rotina. Desde o lançamento da tecnologia Modelo Digital de Exploração Florestal (Modeflora) em 2007, foram qualificados mais de 600 profissionais no emprego das técnicas de manejo de precisão em florestas tropicais. Nesse contexto, o navegador GPS passou a ser uma ferramenta de trabalho dos operários das empresas florestais que desenvolvem o manejo com as técnicas preconizadas pelo Modeflora.
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotécnica; Manejo florestal; Manejo de precisão; Modelagem 3D; Sistema de posicionamento global; Geoprocessamento; GPS Garmin 78; Modeflora; Biometria florestal; Biometría forestal; Forest biometry; Tecnología geoespacial.; Sistemas de posicionamiento global; Sistemas de información geográfica; Sensoriamiento remoto; Inventario forestal; Agricultura de precisión; Geoespatial technology; Manejo forestal; Sensoriamento remoto.; Inventário florestal; Agricultura de precisão; Sistema de informação geográfica; Administração florestal; Forest management; Geographic information systems; Precision agriculture; Forest inventory; Global positioning systems.; Remote sensing.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1052878

Modelo Digital de Exploração Florestal - MODEFLORA.
Provedor de dados: 14
Autores: PAPA, D. de A.
O Modelo Digital de Exploração Florestal (Modeflora) é uma inovação tecnológica, na área de manejo de precisão, que integra o Sistema de Posicionamento Global (GPS), o Sistema de Informação Geográfica (SIG) e o Sensoriamento Remoto (SR) para planejar, executar e monitorar as atividades de manejo florestal com alta precisão. O uso desses recursos permite representar previamente no computador os aspectos espaciais da realidade florestal. Informações como localização das árvores e nascentes, igarapés, áreas de preservação permanente (APPs), curvas de nível, pontos barométricos e relevo compõem o banco de dados do plano de manejo. Como resultado, o Modelo Digital de Exploração Florestal gera um microzoneamento da área de manejo florestal com escala de até 1,15...
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotécnica; Manejo florestal; Manejo de precisão; Modelagem 3D; Sistema de posicionamento global; Modeflora; Biometría forestal; Biometria florestal; Forest biometry; Tecnología geoespacial.; Sensoriamiento remoto; Agricultura de precisión; Inventario forestal; Manejo forestal; Sistemas de información geográfica; Sistemas de posicionamiento global; Agricultura de precisão; Sistema de informação geográfica; Inventário florestal; Administração florestal; Sensoriamento remoto.; Precision agriculture; Geographic information systems; Remote sensing; Global positioning systems.; Forest management; Forest inventory; Geospatial technology.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1055181