Consulta: subjectFacets:"Textura do grão"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 11/06/2024 14:03:50

Resistência de grãos de milho à ruptura por compressão
Provedor de dados: 65
Autores: Delalibera,Hevandro Colonhese; Weirich Neto,Pedro Henrique; Colet,Marcelo José; Garbuio,Paulo William; Sverzut,Claudio Bianor.
A região dos Campos Gerais é considerada um importante pólo leiteiro do Paraná. No que se refere à alimentação de gado leiteiro, destaca-se a silagem de planta inteira de milho, em que a otimização no aproveitamento desta é fator importante, pois reduz os custos da produção. Com vistas a tal otimização, um dos fatores que merece destaque é a digestibilidade dos grãos, a qual é influenciada pelo híbrido, pelas condições da cultura, pelo ponto de colheita e pelo processo físico de fragmentação. Com isso, torna-se importante conhecer as propriedades mecânicas dos materiais vegetais e quantificar as exigências de força necessárias para fragmentá-los, pois são parâmetros relevantes no desenvolvimento de máquinas que desempenham esta função. Neste trabalho...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Silagem; Textura do grão; Propriedades mecânicas de grãos.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000900012