Consulta: subjectFacets:"Velocidade de decomposição"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 05/06/2024 00:45:18

Desempenho de uma semeadora-adubadora direta, em função da velocidade de eslocamento e do tipo de manejo da biomassa da cultura de cobertura do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Branquinho,Klinger B.; Furlani,Carlos E. A.; Lopes,Afonso; Silva,Rouverson P. da; Grotta,Danilo C.C.; Borsatto,Edinan A.
O objetivo do presente trabalho foi estudar o desempenho de uma semeadora-adubadora, operando em duas velocidades sobre a palhada da cultura do milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Brown), após diferentes manejos, na semeadura direta da cultura da soja (Glycine Max L.). O experimento foi realizado com seis tratamentos, em esquema fatorial, delineados em blocos ao acaso, com quatro repetições. Os tratamentos combinaram três manejos (triturador de palhas tratorizado, rolo- faca e herbicida) com duas velocidades de deslocamento da semeadora-adubadora (5,2 e 7,3 km h-1). Foram analisadas as seguintes variáveis: acúmulo e decomposição de massa seca do milheto, índice de emergência da cultura da soja, uniformidade de distribuição longitudinal de sementes,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribuição longitudinal; Velocidade de decomposição; Plantio direto.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000200016