Consulta: subjectFacets:"Velocidade operacional"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 11/06/2024 06:34:34

Consumo de combustível na operação de subsolagem realizada antes e depois de diferentes sistemas de preparo periódico do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Salvador,Nilson; Benez,Sérgio H.; Mion,Renildo L.
A subsolagem tem aumentado nos últimos anos de forma indiscriminada, faltando estudos que norteiem os melhores procedimentos para que novos problemas não sejam acrescentados devido a subsolagens inadequadas ou mesmo em solos onde a operação é desnecessária, e principalmente buscar redução no consumo de combustível. Dessa forma, este trabalho teve o objetivo de avaliar o consumo de combustível na operação de subsolagem efetuada antes e depois de diferentes sistemas de preparo periódico do solo, classificado como Nitossolo Vermelho distroférrico. Os preparos foram realizados com arado de discos, arado de discos mais uma gradagem de nivelamento, grade pesada, grade pesada mais gradagem de nivelamento e escarificador. A realização da subsolagem depois dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Subsolador; Potência; Implementos; Deslizamento das rodas motrizes; Velocidade operacional.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000200006