Consulta: subjectFacets:"Compactação do solo"
Registros recuperados: 126
Data/hora: 11/06/2024 08:24:57

Análise espacial da ocorrência do índice de cone em área sob semeadura direta e sua relação com fatores do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Molin,José P.; Magalhães,Raphael P. de; Faulin,Gustavo D. C.
O presente estudo teve o objetivo de analisar, em uma lavoura sob semeadura direta, a distribuição vertical e horizontal da resistência à penetração medida por valores georreferenciados do índice de cone (IC) e a influência do teor de água do solo, permitindo a interpolação para análise de relações causa e efeito. Fatores importantes, como o teor de argila, silte, densidade, espaço poroso e teor de matéria orgânica do solo também foram mensurados. Utilizou-se de um penetrômetro hidráulico eletrônico, receptor de GPS, amostrador de solo e programas computacionais para o tratamento e obtenção dos resultados. A análise foi feita a partir dos mapas (não apresentados) para a espacialização dos atributos e pela regressão entre os dados interpolados por meio da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Geoestatística; Agricultura de precisão.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200012

Comportamento compressivo de um nitossolo: efeito do tamanho de agregados, do teor de água e da pressão aplicada
Provedor de dados: 70
Autores: Pereira,Joaquim O.; Benez,Sérgio H.; Silva,Suedêmio de L.; Tabile,Rubens A.; Toledo,Anderson de.
A compactação do solo tem sido assunto de intensivas pesquisas nos últimos anos; no entanto, os mecanismos que implicam o processo de compactação dos solos agrícolas, ainda permanecem pouco conhecidos. A contribuição do tamanho de agregados do solo, bem como o efeito do teor de água e da pressão normal aplicada na compactação e pressão de pré-compactação do solo, foi investigada em um Nitossolo Vermelho eutrófico. Amostras de solo deformado, constituídas por agregados menores que 2,5 mm e de 9,3 a 19,4 mm, foram submetidas a ensaio de compressão uniaxial drenado. O índice de vazios e a pressão de pré-compactação foram avaliados. Os resultados obtidos mostram que o tamanho de agregados teve efeito no processo de compactação do solo. A mudança da compactação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compressão uniaxial; Compactação do solo; Pressão de pré-compactação.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300021

Penetrômetro de cone com taxa constante de penetração no solo: desenvolvimento e teste de funcionalidade
Provedor de dados: 70
Autores: Reinert,Dalvan J.; Collares,Gilberto L.; Reichert,José M.
Penetrômetros auxiliam na determinação da capacidade de suporte do solo na engenharia civil e na avaliação da resistência mecânica de solos agrícolas, relacionando-a com compactação do solo e crescimento do sistema radicular das plantas. Este trabalho relata o desenvolvimento de um penetrômetro de cone com taxa constante de penetração, suas partes e funcionalidade, bem como resultados do uso na avaliação comparativa da compactação em experimentos e em lavoura. A quantificação da resistência é realizada com célula de carga, a distância de penetração no solo com potenciômetro, e a aquisição e o armazenamento de dados com placas eletrônicas. A concepção do equipamento, que emprega velocidade constante de penetração da haste no perfil do solo, possibilitou a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Penetrometria; Resistência mecânica; Compactação do solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000100025

Pastejo e nitrogênio no azevém sobre a qualidade física do solo e produtividade do feijão
Provedor de dados: 70
Autores: ANDREOLLA,VERUSCHKA R. M.; MORAES,ANÍBAL DE; BONA FILHO,AMADEU; SANDINI,ITACIR E.; BONINI,ANDREIA K.; DEISS,LEONARDO.
O entendimento da interação entre os fatores que compõem o sistema de integração lavoura-pecuária pode direcionar o uso sustentável do solo e das pastagens. Foi estudada a influência do pastejo e doses de nitrogênio em atributos físicos do solo (densidade, macroporosidade, microporosidade, porosidade total e resistência à penetração) e na produtividade da cultura do feijoeiro, em um sistema de integração lavoura-pecuária. O delineamento foi em blocos ao acaso, com parcelas subdivididas e 3 repetições. Os tratamentos foram as doses de nitrogênio de 0; 75; 150 e 225 kg ha-1, na pastagem de azevém (Lolium multiflorum Lam.) no inverno; e na sequência o cultivo do feijoeiro (Phaseolus Vulgaris Lam.), no verão. As subparcelas caracterizaram presença ou ausência...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas integrados; Compactação do solo; Física do solo; Pastagem.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000100011

Pastejo e adubação nitrogenada sobre os atributos físicos do solo em sistema de integração lavoura-pecuária
Provedor de dados: 70
Autores: Andreolla,Veruschka R. M.; Moraes,Aníbal de; Bona Filho,Amadeu; Cardoso,Decio L.; Oliveira,Edilson B. de; Bonini,Andreia K.
RESUMO O sistema de integração lavoura-pecuária (SILP) é uma alternativa que vem atraindo grande interesse dos agricultores nas regiões produtoras de grãos, devido ao suporte à pecuária por meio da produção de alimento, além de melhoria nas propriedades físicas do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do pastejo e da adubação nitrogenada em atributos físicos do solo e na produtividade da cultura do milho, em um sistema de integração lavoura-pecuária. O delineamento foi em blocos ao acaso, com parcelas subdivididas, sendo as parcelas as doses de nitrogênio, e as subparcelas, a presença e ausência de pastejo. Foram utilizadas três repetições por tratamento. Os tratamentos foram doses de nitrogênio de 0; 75; 150 e 225 kg ha-1 aplicados na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas integrados; Compactação do solo; Azevém; Aveia; Pastagem.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000601019

Métodos probabilístico e determinístico para diagnóstico da necessidade de subsolagem de solos agrícolas
Provedor de dados: 70
Autores: Silva,Gilmar da; Cappelli,Nelson L.; Umezu,Claudio K.
Este trabalho apresenta duas metodologias para avaliar os níveis de resistência mecânica à penetração e auxiliar na tomada de decisão quanto à necessidade de se proceder à operação de subsolagem. A tomada de decisão baseia-se no volume de solo a ser mobilizado em função da resistência mecânica à penetração considerada crítica para o caso. O primeiro método, denominado probabilístico, utiliza-se de técnicas estatísticas para a definição do volume de solo a ser mobilizado. O segundo método, denominado determinístico, utiliza-se do cálculo da porcentagem do volume de solo a ser mobilizado e de sua distribuição espacial. Em ambos, são construídas curvas de porcentagem de pontos experimentais com níveis de resistência mecânica à penetração igual ou superior ao...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Subsolagem; Resistência mecânica à penetração.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000100015

Efeitos da subsolagem e da adubação verde nas propriedades físicas do solo em pomar de citros
Provedor de dados: 70
Autores: Minatel,Alder L. G.; Andrioli,Itamar; Centurion,José F.; Natale,William.
O presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito da subsolagem e da adubação verde nas propriedades físicas de um Latossolo Vermelho distrófico típico, cultivado com citros (laranjeira Valência). Os tratamentos empregados foram: manejo mecânico das plantas invasoras com roçadora (Testemunha); subsolagem em um lado da planta na entrecopa; subsolagem nos dois lados da planta na entrecopa, e semeadura direta de Crotalaria spectabilis na entrecopa. As propriedades físicas do solo avaliadas foram: porosidade total, macroporosidade, microporosidade, densidade, resistência mecânica à penetração vertical e condutividade hidráulica. Na avaliação efetuada na safra 2001-2002, obtiveram-se os maiores valores de densidade do solo e resistência do solo à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Condutividade hidráulica do solo; Manejo do solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100010

Resistência mecânica do solo e força de tração em hastes sulcadoras de semeadoras-adubadoras em sistema de integração lavoura-pecuária
Provedor de dados: 70
Autores: Conte,Osmar; Levien,Renato; Trein,Carlor R.; Mazurana,Michael; Debiasi,Henrique.
A integração lavoura-pecuária, realizada mediante a implantação de pastagens no inverno e a semeadura de milho ou soja no verão, constitui-se numa alternativa para a diversificação de atividades e ampliação dos lucros. Animais em pastejo, principalmente em áreas agrícolas manejadas sob semeadura direta, podem resultar na compactação adicional do solo, diagnosticada geralmente pelo aumento de resistência do solo à penetração (RP). Com o objetivo de avaliar a correlação entre RP e força de tração (FT) medida em hastes sulcadoras de semeadoras-adubadoras, nos anos de 2004 e 2005, foi conduzido um experimento em São Miguel das Missões - RS, em Latossolo Vermelho (0.540 kg kg-1 de argila). Os tratamentos consistiram em quatro intensidades de pastejo, que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Compactação do solo; Semeadura direta; Pastejo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000400013

Recomendações para manejo da compactação do solo no contexto da produção integrada do pimentão no Distrito Federal.
Provedor de dados: 14
Autores: RAGASSI, C. F.; MELO, R. A. de C. e.
O Sistema Agropecuário de Produção Integrada(Sapi) é uma das ferramentas para se atender um mercados que exige produtos diferenciados. Ao condicionar a certificação, e portanto, o recebimento do selo da Marca Produção Integrada (PI).
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Pimentão; Compactação do solo; Capsicum annuum; Produção Integrada.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1067874

Sistema plantio direto de cana-de-açúcar no Cerrado.
Provedor de dados: 14
Autores: SANTOS JUNIOR, J. de D. G. dos; SA, M. A. C. de; OLIVEIRA, C. M. de; FRANZ, C. A. B.; REIN, T. A.; SOUSA, D. M. G. de.
bitstream/item/131276/1/cirtec-30.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Goiás; Cana-de-açúcar; Agroenergia; Brasil; Savanna; No-tillage system; Stalk yield.; Plantio direto; Produtividade; Colheita mecânica; Compactação do solo; Cerrado; Saccharum Officinarum.; Brazil; Bioenergy; Soil compaction; Sugarcane.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1026353

Impacto do pisoteio animal na compactação do solo sob integração lavoura-pecuária no oeste baiano.
Provedor de dados: 14
Autores: MARCHAO, R. L.; VILELA, L.; PALUDO, A. L.; GUIMARAES JUNIOR, R.
bitstream/CPAC-2010/31546/1/comtec-163.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Integração lavoura-pecuária; Integrated crop-livestock.; Cerrado; Solo; Compactação do solo; Soil; Compacted soils.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/697303

Adensamento e compactação de solos irrigáveis da zona semi-árida do Nordeste brasileiro.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, M. S. L. da; CHAVES, V. C.; CAVALCANTI, A. C.; OLIVEIRA NETO, M. B. de; SANTOS, J. C. P. dos; MENDES, A. M. S.; ANJOS, J. B. dos.
bitstream/CNPS-2010/14952/1/circulartecnica-38-adensamento.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Adensamento do solo; Compactação do solo.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/856136

Manejo de solos.
Provedor de dados: 14
Autores: MANTOVANI, E. C.; PEREIRA, F. T. F.; PEREIRA FILHO, I. A.; VIANA, J. H. M.; ALBUQUERQUE FILHO, M. R. de; ALVARENGA, R. C.; CRUZ, J. C.
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: Solo; Compactação do solo.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/749082

A compactacao dos solos pode ser controlada.
Provedor de dados: 14
Autores: SARAIVA, O. F.; TORRES, E.
Diagnostico da camada compactada; Controle; Manutencao.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Compactação do solo; Soil compaction.
Ano: 1991
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/445144

Espacialização do intervalo hídrico ótimo de um Latossolo Vermelho em dois sistemas de colheita de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 86
Autores: Araújo,Fernando Silva; Souza,Zigomar Menezes de; Souza,Gustavo Soares de; Matsura,Edson Eiji; Barbosa,Ronny Sobreira.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o intervalo hídrico ótimo de um Latossolo Vermelho sob cultura de cana-de-açúcar com colheita mecanizada ou manual, e determinar a relação de dependência espacial deste atributo com a produtividade da cultura. O trabalho foi desenvolvido em duas áreas cultivadas com cana-de-açúcar, uma colhida mecanicamente sem queima desde 1996, e outra colhida com corte manual e queima desde 1973. O intervalo hídrico ótimo foi avaliado pela mensuração da resistência do solo à penetração e pela determinação da água no solo a 0,002, 0,006, 0,01, 0,03, 0,05, 0,1, 0,5 e 1,5 MPa. O intervalo hídrico ótimo variou com as alterações ocorridas no solo, nos dois sistemas de manejo estudados, o que indica maior degradação estrutural do solo e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Resistência do solo à penetração; Variabilidade espacial.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2013000600011

Sistemas de preparo e resistência à penetração e densidade de um Latossolo Vermelho eutrófico em cultivo intensivo e pousio
Provedor de dados: 86
Autores: Prado,Renato de Mello; Roque,Cassiano Garcia; Souza,Zigomar Menezes de.
O manejo inadequado do solo causa a sua degradação e à queda no rendimento de muitas culturas. O objetivo deste trabalho foi avaliar alterações na resistência à penetração e na densidade do solo em razão de sistemas de preparo do solo, durante e após o cultivo intensivo e após cinco anos de pousio em um Latossolo Vermelho eutrófico. Foram estudados dois sistemas de preparo do solo, com grade aradora e preparo reduzido com enxada rotativa e três épocas de amostragem compreendendo os anos agrícolas 1992/1993, 1993/1994 (sob cultivo intenso) e 1999/2000 (cinco anos sob pousio). Na avaliação dos sistemas de preparo do solo, nas diferentes épocas de amostragens, foram utilizados como parâmetros a resistência à penetração e a densidade do solo. Os sistemas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Grade; Enxada; Cultivador rotativo; Compactação do solo.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002001200017

Aplicações da curva de resistência no controle da qualidade física de um solo sob pastagem
Provedor de dados: 86
Autores: IMHOFF,SILVIA; SILVA,ALVARO PIRES DA; TORMENA,CÁSSIO ANTONIO.
A degradação da qualidade física do solo pode estar associada com a compactação causada pelo pisoteio dos animais. A resistência do solo à penetração (RP) é um parâmetro físico utilizado para estabelecer o grau de compactação do solo. Contudo, esta varia com a umidade (teta) e densidade do solo (Ds). O objetivo deste trabalho foi obter a curva de resistência do solo e utilizá-la na avaliação da qualidade física do solo num sistema de pastejo intensivo rotacionado de capim-elefante. A curva de resistência do solo foi determinada por meio de 48 amostras indeformadas, obtidas na profundidade de 0-10 cm numa Terra Roxa Estruturada utilizada com pastagem em sistema intensivo de exploração. Os resultados demonstraram correlação negativa entre a RP e teta, e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Densidade do solo; Umidade do solo; Resistência mecânica do solo; Gramíneas forrageiras; Crescimento de raízes.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000700025

Camada de resíduos florestais e pressão de preconsolidação de dois latossolos
Provedor de dados: 86
Autores: Silva,Arystides Resende; Dias Junior,Moacir de Souza; Leite,Fernando Palha.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da camada de resíduos da colheita sobre a pressão de preconsolidação, com o uso dos modelos de capacidade de suporte de carga de um Latossolo Amarelo e de um Latossolo Vermelho. Foram coletadas 20 amostras indeformadas, em cada tipo de solo, à profundidade de 10-13 cm, na linha de tráfego do "forwarder", depois de este ter trafegado duas e oito vezes em três condições de disposição de resíduo: sobre a galhada (G); sobre a galhada mais a casca (GC); sobre o solo sem resíduo (SR); e onde não houve tráfego do "forwarder" (ST). As amostras indeformadas foram utilizadas nos ensaios de compressão uniaxial. Determinaram-se, também, textura, matéria orgânica e densidade de partículas dos solos. O tráfego sobre os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eucalyptus; Compactação do solo; Tráfego; Mecanização florestal.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007000100012

Persistência dos efeitos da escarificação sobre a compactação de Nitossolo sob plantio direto em região subtropical úmida
Provedor de dados: 86
Autores: Nunes,Márcio Renato; Pauletto,Eloy Antonio; Denardin,José Eloir; Faganello,Antonio; Spinelli Pinto,Luiz Fernando; Scheunemann,Tiago.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a persistência dos efeitos da escarificação sobre a compactação de Nitossolo Vermelho, manejado sob plantio direto (PD), na região subtropical úmida do Brasil. O experimento foi realizado em blocos ao acaso, com quatro repetições e seis tratamentos, constituídos pelo tempo de manutenção do solo sob PD após escarificação: PD contínuo por 24 meses após escarificação, realizada em setembro de 2009; PD contínuo por 18 meses após escarificação, realizada em março de 2010; PD contínuo por 12 meses após escarificação, realizada em setembro de 2010; PD contínuo por seis meses após escarificação, realizada em março de 2011; plantio realizado em solo recém escarificado, em setembro de 2011; e PD contínuo e sem escarificação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Atributos físicos do solo; Compactação do solo; Crescimento radicular; Diâmetro do colmo; Perfil cultural do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2014000700531

Qualidade física do solo em pastagem adubada e sob pastejo contínuo
Provedor de dados: 86
Autores: Fidalski,Jonez; Tormena,Cássio Antonio; Cecato,Ulysses; Barbero,Leandro Martins; Lugão,Simony Marta Bernardo; Costa,Marco Aurélio Teixeira.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade física do solo em pastagens submetidas ao pastejo contínuo. As pastagens foram formadas com capim-coastcross (Cynodon dactylon) consorciado ou não com a leguminosa amendoim forrageiro (Arachis pintoi). A pastagem consorciada recebeu os tratamentos de 0, 100 e 200 kg ha-1 de nitrogênio (N) por ano e a pastagem sem consórcio recebeu 200 kg ha-1 de N por ano, no total de quatro tratamentos. O experimento foi implantado em 2002, em Latossolo Vermelho distrófico, em Paranavaí, PR, em delineamento de blocos ao acaso, com duas repetições. A taxa de lotação animal foi controlada em função da oferta de forragem, entre 2002 e 2007. Em março e novembro de 2007 foram coletadas amostras indeformadas de solo, nas camadas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Arachis pintoi; Cynodon dactylon; Compactação do solo; Nitrogênio; Propriedades físicas do solo; Taxa de lotação animal.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2008001100018

Qualidade física de Latossolo Vermelho em sistema de integração lavoura-pecuária após cultivo de soja e pastejo em braquiária
Provedor de dados: 86
Autores: Fidalski,Jonez.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da altura de pastejo em braquiária (Urochloa brizantha) sobre o carbono orgânico total e a qualidade física de Latossolo Vermelho, após cultivos de soja e períodos de pastejo em braquiária, em sistema integração lavoura-pecuária (ILP). Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso, com quatro tratamentos (alturas de pastejo de 0,10, 0,20, 0,30 e 0,40 m) e três repetições, no quarto e quinto anos após a implantação do ILP. As amostras de solo, coletadas das camadas de 0,00-0,10 e 0,10-0,20 m, apresentaram textura arenosa: 126 e 132 g kg-1 de argila, respectivamente. Foram avaliadas as seguintes variáveis: carbono orgânico total, densidade do solo (Ds), intervalo hídrico ótimo (IHO) e densidade do solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carbono orgânico total; Compactação do solo; Densidade do solo crítica; Intervalo hídrico ótimo; Plantio direto; Solos arenosos.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2015001101097

Variação temporal de propriedades físicas do solo e crescimento radicular de feijoeiro em quatro sistemas de manejo
Provedor de dados: 86
Autores: Reichert,José Miguel; Kaiser,Douglas Rodrigo; Reinert,Dalvan José; Riquelme,Ursino Federico Barreto.
Os objetivos deste trabalho foram determinar a variação temporal da porosidade, da densidade e da resistência à penetração do solo, em quatro sistemas de manejo, e estudar seus efeitos sobre o crescimento radicular do feijoeiro (Phaseolus vulgaris). O experimento foi conduzido em Argissolo, em delineamento experimental de blocos ao acaso, com três repetições. Os tratamentos foram: plantio direto há 10 anos, preparo convencional, plantio em solo escarificado recentemente (Esc. recente) e plantio direto sobre área escarificada há 1 ano (Esc. 1 ano). A escarificação reduziu a densidade média do solo e aumentou a porosidade total durante o ciclo do feijoeiro. A maior densidade ocorreu na camada de 0,10-0,15 m dos sistemas plantio direto e Esc. 1 ano. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Compactação do solo; Crescimento radicular; Escarificação; Plantio direto.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2009000300013

Qualidade física do solo na produtividade da cultura do feijoeiro num Argissolo
Provedor de dados: 86
Autores: Collares,Gilberto Loguércio; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel; Kaiser,Douglas Rodrigo.
O objetivo deste trabalho foi determinar as propriedades físicas e o intervalo hídrico ótimo (IHO) de um Argissolo, sob diferentes estados de compactação, cultivado com feijoeiro. Foram utilizados três experimentos, cujos tratamentos constituíram-se de: plantio direto (PD); plantio direto compactado pelo tráfego de quatro passadas de máquina (PDc); e escarificação em área anteriormente sob plantio direto (Esc). Avaliaram-se a densidade, a porosidade, a umidade volumétrica e a resistência à penetração do solo. Nas plantas, avaliaram-se a distribuição do sistema radicular e a produtividade. A densidade crítica obtida pelo IHO foi de 1,75 Mg m-3. No PDc a densidade do solo foi superior à crítica na maioria das camadas, enquanto o PD e Esc apresentaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Compactação do solo; Intervalo hídrico ótimo; Porosidade de aeração; Resistência à penetração; Desenvolvimento radicular.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2006001100013

Crescimento e atividade de raízes de soja em função do sistema de produção
Provedor de dados: 86
Autores: Pivetta,Laércio Augusto; Castoldi,Gustavo; Santos,Gabriel Peixoto dos; Rosolem,Ciro Antonio.
O objetivo deste trabalho foi determinar o efeito de culturas de inverno e de primavera no crecimento do sistema radicular e na produtividade da soja, e comparar um método direto (trado) com um indireto (com rubídio), na análise do sistema radicular. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, em parcelas subdivididas, com quatro repetições. As parcelas foram constituídas pelas culturas de inverno, triticale (X Triticosecale) e girassol (Helianthus annuus), e as subparcelas pelos culturas de primavera, milheto (Pennisetum glaucum), sorgo forrageiro (Sorghum bicolor) e crotalária júncea (Crotalaria juncea), além da escarificação, realizada em 2003 e 2009. A soja (Glycine max) foi cultivada no verão e seu sistema radicular foi avaliado por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Compactação do solo; Escarificação; Marcação com rubídio; Plantas de cobertura; Sistema radicular.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011001100017

Propriedades de um Argissolo Amarelo fragipânico de Alagoas sob cultivo contínuo da cana-de-açúcar
Provedor de dados: 86
Autores: Maia,Joselanne Luiza Trajano; Ribeiro,Mateus Rosas.
O objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações nas propriedades morfológicas e físicas de um Argissolo Amarelo distrófico abrupto fragipânico sob cultivo contínuo de cana-de-açúcar. Três talhões foram selecionados, um coberto por vegetação de mata nativa e os outros dois cultivados com cana-de-açúcar, por períodos de dois e trinta anos. O cultivo da cana-de-açúcar alterou morfologicamente o horizonte superficial, desenvolvendo um horizonte Ap, e modificou a estrutura dos dois primeiros horizontes do perfil. As alterações morfológicas, entretanto, foram pouco expressivas em virtude dos baixos teores de argila destes horizontes. O manejo adotado causou diminuição da macroporosidade e, consequentemente, aumentou a água disponível. Por outro lado, o uso...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Saccharum; Morfologia de solo; Compactação do solo; Propriedade física do solo.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2004000100012

Aspectos da estrutura da raiz e do desenvolvimento de plantas de soja em solos compactados
Provedor de dados: 86
Autores: QUEIROZ-VOLTAN,RACHEL BENETTI; NOGUEIRA,SANDRA DOS SANTOS SEVÁ; MIRANDA,MANOEL ALBINO COELHO DE.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da compactação do solo na anatomia da raiz e no desenvolvimento de duas cultivares de soja (Glycine max (L.) Merrill), IAC-8 e IAC-14, em vasos. O solo utilizado foi um Latossolo Roxo, tirado da camada superficial (0-200 mm). Os níveis de compactação consistiram de 0,95 (controle), 1,20, 1,35 e 1,50 kg L-1, e foram obtidos pela compactação de determinada massa de solo por prensa hidráulica, em cilindros de ferro. A compactação do solo não afetou a estrutura anatômica da raiz, em nenhuma das duas cultivares. Na cultivar IAC-8, o número de folhas, a altura das plantas e o peso da matéria seca da raiz e do caule diminuíram com o aumento da densidade do solo, e o comprimento da raiz aumentou. Na cultivar IAC-14, o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Anatomia vegetal; Sistema radicular; Compactação do solo; Densidade do solo.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000500010

Atributos físicos do solo sob intensidades de pastejo e métodos de pastoreio com cordeiros em integração lavoura-pecuária
Provedor de dados: 86
Autores: Carassai,Igor Justin; Carvalho,Paulo César de Faccio; Cardoso,Raquel Rolim; Flores,João Paulo Cassol; Anghinoni,Ibanor; Nabinger,Carlos; Freitas,Fabiana Kellermann de; Macari,Stefani; Trein,Carlos Ricardo.
O objetivo deste trabalho foi avaliar possíveis alterações na densidade e na porosidade total do solo, em razão do pisoteio de cordeiros, sob diferentes manejos, após as culturas de verão em plantio direto. O experimento foi realizado em Argissolo Vermelho distrófico argiloso, nas camadas 0-2,5, 2,5-5 e 5-10 cm, em pastagem de azevém anual manejada com ofertas de forragem de 2,5 ou 5,0 vezes o potencial de consumo dos animais, em lotação contínua e rotacionada. Como testemunha, utilizou-se uma área não pastejada. As intensidades de pastejo e os métodos de pastoreio não tiveram efeito sobre a densidade e a porosidade total do solo. É possível utilizar, durante o inverno, áreas com este tipo de textura do solo, com culturas de cobertura para pastejo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Lolium multiflorum; Compactação do solo; Compressibilidade do solo; Lotação contínua; Lotação rotacionada.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011001000024

Relação entre solo e haste sulcadora de semeadora em Latossolo escarificado em diferentes épocas
Provedor de dados: 86
Autores: Rosa,David Peres da; Reichert,José Miguel; Sattler,Arcenio; Reinert,Dalvan José; Mentges,Marcelo Ivan; Vieira,Davi Alexandre.
O objetivo deste estudo foi avaliar a duração dos efeitos da escarificação em Latossolo Vermelho argiloso, pelo estudo da relação entre solo e haste sulcadora de semeadora. Os tratamentos foram: solo sob semeadura direta há 13 anos; solo escarificado há quatro anos (2001); solo escarificado há dois anos (2003); e solo escarificado há seis meses (2005), todos com ou sem tráfego de máquinas agrícolas. Dados de esforço vertical, momento associado à haste sulcadora, área de solo efetivamente mobilizada, resistência específica operacional, macroporosidade, microporosidade, porosidade total e densidade do solo foram coletados, e o esforço de tração na haste sulcadora foi calculado. A demanda de esforços aumentou com o incremento no decurso do tempo de execução...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Resistência específica operacional; Semeadura direta; Solo argiloso.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2008000300015

Capacidade de suporte de carga de Latossolo Vermelho cultivado com cana-de-açúcar e efeitos da mecanização no solo
Provedor de dados: 86
Autores: Filho,Oswaldo Julio Vischi; Souza,Zigomar Menezes de; Silva,Reginaldo Barbosa da; Lima,Camila Cassante de; Pereira,Danilo de Moraes Gomes; Lima,Márcio Emanuel de; Sousa,Allan Charlles Mendes de; Souza,Gustavo Soares de.
O objetivo deste trabalho foi determinar a capacidade de suporte de carga (CSC) de Latossolo Vermelho e, por meio de modelos de compressibilidade, relacioná-la às interações rodado-solo em sistema de manejo com um e três ciclos de cultivo de cana-de-açúcar, com colheita mecanizada. As avaliações da CSC foram realizadas em amostras de solo indeformadas, coletadas na linha de plantio e no canteiro, em quatro camadas: 0,00-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,30 e 0,30-0,40 m. Determinou-se a área de contato dos rodados com o solo, para a estimativa da pressão exercida pelas máquinas agrícolas no solo. As pressões de preconsolidação foram usadas para determinar a CSC. O sistema com três ciclos apresentou maior CSC do que o sistema com apenas um ciclo. A capacidade de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Área de contato; Compactação do solo; Compressibilidade do solo; Curva de compressão; Pressão de contato; Pressão de preconsolidação.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2015000400322

Sistema poroso e capacidade de retenção de água em latossolo submetido a diferentes manejos de plantas invasoras em uma lavoura cafeeira
Provedor de dados: 87
Autores: Araujo-Junior,C.F; Dias Junior,M.S; Guimarães,P.T.G; Alcântara,E.N.
Os manejos de plantas invasoras em lavouras cafeeiras podem promover alterações estruturais que comprometem a capacidade do solo em infiltrar, distribuir, transmitir e reter água, em função da distribuição dos poros por tamanho. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi verificar a influência da adoção de diferentes manejos de plantas invasoras no sistema poroso e na capacidade de retenção de água em um Latossolo Vermelho distroférrico (LVdf), nas entrelinhas de uma lavoura cafeeira, em relação ao solo sob mata nativa. A área de estudo localiza-se na Fazenda Experimental da Epamig, em São Sebastião do Paraíso, região sul de Minas Gerais. O experimento foi instalado no ano de 1977 em blocos casualizados (DBC), com três repetições. Os seguintes manejos de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Estrutura do solo; Retenção de água no solo; Distribuição de poros por tamanho; Métodos de manejo químicos e mecânicos.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582011000300004

Infiltração de água no solo sob escarificação e rotação de culturas
Provedor de dados: 90
Autores: Prando,Maryara Buriola; Olibone,Dácio; Olibone,Ana Paula Encide; Rosolem,Ciro Antonio.
Nos solos com restrições físicas e, ou, físico-hídricas ao crescimento de raízes, aumentar o potencial de armazenagem de água por meio de melhorias na infiltração pode ser uma estratégia viável para aumento da produtividade das culturas. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo avaliar a infiltração de água em um Nitossolo Vermelho distrófico, com três sistemas de rotação de culturas sob semeadura direta com e sem escarificação inicial. O sistema de rotação de culturas constou de: (1) milheto/soja/sorgo/milho/sorgo (M/S/So/Mi/So), (2) milheto/soja/Brachiaria ruziziensis/milho/Brachiaria ruziziensis (M/S/B/Mi/B) e (3) milheto/soja/Brachiaria ruziziensis + mamona/milho/Brachiaria ruziziensis + mamona (M/S/B+Ma/Mi/B+Ma). A infiltração de água no solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Resistência à penetração; Movimento da água; Semeadura direta.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000300010

Degradação física de um Latossolo Vermelho utilizado para produção intensiva de forragem
Provedor de dados: 90
Autores: Giarola,Neyde Fabíola Balarezo; Tormena,Cássio Antônio; Dutra,Adriano Cassol.
A degradação e a perda de qualidade do solo podem ocorrer em áreas cultivadas com forragens para produção de feno devido ao freqüente e intenso tráfego de máquinas. Neste trabalho foi testada a hipótese de que sistemas de produção intensiva de forragem para fenação podem conduzir à degradação da qualidade física do solo. O objetivo deste estudo foi quantificar atributos físicos e morfológicos do solo para reconhecer e identificar a degradação física de um Latossolo Vermelho cultivado com a forrageira Tifton 85 (Cynodon spp.) para produção de feno, na região oeste do Paraná, Sul do Brasil. Utilizou-se uma área sob floresta nativa, contígua à área experimental, como referência de qualidade física do solo. Realizaram-se avaliações morfológicas dos perfis de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Macroporosidade; Resistência do solo à penetração; Densidade do solo; Degradação do solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000500004

Resistência inter e intra-agregados em ensaios de cisalhamento direto de um nitossolo vermelho distrófico
Provedor de dados: 90
Autores: Braida,João Alfredo; Reichert,José Miguel; Soares,José Mário Doleys; Reinert,Dalvan José.
Para solos agregados, a envoltória da resistência ao cisalhamento pode ser dividida em dois segmentos, com declividades e interceptos diferentes. Um primeiro segmento mais inclinado e com intercepto menor representaria a envoltória de ruptura definida pelo atrito e coesão interagregados, enquanto o segundo segmento, menos inclinado e com intercepto maior, seria a envoltória definida pelo atrito e coesão intra-agregados. O presente estudo foi realizado com o objetivo de avaliar se a envoltória de resistência ao cisalhamento de agregados do horizonte superficial de um Nitossolo Vermelho pode ser subdividida em segmentos distintos, com coeficientes angulares diferentes, e se isso está relacionado à existência de agregados nele. Inicialmente, amostras...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Estrutura do solo; Compactação do solo; Física do solo; Mecânica do solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000200020

Espacialização vertical e horizontal dos indicadores de qualidade para um latossolo vermelho cultivado com citros
Provedor de dados: 90
Autores: Fidalski,Jonez; Tormena,Cássio Antonio; Scapim,Carlos Alberto.
O objetivo deste trabalho foi verificar a forma de espacialização vertical e horizontal dos indicadores de qualidade química, física e hídrica de um Latossolo Vermelho distrófico textura média, cultivado com citros. O pomar de laranjeira Valência sobre limoeiro Cravo foi plantado em 1995, em Alto Paraná, região noroeste do Paraná. Em agosto de 2002, coletaram-se amostras deformadas e indeformadas de solo para realizar determinações químicas, físicas e hídricas. A amostragem foi feita em 24 transeções perpendiculares aos troncos das laranjeiras, em duas profundidades (0-0,20 e 0,20-0,40 m) e em três posições (projeção da copa da laranjeira, rodado da entrelinha e centro da entrelinha). Os indicadores avaliados foram submetidos às análises multivariadas, por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Água no solo; Densidade do solo; Manejo do solo; Acidez; Cálcio; Calagem.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000100002

Resistência do solo à penetração e produção de raízes e de forragem em diferentes níveis de intensificação do pastejo
Provedor de dados: 90
Autores: Costa,Marco Aurélio Teixeira; Tormena,Cássio Antonio; Lugão,Simony Marta Bernardo; Fidalski,Jonez; Nascimento,Willian Gonçalves do; Medeiros,Flaviane Marcolin de.
A fertilização dos solos sob pastagens pode consistir numa forma sustentável de intensificação do pastejo desde que os efeitos deletérios do pisoteio animal sobre a qualidade física dos solos não comprometam a produtividade e, consequentemente, a sustentabilidade do sistema de produção de pastagens. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da intensificação do pastejo proporcionado pela adubação nitrogenada sobre a qualidade física do solo e o impacto na produção de forragem e de raízes de Panicum maximum Jacq. cv. IPR-86 Milênio. O experimento foi conduzido no noroeste do Estado do Paraná (23º 5' S, 52º 26' W e altitude de 460 m). O manejo dos animais foi realizado em sistema de pastejo intermitente e carga animal variável. Para avaliar o efeito da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pastagem; Panicum maximum Jacq. cv.- IPR-86 Milênio; Pisoteio animal; Conteúdo de água; Compactação do solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000300029

Alterações nos atributos físicos de um latossolo vermelho sob plantio direto induzidas por diferentes tipos de escarificadores e o rendimento da soja
Provedor de dados: 90
Autores: Girardello,Vitor Cauduro; Amado,Telmo Jorge Carneiro; Nicoloso,Rodrigo da Silveira; Hörbe,Tiago de Andrade Neves; Ferreira,Ademir de Oliveira; Tabaldi,Fabiano Mauricio; Lanzanova,Mastrângello Enívar.
A compactação do solo, quando em níveis elevados, é um processo de difícil reversão sob sistema de plantio direto (SPD), especialmente em solos argilosos. Geralmente, a sua ocorrência em áreas comerciais de grãos é descontínua e restrita a áreas com histórico de pressões associadas ao trânsito intenso de máquinas agrícolas. O objetivo deste trabalho foi investigar as alterações nos atributos físicos de um Latossolo Vermelho distrófico de textura argilosa (450 g kg-1) promovidas por dois tipos de escarificações sítio-específico e uma convencional (aleatória), bem como seus efeitos sobre o rendimento da soja. Para isso, selecionou-se no município de Victor Graeff, na região do planalto do RS, uma lavoura de 50,6 ha manejada sob SPD por longo prazo e,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Escarificação sítio-específico; Compactação do solo; Infiltração de água no solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000600026

Tráfego de máquinas agrícolas e alterações de bioporos em área sob pomar de laranja
Provedor de dados: 90
Autores: Lima,Herdjania Veras de; Lima,Cláudia Liane Rodrigues de; Leão,Tairone Paiva; Cooper,Miguel; Silva,Alvaro Pires da; Romero,Ricardo Espíndola.
O estudo micromorfológico permite observar detalhadamente todas as modificações causadas na estrutura e no espaço poroso do solo, impostas pelo cultivo e pelo tráfego de máquinas agrícolas. Este trabalho testou a hipótese de que a compactação causada pelo tráfego de máquinas influi, diferencialmente, na forma e na distribuição das classes de poros, os quais podem ser utilizados como indicadores da qualidade do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar e quantificar, por meio de estudos micromorfológicos, as modificações na porosidade oriunda da atividade biológica (bioporos) em um Latossolo Vermelho-Amarelo sob pomar de laranja submetido ao tráfego de máquinas. Amostras indeformadas foram coletadas na superfície (0-12 cm) de uma área sob pomar de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Latossolo Vermelho-Amarelo; Micromorfologia; Compactação do solo; Distribuição do espaço poroso.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000500003

Densidade relativa ótima de Latossolos Vermelhos para a produtividade de soja
Provedor de dados: 90
Autores: Beutler,Amauri Nelson; Centurion,José Frederido; Roque,Cassiano Garcia; Ferraz,Marcos Vieira.
A compactação do solo tem causado decréscimos na produtividade de soja, e os valores de densidade do solo a partir dos quais a produtividade decresce são pouco conhecidos. Assim, este trabalho objetivou avaliar a produtividade de soja (cv. Embrapa 48) em relação à densidade relativa (Dsr) de Latossolo Vermelho textura média (LVd) e argilosa (LVef). Em 2001/2002, foi realizado um experimento em casa de vegetação, com amostras coletadas nos dois solos na camada de 0,0-0,2 m, peneirados a 4,0 mm, adubados e compactados em camadas de 3,0 cm, em vasos de 20 cm de altura e 25 cm de diâmetro. Foram estabelecidos quatro níveis de compactação e dois de água no solo (tensão de 0,01 e 0,05 MPa), com três repetições. A soja foi semeada em novembro (duas plantas por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Manejo do solo; Glycine max.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000600002

Compressibilidade de um Latossolo Vermelho argiloso de acordo com a tensão de água no solo, uso e manejo
Provedor de dados: 90
Autores: Oliveira,G. C.; Dias Junior,M. S.; Curi,N.; Resck,D. V. S.
Uma das principais conseqüências do manejo inadequado do solo é a sua compactação, que leva à perda da sustentabilidade agrícola. O objetivo deste trabalho foi o de estudar o comportamento compressivo de um Latossolo Vermelho argiloso, sob quatro tensões de água no solo, sob cerrado, sob plantio direto e cultivo convencional, utilizando-se o arado de discos, após duas décadas de uso. Amostras não deformadas foram utilizadas na caracterização da porosidade do solo e nos ensaios de compressão uniaxial. As pressões de preconsolidação e os índices de compressão foram obtidos das curvas de compressão do solo. A densidade do solo foi também avaliada. Amostras deformadas foram utilizadas nas análises físicas e químicas do solo. As tensões de água no solo dentro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pressão de preconsolidação; Índice de compressão; Sistemas de manejo; Compactação do solo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000500001

PRODUTIVIDADE DO EUCALIPTO, ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO E FRAÇÕES DA MATÉRIA ORGÂNICA INFLUENCIADAS PELA INTENSIDADE DE TRÁFEGO E RESÍDUOS DE COLHEITA
Provedor de dados: 90
Autores: Jesus,Guilherme Luiz de; Silva,Ivo Ribeiro; Almeida,Luís Fernando Januário; Santos,Mateus Alves dos; Leite,Fernando Palha; Neves,Júlio César Lima.
O número de passadas das máquinas, os tipos de rodados e a alta umidade do solo durante as operações de colheita agravam o processo de compactação, devendo-se conhecer esses impactos e quais alternativas para reduzí-los. O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto de diferentes frequências de tráfego doforwarder e o efeito de condições distintas de resíduos da colheita do eucalipto ao fim da rotação subsequente na produtividade, nos atributos físicos do solo e nos teores de matéria orgânica de um Latossolo Vermelho (LV), localizado em São João Evangelista, MG, e um Latossolo Amarelo (LA), localizado em Belo Oriente, MG. Os tratamentos consistiram de um esquema fatorial 2 × 3, sendo: duas ou oito passadas na entrelinha sobre resíduo da colheita sem casca;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Resistência à penetração; Carbono lábil; Forwarder.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000401190

Nitrogênio, carbono e compactação do solo como fatores limitantes do processo de recuperação de matas ciliares
Provedor de dados: 90
Autores: Vasconcellos,Rafael Leandro de Figueiredo; Bini,Daniel; Paula,Alessandra Monteiro de; Andrade,Joice Bonfim; Cardoso,Elke Jurandy Bran Nogueira.
A recuperação de áreas de floresta, principalmente de matas ciliares, tornou-se fator-chave para a adequação ambiental da agricultura, com o propósito de proteger os recursos hídricos e a biota. Entretanto, o cultivo agrícola tradicional, além de ter alterado a ciclagem de nutrientes com a perda de matéria orgânica, biomassa e atividade microbiana, causou também a compactação do solo, o que influencia a posterior implantação de reflorestamentos. O objetivo deste trabalho foi identificar quais atributos do solo (físicos, químicos e microbiológicos) mais influenciam o teor de C, N, P e umidade da serapilheira em áreas de mata ciliar com diferentes idades de recuperação (20, 10 e cinco anos), em comparação com uma área nativa (NT). A partir da ANOVA e dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atividades da desidrogenase e urease; Biomassa microbiana; Ciclagem de nutrientes; Compactação do solo; Recuperação de áreas degradadas.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000500006

Densidade e distribuição do diâmetro dos poros de um latossolo vermelho, sob diferentes sistemas de uso e manejo
Provedor de dados: 90
Autores: Klein,V. A.; Libardi,P. L.
Toda ação antrópica ocasiona alterações no ambiente. Estudar as alterações que o manejo do solo para fins agrícolas provoca nas propriedades físicas de um Latossolo Vermelho constituiu o objetivo deste trabalho. Amostras de solo com estrutura indeformada foram coletadas ao longo do perfil, até 1 m de profundidade, em três sistemas de uso e manejo: mata, sequeiro e irrigado. Essas foram submetidas a diferentes tensões para determinar a curva de retenção de água e para avaliar a distribuição do diâmetro dos poros. No campo, determinou-se a porosidade de aeração em períodos subseqüentes à inundação de uma parcela, em relação à porosidade total do solo calculada. Os resultados indicaram que o manejo influiu na densidade do solo até à profundidade de 0,4 m e,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantio direto; Compactação do solo; Manejo do solo.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832002000400003

Resistência à penetração, eficiência de escarificadores mecânicos e produtividade da soja em Latossolo argiloso manejado sob plantio direto de longa duração
Provedor de dados: 90
Autores: Girardello,Vitor Caduro; Amado,Telmo Jorge Carneiro; Santi,Antônio Luis; Cherubin,Maurício Roberto; Kunz,Junior; Teixeira,Tiago de Gregori.
Frequentemente, a compactação limita a produtividade das culturas anuais em solos mecanizados, sendo a sua distribuição na lavoura regionalizada. Em área manejada sob sistema plantio direto (SPD) por longo prazo, foi investigada a variabilidade espacial da resistência à penetração (RP), a eficiência de escarificadores mecânicos e o seu efeito na produtividade da soja. O solo foi Latossolo Vermelho argiloso localizado no planalto do RS. O clima é subtropical Cfa com precipitação pluvial anual de 1.750 mm e temperatura média anual de 18,7 ºC. O delineamento experimental foi de blocos casualizados com quatro tratamentos e duas repetições. Os tratamentos foram implantados em faixas paralelas de 100 × 20 m. Os tratamentos investigados foram: escarificador...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Agricultura de precisão; Física do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000400020

Atributos físicos do solo e rendimento de soja em sistema plantio direto em integração lavoura-pecuária com diferentes pressões de pastejo
Provedor de dados: 90
Autores: Flores,João Paulo Cassol; Anghinoni,Ibanor; Cassol,Luis César; Carvalho,Paulo César de Faccio; Leite,João Guilherme Dal Belo; Fraga,Thiago Isquierdo.
A integração da atividade de lavoura com a de pecuária no sistema plantio direto (SPD) em áreas que permanecem apenas com culturas de cobertura no inverno pode se tornar uma opção de renda para os produtores de grãos no verão, no Sul do Brasil. No entanto, muitos deles relutam em adotar esse sistema de integração, em razão dos possíveis efeitos negativos do pisoteio sobre atributos do solo, principalmente aqueles relacionados à compactação. Este trabalho foi realizado visando determinar as alterações promovidas pelo pisoteio animal sobre atributos físicos do solo e verificar se as alterações resultantes desse pisoteio têm influência no estabelecimento e no rendimento da cultura da soja. O experimento foi realizado em Latossolo Vermelho distroférrico, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas mistos de produção agrícola; Compactação do solo; Compressibilidade do solo; Produção de soja.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000400017

Revolvimento Ocasional e Calagem em Latossolo Muito Argiloso em Sistema Plantio Direto Consolidado
Provedor de dados: 90
Autores: Fidalski,Jonez; Yagi,Renato; Tormena,Cássio Antonio.
RESUMO A ocorrência de concentração de nutrientes e compactação superficial tem sido relatada após longo tempo de implantação do sistema plantio direto. O objetivo deste estudo foi avaliar os atributos químicos, a densidade do solo e a produtividade das culturas subsequentes a uma única intervenção mecânica complementada com calagem de um Latossolo Vermelho Distroférrico textura muito argilosa conduzido em sistema plantio direto há 17 anos ininterruptos, em Pato Branco, no sudoeste do Paraná. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso no esquema de parcelas subdivididas, com aração e gradagem do solo nas parcelas (sem e com revolvimento do solo com aração a 0,00-0,20 m e gradagem) e calagem nas subparcelas (sem e com calagem para elevar o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Densidade do solo; Acidez do solo; Manejo do solo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000501483

Escarificação mecânica e biológica para a redução da compactação em argissolo franco-arenoso sob plantio direto
Provedor de dados: 90
Autores: Abreu,S. L.; Reichert,J. M.; Reinert,D. J.
O manejo influi nas propriedades físicas no campo, alterando a dinâmica do ar, da água e de solutos no solo. Propriedades físicas em sistemas de manejo conservacionista do solo foram avaliadas em um Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico arênico (Typic Hapludalf) de textura franco-arenosa no horizonte A. Os tratamentos foram estabelecidos em solo com histórico de 10 anos de plantio direto, a saber: soja em sistema plantio direto; soja em solo escarificado; crotalária em cultivo mínimo e solo descoberto sem preparo. Foram determinadas: a resistência mecânica à penetração; a densidade do solo; a porosidade total; a distribuição do tamanho de poros; a condutividade hidráulica do solo saturado e não saturado; a infiltração de água no solo pelos métodos de anéis...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Resistência à penetração; Escarificação em plantio direto; Plantas de cobertura.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832004000300013

Efeitos da integração lavoura-pecuária nas propriedades físicas do solo e características da cultura do milho
Provedor de dados: 90
Autores: Albuquerque,J. A.; Sangoi,L.; Ender,M.
A integração lavoura-pecuária pode compactar a camada superficial do solo e restringir o crescimento de raízes e a produtividade das culturas nos solos argilosos. Este estudo objetivou mensurar as modificações nas propriedades físicas do solo e as características da cultura do milho, em área submetida ao sistema de preparo convencional e plantio direto, com pisoteio animal durante o inverno, comparando com as propriedades físicas do sistema mata nativa. O experimento foi realizado em Lages (SC), em um Nitossolo Vermelho, nos sistemas de preparo convencional e plantio direto com milho no verão e aveia no inverno para o pastejo. Foram determinadas: a macro, a micro, a porosidade total, a densidade do solo, a condutividade hidráulica saturada, a resistência...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Pisoteio animal; Plantio direto; Preparo convencional.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000300021

Atributos físicos de um Latossolo Vermelho distroférrico em sistema de integração lavoura-pecuária
Provedor de dados: 90
Autores: Moreira,Wagner Henrique; Betioli Junior,Edner; Petean,Leonardo Pim; Tormena,Cássio Antônio; Alves,Sérgio José; Costa,Marco Aurélio Teixeira; Franco,Hélio Henrique Soares.
O pisoteio dos animais durante o pastejo pode compactar as camadas superficiais e comprometer a qualidade física dos solos em sistema de integração lavoura-pecuária (SILP). A hipótese deste trabalho é de que o pisoteio dos animais decorrente da intensificação do pastejo das culturas de aveia e azevém num Latossolo Vermelho distroférrico com SILP sob plantio direto reduz a qualidade física do solo. Os objetivos deste trabalho foram quantificar a densidade do solo (Ds), a porosidade de aeração (εa), a permeabilidade do solo ao ar (Ka) e a resistência do solo à penetração (RP) e estimar índices de continuidade de poros a partir das relações entre εa e a Ka. A área estudada, localizada no município de Campo Mourão - PR, foi manejada em SILP com semeadura...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índices de continuidade de poros; Densidade do solo; Pisoteio animal; Compactação do solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000200008

Persistência do efeito de intervenções mecânicas para a descompactação de solos sob plantio direto
Provedor de dados: 90
Autores: Drescher,Marta Sandra; Eltz,Flávio Luiz Foletto; Denardin,José Eloir; Faganello,Antônio.
A compactação tornou-se uma das principais causas de degradação do solo em áreas agrícolas, estando diretamente relacionada ao sistema de manejo do solo adotado e, muitas vezes, demandando práticas de descompactação para mitigar esse problema. Este trabalho objetivou avaliar a duração do efeito de intervenções mecânicas, como a aração e escarificação do solo associadas à ação de semeadora de plantio direto equipada com mecanismos rompedores de solo tipo discos e discos + facão, como práticas mitigadoras da compactação de um solo manejado sob o Sistema Plantio Direto (SPD), por meio da avaliação de atributos físicos do solo e do esforço de tração. O estudo foi realizado no município de Coxilha, na região Norte do Rio Grande do Sul, localizado nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Atributos físicos do solo; Demanda de tração; Sistema de manejo de solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000500026

Fatores controladores da compressibilidade de um argissolo vermelho-amarelo distrófico arênico e de um latossolo vermelho distrófico típico. I- estado inicial de compactação
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,V. R.; Reinert,D. J.; Reichert,J. M.; Soares,J. M.
O conhecimento da susceptibilidade do solo à compactação tem importância na adequação de práticas de uso, manejo e tráfego de máquinas sobre o solo, com vistas em minimizar o seu efeito sobre as propriedades do solo. O objetivo deste estudo foi determinar a pressão de preconsolidação (σ'p) e o índice de compressão (Cc), em duas profundidades e em dois solos sob sistemas de plantio direto e convencional, com variações do estado de compactação. No ano agrícola de 1997/1998, amostras indeformadas foram coletadas em anéis de 5,35cm de diâmetro e 2,0cm de altura, nas camadas de 0-2 e 10-12cm de profundidade, de um Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico arênico (89gkg-1 de argila), localizado no município de Santa Maria (RS) (29°45' latitude sul e 53°42'...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Plantio direto; Índice de compressão; Pressão de preconsolidação.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832002000100001

Quantificação de pressões críticas para o crescimento das plantas
Provedor de dados: 90
Autores: Imhoff,S.; Silva,A. Pires da; Dias Junior,M. de S.; Tormena,C. A.
A compactação, uma das principais causas de degradação dos solos agrícolas, tem sido avaliada por meio de diversos indicadores: (a) de qualidade estrutural do solo para o crescimento das plantas, como o intervalo hídrico ótimo (IHO), e (b) de capacidade de suporte do solo, como a pressão de preconsolidação (σp). Este trabalho foi realizado com o objetivo não só de relacionar o IHO e a σp, mas também de determinar valores de pressões críticas (Pcr) que possam ser aplicados ao solo sem restringir o crescimento das plantas ou provocar a compactação adicional do solo. O estudo foi realizado com amostras de Podzólico Vermelho-Amarelo, cultivado com cana-de-açúcar, no município de Piracicaba (SP). Na camada superficial do solo, foram coletadas trinta e seis...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Pressão de preconsolidação; Intervalo hídrico ótimo; Pressões críticas.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000100002

Características da porosidade de um Argissolo Vermelho-Amarelo submetido a diferentes sistemas de preparo de solo
Provedor de dados: 90
Autores: Schaefer,C. E. G. R.; Souza,C. M.; Vallejos M.,F. J.; Viana,J. H. M.; Galvão,J. C. C.; Ribeiro,L. M.
Foram avaliadas características morfométricas da porosidade de um Argissolo Vermelho-Amarelo, cultivado por dez anos sob os tratamentos: semeadura direta; arado de aiveca + grade destorroadora; arado de discos + grade destorroadora; grade pesada + arado de aiveca + grade destorroadora; grade pesada + arado de discos + grade destorroadora; grade pesada + grade destorroadora. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com seis tratamentos e quatro repetições. Blocos de solo com estrutura natural, com dimensões de 15 cm de largura por 15 cm de profundidade, foram amostrados para análises morfométricas da porosidade. As análises dos blocos polidos mostraram descontinuidade e diminuição da porosidade nos sistemas de preparo do solo que envolveram o uso...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadura direta; Compactação do solo; Macroporosidade do solo.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000300026

Capacidade de suporte e compressibilidade de um argissolo, influenciadas pelo tráfego e por plantas de cobertura de inverno
Provedor de dados: 90
Autores: Debiasi,Henrique; Levien,Renato; Trein,Carlos Ricardo; Conte,Osmar; Mazurana,Michael.
Uma das medidas mais efetivas na prevenção da compactação do solo é a aplicação de pressões inferiores à sua capacidade de suporte de carga, estimada pela tensão de pré-consolidação (σp). Visando a quantificar o efeito de plantas de cobertura de inverno e do tráfego de rodados de trator sobre a σp e sobre o índice de compressibilidade (IC), vem sendo realizado, desde 2002, um experimento em Eldorado do Sul (RS), em Argissolo Vermelho distrófico franco-argilo-arenoso. Os tratamentos, sob semeadura direta, abrangem três coberturas de inverno (pousio, aveia preta e aveia preta + ervilhaca, substituída em 2006 por nabo forrageiro) e duas condições de tráfego (com ou sem tráfego de rodados de trator). No verão, foram semeados milho e soja, em rotação anual....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Tensão de pré-consolidação; Índice de compressibilidade; Manejo do solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000700004

Compactabilidade de um Latossolo Amarelo distrocoeso dos tabuleiros costeiros de Alagoas sob diferentes sistemas de manejo da cana-de-açúcar
Provedor de dados: 90
Autores: Vasconcelos,Romero Falcão Bezerra de; Cantalice,José Ramon Barros; Moura,Geber Barbosa de Albuquerque; Rolim,Mário Monteiro; Montenegro,Carlos Eduardo de Vasconcelos.
A compactação do solo agrícola é um fenômeno de grande interesse para a Ciência do Solo. O estudo investigativo de diferentes sistemas de manejo visando encontrar aquele que degrade menos o solo é o objetivo maior da pesquisa sobre o comportamento mecânico do solo. De maneira geral, para um mesmo nível de energia de compactação, quanto maior o teor de matéria orgânica, menor a densidade máxima do solo e maior a umidade crítica de compactação; consequentemente, o risco de degradação física do solo se reduz. O objetivo deste trabalho experimental foi estudar a compactabilidade de um Latossolo Amarelo distrocoeso dos Tabuleiros Costeiros de Alagoas. Foram selecionadas três áreas em talhões sob cultivo da cana-de-açúcar, representativos de três sistemas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Matéria orgânica; Dissipação de energia de compactação; Ensaio de Proctor; Resíduos da cana-de-açúcar.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000200023

Avaliação do ambiente solo-semente por meio da tomografia computadorizada
Provedor de dados: 90
Autores: Modolo,Alcir José; Fernandes,Haroldo Carlos; Naime,João de Mendonça; Schaefer,Carlos Ernesto G.R.; Santos,Nerilson Terra; Silveira,João Cleber Modernel da.
O condicionamento físico do solo ao redor das sementes reveste-se de grande importância para o bom desenvolvimento inicial da cultura, assegurando uma população sadia de plantas. O adequado contato solo-semente é um pré-requisito para a rápida emergência e o bom estabelecimento da cultura. Neste trabalho, objetivou-se utilizar a tomografia computadorizada de resolução milimétrica para determinação do ambiente solo-semente em sistema de plantio direto, logo após o plantio da cultura da soja. Utilizou-se o esquema de parcelas subdivididas, em que as parcelas constituíram-se de três teores de água do solo, correspondentes a 0,27; 0,31; e 0,36 kg kg-1, e as subparcelas de quatro níveis de carga, aplicadas pela roda compactadora, correspondentes a 0, 50, 90 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização agrícola; Compactação do solo; Soja.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000200007

Atributos físicos de um argissolo em sistemas de culturas de longa duração sob semeadura direta
Provedor de dados: 90
Autores: Lanzanova,Mastrângello Enívar; Eltz,Flávio Luiz Foletto; Nicoloso,Rodrigo da Silveira; Amado,Telmo Jorge Carneiro; Reinert,Dalvan José; Rocha,Marta Rodrigues da.
O sistema de semeadura direta, associado à utilização de plantas de cobertura, pode manter a qualidade do solo, melhorando e, ou, preservando seus atributos físicos em condições favoráveis ao desenvolvimento vegetal. O presente trabalho avaliou a densidade, porosidade, resistência à penetração e taxa de infiltração de água em um Argissolo Vermelho distrófico arênico, na área experimental do Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria, RS, após 16 anos de aplicação de sete sistemas de culturas: (1) milho (Zea mays L.) + feijão-de-porco (Canavalia ensiformis DC)/soja (Glycine max (L.) Merr.)- MFP; (2) solo descoberto - SDES; (3) milho/pousio/soja - POU; (4) milho/azevém (Lolium multiflorum Lam.) + ervilhaca-comum (Vicia...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Porosidade; Infiltração de água; Plantas de cobertura; Leguminosas tropicais; Nabo forrageiro.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000400030

Efeito de sistemas de uso e manejo nas propriedades físico-hídricas de um argissolo amarelo de tabuleiro costeiro
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Apolino José Nogueira da; Cabeda,Mário Sérgio Vaz; Lima,José Fernando Wanderley Fernandes.
Os diferentes sistemas de manejo com cana-de-açúcar em solos de tabuleiros costeiros podem causar alterações na estrutura original do solo. Os efeitos de diferentes sistemas de manejo com cana-de-açúcar nas propriedades físico-hídricas de um Argissolo Amarelo coeso foram estudados em quatro áreas selecionadas na usina Triunfo, no Estado de Alagoas. Os tratamentos consistiram de uma área não irrigada, uma área irrigada, uma com aplicação de vinhaça e uma sob floresta nativa como condição original. As amostras foram retiradas das profundidades de 0-0,2, 0,2-0,4 e 0,4-0,8 m, para determinar as alterações na densidade do solo, distribuição de diâmetro dos poros, curvas de retenção de água no solo e condutividade hidráulica saturada. O maior grau de dispersão...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Adensamento; Porosidade; Cana-de-açúcar; Condutividade hidráulica.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000600001

Crescimento e produção de milho associados com o intervalo hídrico ótimo
Provedor de dados: 90
Autores: Gubiani,Paulo Ivonir; Goulart,Rafael Ziani; Reichert,José Miguel; Reinert,Dalvan José.
O Intervalo hídrico ótimo (IHO) é muito utilizado como indicador agronômico de qualidade física do solo, contudo pouquíssimas pesquisas relacionaram o IHO com crescimento e produção de plantas. Os escassos resultados são insuficientes para confirmar ou negar a eficiência do IHO, porém apontam para a discordância entre IHO e produção das culturas. O objetivo deste estudo foi analisar a correlação do IHO com as variáveis de crescimento e com a produção de grãos da cultura de milho (Zea mays L.) de oito cultivos (quarto na safra 2010/11 e quatro na safra 2011/12) em Latossolo Vermelho distroférrico típico, com diferentes estados de compactação. Os tratamentos consistiram de plantio direto, que recebeu escarificação e compactação adicional. Foram medidos a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Plantio direto; Densidade crítica.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000600007

Eficiência da escarificação mecânica e biológica na melhoria dos atributos físicos de um latossolo muito argiloso e no incremento do rendimento de soja
Provedor de dados: 90
Autores: Nicoloso,Rodrigo da Silveira; Amado,Telmo Jorge Carneiro; Schneider,Sérgio; Lanzanova,Mastrângello Enívar; Girardello,Vitor Cauduro; Bragagnolo,Jardes.
A compactação é uma das principais causas de decréscimo da produtividade dos solos agrícolas. A escarificação mecânica tem sido sugerida para reduzir a compactação do solo em áreas sob sistema de semeadura direta consolidada. Outra opção para aliviar a compactação é o uso de plantas de cobertura com sistema radicular pivotante e bem desenvolvido, como o nabo-forrageiro, com capacidade de crescer em camadas compactadas, formar bioporos estáveis e melhorar os atributos físicos do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do método mecânico (escarificador) e do método biológico (nabo-forrageiro) de descompactação do solo, ou de ambos associados, em promover a melhoria dos atributos físicos de um Latossolo de textura muito argilosa e o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Escarificador; Plantas de cobertura; Infiltração de água; Resistência do solo à penetração.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000400037

Método alternativo de avaliação da pressão de preconsolidação por meio de um penetrômetro
Provedor de dados: 90
Autores: Dias Junior,M. S.; Silva,A. R.; Fonseca,S.; Leite,F. P.
A curva de compressão do solo tem sido freqüentemente utilizada em estudos de compactação do solo. Essa curva representa graficamente a relação entre o logaritmo da pressão aplicada e a densidade do solo ou o índice de vazios. A pressão de preconsolidação divide essa curva em uma região de deformações recuperáveis e em uma de deformações não-recuperáveis. Por esse motivo, a pressão de preconsolidação tem sido usada como uma estimativa da capacidade de suporte de carga dos solos parcialmente saturados. A pressão de preconsolidação é obtida em laboratório por meio do ensaio de compressão uniaxial, o qual requer aparelhos sofisticados para a sua realização. Além do tempo gasto na realização do ensaio, há necessidade de usar um método gráfico ou de planilhas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Resistência à penetração; Pressão de preconsolidação; Modelagem.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832004000500002

O tráfego de máquinas agrícolas e as propriedades físicas, hídricas e mecânicas de um Latossolo dos Cerrados
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,R. B.; Dias Junior,M. S.; Silva,F. A. M.; Fole,S. M.
No Brasil, o tráfego contínuo e inadequado de rodados de máquinas e a ação da soleira dos implementos sobre áreas agrícolas na região dos Cerrados têm provocado alterações dos atributos físicos e mecânicos dos solos. Com este entendimento, este estudo teve por objetivo avaliar a influência do rodado traseiro e da soleira de implementos agrícolas, usualmente utilizados na região dos Cerrados, sobre a compressibilidade de um Latossolo Vermelho distrófico típico. Os ensaios foram realizados em parcelas preparadas com arado de discos, arado de aivecas, grade aradora e semeadora/adubadora, que, desde novembro de 1994 até à data da amostragem, novembro de 1999, estiveram sob o sistema plantio direto. As alterações na compressibilidade foram avaliadas pela...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Compressibilidade; Sistema de manejo; Trafegabilidade.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000600002

Homogeneidade da qualidade física do solo nas entrelinhas de um pomar de laranjeira com sistemas de manejo da vegetação permanente
Provedor de dados: 90
Autores: Fidalski,Jonez; Tormena,Cássio Antonio.
A qualidade física do solo é fundamental para a sustentabilidade da produção citrícola. O objetivo deste estudo foi avaliar a homogeneidade da qualidade física do solo nas entrelinhas de um pomar de laranjeira com sistemas de manejo da vegetação permanente. O estudo foi realizado em um experimento com sistemas de manejo de solo nas entrelinhas de um pomar de laranjeira 'Pêra' sobre limoeiro 'Cravo', implantado em 1993 em um Argissolo Vermelho distrófico latossólico, em Alto Paraná, região noroeste do Estado do Paraná. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso com três repetições. Os tratamentos de sistemas de vegetação permanente das entrelinhas foram: gramínea "mato-grosso" ou "batatais" (Paspalum notatum), leguminosa amendoim...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tamanho de poros; Densidade do solo; Compactação do solo; Manejo do solo; Qualidade do solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000400004

Modelagem da capacidade de suporte de carga e quantificação dos efeitos das operações mecanizadas em um Latossolo Amarelo cultivado com cafeeiros
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Arystides Resende; Dias Junior,Moacir de Souza; Guimarães,Paulo Tácito Gontijo; Araújo Júnior,Cezar Franciso.
O Estado de Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil, com mais de 50 % da produção total, sendo grande parte da área cultivada originalmente ocupada por vegetação de cerrado. Essa região é destaque na cafeicultura em razão da alta tecnologia empregada na mecanização, que submete o solo ao tráfego de máquinas, tornando preocupante a possibilidade de disseminação da compactação do solo. Objetivou-se com este estudo: (a) propor modelos de capacidade de suporte de carga de um Latossolo Amarelo distrófico típico (LAd) cultivado com cafeeiro em função da pressão de preconsolidação e da umidade, (b) determinar, com o uso destes modelos, em três profundidades e em duas épocas de amostragem, a influência das operações de manejo na estrutura do Latossolo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Café; Manejo do solo; Pressão de preconsolidação; Tráfego.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000200002

Compressibilidade de um solo sob sistemas de pastejo rotacionado intensivo irrigado e não irrigado
Provedor de dados: 90
Autores: Lima,C. L. R.; Silva,A. P.; Imhoff,S.; Leão,T. P.
O incremento da produtividade das pastagens tem sido associado ao comportamento à compressão dos solos. Os objetivos deste trabalho foram: quantificar as curvas de compressão e a pressão de preconsolidação em sistemas de pastejo intensivo rotacionado irrigado e não irrigado. Foram coletadas 96 amostras indeformadas de solo em quatro ciclos sucessivos de pastejo instalado com capim Tanzânia (Panicum maximum Jacq.) em um Argissolo Vermelho. Após saturadas com água e equilibradas no potencial (psi): -10 kPa, as amostras foram pesadas e submetidas ao ensaio de compressão uniaxial com a aplicação sucessiva e contínua de pressões de 25, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1.000, 1.300 e 1.600 kPa. Os resultados comprovaram a hipótese de que houve diferença na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Curvas de compressão uniaxial; Pressão de preconsolidação.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832004000600002

Planejamento amostral da pressão de preconsolidação de um latossolo vermelho distroférrico
Provedor de dados: 90
Autores: Gontijo,Ivoney; Dias Junior,Moacir de Souza; Oliveira,Marcelo Silva de; Araujo Junior,Cezar Francisco; Pires,Bruno Silva; Oliveira,Carloeme Alves de.
Atualmente, a pressão de preconsolidação (sigmap) tem sido utilizada como uma ferramenta no estudo do processo de compactação do solo. O objetivo deste trabalho foi determinar a configuração e o número adequado de amostras para determinação da sigmap em um Latossolo Vermelho distroférrico, bem como caracterizar sua variabilidade e distribuição espacial, utilizando métodos da Estatística Clássica e da Geoestatística. O estudo foi realizado em uma área experimental, no município de Lavras-MG, sob plantio convencional nos últimos 30 anos, no qual são realizados anualmente uma aração e duas gradagens. A área experimental possui dimensões de 32 x 160 m (5.120 m²), com 68 pontos distanciados a 10 m no eixo X e a 8 m no eixo Y, mais seis transectos, sendo quatro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Geoestatística; Amostragem de solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000600003

Influência da adição de fósforo no índice de compressão e parâmetros de consistência de um Latossolo Vermelho-Escuro
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,R. B.; Lima,J. M.; Dias Junior,M. S.; Silva,F. A. M.
A adsorção de fosfato pelo solo pode causar a dispersão de partículas, alterando sua porosidade e a relação solo-água, especialmente em solos oxídicos. Portanto, parâmetros do solo variáveis com o conteúdo de água, como os limites de consistência e índices de compressão, podem, indiretamente, ser influenciados pela adsorção desse íon. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da adsorção de fosfato no índice de compressão e nos limites de consistência de um Latossolo Vermelho-Escuro da microrregião dos Campos da Mantiqueira (MG), Brasil. Amostras do solo foram coletadas nas camadas de 0-0,03 m e 0,27-0,30 m. Metade das amostras recebeu fosfato durante a fase de pré-umedecimento no laboratório, com P suficiente para atingir a capacidade de adsorção....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plasticidade; Friabilidade; Compactação do solo; Dispersão de partículas; Adsorção de fósforo.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000200002

Atributos físicos do solo em sistema de integração lavoura-pecuária sob plantio direto
Provedor de dados: 90
Autores: Lanzanova,Mastrângello Enívar; Nicoloso,Rodrigo da Silveira; Lovato,Thomé; Eltz,Flávio Luiz Foletto; Amado,Telmo Jorge Carneiro; Reinert,Dalvan José.
A compactação do solo é um dos principais fatores responsáveis pela queda da produtividade das culturas agrícolas. Por isso, o impacto causado pelo pisoteio bovino sobre o solo e os conseqüentes reflexos nos atributos físicos densidade do solo, porosidade do solo, resistência mecânica à penetração e infiltração de água no solo, em área manejada sob sistema integração lavoura-pecuária, foram investigados em experimento de campo, no município de Jari, na região do Planalto Médio do Rio Grande do Sul, Brasil. Foram avaliados três sistemas de manejo da pastagem de inverno (aveia-preta, Avena strigosa Schreber + azevém, Lolium multiflorum Lam.), caracterizados pela freqüência de pastejo: (1) Sem Pastejo (SP), (2) Pastejo a cada 28 dias (P28) e (3) Pastejo a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pastejo rotativo; Compactação do solo; Pisoteio animal; Manejo do solo; Infiltração de água; Pastagem cultivada.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000500028

Compressibilidade, resistência a penetração e intervalo hídrico ótimo de um Argissolo Amarelo cultivado com cana-de-açúcar nos Tabuleiros Costeiros de Alagoas
Provedor de dados: 90
Autores: Pacheco,Edson Patto; Cantalice,José Ramon Barros.
O tráfego intenso de máquinas agrícolas para colheita e tratos culturais em plantações de cana-de-açúcar pode causar a compactação do solo e comprometer a produtividade e longevidade da lavoura. Uma das formas de avaliar e monitorar a degradação devido à compactação causada pelo trânsito das máquinas é por meio da análise da compressibilidade e comportamento hídrico do solo. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do trânsito de máquinas para o cultivo da cana-de-açúcar sobre a pressão de pré-compactação (σp), resistência à penetração em laboratório (RPL) e intervalo hídrico ótimo (IHO) de um Argissolo Amarelo distrocoeso dos Tabuleiros Costeiros do Estado de Alagoas. O trabalho foi desenvolvido na Fazenda Progresso, de propriedade da Usina...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Pressão de pré-compactação; Comportamento hídrico.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000200010

Resistência à penetração e rendimento da soja após intervenção mecânica em latossolo vermelho sob plantio direto
Provedor de dados: 90
Autores: Drescher,Marta Sandra; Eltz,Flávio Luiz Foletto; Denardin,José Eloir; Faganello,Antônio; Drescher,Gerson Laerson.
A compactação altera, negativamente, várias propriedades do solo, como a capacidade de penetração das raízes e a disponibilidade de água e nutrientes às plantas, restringindo a taxa fotossintética, o crescimento da parte aérea e, por conseguinte, o rendimento da cultura. Nesse sentido, quando a compactação do solo torna-se limitante ao desenvolvimento das culturas, faz-se necessária a adoção de medidas mitigatórias. Nesse contexto, este trabalho objetivou avaliar o efeito residual de intervenções mecânicas mediante aração e escarificação do solo, associadas à semeadora com sulcadores tipo discos e discos + haste, como prática mitigadora da compactação de solo manejado sob sistema plantio direto (SPD), sobre os parâmetros de resistência do solo à penetração...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Densidade do solo; Compactação do solo; Preparo do solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000600018

Crescimento inicial da cultura da soja em Latossolo Bruno com diferentes graus de compactação
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Franciani Rodrigues da; Albuquerque,Jackson Adriano; Costa,André da.
A compactação do solo é um dos principais fatores que altera a qualidade do solo e o crescimento das culturas. O objetivo deste trabalho foi determinar o grau de compactação que restringe o crescimento da cultura da soja num Latossolo Bruno alumínico típico. O experimento foi realizado em casa de vegetação. O solo utilizado foi coletado no município de Guarapuava, PR, na camada de 0-20 cm. Esse possuía 570 g kg-1 de argila, 370 g kg-1 de silte e 60 g kg-1 de areia. Foi compactado para obtenção das densidades do solo de 0,90; 0,96; 1,02; 1,08; 1,14; 1,20; e 1,27 kg dm-3, correspondendo a graus de compactação entre 75 e 105 %, que foram determinados pela relação entre a densidade do solo atual e a densidade do solo máxima, obtida pelo ensaio de Proctor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Compactação do solo; Matéria seca das plantas; Desenvolvimento radicular; Evapotranspiração.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000600008

Elasticidade do solo em função da umidade e do teor de carbono orgânico
Provedor de dados: 90
Autores: Braida,João Alfredo; Reichert,Jose Miguel; Reinert,Dalvan Jose; Sequinatto,Letícia.
O acúmulo de carbono orgânico (CO) observado em solos sob sistema de semeadura direta pode resultar em aumento de sua elasticidade, levando a maior resistência à compactação. Este estudo foi realizado para avaliar o efeito da umidade e do enriquecimento de CO sobre a elasticidade de dois solos, sendo um Nitossolo Vermelho distrófico latossólico e um Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico arênico. Amostras superficiais de solo, coletadas no Argissolo e no Nitossolo, com variação significativa do teor de CO, foram equilibradas em quatro diferentes tensões de água e, então, submetidas a carregamentos e descarregamentos em uma prensa de compressão uniaxial, determinando-se o coeficiente de descompressão (Cd), o índice de recuperação do índice de vazios (Ir) e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Matéria orgânica do solo; Mecânica do solo; Física do solo; Compactação do solo; Compressibilidade do solo; Semeadura direta.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000200002

Altura de Pastejo de Braquiária e Carga Animal Limitada pelos Atributos Físicos do Solo em Sistema Integração Lavoura-Pecuária com Soja
Provedor de dados: 90
Autores: Fidalski,Jonez; Alves,Sérgio José.
O manejo da altura de pastejo das forrageiras pelos bovinos pode comprometer os atributos físicos do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da altura de pastejo de braquiária (Urochloa ruziziensis) e a carga animal média, após três anos de sistema integração lavoura-pecuária com soja, nos atributos físicos de um Latossolo Vermelho distrófico típico. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, com três repetições. Cinco tratamentos com 10, 20, 30 e 40 cm de altura de pastejo, após 84 dias de pastejo contínuo mantidos com carga variável de bovinos, e um tratamento testemunha sem pastejo foram avaliados em parcelas experimentais de 1 ha. Em novembro de 2012, após o terceiro período de pastejo, com carga animal média de 1.262,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Arenito Caiuá; Compactação do solo; Densidade do solo; Intervalo hídrico ótimo; Manejo do solo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000300864

Capacidade de Suporte de Carga do Solo em Sistemas de Produção de Laranja Conservacionistas
Provedor de dados: 90
Autores: Fidalski,Jonez; Cavalieri-Polizeli,Karina Maria Vieira; Tormena,Cássio Antonio; Anghinoni,Guilherme; Auler,Pedro Antonio Martins.
Sistemas conservacionistas em pomares de laranja podem aumentar a capacidade de suporte de carga do solo minimizando os seus riscos de compactação. O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de suporte de carga por meio da pressão de preconsolidação e sua dependência a conteúdo de água, densidade e carbono orgânico de um Argissolo Vermelho distrófico latossólico, após 18 anos de implantação de plantas de cobertura permanentes nas entrelinhas de um pomar de laranja. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com três repetições. Foram estudados três tratamentos de manejo por meio de roçadas nas entrelinhas do pomar, desde o plantio do pomar em 1993: gramínea Paspalum notatum, leguminosa Arachis pintoi e vegetação espontânea. Cento e oito...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Densidade do solo; Plantas de cobertura; Pressão de preconsolidação; Solo arenoso.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000300880

Fatores controladores da compressibilidade de um argissolo vermelho-amarelo distrófico arênico e de um latossolo vermelho distrófico típico. II- grau de saturação em água
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,V. R.; Reinert,D. J.; Reichert,J. M.
O teor de água no solo constitui fator determinante na capacidade de um solo em resistir à compactação por pisoteio animal ou tráfego de máquinas. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do teor de água (saturação dos poros em água) nos valores de pressão de preconsolidação (σ'p) e no índice de compressão (Cc), para dois solos com texturas contrastantes, em duas profundidades, cultivados sob sistema plantio direto e convencional. Amostras indeformadas (5,35cm de diâmetro por 2cm de altura) foram coletadas na camada superficial (0-2cm) e na camada de 10-12cm, durante o ano agrícola de 1997/1998, num Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico arênico (89gkg-1 de argila), localizado no município de Santa Maria (RS) (29°45' latitude sul e 53°42' longitude...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Plantio direto; Índice de compressão; Pressão de preconsolidação.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832002000100002

Correlação linear e espacial entre a resistência do solo ao penetrômetro e a produtividade do feijoeiro irrigado
Provedor de dados: 90
Autores: Roque,Márcio William; Matsura,Edson Eiji; Souza,Zigomar Menezes de; Bizari,Douglas Roberto; Souza,Anderson Luiz de.
A resistência do solo ao penetrômetro exerce grande influência sobre o crescimento e desenvolvimento vegetal, uma vez que o crescimento das raízes, assim como o rendimento das culturas, varia de forma inversamente proporcional ao seu valor. Dessa forma, a análise da variabilidade espacial da resistência do solo ao penetrômetro e da produtividade, por meio da geoestatística, pode indicar alternativas de manejo para reduzir os efeitos da variabilidade do solo sobre a produtividade e também melhorar a estimativa de respostas das culturas sob determinadas práticas de manejo. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi relacionar e caracterizar a variabilidade espacial da resistência do solo ao penetrômetro (RP) e a produtividade do feijoeiro irrigado em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Variabilidade espacial; Krigagem; Compactação do solo; Manejo do solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000500004

Modelos de capacidade de suporte de carga de um Latossolo Vermelho-amarelo sob diferentes usos e manejos
Provedor de dados: 90
Autores: Pires,Bruno Silva; Dias Junior,Moacir de Souza; Rocha,Wellington Willian; Araujo Junior,Cezar Francisco; Carvalho,Rita de Cássia Ribeiro.
A compactação do solo tem sido apontada como um dos principais fatores responsáveis pela redução da produtividade de diversas culturas agrícolas. A utilização dos modelos de capacidade de suporte de carga para auxiliar na prevenção ou na identificação de manejos mais resistentes ou suscetíveis à compactação dos solos é um método testado e consolidado. Este estudo foi realizado com os seguintes objetivos: gerar modelos de capacidade de suporte de carga para os diferentes usos e manejos de um Latossolo Vermelho-Amarelo; e identificar, por meio do uso desses modelos, o uso ou manejo mais suscetível e mais resistente à compactação. O estudo foi conduzido no município de Passos, MG. Foram avaliados sete usos e manejos no solo em estudo, sendo eles: pastagem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Pastagem; Pisoteio animal.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000200032

Resíduos vegetais na superfície e carbono orgânico do solo e suas relações com a densidade máxima obtida no ensaio proctor
Provedor de dados: 90
Autores: Braida,João Alfredo; Reichert,José Miguel; Veiga,Milton da; Reinert,Dalvan José.
A susceptibilidade do solo à compactação, avaliada pelo ensaio Proctor, torna-se menor à medida que cresce a quantidade de material orgânico existente. Em geral, para um mesmo nível de energia, quanto maior o teor de matéria orgânica do solo, menor é o valor de densidade máxima obtido e maior é o teor de água necessário para atingi-lo. As características da palha, como sua baixa densidade, elasticidade e susceptibilidade à deformação, tornam-na potencialmente capaz de atenuar as cargas aplicadas sobre o solo. O presente trabalho foi realizado para estudar o efeito da matéria orgânica do solo no comportamento da curva de compactação e avaliar a capacidade dos resíduos vegetais em dissipar a energia compactante. Amostras superficiais (0-0,05 m) de um...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Dissipação de energia de compactação; Matéria orgânica do solo; Limite de liquidez; Limite de plasticidade.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000400001

Crescimento aéreo e radicular da soja em solos compactados e inoculados com estirpes de Bradyrhizobium japonicum
Provedor de dados: 90
Autores: Borges,E. V. S.; Lombardi Neto,F.; Lombardi,M. L. C. O.; Borges,E. N.
Um experimento com soja, utilizando amostras de um Latossolo Vermelho-Escuro álico textura média foi realizado em casa de vegetação da Universidade Federal de Uberlândia (MG), de julho/96 a fevereiro/97, visando avaliar o comportamento de estirpes de Bradyrhizobium japonicum inoculadas e nativas do solo e efeitos de níveis de compactação subsuperficial na produção de matéria seca da parte aérea (PMSPA), de raízes no anel superior da coluna e na absorção e concentração de nitrogênio na parte aérea da soja. Os tratamentos dispostos em fatorial 2 x 3 x 4 corresponderam à brometização e não-brometização do solo, presença de três estirpes de Bradyrhizobium japonicum (nativa do solo, SEMIA 5079 e SEMIA 5080 inoculadas na semente) e de quatro níveis de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Inoculação; Bradyrizóbio; Fixação de nitrogênio; Sistema radicular.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832000000100001

Efeitos de métodos de controle de plantas daninhas na cultura do cafeeiro (Coffea arabica L.) sobre a qualidade física do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Alcântara,E. N.; Ferreira,M. M.
Estudaram-se os efeitos de diferentes métodos de controle de plantas daninhas na cultura do cafeeiro sobre alguns indicadores da qualidade física do solo. O experimento foi instalado, em 1977, na Fazenda Experimental da EPAMIG em São Sebastião do Paraíso (MG), em um Latossolo Roxo distrófico. Foi utilizado o cultivar "Catuaí Vermelho" LCH 2077-2-5-99, plantado no espaçamento 4 x 1 m. Roçadeira (RÇ), grade (GR), enxada rotativa (RT), herbicida de pós-emergência (HC), herbicida de pré-emergência (HR) e capina manual (CM) foram empregados no controle das plantas daninhas na entrelinha de plantio ("ruas"), em comparação com a área cultivada mantida sem capina (SC) e a condição original de mata (MT). Os seguintes indicadores da qualidade física do solo foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Densidade do solo; Estabilidade de agregados; Compactação do solo; Encrostamento do solo.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832000000400003

Estimativa do efeito do uso e da umidade do solo sobre a compactação adicional de três latossolos
Provedor de dados: 90
Autores: Kondo,M. K.; Dias Junior,M. S.
A compactação adicional do solo ocorre quando a pressão aplicada sobre ele é maior do que a pressão de preconsolidação, fazendo com que o solo se deforme ao longo da reta de compressão virgem. A reta de compressão virgem é a região onde ocorre a compactação adicional. Os objetivos deste estudo foram: testar o modelo proposto por Dias Junior (1994), propor um modelo para quantificar a resistência mecânica do solo e avaliar o efeito do uso do solo e da umidade na reta de compressão virgem e no índice de compressão de três Latossolos. Os solos sob as condições de uso com cultivo anual, mata natural e pastagem cultivada estão localizados na região de Lavras (MG). O trabalho foi executado durante os anos de 1996 e 1997. Para a condição de cultivo anual, mata...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Modelagem; Latossolo; Curva de compressão; Pressão de preconsolidação; Índice de compressão; Resistência mecânica.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000400003

Crescimento de raízes de trigo afetado pela resistência mecânica do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Merotto Jr.,A.; Mundstock,C. M.
A compactação do solo é um problema comum que afeta diversas propriedades físicas do solo e o crescimento das plantas. Este trabalho foi desenvolvido em câmara de crescimento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em 1994, durante 35 dias (530 GD, 0ºC de temperatura base) e objetivou determinar os efeitos da resistência mecânica do solo no crescimento das raízes de trigo. Para tanto, foram utilizados vasos dispostos em delineamento completamente casualizado preenchidos com solo Podzólico Vermelho-Escuro álico. Os tratamentos constaram de compactação do solo que resultou em resistências de 1,0; 2,0; 3,5 e 5,5 MPa. A combinação de umidade gravimétrica e densidade do solo foi estabelecida para minimizar os possíveis efeitos de falta de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Trigo; Raiz; Compactação do solo; Resistência do solo.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000200002

Capacidade de suporte de carga e umidade crítica de um Latossolo induzida por diferentes manejos
Provedor de dados: 90
Autores: Araujo-Junior,Cezar Francisco; Dias Junior,Moacir de Souza; Guimarães,Paulo Tácito Gontijo; Alcântara,Elifas Nunes.
Os diferentes manejos de plantas invasoras em lavouras cafeeiras têm promovido alterações estruturais aos solos, comprometendo a sua qualidade física. Assim, o conhecimento da capacidade de suporte de carga do solo sob diferentes sistemas de manejo de plantas invasoras é essencial para o manejo sustentável do solo de lavouras cafeeiras. Os objetivos deste estudo foram: (a) avaliar a influência da adoção, durante 30 anos, de diferentes sistemas de manejo de plantas invasoras na capacidade de suporte de carga de um Latossolo Vermelho distroférrico (LVdf) cultivado com cafeeiros e localizado na Fazenda da Epamig em São Sebastião do Paraíso, MG (Latitude de 20 º 55 ' 00 " S e Longitude 47 º 07 ' 10 " W ); b) determinar a tensão máxima (σmax) aplicada ao solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pressão de preconsolidação; Distribuição de tensões; Carbono orgânico do solo; Umidade crítica; Manejos de plantas invasoras; Compactação do solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000100011

RELAÇÃO ENTRE DENSIDADE DO SOLO E CONTEÚDO DE ÁGUA EM REPETIDOS CICLOS DE CONTRAÇÃO E EXPANSÃO EM UM LATOSSOLO
Provedor de dados: 90
Autores: Gubiani,Paulo Ivonir; Lier,Quirijn de Jong Van; Drescher,Marta Sandra; Mezzomo,Henrique Caletti; Veiga,Camila Machado Costa.
A compactação do solo é uma consequência indesejável do uso agrícola do solo, sobretudo em sistemas de cultivo com mínimo revolvimento do solo, como é o caso do plantio direto (PD). Contudo, a compactação que o tráfego de máquinas causa no solo sob PD não inviabiliza a produção das culturas, indicando que mecanismos intrínsecos a ele promovem reversão da compactação. Neste estudo, avaliou-se a influência de ciclos de contração e expansão sobre a densidade do solo (ρ) de um Latossolo Vermelho argiloso (0,57 kg kg-1 de argila e 0,12 kg kg-1 de areia) e a mudança temporal da ρ no campo. Amostras de solo foram compactadas no laboratório até atingirem ρ de 1464 kg m-3 e submetidas a cinco ciclos de contração (secagem ao ar) e expansão (saturação). Durante a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Resiliência; Plantio direto.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000100100

Qualidade de um Argissolo submetido a práticas de manejo recuperadoras de sua estrutura física
Provedor de dados: 91
Autores: Sequinatto,Letícia; Levien,Renato; Trein,Carlos R.; Mazurana,Michael; Müller,Jônatan.
Neste trabalho propôs-se avaliar a eficiência de alternativas de manejo na recuperação de um solo fisicamente degradado após oito anos. Para isto, um experimento manejado com semeadura direta vem sendo conduzido desde 2002, em Eldorado do Sul, RS, em um Argissolo Vermelho que, inicialmente, era campo natural degradado, com elevado grau de compactação. Os tratamentos englobaram três coberturas do solo no inverno (pousio, aveia preta + ervilhaca e nabo forrageiro), duas profundidades de atuação da haste sulcadora de adubo da semeadora (0,12 e 0,21 m) e três condições de tráfego (tráfego de rodados de trator, colhedora e sem tráfego). No verão são semeados milho e soja em rotação anual. Constatou-se aumento nos teores de matéria orgânica do solo e de suas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Plantas de cobertura; Tráfego controlado; Matéria orgânica.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000300015

Correlação da produtividade do feijão com a resistência à penetração do solo sob plantio direto
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Guilherme J.; Carvalho,Morel de P.; Freddi,Onã da S.; Martins,Mariana V.
A resistência mecânica do solo à penetração (RP) exerce grande influência sobre o desenvolvimento vegetal, uma vez que o crescimento das raízes, tal como a produtividade das culturas, variam de forma inversamente proporcional ao seu valor. Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar a correlação entre a produtividade de feijão (PG) e a RP do Latossolo Vermelho cultivado a quatro anos no sistema plantio direto, pertencente a FEIS/UNESP. Os atributos RP e PG, foram determinados em uma malha regular contendo 119 pontos amostrais. A RP foi determinada nas camadas de 0-0,05, 0,05-0,10, 0,10-0,15, 0,15-0,20, 0,20-0,25 e 0,25-0,30 m. Os dados foram submetidos a análise estatística descritiva, assim como a correlação linear e geoestatística. A correlação linear...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de cone; Variabilidade espacial; Geoestatística; Compactação do solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300033

Uso do penetrômetro eletrônico na avaliação da resistência do solo cultivado com cana-de-açucar
Provedor de dados: 91
Autores: Iaia,Antonio M.; Maia,João C. S.; Kim,Michely E.
Este trabalho teve como objetivo avaliar a resistência do solo a penetração, por meio de um penetrógrafo eletrônico de velocidade constante, em dois solos: Latossolo Vermelho distrófico Típico, textura argilosa e Latossolo Vermelho Amarelo distrófico Típico, textura média, submetidos aos processos de mecanização e transporte na cultura de cana-de-açúcar, em função de diferentes números de corte e diferentes profundidades de trabalho. Os dados foram analisados estatisticamente sob dois formatos: (a) pela estatística convencional, comparando-se as médias dos tratamentos pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade e (b) pela geoestatística, utilizando-se a semivariância para produzir modelos que representassem dependência espacial dos dados. Os resultados de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Mecanização; Geoestatística.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200038

Estudos com penetrometria: novos equipamentos e amostragem correta
Provedor de dados: 91
Autores: Molin,José P.; Dias,Carlos T. dos S.; Carbonera,Lucelha.
RESUMO O indicador mais comumente utilizado para o diagnóstico de compactação do solo é o Índice de Cone (IC), obtido a partir de penetrômetros. No mercado estão disponíveis vários modelos, com diferentes princípios de funcionamento; ressalta-se que a comparabilidade de resultados entre eles precisa ser suficientemente conhecida. Neste trabalho objetivou-se comparar três penetrômetros com princípios diferentes de funcionamento e estabelecer um número ideal de repetições para cada ponto amostrado. Utilizaram-se um penetrômetro de impacto, um penetrômetro de registro eletrônico de dados e de acionamento manual e um de acionamento hidráulico, em três ambientes. De maneira geral, os equipamentos não produziram valores de IC comparáveis em tendências e em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Penetrômetro; Compactação do solo; Densidade amostral.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500015

Resistência à penetração de um Latossolo Vermelho Amarelo do Cerrado sob diferentes sistemas de manejo
Provedor de dados: 91
Autores: Ralisch,Ricardo; Miranda,Tiago M.; Okumura,Ricardo S.; Barbosa,Graziela M. de C.; Guimarães,Maria de F.; Scopel,Eric; Balbino,Luiz C.
Embora associada à adoção de tecnologias de conservação do solo, a intensificação dos sistemas de produção agropecuária tem induzido a um dos principais problemas enfrentados pelos agricultores, a compactação do solo, seja em sistemas de plantio direto ou em sistemas de plantio convencional e pastagem. Este estudo foi realizado em Rio Verde, GO, em Latossolo Vermelho Amarelo, nos seguintes sistemas: plantio direto há 14 anos (SD14); plantio direto há oito anos (SD8); plantio direto há dois anos (SD2); preparo convencional (PC); pastagem (P) e floresta (F). A resistência à penetração do solo foi determinada utilizando-se o penetrômetro de Impacto Modelo IAA/Planalsucar - Stolf, a partir da superfície do solo até a profundidade de 0,40 m; determinaram-se,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Plantio direto; Plantio convencional.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000400008

Estimativa da resistência do solo à penetração baseada no índice S e no estresse efetivo
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Rui da S.; Stone,Luís F.; Godoy,Sinnara G. de.
Objetivou-se, com este trabalho, verificar se a equação proposta por Dexter et al. (2007) para cálculo da resistência do solo à penetração com base na recíproca do índice S e no estresse efetivo, é aplicável aos solos do cerrado. Para tanto, correlações foram estabelecidas entre os valores calculados e os atributos do solo e comparados com valores críticos estabelecidos na literatura e dados de campo. O estudo foi realizado com 2242 amostras de solo do cerrado, das quais constavam informações sobre classificação textural, densidade do solo e retenção da água do solo. Verificou-se que valores de resistência do solo à penetração iguais ou maiores que 1900 kPa, determinados no conteúdo de água do solo equivalente à capacidade de campo, podem ser considerados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Densidade do solo; Conteúdo de água do solo; Textura do solo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900004

Matéria orgânica e propriedades físicas de um Argissolo Amarelo Coeso sob sistemas de manejo com cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Apolino J. N. da; Cabeda,Mário S. V.; Carvalho,Fabíola G. de.
O cultivo contínuo da cana-de-açúcar por longo tempo sob diferentes manejos em solos de tabuleiros costeiros pode causar alterações na matéria orgânica e nas propriedades físicas do solo. Estudaram-se os efeitos de diferentes sistemas de manejo com cana-de-açúcar nas propriedades de um Argissolo Amarelo Coeso, na usina Triunfo, Estado de Alagoas. Os sistemas de manejo consistiram de uma área não irrigada, uma área irrigada, uma com aplicação de vinhaça e outra sob floresta nativa, sob condição original. Amostras foram retiradas de cada área a 0-0,2, 0,2-0,4 e 0,4-0,8 m de profundidade para determinar as alterações nos limites de consistência, parâmetros de compactação, estabilidade de agregados e frações físicas da matéria orgânica do solo. O cultivo da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Matéria orgânica particulada; Compactação do solo; Ensaio Proctor normal; Tabuleiros costeiros.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300007

Qualidade física do solo sob diferentes sistemas de manejo e aplicação de dejeto líquido suíno
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Dener M. S.; Lima,Renato P. de; Verburg,Ernst E. Jan.
A aplicação em solos agrícolas tem sido a principal alternativa para destinar o grande volume de dejetos líquidos suínos (DLS) gerados nos ambientes de produção. O objetivo deste trabalho foi avaliar possíveis modificações nos atributos físicos do solo decorrentes do sistema de manejo e aplicação de DLS. O estudo foi desenvolvido no município de Arapoti, PR, em agosto de 2012. Foram amostradas cinco áreas: floresta nativa, pastagem com adubação química e aplicação de DLS, plantio convencional com adubação química e aplicação de DLS, plantio direto com adubação química, plantio direto com adubação química e aplicação de DLS. Os atributos físicos do solo avaliados foram: densidade do solo (Ds), porosidade total (Pt), macroporosidade (Ma), razão macro e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Resíduos agrícolas; Resistência à penetração.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000300280

Resistência à penetração em Neossolo Quartzarênico submetido a diferentes formas de manejo
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Idelfonso C. de; Santos,Felipe C. V. dos; Custódio Filho,Ronaldo de O.; Silva,Nelson R. da A; Correchel,Vladia.
A substituição das florestas nativas por agrossistemas provoca mudanças na estrutura do solo. O grau dessas alterações depende da intensidade do uso e do manejo do solo, condições climáticas locais e propriedades físicas e químicas do solo. O objetivo deste estudo foi avaliar a densidade do solo, resistência do solo à penetração e a matéria orgânica de um Neossolo Quartzarênico órtico em quatro sistemas de manejo: floresta nativa, agrofloresta, pasto e outra área recentemente convertida para uso agrícola. Em cada sistema avaliado sete perfis de solo foram coletados em julho de 2010 e Janeiro de 2011. A resistência do solo foi determinada com um penetrômetro de impacto, modelo Planasucar Stolf IAA, de 00-40 cm de profundidade. O teor de água do solo foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservação do solo; Compactação do solo; Indicadores de qualidade do solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001200003

Atributos físicos do solo e produtividade do milho sob sistemas de manejo e adubações
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Mônica S. S. de M.; Pivetta,Laércio A.; Costa,Luiz A. de M.; Pivetta,Laerte G.; Castoldi,Gustavo; Steiner,Fábio.
O sistema plantio direto (SPD) é uma técnica eficiente no controle da erosão do solo porém alguns estudos indicam a ocorrência de compactação, principalmente na camada superficial. Estratégias que elevem o teor de matéria orgânica, como a rotação de culturas e a adubação orgânica, podem ser utilizadas para resolver este problema. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de sistemas de manejo (rotação e sucessão de culturas) e adubações (mineral, orgânica e organomineral) sobre as propriedades físicas do solo e a produtividade do milho, de 2006 a 2008. As avaliações foram realizadas em fevereiro de 2007, após a colheita do milho de verão, e em setembro de 2008, após a colheita do milho safrinha. A rotação de culturas promoveu redução na densidade e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Rotação de culturas; Adubação orgânica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000800007

Resistência específica à tração na operação de escarificação do solo em camadas de forma simultânea
Provedor de dados: 91
Autores: Gassen,José R. F.; Alonço,Airton dos S.; Baumhardt,Ulisses B.; Bellé,Mateus P.; Bonotto,Gustavo J.
O aumento do tráfego de máquinas agrícolas maiores e mais robustas agrava a compactação do solo afetando, direta e indiretamente, a produtividade das culturas. Para solucionar este problema tem-se realizado a escarificação; contudo, esta operação apresenta elevada demanda de tração. Neste contexto e visando a uma operação de escarificação mais eficiente, desenvolveu-se e se avaliou uma ferramenta para o rompimento do solo em camadas, de forma simultânea. O experimento foi conduzido no Município de Capão Bonito do Sul, Rio Grande do Sul, em um solo de textura muito argilosa. Como objetivo geral buscou-se verificar se existe diferença significativa entre a escarificação em única camada ou convencional, e em mais de uma camada, de forma simultânea,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Preparo conservacionista do solo; Projeto de máquinas agrícolas; Compactação do solo; Escarificador; Força de tração.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100015

Resistência do solo à penetração, após o tráfego com dois tipos de pneus utilizando-se um equipamento para ensaio dinâmico
Provedor de dados: 91
Autores: Nagaoka,Alberto K.; Lanças,Kléber P.; Castro Neto,Pedro; Lopes,Afonso; Guerra,Saulo P. S.
Com este trabalho objetivou-se, principalmente, avaliar a resistência do solo à penetração, em função do tipo de pneu (diagonal e radial) e da carga vertical, utilizando-se um equipamento de ensaio de pneu agrícola individual, e verificar os efeitos nas camadas do solo pela passagem do pneu. O equipamento utilizado foi projetado para ser acoplado na traseira do trator e acionado pela tomada de potência afim de realizar ensaios de pneus em condições de campo, sendo ainda, constituído, de uma caixa de transmissão mecânica de trator e instrumentos eletrônicos de medição. Este trabalho foi desenvolvido no Núcleo de Engenharia Rural da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA/UNESP) em Botucatu. Os dados obtidos no experimento foram analisados considerando-se o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de cone; Compactação do solo; Pneu agrícola.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200034

Qualidade física de Latossolo Amarelo de tabuleiros costeiros em diferentes sistemas de manejo da cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Vasconcelos,Romero F. B. de; Souza,Edivan R. de; Cantalice,José R. B.; Silva,Laércio S.
Os atributos físicos do solo são indicativos imprescindíveis quando se pretende avaliar sistemas de manejo. Objetivou-se, nesta pesquisa, estudar as alterações nas propriedades físicas de um Latossolo Amarelo Distrocoeso dos tabuleiros costeiros de Alagoas cultivado com cana-de-açúcar. Foram selecionadas áreas em talhões de produção de cana-de-açúcar. Os tratamentos avaliados corresponderam a área cultivada sob sistema de manejo irrigado (SMI), área sob sistema de manejo fertirrigado com vinhaça (SMFV) e área com aplicação de vinhaça + torta de filtro (SMVT), além de área de mata nativa (MN) com fragmento de mata atlântica, tomada como referência. Avaliaram-se a densidade do solo, porosidade total do solo, diâmetro médio ponderado dos agregados,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Matéria orgânica; Estabilidade de agregados.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000400004

NOTA TÉCNICA: RESISTÊNCIA MECÂNICA DO SOLO À PENETRAÇÃO EM FUNÇÃO DA SUA UMIDADE E DO TIPO DE PENETRÔMETRO - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n01a08
Provedor de dados: 107
Autores: Elder Barboza de Souza; univasf; Antonio Pereira Patrocinio Filho; univasf; Wisy Alves Pimenta; univasf; Hideo de Jesus Nagahama; univasf; Jorge Wilson Cortez; Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD.
Com o advento da mecanização agrícola o solo passou a receber uma maior pressão dos pneus das máquinas, que pode ocasionar zonas de impedimento ao desenvolvimento radicular das plantas. O objetivo do trabalho foi avaliar a resistência mecânica do solo a penetração (RP) com penetrômetro eletrônico e de impacto em condições de umidade em área cultivada anteriormente por sorgo forrageiro. O experimento foi conduzido no Campus das Ciências Agrárias da Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, Petrolina (PE). A coleta de dados da RP foi realizada com penetrômetro eletrônico e de impacto em condições de umidade (3,5 e 6,7%) nas profundidades de 0,00 a 0,50 m, sendo os penetrômetros posicionados a 0,20 m um do outro para a coleta. Para o...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola física do solo; Compactação do solo; Mecanização agrícola.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/417

RELAÇÃO ENTRE O LIMITE DE PLASTICIDADE E A UMIDADE ÓTIMA DE COMPACTAÇÃO DE UM LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE USO
Provedor de dados: 107
Autores: Diego Monteiro Dias; Universidade Estadual de Goiás; Gracielly Ribeiro de Alcântara; Universidade Estadual de Goiás; Elton Fialho dos Reis; Universidade Estadual de Goiás.
A correlação entre o limite de plasticidade e a umidade ótima de compactação, tem grande aplicação em avaliações de solo para diferentes usos, como a interação máquina-solo. Este trabalho teve como objetivo determinar a relação existente entre o limite de plasticidade e a umidade ótima de compactação de um Latossolo Vermelho-Escuro em diferentes condições de uso. O experimento foi desenvolvido na área experimental da Agência Rural, localizada no município de Anápolis e no Laboratório de Mecânica dos Solos da Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Estadual de Goiás. O delineamento experimental instalado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 4 x 3, sendo quatro tipos de uso do solo (solo em plantio direto com...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia agrícola; Mecanização agricola; Compactação do solo; Manejo do solo Compactação do solo; Degradação do solo; Solo argiloso.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/189

Alterações na qualidade física de um latossolo amarelo sob pastagem
Provedor de dados: 36
Autores: Torres,Lorena Chagas; Barros,Katiane Raquel Mendes; Lima,Herdjania Veras de.
Indicadores de qualidade física do solo representam uma importante ferramenta no estudo das alterações que ocorrem no solo em função de ações de uso e manejo. Objetivou-se com este estudo utilizar o intervalo hídrico ótimo (IHO) e o índice-S (declividade da curva de retenção de água no solo no ponto de inflexão) para quantificar as alterações físicas do solo promovidas pelo sistema de pastagem, tendo como referência um solo sob mata. O estudo foi realizado em um Latossolo Amarelo distroférrico típico sob mata nativa e pastagem, onde foram coletadas amostras deformadas e indeformadas nas profundidades de 0-5 e 25-30 cm, utilizadas para determinação do carbono orgânico do solo e análises físicas. Os valores de índice-S, com exceção do solo sob mata (0-5 cm),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo do solo; Compactação do solo; Resistência do solo a penetração.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672014000400003

Pressão de pré-compressão e comportamento hídrico de um Nitossolo Vermelho distroférrico em função do tamanho de agregados - DOI: 10.4025/actasciagron.v27i3.1464
Provedor de dados: 1
Autores: Pereira, Joaquim Odilon; UFERSA; Benez, Sérgio Hugo; UNESP; Silva, Suedêmio de Lima e; UNIOESTE; Queiroz, Manoel Moisés Ferreira de; UNIOESTE; Costa, João Candido Bracarense; UNIOESTE; Tabile, Rubens André; UNIOESTE.
A compactação do solo tem sido assunto de intensivas pesquisas nos últimos anos, mas os mecanismos que implicam no processo de compactação dos solos agrícolas ainda permanecem pouco conhecidos. A pressão de pré-compressão tem sido freqüentemente usada como um critério de avaliação da susceptibilidade do solo à compactação. A contribuição do tamanho de agregados do solo e o efeito do teor de água foram investigados na compactação de um Nitossolo Vermelho distroférrico, denotando textura muito argilosa. Amostras de solo deformado, constituído de agregados menores de 2,5 mm A1 e agregados de 9,3 mm a 19,4 mm A2, foram submetidas a ensaio de compressão uniaxial drenado. O índice de compressão, a pressão de pré-compressão e o comportamento hídrico do solo foram...
Palavras-chave: 5.01.01.00-5    Ciência do Solo compressão uniaxial; Compactação do solo; Pressão de pré-compressão 5.01.01.00-5    Ciência do Solo.
Ano: 2005
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/1464

Efeito de diferentes coberturas vegetais e sistemas de preparo do solo na produção da cultura da soja - DOI: 10.4025/actasciagron.v29i4.413
Provedor de dados: 1
Autores: Lopes, Reny Adilmar Prestes; UEM; Neto, Raimundo Pinheiro; Uem; Braccini, Alessandro de Lucca e; UEM; Souza, Eduardo Godoy de; UNIOESTE Cascavel.
Este trabalho avaliou o desempenho da soja sob a influência de cobertura vegetal e de manejo do solo em um Latossolo Vermelho distrófico. Utilizaram-se aveia, nabo, ervilhaca, ervilha, milheto e tremoço. Avaliaram-se altura e densidade de plantas, altura de inserção de vagens, número de vagens, produtividade, massa de mil grãos, teor de água, densidade e resistência do solo à penetração. O sistema semeadura direta teve maior altura de inserção de vagens, quantidade de vagens, altura de plantas, teor de água e densidade do solo. Maiores valores de resistência do solo à penetração foram verificados no preparo convencional, porém obteve-se maior produtividade. As coberturas e os sistemas de preparo influenciaram na produtividade das plantas de soja. As...
Palavras-chave: 5.01.00.00-9    Agronomia rotação de cultura; Compactação do solo; Manejo do solo.
Ano: 2007
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/413

Variabilidade espacial de propriedades dendrométricas do eucalipto e de atributos físicos de um Latossolo Vermelho
Provedor de dados: 53
Autores: Rosa Filho,Gilberto; Carvalho,Morel de Passos e; Montanari,Rafael; Silva,Janete Motta da; Siqueira,Glécio Machado; Zambianco,Edmar Casarin.
Este trabalho teve como objetivo analisar a variabilidade espacial de atributos de eucalipto (Eucalyptus urophylla S.T. Blake) e atributos físicos de um Latossolo Vermelho distrófico em Selvíria (MS). A área de estudo possui cerca de 1,98 ha e as amostras de planta e solo foram coletadas em uma grade de amostragem contendo 122 pontos sendo: 84 pontos com espaçamento regular de 15 m e 38 pontos com espaçamento regular de 5 m. Os atributos de planta e solo analisados foram: perímetro na altura do peito, altura da planta, volume de madeira, resistência do solo à penetração e o teor de água no solo. Os atributos das plantas de eucalipto apresentaram moderada variabilidade espacial, ao passo que os atributos do solo apresentaram variabilidade moderada (RP3) e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo do solo; Agricultura de precisão; Compactação do solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052011000200027

ASPECTOS ESTRUTURAIS DE RAÍZES DE CANA-DE-AÇÚCAR SOB O EFEITO DA COMPACTAÇÃO DO SOLO
Provedor de dados: 53
Autores: QUEIROZ-VOLTAN,RACHEL BENETTI; PRADO,HÉLIO DO; MORETTI,FERNANDO CESAR.
A compactação do solo tem sido considerada um dos fatores que afetam a produtividade da cana-de-açúcar. No presente trabalho, estudou-se o efeito dessa compactação em alguns aspectos estruturais de raízes de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L. 'SP 701143', Poaceae), desenvolvidas em condições de cultura, em um latossolo roxo, textura argilosa. As amostras de raízes foram obtidas em dez locais, a duas profundidades: 0-20 e 20-40 cm. As densidades do solo variaram de 0,94 a 1,21 g/cm3 à profundidade de 0-20 cm, e de 1,02 a 1,23 g/cm3 à de 20-40 cm nos diferentes locais. Observou-se uma tendência de as raízes desenvolvidas em áreas com solo mais compactado apresentarem valores maiores para a relação CO/CV (espessura do córtex/ espessura do cilindro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Cana-de-açúcar; Saccharum officinarum L.; Compactação do solo; Estrutura de raízes.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051998000100007

Atributos físicos do solo e produtividade da soja em sistema de integração lavoura-pecuária com braquiária e soja
Provedor de dados: 65
Autores: Debiasi,Henrique; Franchini,Julio Cezar.
A integração lavoura-pecuária por meio da sucessão entre pastagem de braquiária no outono/inverno e culturas de grãos no verão constitui-se em uma opção para aumentar e diversificar a renda do produtor e melhorar a qualidade do sistema plantio direto. Com o objetivo de avaliar o efeito da época de dessecação da pastagem ou da pressão de pastejo por bovinos sobre atributos físicos do solo e a produtividade da soja em um sistema de integração lavoura-pecuária (SILP), foi conduzido um experimento sobre um Latossolo Vermelho Distroférrico. Nas parcelas principais, foram aplicadas pressões de pastejo equivalentes a 6,9; 9,4; e 16,5 unidades animais por hectare durante 19 dias em pastagem de Brachiaria brizantha cv. 'Xaraes', cuja fitomassa foi dessecada 30 dias...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Brachiaria brizantha; Manejo da pastagem; Compactação do solo; Sistema plantio direto.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012000700007

Indicadores da qualidade física de um Latossolo Vermelho distrófico típico sob plantio direto escarificado
Provedor de dados: 65
Autores: Klein,Vilson Antonio; Baseggio,Matheus; Madalosso,Tiago.
A avaliação da qualidade física dos solos agrícolas tem assumido importância cada vez maior, principalmente em áreas sob sistema plantio direto, uma vez que nesse sistema de manejo ocorrem importantes alterações na estrutura do solo. A resistência mecânica do solo à penetração (RP), o intervalo hídrico ótimo (IHO) e a densidade relativa (DR) têm sido apresentados como opções para essa avaliação. Os objetivos deste trabalho foram avaliar e modelar a RP em função da umidade e densidade do solo e determinar o IHO em função da DR em dois sistemas de manejo. Amostras de solo com estrutura preservada foram coletadas na camada de 0-5cm, em solo sob plantio direto (PD) e plantio direto escarificado (PDE) há seis meses. Em laboratório, determinou-se a RP utilizando...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Plantio direto; Escarificação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000900014

Relação entre alguns atributos físicos e a produção de grãos de soja e arroz de sequeiro em latossolos
Provedor de dados: 65
Autores: Beutler,Amauri Nelson; Centurion,José Frederico; Roque,Cassiano Garcia.
Este trabalho objetivou avaliar atributos físicos e a correlação com a produção de grãos de soja e arroz de sequeiro em três níveis de compactação e dois conteúdos de água no solo (água retida na tensão de 0,05 e 0,01MPa), com três repetições. Foram utilizadas amostras de Latossolo Vermelho, textura média (LVd) e, Latossolo Vermelho, textura argilosa (LVef), coletadas na profundidade de 0-20cm e compactadas em camadas de 3cm, em vasos de 9,82L. Foram avaliados a porosidade total, macro e microporosidade, densidade do solo, resistência à penetração e a produção de grãos de soja e arroz de sequeiro. Os atributos físicos apresentaram correlações altas e significativas entre si, nos dois solos e conteúdos de água. As maiores correlações dos atributos físicos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Conteúdo de água; Glycine max; Oryza sativa.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782004000200005

Porosidade de aeração de um Latossolo Vermelho e rendimento de trigo em plantio direto escarificado
Provedor de dados: 65
Autores: Klein,Vilson Antonio; Vieira,Márcio Luis; Durigon,Fabio Fernando; Massing,João Paulo; Fávero,Fernando.
Proporcionar condições ótimas ao desenvolvimento das plantas deve ser um dos objetivos do manejo do solo. O sistema plantio direto é um manejo conservacionista por excelência, mas tem apresentado problemas de compactação, afetando o desenvolvimento e à produtividade das culturas. A escarificação esporádica do solo nessas áreas tem-se apresentado como uma alternativa para minimizar os efeitos negativos do aumento da sua densidade. Neste estudo, avaliou-se a densidade do solo, a porosidade total e de aeração, a densidade máxima e a relativa do solo e o rendimento de grãos de trigo num Latossolo em duas áreas: plantio direto há 6 anos (PD) e plantio direto escarificado (PDE). Durante todo o ciclo da cultura do trigo, monitorou-se o potencial de água no solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Plantio direto; Escarificação; Densidade relativa.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000200011

Atributos de solo e produtividade de feijão após diferentes formas de uso do solo no inverno, no quinto ano de experimentação
Provedor de dados: 65
Autores: Balbinot Junior,Alvadi Antonio; Veiga,Milton da; Vogt,Gilcimar Adriano; Spagnollo,Evandro.
O objetivo deste trabalho foi avaliar, no quinto ano de experimentação, o efeito de formas de uso do solo no inverno sobre a quantidade de palha remanescente, os atributos físicos e químicos do solo e a produtividade de grãos de feijão cultivado em sucessão. Foi conduzido um experimento na região do Planalto Norte de Santa Catarina, entre maio de 2006 e abril de 2011, no qual foram avaliadas cinco formas de uso do solo no inverno, repetidas por cinco anos nas mesmas parcelas: 1) consórcio de aveia preta + azevém + ervilhaca comum manejado sem pastejo (consórcio cobertura); 2) o mesmo consórcio, com pastejo e com 100kg ha-1 de N ano-1 em cobertura (pastagem com N); 3) o mesmo consórcio, com pastejo e sem adubação nitrogenada (pastagem sem N); 4) nabo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Integração lavoura-pecuária; Plantio direto; Plantas de cobertura; Compactação do solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012000300003

Atributos físicos e rendimento de grãos de trigo, soja e milho em dois Latossolos compactados e escarificados
Provedor de dados: 65
Autores: Secco,Deonir; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel; Silva,Vanderlei Rodrigues da.
A compactação do solo reduz sua qualidade estrutural em áreas manejadas sob sistema plantio direto e limita o rendimento de grãos das culturas, principalmente em solos argilosos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto de três estados de compactação nos atributos físicos e no rendimento de grãos de três culturas, em dois Latossolos sob plantio direto e em área escarificada. Foi determinada a densidade (Ds), a resistência do solo à penetração (Rp) e o rendimento de grãos das culturas do trigo, da soja e do milho, em Latossolo Vermelho distrófico típico-LVd, com 55% de argila, e Latossolo Vermelho distroférrico típico-LVdf, com 61% de argila, localizados na região do planalto médio do Rio Grande do Sul. O experimento foi conduzido de 1999 a 2001. Por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Plantio direto; Produtividade de culturas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000100010

Sistemas de preparo do solo e de semeadura no rendimento de grãos de soja em área de várzea
Provedor de dados: 65
Autores: Sartori,Gerson Meneghetti Sarzi; Marchesan,Enio; David,Ricardo De; Donato,Gabriel; Coelho,Lucas Lopes; Aires,Núbia Pentiado; Aramburu,Bruno Behenck.
RESUMO: A presença de camada compactada próxima à superfície do solo e a variabilidade das propriedades químicas do solo podem afetar o rendimento de grão de soja. Com o trabalho, objetivou-se avaliar a influência de sistemas de preparo do solo e de semeadura e de locais de cultivo (áreas de corte e aterro) no rendimento dessa cultura. O experimento foi realizado na área experimental de várzea da Universidade Federal de Santa Maria, nas safras 2013/14 e 2014/15. O delineamento foi blocos ao acaso, com quatro repetições. Os tratamentos foram arranjados em parcelas subdivididas. As parcelas principais foram: área de corte (A1) e área de aterro (A2). As subparcelas foram os tipos de preparo do solo e de semeadura: com escarificação do solo e semeadura...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Área de aterro; Haste sulcadora; Escarificação do solo.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782016000300492

Compressibilidade de um Argissolo sob plantio direto escarificado e compactado
Provedor de dados: 65
Autores: Lima,Cláudia Liane Rodrigues de; Reinert,Dalvan Jose; Reichert,José Miguel; Suzuki,Luis Eduardo Akiyoshi Sanches.
A compressibilidade do solo é dependente do tipo, da intensidade, da freqüência da força aplicada por máquinas agrícolas e dos sistemas de manejo adotados. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da intensidade do tráfego de máquinas agrícolas na compressibilidade de um Argissolo Vermelho distrófico arênico sob plantio direto escarificado e compactado. Foram testados os tratamentos: PD = plantio direto desde o ano de 1989; PDE1 = plantio direto escarificado em dezembro de 2002 e fevereiro de 2004; PDE2 = plantio direto escarificado em dezembro de 2004; PDC1, PDC2 e PDC3 = plantio direto com quatro passadas de máquina com massa total de 10Mg em dezembro, respectivamente para os anos agrícolas 2001/2002, 2002/2003 e 2001/2002 - 2002/2003. Amostras com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Pressão de preconsolidação; Índice de compressão; Curva de compressão.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000600015

Variabilidade espacial da resistência do solo à penetração em plantio direto
Provedor de dados: 65
Autores: Silva,Vanderlei Rodrigues da; Reichert,José Miguel; Reinert,Dalvan José.
O objetivo deste trabalho foi caracterizar a variabilidade espacial da resistência do solo à penetração (RP) em solo sob plantio direto, identificando estados de compactação. Determinou-se a RP diretamente no campo, de forma sistemática, em três classes de solos. A primeira área experimental está localizada em Santa Maria, em um Argissolo Vermelho-Amarelo, com 120g kg-1 de argila na camada de 0-20cm. A segunda está localizada no município de Cruz Alta em um Latossolo Vermelho distrófico, apresentando 500g kg-1 de argila na camada de 0-20cm, e a terceira área experimental está localizada em Coronel Barros, em um Latossolo Vermelho distroférrico típico, com 600g kg-1 de argila na camada de 0-20cm. Os valores de RP foram analisados via estatística descritiva...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Semivariograma; Distribuição normal.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782004000200010

Atributos de solo e de plantas afetados pelo manejo da pastagem anual de inverno em sistema de integração lavoura-pecuária
Provedor de dados: 65
Autores: Veiga,Milton da; Durigon,Leandro; Pandolfo,Carla Maria; Balbinot Junior,Alvadi Antonio.
O uso continuado do sistema de integração lavoura-pecuária pode promover alterações em atributos físicos do solo, bem como afetar a produtividade das culturas semeadas em sucessão à pastagem. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de formas de semeadura e do intervalo entre a retirada dos animais e a dessecação da pastagem anual de inverno sobre atributos físicos do solo, fitomassa aérea remanescente da pastagem e produtividade das culturas semeadas em sucessão. Foi instalado um experimento em propriedade rural em Campos Novos, SC, que utiliza o sistema integração lavoura-pecuária, onde foram aplicados os seguintes tratamentos: duas formas de semeadura da pastagem no outono (semeadura direta sem e com posterior revolvimento do solo com grade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pastejo contínuo; Compactação do solo; Soja; Milho; Sistema plantio direto.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012000300010

Propriedades físico-hídricas do solo sob plantio direto escarificado e rendimento da soja
Provedor de dados: 65
Autores: Camara,Rodrigo Kurylo; Klein,Vilson Antonio.
O solo sob plantio direto (PD) sofre alterações ocasionados pela mínima mobilização e pelo tráfego de máquinas. O efeito dessas alterações sobre o desenvolvimento das plantas é dependente das condições climáticas. A escarificação esporádica do solo sob PD tem se apresentado como uma alternativa para minimizar os efeitos da compactação, especificamente em períodos de deficiência hídrica. O objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações nas propriedades físico-hídricas de solo sob PD e plantio direto escarificado (PDE) bem como o desempenho da cultura da soja implantada em semeadura direta com dois mecanismos sulcadores na semeadora. O experimento foi instalado em área com seis anos sob PD, sendo que parte da área foi escarificada. Avaliou-se o teor de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Resistência à penetração; Manejo do solo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782005000400010

Atributos físico-hidricos e produtividade de trigo em um Latossolo sob estados de compactação
Provedor de dados: 65
Autores: Bonini,Andreia Kusumota; Secco,Deonir; Santos,Reginaldo Ferreira; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel.
Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de estados de compactação sobre os atributos físico-hídricos do solo e na produtividade da cultura do trigo (Triticum spp) em um Latossolo Vermelho Distroférrico sob sistema plantio direto. O cultivo do trigo foi em faixas (10x50m) nas quais foram implantados quatro tratamentos correspondentes aos estados de compactação: SC-unidade experimental sem passagem do rolo compactador, 1P-uma passada com o rolo compactador, 3P-três passadas e 5P-cinco passadas. Para avaliar a densidade (Ds), o volume de macroporos (Map) e de microporos (Mip) e a porosidade (Pt) do solo foram coletadas amostras indeformadas nas profundidades de 0,0-0,1, 0,1-0,2 e 0,2-0,3m, em cinco pontos aleatórios em cada tratamento. Outra amostra...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Estrutura do solo; Plantio direto.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782011000900009

Produtividade da soja correlacionada com a porosidade e a densidade de um Latossolo Vermelho do cerrado brasileiro
Provedor de dados: 65
Autores: Andreotti,Marcelo; Carvalho,Morel de Passos e; Montanari,Rafael; Basso,Fernanda Carvalho; Pariz,Cristiano Magalhães; Azenha,Mariana Vieira; Vercese,Francine.
No ano agrícola de 2004/05, na Fazenda Experimental da FE/Unesp-Campus de Ilha Solteira, localizada no Município de Selvíria, Mato Grosso do Sul - (MS), foram estudadas a variabilidade e a dependência espacial entre a macroporosidade (MA), a microporosidade (MI), a porosidade total (PT) e a densidade do solo (DS), em três profundidades, com a produtividade da soja (PG), em sistema plantio direto, sobre um Latossolo Vermelho distroférrico. O objetivo foi pesquisar a variabilidade e as correlações lineares e espaciais entre os atributos da planta e do solo, visando a selecionar um indicador da qualidade física do solo para a produtividade da soja. Foi instalada a malha geoestatística, para a coleta de dados do solo e da planta, contendo 124 pontos amostrais,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Macroporosidade; Microporosidade; Glycine max.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782010000300004

Atributos físicos de um Latossolo Vermelho e produtividade de culturas cultivadas em sucessão e rotação
Provedor de dados: 65
Autores: Genro Junior,Silvio Aymone; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel; Albuquerque,Jackson Adriano.
Este estudo objetivou avaliar os efeitos da sucessão e rotação de culturas nos atributos físicos e na produtividade dos cultivos agrícolas de um Latossolo Vermelho sob plantio direto, localizado no Estado do Rio Grande do Sul. Os tratamentos contaram de quatro seqüências de culturas cultivadas de 1998 a 2001: 1) sucessão trigo / soja; 2) rotação milho / aveia / milho+guandu anão / trigo / soja / trigo; 3) rotação guandu anão / trigo / soja / trigo / soja / aveia; e 4) rotação Crotalária / trigo / soja / aveia / milho / trigo. Em outubro de 2000 e de 2001, foram coletadas amostras de solo para determinar os atributos físicos do solo. Em todas as safras foi medida a produtividade das culturas. O Latossolo Vermelho cultivado com plantio direto apresenta um...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estrutura do solo; Compactação do solo; Curva de retenção de água.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000100011

Qualidade físico-hídrica e rendimento de soja (Glycine max L.) e feijão (Phaseolus vulgaris L.) de um Argissolo Vermelho distrófico sob diferentes sistemas de manejo
Provedor de dados: 65
Autores: Lima,Cláudia Liane Rodrigues de; Reinert,Dalvan Jose; Reichert,José Miguel; Suzuki,Luis Eduardo Akiyoshi Sanches; Gubiani,Paulo Ivonir.
A qualidade físico-hídrica tem sido alterada pelo processo de compactação a que os solos estão sendo submetidos nos diversos sistemas de produção agrícola. Este estudo objetivou avaliar a qualidade físico-hídrica de um Argissolo Vermelho distrófico submetido a diferentes manejos. Um experimento com a cultura da soja e dois com a cultura do feijoeiro foram instalados em um delineamento inteiramente casualizado. No ano agrícola 2004/2005, foram testados sete níveis de compactação: SD = sistema de semeadura direta desde o ano de 1989; SD ESC1 = sistema de semeadura direta escarificado em dezembro de 2004; SD ESC2 = sistema de semeadura direta escarificado em dezembro de 2002 e fevereiro de 2004; SD COMP1 = sistema de semeadura direta com quatro passadas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica do solo; Densidade do solo; Porosidade do solo; Umidade volumétrica; Compactação do solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000400020

Compactação superficial de Latossolos sob integração lavoura: pecuária de leite no noroeste do Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 65
Autores: Collares,Gilberto Loguércio; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel; Kaiser,Douglas Rodrigo.
Em sistemas de integração lavoura-pecuária, o solo sofre pressões pelo pisoteio animal e tráfego de máquinas, alterando sua estrutura. Neste trabalho, avaliaram-se a densidade, a porosidade e a resistência do solo à penetração em cinco propriedades rurais que adotam o sistema de integração lavoura-pecuária. Os resultados indicaram um aumento da compactação pelo pisoteio animal na camada superficial do solo (0,10m). Os valores de densidade estavam acima de 1,4Mg m-3, a macroporosidade abaixo de 0,10m³ m-3 e a resistência à penetração acima de 2MPa na umidade de 0,26kg kg-1, o que indica degradação física do solo. Assim, é necessário adotar práticas de manejo adequadas para a recuperação desses solos e evitar o aumento da compactação.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Pisoteio animal; Integração lavoura-pecuária.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782011000200011

Resistência à penetração em latossolos: valor limitante à produtividade de arroz de sequeiro
Provedor de dados: 65
Autores: Beutler,Amauri Nelson; Centurion,José Frederico.
Este trabalho objetivou avaliar o valor de resistência à penetração limitante à produtividade de arroz de sequeiro (Oryza sativa cv. IAC 165) no conteúdo de água retida, na tensão de 0,05 e 0,01 MPa. Foram utilizadas amostras de Latossolo Vermelho, textura média (LVd) e, Latossolo Vermelho, textura argilosa (LVef), coletadas na profundidade de 0,00-0,20m, passadas em peneira de 0,004m e compactados em camadas de 0,03m, em vasos de 0,20m de altura e 0,25m de diâmetro (0,00982m³). Os valores de resistência à penetração foram determinados com o penetrômetro de anel dinamométrico. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4 x 2, com três repetições. No conteúdo de água retida, na tensão de 0,01MPa, o valor de resistência do solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Compactação do solo; Conteúdo de água.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782004000600019

Compressibilidade de um Argissolo Vermelho-Amarelo trafegado e escarificado
Provedor de dados: 65
Autores: Vogelmann,Eduardo Saldanha; Mentges,Marcelo Ivan; Reichert,José Miguel; Rosa,David Peres da; Barros,Cláudia Alessandra Peixoto de; Reinert,Dalvan José.
O tráfego de máquinas agrícolas é considerado uma das principais fontes da compactação do solo. Uma prática utilizada para minimizar os efeitos da compactação é a escarificação, porém a haste escarificadora pode causar compactação subsuperficial. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do tráfego de máquinas na compressibilidade de um Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico arênico, de textura franco arenosa e avaliar o comportamento mecânico desse solo abaixo da linha de atuação da haste escarificadora. Os tratamentos investigados foram: semeadura direta há 13 anos, semeadura direta há 13 anos com tráfego adicional (intensidade de tráfego de 24,67Mg km ha-1), cultivo mínimo recém implantado e cultivo mínimo recém implantado com tráfego adicional....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Pressão de preconsolidação; Coeficiente de compressão; Cultivo mínimo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012000200017

Qualidade física de um latossolo vermelho, perdas por erosão e desenvolvimento do milho em dois sistemas de manejo
Provedor de dados: 64
Autores: Marques,Sebastião Rovilson; Weill,Mara de Andrade Marinho; Silva,Laura Fernanda Simões da.
O manejo agrícola interfere nas condições físicas, químicas e biológicas do solo, na capacidade produtiva do sistema agrícola e na susceptibilidade do solo ao processo erosivo, não raramente acentuando-a. Objetivou-se, neste estudo, estudar a influência de dois sistemas de manejo sobre a qualidade física de um Latossolo Vermelho Distroférrico típico da região de Campinas, SP, bem como seus efeitos tanto no desenvolvimento e produtividade da cultura do milho, quanto no controle das perdas de terra e de nutrientes por erosão. Foram comparados dois sistemas de manejo, sistema plantio direto (SPD) e sistema convencional com grade aradora (SC), aplicando-os em parcelas experimentais dotadas com sistemas coletores de enxurrada para avaliação das perdas de terra...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistema plantio direto; Sistema convencional; Compactação do solo; Indicadores de qualidade.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000400024

Efeito da profundidade de trabalho das hastes sulcadoras de uma semeadora-adubadora na patinagem, na força de tração e no consumo de combustível de um trator agrícola
Provedor de dados: 64
Autores: Palma,Marcos Antonio Zambillo; Volpato,Carlos Eduardo Silva; Barbosa,Jackson Antonio; Spagnolo,Roger Toscan; Barros,Murilo Machado de; Vilas Boas,Lidiane do Amaral.
A consolidação do sistema de semeadura direta trás grandes benefícios ao meio ambiente e, também, é notável a redução dos custos de produção devido a desnecessidade das operações como aração, subsolagem, escarificação e gradagem. Porém, nesse sistema se têm muitos problemas relacionados a compactação das camadas superficiais em função do tráfego de máquinas e a consorciação lavoura-pecuária. A solução encontrada pelos agricultores tem sido a substituição, na semeadora-adubadora, do sulcador disco duplo pela haste sulcadora que atua em profundidades superiores. O presente estudo teve como objetivo avaliar diferentes profundidades de trabalho da haste sulcadora, analisando o consumo de combustível, força de tração, índice de patinagem, potência na barra de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Desempenho operacional; Integração lavoura-pecuária; Compactação do solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000500034

Alteração em atributos fisicos de um solo sob pastagem após escarificação
Provedor de dados: 64
Autores: Colet,Marcelo José; Sverzut,Cláudio Bianor; Weirich Neto,Pedro Henrique; Souza,Zigomar Menezes de.
A compactação do solo pode ser considerada uma das principais causas de degradação de pastagens. Entre várias técnicas de mobilização do solo para rompimento de camadas compactadas, a escarificação apresenta aspectos positivos para um manejo conservacionista. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar as alterações ocorridas na resistência do solo à penetração, porosidade do solo e densidade do solo de um Latossolo Vermelho-Amarelo, sob pastagem mediante sua escarificação. Implementou-se um experimento em uma área de Brachiaria decumbens Stapf. em Nova Odessa (SP), utilizando um escarificador com discos de corte e ponteiras aladas. A resistência do solo à penetração foi avaliada utilizando um penetrógrafo hidráulico eletrônico e a densidade do solo e porosidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Degradação do solo; Resistência do solo à penetração.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000200001

Comportamento de genótipos de feijoeiro em latossolo vermelho distroférrico típico com diferentes graus de compactação
Provedor de dados: 64
Autores: Alves,Vandeir Gregório; Andrade,Messias José Bastos de; Corrêa,João Batista Donizeti; Moraes,Augusto Ramalho de; Silva,Marcelo Vieira da.
Visando a avaliar o comportamento de quatro genótipos de feijoeiro em diferentes condições de compactação do solo, foram conduzidos dois experimentos em campo nas safras das águas 98/99 e seca/99, em um Latossolo Vermelho distroférrico típico da área experimental do Departamento de Agricultura da UFLA. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com quatro repetições e esquema fatorial 6 x 4 envolvendo seis níveis de densidade do solo (1,08 ; 1,24 ; 1,36 ; 1,39 ; 1,41 e 1,50 g.cm-3 ) e quatro genótipos de feijoeiro (cultivares Carioca e Pérola e linhagens ESAL 550 e CI-128). Adotaram-se espaçamento de 0,50 m entre fileiras, 16 sementes por metro e adubação equivalente a 500 kg.ha-1 de 4-14-8, sendo a cobertura nitrogenada realizada aos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Phaseolus vulgaris L; Cultivares e linhagens.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542003000100004

Propriedades físicas e mecânicas de latossolos em diferentes manejos florestais
Provedor de dados: 64
Autores: Silva,Arystides Resende; Dias Junior,Moacir de Souza; Leite,Fernando Palha.
Com a intensa mecanização das operações florestais, a compactação do solo, causada pelo tráfego, pode ser limitante para a obtenção de maiores produtividades.Objetivou-se, neste estudo, avaliar as alterações em algumas propriedades físicas e mecânicas dos seguintes Latossolos: a) Latossolo Vermelho-Amarelo devido a distintas intensidades de tráfego e carga de um Forwarder na Região de Santa Maria de Itabira, MG; b) Latossolo Amarelo e um Latossolo Vermelho devido à distintas intensidades de tráfego de um Forwarder sobre diferentes condições de disposição de resíduos nas Regiões de Belo Oriente e São João Evangelista, MG. Na Região de Santa Maria de Itabira, foram coletadas, nas profundidades de 0-3 e 10-13 cm, 10 amostras indeformadas onde não houve...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Densidade do solo; Volume total de poros; Pressão de preconsolidação; Mecanização florestal; Eucalyptus spp.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000600019