Consulta: subjectFacets:"Irrigação por aspersão"
Registros recuperados: 24
Data/hora: 13/06/2024 02:15:31

Manejo de água em arroz de terras altas no sitema de plantio direto, usando o tanque classe A
Provedor de dados: 70
Autores: Rodrigues,Ricardo A. F.; Soratto,Rogério P.; Arf,Orivaldo.
O presente trabalho teve como objetivo estudar o efeito do manejo de água em cultivares de arroz de terras altas no sistema de plantio direto, usando o tanque Classe A. Os tratamentos consistiram na combinação de três manejos (sequeiro e duas lâminas) e duas cultivares (Confiança e Maravilha), com quatro repetições. A irrigação proporcionou aumento na altura de plantas, massa de 100 grãos, massa hectolítrica, produtividade de grãos, rendimento de benefício e redução do número de dias para o florescimento e ciclo total da cultura. Os valores adotados de coeficientes de cultura não influenciam nas características fenológicas e produtivas da cultura. A produtividade de grãos não diferiu entre as cultivares Confiança e Maravilha.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa L.; Coeficiente de cultura; Irrigação por aspersão.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300007

Efeito da aplicação de biofertilizante e outros produtos químicos e biológicos, no controle da broca pequena do fruto e na produção do tomateiro tutorado em duas épocas de cultivo e dois sistemas de irrigação
Provedor de dados: 75
Autores: Nunes,Maria Urbana C.; Leal,Maria Lourdes S.
Avaliou-se o efeito de biofertilizante, associado ou não a produtos biológicos e químicos, em diferentes condições de irrigação, sobre a produção do tomateiro tutorado e a ocorrência da broca pequena do fruto. Os experimentos foram conduzidos na região de Itabaiana (SE) nos períodos seco e chuvoso. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com 13 tratamentos e quatro repetições, sendo cada parcela composta de 48 plantas no espaçamento de 1,00 x 0,50 m com uma planta por cova conduzida com duas hastes. A eficiência dos tratamentos variou com a época de plantio e com o sistema de irrigação utilizado. De modo geral, na época chuvosa, obteve-se maiores produções totais e comerciais superando as produções obtidas na época seca em 82% e 59%,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Bacillus thuringiensis; Neoleucinodes elegantalis; Irrigação por aspersão; Irrigação por gotejamento; Tomate.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362001000100011

Irrigação no cultivo de brássicas.
Provedor de dados: 14
Autores: MAROUELLI, W. A.; MELO, R. A. de C. e; BRAGA, M. B.
Nesta circular técnica são apresentadas recomendações e informações atualizadas que possibilitam aos usuários estabelecerem estratégias mais eficazes para a irrigação das principais hortaliças pertencentes à família das brássicas.
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agrião; Brócolo; Couve; Couve flor; Nabo; Rabanete; Repolho; Rúcula; Irrigação por aspersão; Inseto; Irrigação por gotejamento; Irrigação por sulco; Potencial Hídrico.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1073865

Produção de milho em grãos irrigado no inverno por aspersão usando a tensiometria.
Provedor de dados: 14
Autores: AZEVEDO, J. A. de; LEITE, G. G.; FIGUEREDO, S. F.
bitstream/CPAC-2010/30273/1/comtec-148.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Milho; Zea mays; Irrigação por aspersão; Corn; Overhead irrigation.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/571901

Manejo da irrigação do algodoeiro.
Provedor de dados: 14
Autores: ZONTA, J. H.; BEZERRA, J. R. C.; PEREIRA, J. R.; SOFIATTI, V.
Vantagens do uso da irrigação; Sistemas de Irrigação utilizados no cultivo do algodoeiro; Irrigação por aspersão convencional e pivô central; Irrigação por gotejamento; Irrigação por sulcos; Necessidade hídrica do algodoeiro; Manejo da irrigação; Capacidade de armazenamento de água o solo; Manejo da irrigação; Métodos para o manejo da irrigação; Métodos baseados no monitoramento da umidade do solo; Métodos baseados nas condições atmosféricas; Suspensão da irrigação; Irrigação suplementar; Eficiência na aplicação da água.
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Irrigation center pivot; Algodão; Irrigação por aspersão; Irrigação por pivo central; Cotton; Sprinkler irrigation.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1041572

Irrigação.
Provedor de dados: 14
Autores: MAROUELLI, W. A.
bitstream/item/132937/1/Sistema-de-Producao-da-Batata-Irrigacao.pdf
Tipo: Sistema de Produção (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Batata; Irrigação; Irrigação por aspersão; Agua; Solanum tuberosum.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1028463

Irrigação na cultura da melancia.
Provedor de dados: 14
Autores: MAROUELLI, W. A.; BRAGA, M. B.; ANDRADE JUNIOR, A. S. de.
bitstream/item/72287/1/ct-1081.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Irrigação subsuperficial; Melancia; Irrigação por aspersão; Irrigação por sulco; Irrigação localizada.
Ano: 2012
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/942564

Análise hidráulica de um sistema de irrigação por aspersão do tipo canhão hidráulico.
Provedor de dados: 14
Autores: ALMEIDA, R. L. da S.; DANTAS NETO, J.; SILVA, E. F. da; ALMEIDA FILHO, R. L. da S.
Este trabalho teve como objetivo calcular a uniformidade de irrigação para sistema de irrigação por aspersão do tipo canhão hidráulico submetido a vários espaçamentos em campo. Foi conduzido na propriedade hidroagrícola Lagoa do Ouro, no Município de Jequié, Bahia. O aspersor utilizado é do tipo canhão hidráulico, Plona-PLN 25. Foram utilizados 80 coletores no campo espaçados de 6 (m) para coleta das lâminas de água (mm). A evapotranspiração potencial da cultura foi medida a partir do tanque classe "A" instalado na propriedade. Os maiores valores apresentados de coeficientes de uniformidade CUC e CUD foram de 78% e 71% respectivamente para o espaçamento de 36x36 m; e os menores, 67% e 30% para o espaçamento 42x42 m.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Canhão hidráulico; Uniformidade.; Irrigação por aspersão; Equipamento de irrigação; Irrigação.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/980323

Manejo do solo, água e nitrogênio no cultivo de feijão
Provedor de dados: 86
Autores: Arf,Orivaldo; Rodrigues,Ricardo Antonio Ferreira; Sá,Marco Eustáquio de; Buzetti,Salatier; Nascimento,Vagner do.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do preparo e não preparo do solo, de doses de N aplicadas em cobertura e da irrigação na produtividade do feijoeiro cv. IAC Carioca Eté. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados em esquema fatorial com quatro repetições. Os tratamentos constituíram-se da combinação de três lâminas de água, com preparo do solo com arado de aiveca, com grade pesada e sem preparo (plantio direto) e com 0, 30, 60, 90 e 120 kg ha-1 de N aplicados em cobertura aos 15 dias após a emergência das plantas. A irrigação foi realizada com um sistema fixo de irrigação convencional por aspersão e no manejo de água foram utilizados diferentes coeficientes de cultura (Kc) distribuídos em períodos compreendidos entre a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Arado de aiveca; Grade aradora; Irrigação por aspersão; Adubo nitrogenado.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2004000200005

Resposta de cultivares de arroz a doses de nitrogênio e do regulador de crescimento cloreto de clormequat
Provedor de dados: 86
Autores: Buzetti,Salatiér; Bazanini,Graciela Cristina; Freitas,José Guilherme de; Andreotti,Marcelo; Arf,Orivaldo; Sá,Marco Eustáquio de; Meira,Flávia de Andrade.
O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de doses de nitrogênio (0, 50, 100 e 150 kg ha-1) e do regulador de crescimento cloreto de clormequat (0, 1 e 2 L ha-1), em algumas características agronômicas de cultivares de arroz IAC 201 e IAC 202. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições. O N foi aplicado em cobertura, no estádio da diferenciação floral, e o regulador de crescimento foi aplicado parceladamente, aos 20 e 30 dias após a emergência das plântulas de arroz (perfilhamento). Na safra 2001/2002, houve efeito significativo de N para altura de plantas, comprimento da panícula, espiguetas por panícula, massa de 100 grãos e produtividade de grãos. Houve efeito do regulador de crescimento sobre o comprimento da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Componentes de produtividade; Irrigação por aspersão.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2006001200007

Uso do clorofilômetro como indicador da necessidade de adubação nitrogenada em cobertura no feijoeiro
Provedor de dados: 86
Autores: Silveira,Pedro Marques da; Braz,Antônio Joaquim Braga Pereira; Didonet,Agostinho Dirceu.
A adubação nitrogenada é uma prática cultural normalmente utilizada pelos produtores de feijão. O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso do clorofilômetro como instrumento indicador da necessidade de adubação nitrogenada em cobertura no feijoeiro, cultivado no inverno, irrigado por aspersão, pelo sistema pivô central. A primeira etapa, realizada em 2000, consistiu no cultivo das cultivares de feijão, Pérola e Jalo Precoce, submetidas a 0, 30, 60 e 120 kg ha-1 de N aplicados em cobertura, com a finalidade de estabelecer curvas de resposta entre as leituras do clorofilômetro, modelo Minolta SPAD-502, em cada dose de N, e a produtividade de grãos. A segunda etapa, realizada em 2001, consistiu em validar, no campo, os valores de leitura do medidor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Irrigação por aspersão; Clorofila; Instrumento de medição; Adubação de cobertura.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000900009

Influência de lâminas de água e adubação mineral na nutrição e produtividade de arroz de terras altas
Provedor de dados: 90
Autores: Crusciol,C. A. C.; Arf,O.; Soratto,R. P.; Machado,J. R.
Para recomendações de adubação mais racionais, é fundamental o conhecimento das exigências nutricionais da cultura do arroz, nos diversos sistemas de cultivo. Objetivando estudar a influência de lâminas de água na nutrição e exportação de nutrientes pelo arroz de terras altas, cultivar IAC 201, sob dois níveis de adubação, foram instalados experimentos em um Latossolo Vermelho distrófico, em Selvíria (MS), nos anos agrícolas de 1994/95 e 1995/96. O delineamento foi de blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos constituíram-se da precipitação natural e de quatro lâminas de água fornecidas por aspersão. A lâmina L2 foi baseada no coeficiente de cultura (Kc) do arroz de terras altas. As lâminas L1 e L3 foram definidas como 0,5 e 1,5 vez os Kcs...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa L.; Irrigação por aspersão; Macronutrientes; Exportação de nutrientes.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000400009

Otimização do uso da água em sistemas de irrigação por aspersão
Provedor de dados: 91
Autores: Paz,Vital P. da S.; Frizzone,José A.; Botrel,Tarlei A.; Folegatti,Marcos V.
O manejo adequado de um sistema de irrigação deverá ser capaz de propiciar ao agricultor o uso eficiente da água, para aumentar a produtividade das culturas, reduzir os custos de produção e, conseqüentemente, maximizar o retorno dos investimentos. Técnicas eficientes de aplicação de água constituem condições essenciais para o desenvolvimento agrícola sustentado, baseado na economia do recurso hídrico e na preservação ambiental. O objetivo deste trabalho foi estudar a redução da receita líquida decorrente da aplicação deficiente ou excessiva de água, a influência da uniformidade de distribuição de água sobre a lâmina ótima econômica que maximiza a receita líquida e prever a operação otimizada de sistemas de irrigação por aspersão. A minimização das perdas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eficiência de uso da água; Otimização; Irrigação por aspersão.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300004

Sistema computacional para a determinação da lâmina ótima econômica em irrigação pressurizada
Provedor de dados: 91
Autores: Castro,Marcelo C.; Faria,Manoel A. de; Silva,Antônio M. da.
O interesse do produtor rural é a rentabilidade de sua atividade, de tal maneira que possa obter o máximo benefício com os insumos empregados. Neste processo, a irrigação tem capital importância, uma vez que permite, genericamente, elevar significativamente a produtividade e, com ela, os ganhos. Entretanto, este recurso de produção muitas vezes não é bem empregado, por falta de conhecimentos e/ou ferramentas técnico-econômicas para sua utilização. Assim, este trabalho objetivou mostrar como o sistema computacional Tobruk pode ser utilizado para o planejamento da agricultura irrigada. Para isso, exemplos de determinação da lâmina econômica ótima de irrigação e sua forma de obtenção no campo, análise da viabilidade econômica do plantio irrigado, determinação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura irrigada; Irrigação localizada; Irrigação por aspersão.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200032

Modelagem das perdas de água por evaporação e arraste em aspersores de média pressão
Provedor de dados: 91
Autores: Beskow,Samuel; Faria,Lessandro C.; Colombo,Alberto; Moura,Débora C. M. de.
Neste estudo se avaliou a capacidade preditiva de cinco modelos empíricos visando estimar as perdas de água por evaporação e arraste dos aspersores Agropolo/NY (bocal 3,5 mm) e Naan/5024 (bocal 3,0 mm); para cada aspersor foram ajustados modelos específicos. Por meio de comparação entre resultados de distribuição de água medidos em ensaios de campo e resultados simulados com os modelos propostos por Yazar (1984), Trimmer (1987), Seginer et al. (1991), Tarjuelo et al. (2000) e Playán et al. (2005) foi possível concluir que os diferentes modelos considerados apresentaram índices de desempenho classificado como Péssimo ou, no máximo, Sofrível. Comparados com os cinco modelos empíricos considerados, os novos modelos ajustados apresentaram menores erros,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação; Irrigação por aspersão; Vento.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300001

UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PIVÔ CENTRAL
Provedor de dados: 107
Autores: Fernando França da Cunha; UFMS; Gustavo Haddad Souza Vieira; IFES; José Antônio Rodrigues de Souza; IFGO; Rafael Oliveira Batista; UFERSA; Marcelo Rossi Vicente; IFNMG.
Dentre os sistemas de irrigação existentes, o pivô central merece destaque por ocupar grandes áreas e consumir um grande volume de água. Diante disso, a utilização de equipamentos mais eficientes é uma busca constante, havendo necessidade de melhoria das metodologias existentes para sua avaliação. A presente pesquisa busca propor uma nova metodologia para determinar a uniformidade de distribuição de água por pivôs centrais. Foram utilizadas áreas irrigadas de 40, 60, 80, 100 e 120 ha, e em cada uma delas, avaliados dez pivôs centrais. Os tratamentos foram compostos de: pluviômetros equidistantes com o coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC) calculado conforme Christiansen (1942), modificado por Heermann e Hein (1968) (Método 1); pluviômetros...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais área adequadamente irrigada; Coeficientes de uniformidade; Eficiência de irrigação; Irrigação por aspersão.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/279

COMPARAÇÃO DE EQUAÇÕES PARA CÁLCULO DA UNIFORMIDADE DE APLICAÇÃO DE ÁGUA PARA DIFERENTES SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO
Provedor de dados: 107
Autores: Fernando França da Cunha; UFV; Márcio Mota Ramos; UFV; Marcelo Rossi Vicente; UFV; Rafael Oliveira Batista; Intec; José Antônio Rodrigues de Souza; UFV; Carlos Augusto Brasileiro de Alencar; Intec; Rodrigo Charnet Gonçalves da Silva; UFV.
Objetivou-se, no presente trabalho, comparar as equações de cálculo da uniformidade de aplicação de água e apontar as que melhor relacionam ao conceito de área adequadamente irrigada (AAI) para diversos sistemas de irrigação. Utilizaramse os sistemas de aspersão convencional, pivô com emissores lepa, pivô com aspersor convencional, microaspersão e gotejamento. A uniformidade de distribuição de água foi medida em 20 equipamentos, de cada um dos sistemas de irrigação. As equações utilizadas foram: coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC), de distribuição (CUD), absoluto (CUA), estatístico (CUE), de Hart (CUH), de Benami e Hore (CUBH) e eficiência padrão da HSPA (UDH). Obteve-se a AAI para obtenção do coeficiente de regressão da reta em cada...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia; Agricultura coeficientes de uniformidade; Área adequadamente irrigada; Irrigação por aspersão; Irrigação localizada.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/8

Propriedades físicas de um Latossolo Vermelho sob cultivo de arroz de terras altas em diferentes manejos do solo e água
Provedor de dados: 53
Autores: Kamimura,Karina Marie; Alves,Marlene Cristina; Arf,Orivaldo; Binotti,Flávio Ferreira da Silva.
Na cultura do arroz, o manejo inadequado do solo pode ocasionar compactação superficial e subsuperficial que, ao limitar o desenvolvimento radicular e o armazenamento de água, compromete o crescimento e a produtividade das plantas. O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do manejo do solo e da água nas propriedades físicas de um Latossolo Vermelho Distrófico no cultivo do arroz de terras altas. O experimento foi instalado no município de Selvíria (MS), no ano agrícola de 2003/2004, em área anteriormente ocupada com a cultura do milheto. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados em esquema fatorial 3 x 3, constituído de três manejos do solo (escarificador + grade niveladora, grade pesada + grade niveladora e semeadura direta)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa L.; Escarificador; Grade aradora; Semeadura direta; Irrigação por aspersão; Compactação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052009000300020

Uso do regulador de crescimento etil-trinexapac em arroz de terras altas
Provedor de dados: 53
Autores: Nascimento,Vagner Do; Arf,Orivaldo; Silva,Matheus Gustavo Da; Binotti,Flávio Ferreira Da Silva; Rodrigues,Ricardo Antônio Ferreira; Alvarez,Rita De Cássia Felix.
O trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o uso de doses de etil-trinexapac (0; 75; 150; 225 e 300 g ha-1 de i.a.) e épocas de aplicação (perfilhamento ativo, entre o perfilhamento ativo e a diferenciação floral e na diferenciação floral) no desenvolvimento e na produtividade da cultura do arroz de terras altas. O experimento foi desenvolvido no município de Selvíria (MS), durante o ano agrícola de 2006/2007. Concluiu-se que a aplicação de 150 g ha-1 de etil-trinexapac na fase da diferenciação floral do arroz cultivar Primavera reduz a altura de plantas, em média 0,40 m, em relação à aplicação nas fases do perfilhamento ativo e, entre o perfilhamento ativo e a diferenciação floral, com ausência de acamamento; o etil-trinexapac, em doses acima...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa L.; Reguladores vegetais; Irrigação por aspersão; Giberelina.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052009000400012

Desempenho do arroz de terras altas com a aplicação de doses de nitrogênio e em sucessão às culturas de cobertura do solo em sistema de plantio direto
Provedor de dados: 53
Autores: Cazetta,Disnei Amélio; Arf,Orivaldo; Buzetti,Salatier; Sá,Marco Eustáquio de; Rodrigues,Ricardo Antônio Ferreira.
A área cultivada no sistema de plantio direto no Brasil tem sido incrementada rapidamente e a cultura do arroz de terras altas pode ser incluída no sistema, em rotação com outras culturas. Outro aspecto importante é a utilização de adubação adequada sendo o nitrogênio um dos nutrientes absorvidos em maior quantidade pelo arroz. Assim, o objetivo do trabalho foi o de avaliar algumas características agronômicas e a produtividade do arroz de terras altas, cv. IAC 202, utilizando-se a combinação de culturas de cobertura - milheto, sorgo granífero, milho, guandu, crotalária, mucuna-preta, além da vegetação espontânea no pousio e doses de N em cobertura - zero, 25, 50, 75, 100 e 125 kg ha-1, no município de Selvíria (MS), nos anos agrícolas 2001/2002 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa L.; Culturas de cobertura; Irrigação por aspersão; N em cobertura.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052008000200023

Produtividade de grãos e exportação de nutrientes de cultivares de arroz irrigadas por aspersão em conseqüência da época de semeadura
Provedor de dados: 53
Autores: Crusciol,Carlos Alexandre Costa; Soratto,Rogério Peres; Arf,Orivaldo.
No sistema irrigado por aspersão, o uso de cultivares e épocas adequadas de semeadura podem possibilitar a obtenção de altos níveis de produtividade do arroz de terras altas. No entanto, são escassas as informações sobre a exportação de nutrientes pelos grãos dessa cultura nesse sistema de produção. Este trabalho objetivou avaliar o efeito da época de semeadura na produtividade e exportação de nutrientes pelos grãos de cultivares de arroz de terras altas (IAC 201, IAC 202, Carajás, CNA 7800 e CNA 7801), irrigados por aspersão. Os experimentos foram desenvolvidos nos anos agrícolas de 1995/1996 e 1996/1997, em Latossolo Vermelho distrófico, em Selvíria (MS). As semeaduras foram realizadas no início da segunda quinzena de setembro, outubro, novembro,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Arroz de terras altas; Macronutriente; Irrigação por aspersão.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052007000200008

UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO DO TIPO CONVENCIONAL
Provedor de dados: 65
Autores: Fietz,Carlos Ricardo; Hernani,Luis Carlos.
Na irrigação por aspersão, o conhecimento da uniformidade de distribuição tem grande importância, pois permite identificar áreas deficientes ou excessivamente irrigadas. Em trabalho realizado na área experimental do Centro de Pesquisa Agropecuária do Oeste (EMBRAPA-CPAO), em Dourados, MS, determinou-se a uniformidade de distribuição de um sistema de irrigação por aspersão do tipo convencional. Utilizou-se um aspersor Samoto, modelo Sagra AJ-25, diâmetro do bocal 5,6mm, instalado a 70cm de altura, operando em quatro pressões de serviço (280, 340, 400 e 480kPa). Através da simulação das superposições, obteve-se a distribuição das precipitações para quatro espaçamentos (12x12, 12x18, 18x18 e 18x24m). O local dos ensaios foi dividido em subáreas de 9m², no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por aspersão; Uniformidade de distribuição; Desempenho da aspersão.
Ano: 1994
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781994000300014

Fertilidade e carbono total e oxidável de Latossolo de Cerrado sob pastagem irrigada e de sequeiro
Provedor de dados: 65
Autores: Loss,Arcângelo; Coutinho,Fernando Silva; Pereira,Marcos Gervasio; Silva,Renata Aparecida Costa e; Torres,José Luiz Rodrigues; Ravelli Neto,Alexandre.
A irrigação por aspersão em pastagem pode aumentar a produção de forragem e melhorar as condições químicas do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a fertilidade e os teores de carbono total e oxidável de Latossolo Vermelho Distrófico de Cerrado em área de pastagem Tifton 85 (Cynodon spp), irrigada e sequeiro. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado. Amostras de solo nas camadas de 0-5, 5-10, 10-20 e 20-40cm foram coletadas para avaliação dos teores de Ca, Mg, Al, P, K, Na, H+Al, carbono orgânico total (COT) e determinação de pH. As amostras foram fracionadas quimicamente com dicromato de potássio para a obtenção de frações com diferentes graus de labilidade: F1&gt;F2&gt;F3&gt;F4. A área irrigada apresentou maiores teores de Ca e Mg...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cerrado; Frações lábeis; Irrigação por aspersão; Cynodon spp.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013000300008

Disponibilidade de matéria seca em pastagens de capim-elefante irrigadas
Provedor de dados: 64
Autores: Lopes,Rogério dos Santos; Fonseca,Dilermando Miranda da; Oliveira,Rubens Alves de; Nascimento Júnior,Domício do; Andrade,Alex Carvalho; Stock,Lorildo Aldo; Martins,Carlos Eugênio.
Com o objetivo de avaliar os efeitos da irrigação na disponibilidade de matéria seca em pastagens de capim-elefante, cv. Napier, foi conduzido um experimento durante dois anos no Setor de Agrostologia da UFV. A irrigação foi realizada por um sistema de aspersão convencional de média pressão, usando turno de rega variável. Observou-se que, nos dois períodos de seca abrangidos pelo experimento, a irrigação não conseguiu determinar diferenças significativas na disponibilidade de matéria seca do capim-elefante. Por outro lado, quando se avaliaram os resultados acumulados para os períodos de inverno e verão, a disponibilidade de forragem nos tratamentos sob irrigação foi sempre significativamente maior, em razão de a irrigação suprir e manter a umidade do solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aspersor; Irrigação por aspersão; Nitrogênio; Pennisetum purpureum; Potássio; Produção.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542003000600025