Consulta: subjectFacets:"Modelagem"
Registros recuperados: 141
Data/hora: 06/06/2024 18:24:18

Situação dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí utilizando modelo desenvolvido em dinâmica de sistemas
Provedor de dados: 70
Autores: Sánchez-Román,Rodrigo M.; Folegatti,Marcos V.; Orellana-González,Alba M. G.
Utilizou-se modelo desenvolvido em dinâmica de sistemas, especificamente para as Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (BH-PCJ), com cinco simulações para 50 anos de horizonte, como ferramenta para auxiliar na gestão dos recursos hídricos. O modelo estimou as ofertas e demandas de água, e a geração de águas residuárias dos diversos consumidores existentes nas BH-PCJ. Realizou-se simulação utilizando-se das taxas de consumo e de oferta existentes em 2004, e as precipitações com os valores médios constantes. Sob essas premissas, foi encontrado que as demandas de água aumentarão cerca de 76%, que aproximadamente 39% do volume de água disponível terá origem no reúso das águas residuárias, a carga contaminante aumentará em 91%. O Índice...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Modelagem; Simulação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000400008

Modelagem da extração de óleos essenciais empregando coeficiente de difusão variável
Provedor de dados: 70
Autores: SILVEIRA,JENIFFER C.; COSTA,ANDRÉA O. S. DA; COSTA JUNIOR,ESLY F.DA.
Óleos essenciais são compostos químicos voláteis, característicos por sua fragrância e frequentes atividades antimicrobianas e antioxidantes. São extraídos dos tricomas de plantas aromáticas a partir de diversos métodos diferentes de extração. As indústrias dão preferência à extração por arraste a vapor (destilação a vapor), por ser um processo tradicional, de simples operação e baixo custo. A modelagem matemática deste processo é um passo inevitável para projetar plantas industriais de extração de óleo essencial visando a boas condições operacionais. O modelo empregado neste trabalho é baseado na difusão do óleo no interior da folha. Apresentam-se o procedimento de discretização deste modelo por método de diferenças finitas e a validação deste por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Óleos essenciais; Modelagem; Estimação de parâmetros.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000200302

Ajuste do método de Priestley-Taylor às condições climáticas locais
Provedor de dados: 70
Autores: Villa Nova,Nilson A.; Pereira,André B.
A sustentabilidade da agricultura irrigada depende primariamente do manejo eficiente da irrigação, de modo a aumentar a produtividade primária de uma cultura em determinada localidade. A eficiência no uso de água pode ser melhorada pelo próprio esquema de irrigação adotado, sendo essencialmente governado pelas condições climáticas. O planejamento da irrigação e a tomada de decisão são funções do conhecimento da demanda evaporativa da atmosfera, sendo expressa pela demanda potencial (ETo). Em geral, quase todos os métodos de estimativa de ETo reportados na literatura referem-se a valores diários, incluindo-se nessa situação as perdas noturnas de evaporação, as quais serão expressivas apenas em alguns dias após a chuva ou irrigação. Desenvolveu-se, no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço de energia; Modelagem; Demanda atmosférica.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200007

Modelos para estimativa do subfator cobertura-manejo (CiII) relativo à erosão entressulcos
Provedor de dados: 70
Autores: Martins Filho,Marcílio V.; Engler,Marcela P. C.; Izidorio,Ricardo; Cotrin,Flávio B.; Serra,Eugênia A.; Amaral,Nailton S.; Souza,Zigomar M.
A análise de um modelo de erosão é um crítico passo no desenvolvimento de uma ferramenta de predição da erosão aplicável e válida; isso é crucial para avaliar o desempenho dos modelos existentes para assegurar que as estimativas de um modelo condizem com a realidade. O objetivo do presente trabalho foi avaliar modelos para a predição do subfator cobertura e manejo (CiII) relativo à erosão entressulcos. Um experimento fatorial completo foi conduzido com cinco doses de resíduo de milho (0; 0,05; 0,15; 0,40 e 0,80 kg m-2), quatro declives e duas repetições, sob condições de prévio umedecimento para determinar as taxas de erosão entressulcos (Di) e enxurrada (R). Num primeiro experimento, foi avaliada a erodibilidade entressulcos (Ki) e o subfator cobertura e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Chuva simulada; Cobertura do solo.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300012

Sistema fuzzy para predição do desempenho produtivo de frangos de corte de 1 a 21 dias de idade
Provedor de dados: 70
Autores: Ponciano,Patrícia F.; Yanagi Junior,Tadayuki; Schiassi,Leonardo; Campos,Alessandro T.; Nascimento,José W. B. do.
Um sistema de inferência fuzzy foi desenvolvido baseado em dados da literatura para predição do consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar de frangos de corte com idade variando de 1 a 21, dias submetidos a diferentes condições térmicas. O sistema fuzzy foi estruturado com base em três variáveis de entrada: idade das aves (semanas), temperatura (°C) e umidade relativa (%) ambientes, sendo que as variáveis de saída consideradas foram: ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar. A inferência foi realizada por meio do método de Mamdani, que consistiu na elaboração de 45 regras e a defuzzificação por meio do método do Centro de Gravidade. Com base nos resultados, ao se compararem os dados da literatura com os obtidos pelo sistema fuzzy...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Inferência fuzzy; Conforto ambiental.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000300004

Rotina computacional para a determinação da velocidade de sedimentação das partículas do solo em suspensão no escoamento superficial
Provedor de dados: 70
Autores: Oliveira,Luiz F. C. de; Martinez,Mauro A.; Pruski,Fernando F.; Griebeler,Nori P.; Oliveira,Geraldo C. de.
O presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma rotina computacional para a determinação da velocidade de deposição de partículas em suspensão no escoamento superficial, verificar sua aplicação por intermédio de modelo de transporte de sedimentos e comparar os resultados obtidos com dados experimentais. Empregou-se na rotina o processo iterativo de Newton-Rapshon para a solução das equações empregadas na determinação da velocidade de deposição de partículas em suspensão no escoamento superficial, e na solução da equação do transporte de sedimentos empregou-se a técnica das diferenças finitas. Essas rotinas foram empregadas na implementação do modelo MTSES (Modelo para Transporte de Solutos no Solo e no Escoamento Superficial). As velocidades de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão; Escoamento superficial; Modelagem.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000100014

Simulação da varredura da superfície por um cortador de base segmentado
Provedor de dados: 70
Autores: Oliveira,Carlos A. A.; Braunbeck,Oscar A.; Volpato,Carlos E. S.
O corte e a alimentação de plantas acamadas da cana-de-açúcar próximas do solo para o interior da colhedora requerem uma varredura eficiente da superfície pelo cortador de base. Essas condições não são conseguidas com o cortador convencional, composto por facas rígidas, além disso, esse mecanismo é responsável pela contaminação e incorporação de terra ao material colhido e causador de danos à soqueira. Este trabalho teve por objetivo simular o desempenho da varredura de um cortador de base segmentado. A modelagem foi desenvolvida por meio das leis da dinâmica, sendo a análise realizada em duas rotações (400 e 600 rpm), duas alturas de trabalho (0,12 e 0,13 m) e duas inclinações do cortador (-10º e -12º). Os resultados de varredura variaram entre 56º e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Protótipo virtual; Colhedora de cana-de-açúcar.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300024

Simulação do deslocamento de potássio em colunas verticais de solo não-saturado
Provedor de dados: 70
Autores: Miranda,Jarbas H.; Duarte,Sergio N.; Libardi,Paulo L.; Folegatti,Marcos V.
O estudo do transporte de água e potássio em solo não-saturado é importante, tanto do ponto de vista do ambiente quanto do econômico. Assim sendo, o uso da modelagem computacional é importante, pois permite de maneira precisa e rápida o monitoramento do deslocamento de solutos, importante na prevenção de impactos ao ambiente. No presente trabalho, teve-se o objetivo de avaliar a simulação do deslocamento do íon potássio em colunas de solo não-saturado, utilizando o modelo MIDI, bem como apresentar a determinação dos parâmetros de transporte do íon potássio em um Latossolo Vermelho-Amarelo, fase arenosa. Concluiu-se que o modelo foi capaz de simular de maneira satisfatória o perfil de umidade e o deslocamento do íon potássio.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dinâmica de solutos; Modelagem; Curva de eluição.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300013

Higroscopicidade das sementes de sorgo-sacarino
Provedor de dados: 70
Autores: Ullmann,Renan; Resende,Osvaldo; Oliveira,Daniel E. C.; Costa,Lílian M.; Chaves,Tarcísio H.
RESUMO Objetivou-se, neste trabalho, determinar as isotermas de dessorção das sementes de sorgo-sacarino para diversas condições de temperatura e atividades de água e obter o calor isostérico de dessorção. As sementes foram submetidas à secagem em estufa com ventilação de ar forçada a 40 °C até atingir os teores de água de aproximadamente 24; 19; 15; 12 e 8 (% b.s.). As isotermas de dessorção das sementes de sorgo-sacarino foram obtidas pelo método estático indireto, sendo a atividade de água (aw) determinada por meio do equipamento Hygropalm Model Aw 1. Para o controle da temperatura, utilizou-se de B.O.D., regulada a 10; 20; 30 e 40 °C. Aos dados experimentais, foram ajustados modelos matemáticos frequentemente utilizados para a representação da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Calor isostérico; Isotermas.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000300515

Simulação do rendimento e riscos climáticos para o milho safrinha em Londrina - PR, utilizando o modelo CERES-Maize
Provedor de dados: 70
Autores: Cardoso,Célio O.; Faria,Rogério T. de; Folegatti,Marcos V.
Modelos matemáticos possibilitam simular realisticamente o crescimento e o desenvolvimento fenológico de culturas sob ampla gama de condições ambientais e de manejo, a um baixo custo. O objetivo deste trabalho foi investigar os efeitos da época de semeadura no estabelecimento e rendimento do milho safrinha para Londrina - PR, mediante simulações de longo período com o modelo CERES. Os tratamentos consistiram na combinação de 12 épocas de semeadura, uma em cada decêndio, de janeiro a abril, sob dois cenários: sem limitação hídrica (produção potencial) e com limitação hídrica, considerando-se uma cultivar de ciclo precoce, XL-520, durante 24 anos. Os resultados mostraram decréscimos de rendimentos de até 38% da produtividade potencial e de 44% da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo matemático; Irrigação; Modelagem.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000200007

Rotina computacional e equação simplificada para modelar o transporte de sedimentos num Latossolo Vermelho Distrófico
Provedor de dados: 70
Autores: Cerquetani,Gilmar E.; Martins Filho,Marcílio V.
Os objetivos do presente trabalho foram desenvolver rotina computacional para a solução da equação de Yalin e do diagrama de Shields e avaliar uma equação simplificada para modelar a capacidade de transporte de sedimento num Latossolo Vermelho Distrófico que possa ser utilizada no Water Erosion Prediction Project - WEPP, assim como em outros modelos de predição da erosão do solo. A capacidade de transporte de sedimento para o fluxo superficial foi representada como função-potência da tensão cisalhante, a qual revelou ser aproximação da equação de Yalin. Essa equação simplificada pôde ser aplicada em resultados experimentais oriundos de topografia complexa. A equação simplificada demonstrou acuracidade em relação à equação de Yalin, quando calibrada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão; Modelagem; Equação de Yalin.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200032

Pesquisa estuda impacto das mudanças climáticas no cafeeiro arábica.
Provedor de dados: 14
Autores: PEREIRA, N. R.
A partir da análise de informações experimentais, será traçada uma relação entre a estrutura da planta e a fisiologia do carbono, os compostos metabólicos e químicos, a expressão gênica e os atributos sensoriais da bebida produzida pelo cafeeiro. Para isso, serão usados modelos matemáticos e aplicadas ferramentas computacionais avançadas.
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Mudanças climáticas; Expressão genica; Modelagem; Café; Coffea Arábica.; Climate change; Models.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1062718

Desenvolvimento de modelo de balanço hídrico para bacia hidrográfica do rio Goiana-PE.
Provedor de dados: 14
Autores: SANTOS, A. M. dos; GALVÍNCIO, J. D.; MOURA, M. S. B. de.
O presente capítulo expõe o resultado do desenvolvimento e calibração de modelo de balanço hídrico mensal semi-distribuído, analisando os efeitos do clima, do uso do solo e da cobertura vegetal no escoamento superficial da bacia hidrográfica do rio Goiana no Estado de Pernambuco. Para concretização deste estudo foram utilizados dados referentes a precipitação, evapotranspiração potencial, interceptação da chuva pela cobertura vegetal e características dos solos locais. O modelo desenvolvido se mostrou bastante factível de ser usado no planejamento e gerenciamento da bacia, em especial para simulações dos impactos das mudanças climáticas.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Mudanças climáticas; Recursos hídricos; Gerenciamento; Modelagem; Clima; Bacia Hidrográfica.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/894298

Embrapa Uva e Vinho: pesquisa e desenvolvimento para a vitivinicultura e fruticultura de clima temperado.
Provedor de dados: 14
Autores: EMBRAPA UVA E VINHO.
A Embrapa Uva e Vinho é uma Unidade Descentralizada da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), tem como foco de atuação viabilizar soluções tecnológicas para as cadeias produtivas da vitivinicultura e fruticultura de clima temperado no Brasil, aumentando a sua competitividade de forma sustentável.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Embrapa Uva e Vinho (CNPUV); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA); Fitotecnica; Fitossanidade; Geoprocessamento; Modelagem; Sócio-economia; Mudanças climáticas; Pequenas frutas; Fisiologia; Nutrição; Nutrição Vegetal; Biotecnologia; Enologia; Melhoramento Genético Vegetal; Microbiologia; Pós-Colheita; Climatologia; Irrigação; Estatística; Agricultura de Precisão.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1103188

Espacialização tridimensional de variáveis de clima através do Surfer 8.
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, A. F.
O presente trabalho constitui um segmento do Agritempo, objetivando avaliar o emprego da espacialização tridimensional, em algumas de suas variáveis, utilizando o software Surfer 8.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geoprocessamento; SIG; Sistemas de Informações Geográficas; Modelagem; Sufer 8 Software.; Clima.
Ano: 2003
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/8837

Observação e modelagem das emissões dos gases de efeito estufa CO2, CH4 e N2O, em plantação de cana-de-açúcar.
Provedor de dados: 14
Autores: CABRAL, O. M. R.; PACKER, A. P.; ANDRADE, C. A. de; FREITAS, H. C.; RAMOS, N. P.; CUADRA, S. V.
bitstream/item/223266/1/2020PL-Cabral-Observacao-16980.pdf
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Modelagem; Gases de efeito estufa; CO2; CH4; N2O; Cana-de-açúcar.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1131852

Monitoramento de favorabilidade da mancha de ramulária do algodoeiro e ferrugem asiática da soja no extremo Oeste Baiano.
Provedor de dados: 14
Autores: BOGIANI, J. C.; KANO, C.; BARROSO, P. A. V.; PAIM, F. A. de P.; PERINA, F. J.
Atualmente no Brasil, a mancha de ramulária e a ferrugem-asiática são as principais doenças fúngicas do algodoeiro e da soja, respectivamente, com altíssimo potencial de redução da produtividade, principalmente quando as condições climáticas são favoráveis ao seu desenvolvimento. Com o objetivo de auxiliar o produtor no manejo, foram desenvolvidos mapas que mostram a favorabilidade climática para o desenvolvimento dessas doenças. A partir dos dados históricos de severidade e de clima, foi ajustado um modelo matemático que possibilitou estimar a favorabilidade em um determinado local por meio da utilização dos dados pluviométricos desse local. Com dados pluviométricos obtidos de estações meteorológicas distribuídas na mesorregião Extremo Oeste Baiano e...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Modelagem; Ramulariopsis pseudoglycines; Ramulariopsis gossypii; Doença; Phakopsora Pachyrhizi.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1137576

Estimativa do rendimento do tomateiro usando modelos estatisticos com teores iniciais de fosforo no solo e niveis de adubacao fosfatada.
Provedor de dados: 14
Autores: CARRIJO, O. A.; HOCHMUTH, G.
bitstream/item/109211/1/Estimativa-do-rendimento-do-tomateiro.pdf
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Modelagem; Fertilization; Modeling.; Adubação; Lycopersicon Esculentum; Tomate.; Tomatoes.
Ano: 1998
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/764708

Processo especializado de descoberta de conhecimento em bases de dados para a modelagem de doenças de plantas - versão 1.0.
Provedor de dados: 14
Autores: MEIRA, C. A. A.
Descoberta de conhecimento em bases de dados. A metodologia CRISP-DM. Processo especializado de descoberta de conhecimento em bases de dados para a modelagem de doenças de plantas.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Mineração de dados; Banco de dados; Modelagem; Data mining.; Doença de planta; Epidemiologia.; Plant diseases and disorders; Epidemiology; Databases; Models.
Ano: 2012
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/951536

Avaliação, empregando modelagem, de estratégias de manejo para incrementar a produtividade de milho na segunda safra.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHÃES, B. G.; ANDRADE, C. de L. T. de; SILVA, P. P. G. da; LOPES, D. de C.; MELO, B. F. de; GARCIA Y GARCIA, A.; GONTIJO NETO, M. M.
O cultivo de milho na safrinha em condições de sequeiro pode ser afetado pelas incertezas climáticas. Algumas alternativas para atenuar esses efeitos são: a manutenção de palhada na superfície do solo e a utilização de plantas com sistema radicular mais profundo. O estudo teve como objetivo avaliar, empregando simulação, o efeito de diferentes combinações de palhada na superfície do solo, com diferentes profundidades de sistema radicular, e de doses de adubação nitrogenada na produtividade do milho safrinha em Rio Verde-GO. Utilizou-se a ferramenta de análise sazonal do modelo CSM-CERES-Maize para simular cenários de combinação entre as profundidades de sistema radicular (0,30; 0,50 e 0,70 m) e as quantidades de palhada de soja sobre na superfície do solo...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Modelagem; Safrinha; Zea mays; Plantio direto; Sistema radicular.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1063414

Hidrojipa: modelagem hidrológica e sensores orbitais para estudos de impactos de mudança de uso e cobertura das terras sobre a disponibilidade hídrica na Bacia do Rio Ji-Paraná, RO.
Provedor de dados: 14
Autores: VICTORIA, D. de C.
Como resultados, espera-se obter uma base de dados com informações hidrometeorológicas da bacia estudada, além do modelo hidrológico calibrado para a região. Também será testada a substituição de dados oriundos de estações meteorológicas locais por dados coletados via sistemas de sensoriamento remoto. Por fim, serão realizadas comparações entre os resultados simulados de dois modelos distintos para a região.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recursos hídricos; Modelagem; SEBAL.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1014363

Interfaces de modelos ambientais e sistemas de informação geográfica para gestão territorial da contaminação de recursos hídricos .
Provedor de dados: 14
Autores: SPADOTTO, C. A.; HOLLER, W. A.; MARTINHO, P. R. R.; FOIS, N. S.; MORAES, D. A. de C.; DALTIO, J.; TRAJANO, S. R. da S.
A presente publicação descreve alguns modelos capazes de simular o comportamento e o destino de agrotóxicos e outros contaminantes, e destaca como esses modelos podem ser mais efetivos quando agrega-se, a eles, a capacidade de lidar com a dimensão espacial.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Simulador; Modelagem; Contaminante; Geoestatística; Araquá; AraquáGeo.; Agrotóxico; Sistema de Informação Geográfica.
Ano: 2012
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/960715

Dinâmica da matéria orgânica do solo em sistemas conservacionistas: modelagem matemática e métodos auxiliares.
Provedor de dados: 14
Autores: ROSCOE, R.; MERCANTE, F. M.; SALTON, J. C.
Dinâmica da matéria orgânica do solo em sistemas conservacionistas: modelagem matemática e simulação de sistemas: Sistemas de manejo e matéria orgânica do solo; Sequestro de carbono no sistema plantio direto: possibilidades de contabilização; Modelagem matemática e simulação de sistemas: uma importante ferramenta na pesquisa agropecuária; Modelagem matemática e simulação da dinâmica da matéria orgânica do solo; Metódos auxiliares utilizados no entendimento da dinâmica da matéria orgânica do solo; Fracionamento físico do solo na obtenção de compartimentos mensuráveis para uso em simuladores da dinâmica da matéria orgânica.Emprego do isótopo estável 13C para o estudo da dinâmica da matéria orgânica do solo; Biomassa microbiana do solo: fração mais ativa da...
Tipo: Livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Modelagem; Matéria Orgânica; Solo.
Ano: 2006
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/254855

Caracterização dos solos do sítio experimental dos ensaios do Projeto Safrinha em Sinop-MT.
Provedor de dados: 14
Autores: VIANA, J. H. M.; SPERA, S. T.; MAGALHAES, C. A. de S.; CALDERANO, S. B.
O Projeto Milho Safrinha, busca fornecer informações básicas para o entendimento dos processos relativos a este sistema de produção na região centro-norte de Mato Grosso. O presente trabalho se enquadra neste escopo, buscando a caracterização inicial básica dos solos do sítio experimental localizado na Embrapa Agrossilvopastoril, onde os experimentos do projeto foram implantados e estão em fase de condução.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Modelagem; Zea mays; Solo.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1021201

Terceira validação do CalcMadeira: desbobro pelo método radial.
Provedor de dados: 14
Autores: RAMOS, L. B.; COSTA, T. C. e C. da.
Nas operações para obter madeira serrada muitos são os métodos usados para desdobro da tora, que podem ser padrões de corte ou processos empíricos, usando a experiência dos operadores. Como usualmente o produtor vende a árvore em pé, com valores muito inferiores àqueles que serão obtidos após o processamento mecânico da madeira, foi desenvolvido o CalcMadeira, software com a finalidade de auxiliar o produtor a vender a arvore não em metros cúbicos, mas em função das peças serradas que podem ser obtidas a partir de árvores. Um dos modelos implementados é o padrão de corte radial, que consiste em dividir a tora em quadrantes, e calcular peças serradas próximas ao sentido do raio. Foram realizados testes com diferentes deslocamentos da medula em relação ao...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Software; Extração de madeira; Multiprodutos; Modelagem; Manejo florestal; Sawmill; Modeling; Madeira; Produto Florestal; Serraria; Forest management.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1135677

Emprego de simulação através de modelos bioeconômicos em programas de melhoramento genético animal.
Provedor de dados: 14
Autores: VIU, M. A. de O.; MAGNABOSCO, C. de U.; MUNIZ, L. C.; LOPES, D. T.; BARBOSA, V.
bitstream/item/75740/1/art-001.pdf
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Modelagem; Beff cattle.; Genética animal; Simulação; Gado de corte; Genetics.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/571616

Predição da água disponível no solo em função da granulometria para uso nas análises de risco no Zoneamento Agrícola de Risco Climático.
Provedor de dados: 14
Autores: TEIXEIRA, W. G.; VICTORIA, D. de C.; BARROS, A. H. C.; LUMBRERAS, J. F.; ARAUJO FILHO, J. C. de; SILVA, F. A. M. da; LIMA, E. de P.; BUENO FILHO, J. S. de S.; MONTEIRO, J. E. B. de A.
A estimativa da capacidade de armazenamento de água no solo é fundamental para os estudos de riscos de produção agrícola em modelos de simulação e planejamento do manejo da irrigação. No entanto, a avaliação direta do volume de água disponível (AD) é bastante onerosa, pois envolve a coleta de amostras indeformadas e avaliações feitas por laboratórios especializados. Essa dificuldade tem levado os pesquisadores a buscarem formas indiretas de estimar a AD do solo. Uma das alternativas mais promissoras é o uso das funções de pedotransferências (PTF, do inglês PedoTransfer Function). Este estudo teve como objetivo ajustar e avaliar uma PTF para estimativa da AD baseada nos teores das partículas minerais do solo: areia total, silte e argila. Concomitantemente,...
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Funções de pedotransferência; Modelagem; Zoneamento Agrícola; Zoneamento Climático; Risco Climático; Zoning.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1131095

Padrões mínimos para coleta de dados experimentais para estudos sobre crescimento e desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar.
Provedor de dados: 14
Autores: NASSIF, D. S. P.; MARIN, F. R.; COSTA, L. G.
O que são modelos baseados em processos?. Calibração de modelos. Procedimentos mínimos para coleta de dados experimentais. Informações meteorológicas. nformações de solos. Medidas biométricas da cultura. Amostragem. Índice de área foliar de folhas verdes. Peso fresco e peso seco. Altura de colmo. Número de folhas verdes. Diâmetro de colmo. Número de perfilhos.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Cana-de-açúcar; Modelagem; Padronização; Mathematical modeling.; Biometria; Simulação.; Sugarcane; Models.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/970633

Funções de transição para uso em modelagem.
Provedor de dados: 14
Autores: FIALHO, F. B.
bitstream/item/85388/1/DCOT-310.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Funções; Transição; Modelagem.
Ano: 2002
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/961255

Como produzir forragem para o gado usando irrigação subótima?
Provedor de dados: 14
Autores: ANDRADE, C. de L. T. de; RESENDE, R. M. S.; ALVARENGA, R. C.
bitstream/item/193460/1/Como-produzir.pdf
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Modelagem; Modelo Matemático.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1106565

Validação do modelo de simulação soygro-soja - Passo Fundo, RS.
Provedor de dados: 14
Autores: SIQUEIRA, O. J. F. de; BERG, M. van den.
bitstream/item/133899/1/ID12563-1990-1991sojaresultados-p139-144.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Soybean; Modelagem.
Ano: 1991
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/824347

Modelagem e otimizacao de sistemas agrossilvipastoris no Municipio de Lagoa Dourada, microrregiao Campos das Vertentes, MG.
Provedor de dados: 14
Autores: TOSTO, S. G.; CAMPOS, E. M. G.; NEVES, C. das.
bitstream/item/63140/1/CNPS-PESQ.-AND.-1-99.pdf
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agrossilvopastoris; Lagoa Dourada; Campos das Vertentes; Modelagem; Otimização.
Ano: 1999
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/336279

Árvores de decisão aplicadas na análise e no alerta da ferrugem do cafeeiro.
Provedor de dados: 14
Autores: MEIRA, C. A. A.; RODRIGUES, L. H. A.
A ferrugem do cafeeiro é a principal doença da cultura do café. O conhecimento dos fatores que condicionam as epidemias de ferrugem e a sua previsão são importantes. Uma instância do processo de descoberta de conhecimento em bases de dados foi realizada para avaliar a aplicação de árvores de decisão na análise e no alerta da ferrugem. As classes do atributo meta foram definidas por intervalos da taxa de progresso da doença. Dados meteorológicos, a carga pendente de frutos e o espaçamento entre plantas serviram de atributos preditivos. As árvores de decisão obtidas auxiliaram na compreensão de quais variáveis, e como as interações dessas variáveis, conduziram a ferrugem no campo. O modelo de alerta para lavouras com alta carga pendente de frutos apresentou...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Mineração de dados; Inteligência artificial; Modelagem; Coffee; Plant disease.; Café; Doença de Planta.; Models.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/662782

Índices de competição e o seu uso na modelagem do crescimento de árvores.
Provedor de dados: 14
Autores: TONINI, H.
bitstream/item/195584/1/doc082007-indices-helio.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Índices de competição; Modelagem; Crescimento de árvores.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/689379

Caracterização dos solos do sítio experimental dos ensaios do Projeto Safrinha em Sinop-MT.
Provedor de dados: 14
Autores: VIANA, J. H. M.; SPERA, S. T.; MAGALHAES, C. A. de S.; CALDERANO, S. B.
O Projeto Milho Safrinha, busca fornecer informações básicas para o entendimento dos processos relativos a este sistema de produção na região centro-norte de Mato Grosso. O presente trabalho se enquadra neste escopo, buscando a caracterização inicial básica dos solos do sítio experimental localizado na Embrapa Agrossilvopastoril, onde os experimentos do projeto foram implantados e estão em fase de condução.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Modelagem; Zea mays; Solo.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1036675

Estimate of Acacia mangium volume using techniques of artificial neural networks and support vector machines
Provedor de dados: 190
Autores: Cordeiro, Márcio Assis; Pereira, Nayara Natacha de Jesus; Binoti, Daniel Henrique Breda; Binoti, Mayra Luiza Marques da Silva; Leite, Hélio Garcia.
The present study aimed to show the results of Acacia mangium volumetric estimates obtained through the Schumacher and Hall model compared to the methods of artificial neural networks and support vector machines. To enable this comparative analysis, we used data from 31 trees of Acacia mangium aged 14–17, from a stand located in the northern region of the state of Amapá. Diameter and bark thickness of the trees were measured into relative heights along the stem into 14 sections (0.05%, 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, and 95%), with measurement. Total volume with bark was obtained by applying the Smalian formula. In general, the methods that differ from traditional methods showed statistically superior results.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Smalian; Modeling; Volumetric estimates Engenharia Florestal Manejo Florestal Recursos Florestais Smalian; Modelagem; Estimativa volumétrica.
Ano: 2015
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/596

Reconstrução de maquetes 3D e manipulação da arquitetura de espécies perenes cultivadas no Brasil
Provedor de dados: 86
Autores: Rakocevic,Miroslava; Silva,Murilo Hilário Mazza da; Assad,Eduardo Delgado; Megeto,Guilherme Augusto Silva.
Este trabalho teve como objetivo indicar algumas possíveis manipulações ecofisiológicas, com base em experimentos de arquitetura de plantas. Plantas de erva-mate, seringueira e videira foram caracterizadas no campo e no laboratório, e suas maquetes 3D foram reconstruídas com os programas V-Plants e PlantGLViewer. Indicações sobre a análise de crescimento e impactos ambientais, com a aplicação de diversas simulações, foram discutidas.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hevea brasiliensis; Ilex paraguariensis; Vitis labrusca; Arquitetura de plantas; Modelagem.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2008000900019

Mudanças climáticas e seus efeitos no rendimento de arroz irrigado no Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 86
Autores: Walter,Lidiane Cristine; Streck,Nereu Augusto; Rosa,Hamilton Telles; Ferraz,Simone Erotildes Teleginski; Cera,Jossana Ceolin.
O objetivo deste trabalho foi estimar o rendimento de grãos de arroz irrigado nas regiões orizícolas do Estado do Rio Grande do Sul, em diferentes datas de semeadura, em cenário climático futuro - cenário A1B do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) - e determinar as possíveis alterações no atual calendário de semeadura do arroz irrigado nesse cenário. O modelo SimulArroz foi usado, tendo-se considerado três grupos de maturação (precoce, médio e tardio) e sete datas de semeadura (1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/1 e 1/2) para cada ano do cenário climático, nas seis regiões orizícolas do estado. Entre as regiões orizícolas, há variação do efeito da mudança no clima sobre o rendimento, em que a região da Fronteira Oeste é a menos favorecida...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Aquecimento global; Época de semeadura; Modelagem; Modelo agrícola.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2014001200915

Amostragem probabilística estratificada por pontos para estimar a área cultivada com soja
Provedor de dados: 86
Autores: Adami,Marcos; Rizzi,Rodrigo; Moreira,Maurício Alves; Rudorff,Bernardo Friedrich Theodor; Ferreira,Camila Cossetin.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de um modelo probabilístico de amostragem estratificada por pontos, e definir um tamanho de amostra adequado para estimar a área cultivada com soja no Rio Grande do Sul. A área foi estratificada de acordo com a percentagem de soja cultivada em cada município do estado: menor que 20, de 20 a 40 e maior que 40%. Foram avaliadas estimativas obtidas por meio de seis tamanhos de amostras, resultantes da combinação de três níveis de significância (10, 5 e 1%) e dois valores de erro amostral (5 e 2,5%). Para cada tamanho de amostra, foram realizados 400 sorteios aleatórios. As estimativas foram avaliadas com base na área de soja obtida de um mapa temático de referência proveniente de uma cuidadosa classificação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Estatísticas agrícolas; Imagem de satélite; Imagens multitemporais; Modelagem; Sistemas de informação geográfica.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2010000600008

Sistema de previsão da safra de soja para o Brasil
Provedor de dados: 86
Autores: Assad,Eduardo Delgado; Marin,Fábio Ricardo; Evangelista,Silvio Roberto; Pilau,Felipe Gustavo; Farias,José Renato Bouças; Pinto,Hilton Silveira; Zullo Júnior,Jurandir.
Este trabalho teve por objetivo avaliar um sistema de previsão de safra de soja para o Brasil, baseado em modelos empíricos regionalizados para estimativa da produtividade, a partir de um banco de dados de área cultivada em escala municipal, e de um sistema de monitoramento agrometeorológico de abrangência nacional. Os modelos incorporam a base conceitual proposta por Doorenbos &amp;amp; Kassam, com ajustes empíricos para cada região do Brasil, considerando-se as diferenças quanto ao potencial produtivo das principais variedades e as peculiaridades dos sistemas de produção utilizados nas diferentes regiões. A base de informações de área cultivada de cada Estado foi constituída por dados provenientes do IBGE e da Conab. A produção de soja, entre as safras...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produtividade; Modelagem; Tecnologia da informação; Agrometeorologia.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007000500002

Cinética de fósforo com modelos matemáticos em ovinos adultos
Provedor de dados: 86
Autores: Louvandini,Helder; Vitti,Dorinha Miriam Silber Schmidt.
O objetivo deste trabalho foi avaliar, por meio de modelos matemáticos, o metabolismo de fósforo (P) em ovinos adultos suplementados com teores crescentes de farinha de ossos calcinados com 0, 1, 2 e 3 g de P por animal por dia. Esses valores representaram diferentes tratamentos, adicionados à dieta basal com 225 g de concentrado e feno ad libitum. Foram utilizados 16 ovinos, Suffolk, com peso vivo de 38,2±4,35 kg e idade média de 18 meses, mantidos em gaiolas individuais. Após 21 dias, 7,4 MBq do radiofósforo (32P) foram injetados em cada ovino, e foram coletados sangue, fezes e urina por oito dias, a fim de determinar o fluxo de P entre três compartimentos: trato gastrintestinal, compartimento central (sangue) e tecidos (moles e ósseo). Houve relação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Diluição isotópica; Mineral; Modelagem.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007001000014

Simulação do rendimento de grãos de arroz irrigado em cenários de mudanças climáticas
Provedor de dados: 86
Autores: Walter,Lidiane Cristine; Rosa,Hamilton Telles; Streck,Nereu Augusto.
O objetivo deste trabalho foi simular o rendimento de grãos de arroz em cenários de mudanças climáticas com aumento da atual concentração de CO2 na atmosfera e da temperatura média do ar em Santa Maria, RS, e verificar as implicações nas recomendações de época de semeadura. Foram utilizados cenários de mudanças climáticas, para os próximos 100 anos, com o dobro da quantidade de CO2 e com aumentos de temperatura do ar de 1, 2, 3, 4 e 5°C. O rendimento de grãos da cultura do arroz foi simulado com o modelo InfoCrop. As simulações foram realizadas para três cultivares de arroz (IRGA 421, IRGA 417 e EPAGRI 109) em sete datas de semeadura, com intervalos mensais, de 20 de julho até 20 de janeiro. Um aumento no rendimento de grãos de arroz irrigado foi observado...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Aquecimento global; Dióxido de carbono; Modelagem.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2010001100002

Imagens do sensor MODIS associadas a um modelo agronômico para estimar a produtividade de soja
Provedor de dados: 86
Autores: Rizzi,Rodrigo; Rudorff,Bernardo Friedrich Theodor.
O objetivo deste trabalho foi estimar a produtividade de soja no Rio Grande do Sul, nas safras de 2000/2001 a 2002/2003, por meio de um modelo agronômico implementado em um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Duas abordagens foram utilizadas: o modelo agronômico (AGRO), com valores de índice de área foliar (IAF) obtidos da literatura; e o modelo agronômico-espectral (AGROESPEC), com valores de IAF estimados a partir das imagens MODIS (moderate resolution imaging spectroradiometer). As estimativas de produtividade obtidas pelo modelo foram comparadas àquelas fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com o uso do teste t para pares de observação. Nas safras 2000/2001 e 2001/2002, não foram observadas diferenças...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estatísticas agrícolas; Modelagem; Sensoriamento remoto; Índice de área foliar.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007000100010

Parametrização e avaliação do modelo DSSAT/Canegro para variedades brasileiras de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 86
Autores: Nassif,Daniel Silveira Pinto; Marin,Fabio Ricardo; Pallone Filho,Wander José; Resende,Ronaldo Souza; Pellegrino,Giampaolo Queiroz.
O objetivo deste trabalho foi parametrizar e avaliar o modelo DSSAT/Canegro para cinco variedades brasileiras de cana-de-açúcar. A parametrização foi realizada a partir do uso de dados biométricos e de crescimento das variedades CTC 4, CTC 7, CTC 20, RB 86-7515 e RB 83-5486, obtidos em cinco localidades brasileiras. Foi realizada análise de sensibilidade local para os principais parâmetros. A parametrização do modelo foi feita por meio da técnica de estimativa da incerteza de probabilidade generalizada ("generalized likelihood uncertainty estimation", Glue). Para a avaliação das predições, foram utilizados, como indicadores estatísticos, o coeficiente de determinação (R²), o índice D de Willmott e a raiz quadrada do erro-médio (RMSE). As variedades CTC...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum; Biometria; Calibração; Modelagem; Validação.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000300001

Ajustes de funções de distribuição de probabilidade à radiação solar global no Estado do Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 86
Autores: Cargnelutti Filho,Alberto; Matzenauer,Ronaldo; Trindade,Júlio Kuhn da.
O objetivo deste trabalho foi verificar o ajuste das séries de dados de radiação solar global média decendial, de 22 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, às funções de distribuições de probabilidade normal, log-normal, gama, gumbel e weibull. Aplicou-se o teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov, nas 792 séries de dados (22 municípios x 36 decêndios) de radiação solar global média decendial, para verificar o ajuste dos dados às distribuições normal, log-normal, gama, gumbel e weibull, totalizando 3.960 testes. Os dados decendiais de radiação solar global média se ajustam às funções de distribuições de probabilidade normal, log-normal, gama, gumbel e weibull, e apresentam melhor ajuste à função de distribuição de probabilidade normal.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Redução de riscos.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2004001200001

Estimativa da assimilação potencial de carbono em dosséis de espécies de braquiária
Provedor de dados: 86
Autores: Lara,Márcio André Stefanelli; Pedreira,Carlos Guilherme Silveira.
O objetivo deste trabalho foi quantificar a fotossíntese foliar, durante o período de rebrotação, e estimar a fotossíntese de dosséis de duas espécies e cinco cultivares de braquiária, com base na arquitetura foliar e no ambiente luminoso no verão e inverno. Foram avaliadas quatro cultivares de Urochloa brizantha (Marandu, Xaraés, Arapoty e Capiporã) e uma de U. decumbens (Basilisk). Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições. As parcelas foram irrigadas e adubadas com 220 kg ha-1 por ano de N e K2O. Foi avaliada a taxa de assimilação de carbono nas folhas no dossel, o índice de área foliar (IAF) e a interceptação luminosa (IL). A fotossíntese foliar não variou entre cultivares ou estações, e houve assimilação de 0,91 mg m-2 s-1...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brachiaria; Urochloa; Fotossíntese de dossel; Fotossíntese foliar; Índice de área foliar; Modelagem.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011000700010

Altitude e coordenadas geográficas na estimativa da temperatura mínima média decendial do ar no estado do Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 86
Autores: Cargnelutti Filho,Alberto; Maluf,Jaime Ricardo Tavares; Matzenauer,Ronaldo; Stolz,Álvaro Prestes.
O objetivo deste trabalho foi verificar, com dados de temperatura mínima média decendial do ar (Tm) de 41 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, de 1945 a 1974, se a Tm pode ser estimada em função da altitude, latitude e longitude. Para cada um dos 36 decêndios do ano, realizaram-se análise de correlação, análise de trilha das variáveis causais - altitude, latitude e longitude - sobre o efeito Tm, e estimaram-se os parâmetros do modelo das equações de regressão linear múltipla, pelo método passo a passo, com teste para saída de variáveis, considerando Tm como variável dependente e altitude, latitude e longitude como variáveis independentes. Na validação dos modelos de estimativa da Tm, usou-se o coeficiente de correlação linear de Pearson, entre a Tm...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Clima; Temperatura do ar.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2006000600001

Atributos de solo determinantes para a estimativa do índice de estabilidade de agregados
Provedor de dados: 86
Autores: Tavares Filho,João; Feltran,Clarissa Tieme Matsuda; Oliveira,José Francirlei de; Almeida,Edinei de; Guimarães,Maria de Fátima.
O objetivo deste trabalho foi identificar atributos de solo importantes para a estimativa do índice de estabilidade de agregados. Para a identificação dos atributos, utilizou-se a regressão múltipla "stepwise" em dados coletados de Latossolo Vermelho eutroférrico, cultivado em sistema de plantio direto. Para a obtenção dos modelos de estimativa do índice de estabilidade de agregados (IeaE), foram analisadas dez variáveis independentes: argila total, densidade do solo, resistência à penetração, matéria orgânica, pH em água, capacidade efetiva de troca de cátions, água disponível, volume total de poros, macroporosidade e umidade gravimétrica. Os atributos argila total (Arg), densidade do solo (Ds), resistência à penetração (RP), matéria orgânica (MO) e pH...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agregação; Estrutura do solo; Função de pedotransferência; Modelagem; Plantio direto; Regressão múltipla.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000300016

Dinâmica da água nas palhadas de milho, milheto e soja utilizadas em plantio direto
Provedor de dados: 86
Autores: Silva,Fernando Antônio Macena da; Pinto,Hilton Silveira; Scopel,Eric; Corbeels,Marc; Affholder,François.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito das palhadas de milho, milheto e soja na capacidade de interceptação e de armazenamento de água, velocidade de dessecamento, porcentagem de cobertura do solo, interceptação da radiação solar e escoamento superficial, assim como incorporar estes efeitos em um modelo de crescimento de plantas. As palhadas de milheto e de milho apresentaram capacidade maior de armazenar água do que a de soja: 3,26, 3,24 e 2,62 g de água por grama de palhada, respectivamente. A quantidade de água perdida pelos resíduos foi proporcional à evapotranspiração potencial. As taxas de cobertura foram equivalentes nos três tipos de material. Os três tipos de palhada foram similares na interceptação das radiações fotossinteticamente ativa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fluxos hídricos; Balanço hídrico; Modelagem; Cerrado.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2006000500001

Estimativa da produtividade de café com base em um modelo agrometeorológico-espectral
Provedor de dados: 86
Autores: Rosa,Viviane Gomes Cardoso da; Moreira,Maurício Alves; Rudorff,Bernardo Friedrich Theodor; Adami,Marcos.
O objetivo deste trabalho foi avaliar um modelo agrometeorológico-espectral, para estimar a produtividade de cafezais. Utilizaram-se imagens do sensor MODIS e dados agrometeorológicos do modelo regional de previsão do tempo (ETA), para fornecer as variáveis de entrada para o modelo agrometeorológico-espectral da mesorregião geográfica sul/sudoeste do estado de Minas Gerais nos anos-agrícolas de 2003/2004 a 2007/2008. A variável espectral de entrada do modelo agrometeorológico-espectral, índice de área foliar (IAF), usada no cálculo da produtividade máxima, foi estimada com o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), obtido de imagens MODIS. Outras variáveis de entrada no modelo foram: dados meteorológicos gerados pelo modelo ETA e a capacidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea; Estatísticas agrícolas; Índice de área foliar; Modelagem; Sensoriamento remoto.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2010001200020

Simulação dos efeitos das mudanças do uso da terra na dinâmica de carbono no solo na bacia do rio Piracicaba
Provedor de dados: 86
Autores: SILVEIRA,ANDRÉA MARIA; VICTORIA,REYNALDO LUIZ; BALLESTER,MARIA VICTORIA; CAMARGO,PLÍNIO BARBOSA DE; MARTINELLI,LUIZ ANTONIO; PICCOLO,MARISA DE CÁSSIA.
Neste trabalho teve-se como objetivo testar o modelo CENTURY para simular os efeitos das mudanças de uso da terra nos teores de carbono no solo e na produção primária líquida na bacia do rio Piracicaba, SP. O modelo foi parametrizado e as simulações foram realizadas considerando-se áreas de florestas, pastagens e cana-de-açúcar, dada a sua importância econômica. Os resultados obtidos indicaram que a alteração do uso/cobertura do solo provoca a diminuição do estoque de carbono do solo. As simulações realizadas na transição de uma floresta para cana-de-açúcar indicaram um decréscimo de 28% no estoque de carbono nos primeiros 12 anos, e diminuição de 42% com 50 anos de cultivo do solo com essa gramínea. Na simulação da transição de uma floresta para pasto,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biogeoquímica; Modelagem; Subtropical.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000200018

Dados climáticos simulados e produtividade potencial do milho
Provedor de dados: 86
Autores: Assis,Janilson Pinheiro de; Dourado Neto,Durval; Reichardt,Klaus; Manfron,Paulo Augusto; Martin,Thomas Newton; Bonnecarrère,Reinaldo Antônio Garcia.
O objetivo deste trabalho foi avaliar uma metodologia para estimar a produtividade potencial da cultura do milho de acordo com valores médios diários de temperatura do ar e radiação solar, utilizando procedimento estocástico. Valores registrados da temperatura média diária do ar durante 86 anos e da radiação solar global diária durante 25 anos, foram fornecidos pela Estação Agrometeorológica de Piracicaba (Esalq/USP). Valores correspondentes à produtividade potencial foram simulados 1.000 vezes, em cada data de semeadura considerada (15/10 - época normal; 15/2 - safrinha; e 15/8 - safra de inverno). Foram considerados dois casos na distribuição de probabilidade normal truncada (valores extremos: média - 1,96 desvio-padrão e média + 1,96 desvio-padrão):...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Modelagem; Simulação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2006000500003

Temperatura cardeal e potencial hídrico na germinação de sementes de corda-de-viola (Ipomoea triloba)
Provedor de dados: 87
Autores: Rizzardi,M.A.; Luiz,A.R.; Roman,E.S.; Vargas,L.
O presente trabalho teve como objetivos avaliar o efeito da temperatura e da umidade na germinação e na emergência de corda-de-viola (Ipomoea triloba) e determinar o efeito de potenciais hídricos e de temperaturas na germinação de sementes e na elongação do hipocótilo e da radícula dessa espécie. Avaliaram-se os termoperíodos de 9,3 e 5 (7,5); 14,3 e 10 (12,5); 19,3 e 15 (17,5); 24,3 e 20 (22,5); 29,3 e 25 (27,5); 34,3 e 30 (32,5); 39,2 e 35 (37,5) e 44,2; 40 (42,5); e 49,2 e 45 (47,5) ºC, alternando-se durante 14 e 10 horas, e os potenciais hídricos de 0, -0,03, -0,06, -0,1, -0,2, -0,4, -0,6 e -0,9 MPa. A germinação de corda-de-viola foi descrita pela interação da temperatura e do potencial hídrico, e a taxa de elongação da radícula e do hipocótilo, em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Tempo hidrotérmico; Probit; Análise.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582009000100003

Densidade e características morfológicas de plantas de picão-preto na previsão de perdas de rendimento de grãos de soja por interferência
Provedor de dados: 87
Autores: Fleck,N.G.; Rizzardi,M.A.; Agostinetto,D.; Balbinot Jr.,A.A.
A utilização de sistemas para manejo integrado de plantas daninhas depende da habilidade em se prever o impacto da infestação de plantas daninhas no potencial de rendimento de grãos da cultura. O objetivo deste trabalho foi comparar diferentes variáveis explicativas para uso no modelo da hipérbole retangular, a fim de identificar aquela que forneça melhor previsão da interferência de picão-preto (Bidens pilosa e Bidens subalternans, em infestações mistas) em soja. Foram realizados experimentos em dois ambientes, localizados em Passo Fundo e Eldorado do Sul, RS. Utilizaram-se densidades variáveis de picão-preto e três épocas de semeadura da soja (3, 7 e 11 dias após a dessecação da cobertura vegetal das áreas). Avaliou-se a densidade das plantas daninhas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bidens pilosa; Bidens subalternans; Competição; Modelagem; Variáveis explicativas.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582002000200002

Fenologia da trapoeraba como indicador para tolerância ao herbicida glyphosate
Provedor de dados: 87
Autores: Dias,A.C.R; Carvalho,S.J.P; Christoffoleti,P.J.
Rotineiramente, tem sido desconsiderada a contribuição do estádio de desenvolvimento das espécies de plantas daninhas nas análises de tolerância ou resistência a herbicidas, o que pode resultar em divergências entre a pesquisa teórica e a aplicação prática dos dados. Nesse sentido, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a resposta biológica da trapoeraba (Commelina benghalensis), comparativamente ao capim-marmelada (Brachiaria plantaginea), a aplicações de doses do herbicida glyphosate, em seis estádios fenológicos. Dois experimentos foram desenvolvidos em casa de vegetação, submetendo-se plantas de trapoeraba e capim-marmelada ao esquema fatorial de tratamentos 9 x 6, em que nove foram as doses de glyphosate e seis foram os estádios...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Commelina benghalensis; Brachiaria plantaginea; Fenologia; Crescimento; Glifosato; Modelagem.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582013000100020

Interferência de plantas concorrentes em arroz irrigado modificada por métodos culturais
Provedor de dados: 87
Autores: Fleck,N.G.; Agostinetto,D.; Rizzardi,M.A.; Bianchi,M.A.; Menezes,V.G.
A otimização de um programa de controle de plantas daninhas depende da previsão precoce e confiável do impacto destas sobre o rendimento da cultura. Este trabalho teve por objetivos avaliar os efeitos de cultivares e de arranjos de plantas na perda de rendimento de grãos em arroz irrigado e identificar a variável explicativa que proporcione melhor ajuste ao modelo testado. Foram conduzidos dois experimentos em campo, na estação estival de crescimento 2000/01. Os tratamentos constaram de três cultivares de arroz (BRS-38 Ligeirinho, IRGA 417 e BR-IRGA 409), dois espaçamentos entre linhas (15 e 25 cm) e populações (dez e seis níveis para o primeiro e segundo experimentos, respectivamente) do cultivar de arroz EEA 406, simulando infestação de arroz-vermelho....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Arroz-vermelho; Competição; Modelagem.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582004000100003

AGROLOG – SISTEMA DE INFORMACAO PARA A AVALIAÇAO DA
Provedor de dados: 31
Autores: de Abreu Sa Diniz,   Janaina Deane; dos Santos Figueiredo,   Adelaide.
This paper presents the steps of a developing research of a model to evaluate the integration level of logistics in supply chains that have the family farming producers as first suppliers. Among the objectives of the paper, there are the software description and its applications. Those chains have some particularities in the production and distribution planning of their products and, for this reason, they need the adaptation of some concepts of logistics to their context in order to be evaluated and then improved. Firstly it is presented a review on concepts of logistics and also on the peculiarities in familiar production in order to make possible a discussion on the evaluation of logistics performance in organizations of familiar producers. The steps...
Tipo: Journal Article
Palavras-chave: Avaliação; Logística integrada; Modelagem; Cadeia de abastecimento; Produção familiar; Evaluation; Integrated logistics; Supply chain; Familiar production; Consumer/Household Economics; Production Economics.
Ano: 2010
URL: http://purl.umn.edu/102007

Germinação de sementes de Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem &amp;amp; Schult.: efeito do potencial hídrico
Provedor de dados: 88
Autores: Cardoso,Victor José Mendes; Pereira,Fernando Jorge Muniz.
Modelos matemáticos baseados no conceito de graus dia ("thermal-time") e Ψw dia ("hydrotime") podem ser usados para a elaboração de modelos mais gerais sobre a germinação e emergência de plântulas no campo, podendo ser uma importante ferramenta para estudos sobre a biologia de plantas daninhas e seu controle. Neste trabalho, avaliou-se a germinação de sementes de D. cordata em resposta ao potencial hídrico (Ψw), usando-se o modelo Ψw dia. Tanto a germinabilidade como a velocidade de germinação decresceram linearmente com a redução do Ψw, atingindo valores próximos a zero em -0.8 MPa. Em temperatura ótima, a taxa de queda na germinação foi maior em comparação com as temperaturas sub- e supra-ótima. O Ψw base (Ψwb) mediano foi similar entre as temperaturas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Plantas invasoras; Temperatura; Ψw dia.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-84042008000200008

Índice S para avaliação da qualidade física de solos
Provedor de dados: 90
Autores: Maia,Celsemy Eleutério.
O conceito da qualidade física do solo atualmente é bem estabelecido, principalmente pelos índices que avaliam a qualidade do solo. O índice S é um recente indicador da qualidade física do solo relacionado com características importantes do solo. O objetivo deste trabalho foi fazer uma avaliação do método de obtenção do índice S quanto à derivada da função de curva de retenção de água da curva usando ou não a transformação ln(h), bem como avaliar o problema de unidades e da restrição m = 1 - 1/n no cálculo do índice. Concluiu-se que o valor do índice S é superior quando a umidade do solo usada no ajuste da curva de retenção de água proposta por van Genuchten (1980) é expressa na forma volumétrica, quando comparada com a gravimétrica. Para a mesma unidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Curva de retenção de água; Qualidade do solo; Modelagem.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000600012

Adsorção de fosfato e sulfato em solos com cargas elétricas variáveis
Provedor de dados: 90
Autores: Casagrande,J. C.; Alleoni,L. R. F.; Camargo,O. A.; Borges,M.
As interações dos ânions fosfato e sulfato com os colóides do solo são expressivas, principalmente com óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, cujas cargas elétricas de superfície variam com o pH e com a força iônica do meio. O objetivo deste trabalho foi estudar a adsorção de fosfato e de sulfato em amostras superficiais e subsuperficiais de um Latossolo Vermelho acriférrico (LVwf), um Latossolo Amarelo ácrico (LAw) e um Nitossolo Vermelho eutroférrico (NVef) da região norte do estado de São Paulo, Brasil. A isoterma de Langmuir foi utilizada para obter a adsorção máxima de fosfato e sulfato pelos solos. Para simular a adsorção, utilizou-se o modelo tetraplanar. As adsorções dos ânions foram superiores nas amostras de subsuperfície, cujos teores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fosfato; Sulfato; Adsorção; PH; Modelagem; Latossolos.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000100006

Desenvolvimento de um sistema para recomendação de adubação para a cultura da bananeira
Provedor de dados: 90
Autores: Oliveira,Fábio Henrique Tavares de; Novais,Roberto Ferreira; Alvarez V.,Víctor Hugo; Cantarutti,Reinaldo Bertola.
As recomendações de adubação para a cultura da bananeira devem ser mais confiáveis do ponto de vista técnico e, principalmente, mais propensas a ajustes com bases científicas, em relação às tabelas. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema para estimar doses de nutrientes a serem recomendadas para a cultura da bananeira (FERTICALC®-Bananeira), por meio da modelagem do balanço nutricional. O balanço nutricional é obtido pela diferença entre o requerimento do nutriente pela cultura e seu suprimento pelo solo e resíduos vegetais. Se o requerimento for maior que o suprimento, recomenda-se a aplicação de fertilizante; se for inferior ou igual ao suprimento, não se recomenda a aplicação de fertilizante. Simulações mostraram que as doses de nutrientes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Banana; Balanço nutricional; Requerimento de nutrientes; Suprimento de nutrientes; Modelagem.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000100015

Pressão de preconsolidação como ferramenta de análise da sustentabilidade estrutural de classes de solos com diferentes usos
Provedor de dados: 90
Autores: Iori,Piero; Silva,Reginaldo Barboza da; Dias Júnior,Moacir de Souza; Lima,José Maria de.
O principal problema ambiental causado pelo uso do solo em áreas de preservação permanente longitudinais aos rios é a supressão da mata ciliar. O tipo e a intensidade desse uso alteram a estrutura do solo e comprometem as funções físicas dessas áreas, principalmente próximo aos cursos d'água. O objetivo deste trabalho foi avaliar a sustentabilidade estrutural, a partir do ensaio de compressão uniaxial, de três classes de solo (Cambissolo Háplico, Argissolo Amarelo e Gleissolo Háplico) e o impacto de diferentes tipos de usos do solo - não permitido pela legislação ambiental - de áreas de preservação permanente na sub-bacia do rio Ribeira de Iguape, SP. Foram delimitadas na área experimental três classes de solo: Cambissolo, Argissolo e Gleissolo. Numa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capacidade de suporte de carga; Modelagem; Vale do Ribeira.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000500008

Produtividade da cana-de-açúcar em relação a clima e solos da região noroeste do estado de São Paulo
Provedor de dados: 90
Autores: Dias,F. L. F.; Mazza,J. A.; Matsuoka,S.; Perecin,D.; Maule,R. F.
O trabalho baseou-se em seis experimentos que continham seis variedades comuns, instalados na região noroeste do estado de São Paulo. Em cada local, efetuou-se levantamento pedológico, seguido de amostragem para caracterização química, física e físico-hídrica em amostras deformadas e indeformadas, coletadas até à profundidade de aproximadamente 150 cm, por horizontes. Foram ainda coletados dados de clima e os rendimentos agrícolas referentes à cana-planta da safra 96/97. Para determinar os fatores do solo e do clima que melhor se relacionaram com a produtividade agrícola, foram feitas análises conjuntas, correlações e regressões lineares múltiplas para os diferentes conjuntos de dados de locais e variedades. As características químicas, físicas e hídricas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Graus-dia; Déficit hídrico; Regressão múltipla; Modelagem.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000300016

Avaliação de fatores edafoclimáticos e do manejo na produção de cafeeiros (Coffea arabica L.) no Oeste Paulista
Provedor de dados: 90
Autores: Weill,M. A. M.; Arruda,F. B.; Oliveira,J. B.; Donzeli,P. L.; Raij,B. van.
Atributos do clima, solo e manejo foram caracterizados em 10 lavouras comerciais de café, estabelecidas na região oeste do estado de São Paulo, nos municípios de Sagres, Pompéia, Iacri, Bastos, Herculândia, Marília, Vera Cruz, Garça e Gália. Os objetivos foram identificar os principais fatores limitantes à cultura e estabelecer um modelo multivariado simples para explicar as produções observadas entre 1984 e 1989. Foram analisados, por correlação simples, mais de 2.000 atributos em relação às produções finais. Os atributos que apresentaram significância a 5% de probalidade pelo teste t de Student foram combinados em sucessivas análises de regressão múltipla. Três equações, com quatorze, cinco e seis variáveis preditoras, foram selecionadas, com graus de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Café; Avaliação de terras; Modelagem; Produtividade.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000400016

Método alternativo de avaliação da pressão de preconsolidação por meio de um penetrômetro
Provedor de dados: 90
Autores: Dias Junior,M. S.; Silva,A. R.; Fonseca,S.; Leite,F. P.
A curva de compressão do solo tem sido freqüentemente utilizada em estudos de compactação do solo. Essa curva representa graficamente a relação entre o logaritmo da pressão aplicada e a densidade do solo ou o índice de vazios. A pressão de preconsolidação divide essa curva em uma região de deformações recuperáveis e em uma de deformações não-recuperáveis. Por esse motivo, a pressão de preconsolidação tem sido usada como uma estimativa da capacidade de suporte de carga dos solos parcialmente saturados. A pressão de preconsolidação é obtida em laboratório por meio do ensaio de compressão uniaxial, o qual requer aparelhos sofisticados para a sua realização. Além do tempo gasto na realização do ensaio, há necessidade de usar um método gráfico ou de planilhas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Resistência à penetração; Pressão de preconsolidação; Modelagem.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832004000500002

Sistema de recomendação de fertilizantes e corretivos para a cultura do abacaxi - fertcalc-abacaxi
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Alexandre Paiva da; Alvarez V,Víctor Hugo; Souza,Adailson Pereira de; Neves,Júlio César Lima; Novais,Roberto Ferreira; Dantas,José Pires.
A demanda nutricional do abacaxizeiro é alta em relação à de outras culturas e depende do cultivar, do peso do fruto, do destino da produção, do sistema e da densidade de plantio, e a variação desses fatores nem sempre está contemplada nas tabelas de adubação. O objetivo deste trabalho foi propor um Sistema de Recomendação de Fertilizantes e Corretivos para a Cultura do Abacaxi (FERTCALC-Abacaxi), elaborado a partir da sistematização e modelagem de informações de literatura e do conhecimento atual sobre adubação e nutrição mineral da cultura. O FERTCALC-Abacaxi baseia-se no método do balanço nutricional e está subdividido em dois subsistemas: o subsistema requerimento, que contempla a demanda pela planta, considerando a eficiência de recuperação dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ananas comosus L; Recomendação de adubação; Modelagem; Balanço nutricional.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000500020

Biomassa, decomposição e cobertura do solo ocasionada por resíduos culturais de três espécies vegetais na região centro-oeste do Brasil
Provedor de dados: 90
Autores: Boer,Carlo Adriano; Assis,Renato Lara de; Silva,Gilson Pereira; Braz,Antonio Joaquim Braga Pereira; Barroso,Alberto Leão de Lemos; Cargnelutti Filho,Alberto; Pires,Fábio Ribeiro.
Com a crescente adoção da semeadura direta na região Centro-Oeste do Brasil, faz-se necessário maior conhecimento sobre as plantas de cobertura para produção de palha. O presente estudo teve como objetivo avaliar a produção de biomassa verde e seca, a percentagem de cobertura do solo, bem como a dinâmica da decomposição da palhada de três espécies de plantas de cobertura em safrinha: amaranto (Amaranthus cruentus L. BRS Alegria), milheto (Pennisetum glaucum L. var. ADR500) e capim-pé-de-galinha [Eleusine coracana (L.) Gaertn.]. O trabalho foi conduzido em um Latossolo Vermelho distroférrico textura argilosa. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, no esquema de parcelas subdivididas no tempo, com quatro repetições. Nas parcelas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadura direta; Bolsas de decomposição; Modelagem; Liberação de nutrientes; Meia-vida.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000200038

Parametrização do transporte dispersivo de solutos em solos estruturados: heterogeneidade do meio, percurso de transporte e modelagem
Provedor de dados: 90
Autores: Schlindwein,S. L.
O transporte dispersivo de solutos no solo é parametrizado por meio de equações difusivas e de modelos que partem da existência de uma relação de causalidade entre as características físicas do meio poroso, da sua condição de umidade e da manifestação macroscópica do processo nele ocorrente. A validade dessa proposição, como critério na elaboração de modelos dos processos que governam o transporte de solutos no solo, é discutida heuristicamente. Com base em índices obtidos a partir de uma análise de momentos de curvas de avanço (BTCs), é possível avaliar objetivamente o vínculo que as características do sistema estabelecem com o atendimento do pressuposto do equilíbrio local e, assim, com o sucesso ou não da adoção de uma abordagem de modelagem. Assim,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transporte dispersivo; Solos estruturados; Modelagem.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831998000200001

Estimativa do efeito do uso e da umidade do solo sobre a compactação adicional de três latossolos
Provedor de dados: 90
Autores: Kondo,M. K.; Dias Junior,M. S.
A compactação adicional do solo ocorre quando a pressão aplicada sobre ele é maior do que a pressão de preconsolidação, fazendo com que o solo se deforme ao longo da reta de compressão virgem. A reta de compressão virgem é a região onde ocorre a compactação adicional. Os objetivos deste estudo foram: testar o modelo proposto por Dias Junior (1994), propor um modelo para quantificar a resistência mecânica do solo e avaliar o efeito do uso do solo e da umidade na reta de compressão virgem e no índice de compressão de três Latossolos. Os solos sob as condições de uso com cultivo anual, mata natural e pastagem cultivada estão localizados na região de Lavras (MG). O trabalho foi executado durante os anos de 1996 e 1997. Para a condição de cultivo anual, mata...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Modelagem; Latossolo; Curva de compressão; Pressão de preconsolidação; Índice de compressão; Resistência mecânica.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000400003

Avaliação de modelo de extração da água do solo por sistemas radiculares divididos entre camadas de solo com propriedades hidráulicas distintas
Provedor de dados: 90
Autores: Rocha,Marlon Gomes da; Faria,Leandro Neves; Casaroli,Derblai; Van Lier,Quirijn de Jong.
A avaliação da capacidade de raízes de plantas em extrair água do solo é de grande importância na modelagem da taxa de transpiração e, para entender o crescimento e rendimento vegetal e o balanço de água e de solutos no solo. Para testar um modelo de extração radicular macroscópico baseado no processo em escala microscópica, descreveram-se os resultados de um experimento com plantas cujo sistema radicular foi dividido entre camadas de solo com propriedades hidráulicas contrastantes. Um experimento de lisímetro dividido com plantas de sorgo foi realizado em Piracicaba-SP. Quatro lisímetros com dois compartimentos separados fisicamente (split-pot) foram construídos e preenchidos com material de dois tipos de solo de diferentes classes texturais (um solo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Deficiência hídrica; Densidade radicular; Transpiração.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000400002

Calibração e avaliação do modelo CROPGRO para a cultura do feijão caupi no Recôncavo Baiano
Provedor de dados: 91
Autores: Lima Filho,Aristides F.; Coelho Filho,Mauricio A.; Heinemann,Alexandre B.
Objetivou-se, com este trabalho, calibrar e avaliar o modelo CROPGRO para a cultura do feijão caupi nas condições edafoclimáticas do Recôncavo da Bahia. Foram instalados cinco experimentos em campo, em diferentes épocas de semeadura: março de 2007, janeiro de 2010, maio de 2010, outubro de 2010 e julho de 2011. Na calibração utilizou-se o cultivo de maior produtividade. Para a validação do modelo o índice de área foliar máximo foi subestimado em 6,8% e a diferença entre as produtividades simulada e observada foi de 1%. Na avaliação foram utilizados os demais experimentos sendo as diferenças máximas entre dados observados e simulados de sete dias para as fases fenológicas e as diferenças de produtividade se situaram entre -30,8% (experimento com déficit...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Vigna unguiculata; DSSAT.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001200006

Estimativa da produção de sedimentos em função da mudança de uso e cobertura do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Galharte,Caroline A.; Villela,João M.; Crestana,Silvio.
Os processos de mudança de uso e cobertura do solo despertam grande preocupação quanto a se compreender e melhor planejá-los a fim de evitar impactos, como perda da biodiversidade, erosão do solo e contaminação dos recursos hídricos. O trabalho propõe estimar a produção de sedimentos em cenários da microbacia hidrográfica do ribeirão das Guabirobas, localizada no município de São Carlos, SP. Para isto foi aplicado o modelo de simulação espacial CLUE-S (Conversion of Land Use and its Effects at Small Region Extent), com o objetivo de gerar cenários para o ano de 2025 da área de estudo. A posteriori, foi estimada a produção de sedimentos desses cenários com o auxílio do modelo de simulação SWAT (Soil and Water Assessment Tool). Dois cenários foram simulados:...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mudança da paisagem; Agricultura; Modelagem; Simulação; Erosão do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000200010

SIMASS - MODELO PARA SIMULAR O TRANSPORTE DE ÁGUA E SOLUTOS NO SOLO I: DESENVOLVIMENTO E TESTE DE SENSIBILIDADE
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Silvana Nunes da; Martinez,Mauro Aparecido; Martins,José Helvécio; Ferreira,Paulo Afonso.
RESUMO Desenvolveu-se um modelo matemático, denominado SIMASS, para simular o transporte unidimensional de água e soluto no solo, sob condições de escoamento não-permanente. As equações de transporte de água e de solutos, são resolvidas numericamente pelo método de diferenças finitas. O modelo permite, entre outras características, obter-se a distribuição de umidade e de solutos no solo, a utilização de condições de contorno do tipo potencial constante e do tipo fluxo constante, e o uso de duas funções, através das quais se estima a condutividade hidráulica do solo não-saturado. A avaliação do desempenho do SIMASS em simular, sob condições de solo saturado, as curvas de efluentes e os perfis de distribuição de nitrato em colunas de solo, foi realizada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Umidade do solo; Transporte de solutos; Escoamento não-permanente.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200183

Simulação do efeito do manejo da palha e do nitrogênio na produtividade da cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Leandro G.; Marin,Fabio R.; Nassif,Daniel S. P.; Pinto,Helena M. S.; Lopes-Assad,Maria L. R. C.
Propôs-se, com este trabalho, modelar o crescimento e a produtividade da cana-de-açúcar em sistemas de colheita mecanizada avaliando o efeito da remoção da palhada remanescente em combinação com doses de adubação nitrogenada de 60, 120 e 180 kg ha-1. Utilizou-se o modelo APSIM-Sugar calibrado com base em dois experimentos localizados em Piracicaba, SP, e Salinas, MG, conduzidos com a variedade SP80-1842. Avaliou-se a sensibilidade do modelo aos parâmetros de solo e de variedade, em especial aqueles relacionados à dinâmica da matéria orgânica do solo e do nitrogênio. O modelo mostrou-se capaz de descrever adequadamente o crescimento da cana-de-açúcar nos dois ambientes produtivos. As simulações indicaram que a remoção da palha para utilização na indústria...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Palha de cana; Cogeração; Adubação nitrogenada.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000500001

Dimensionamento econômico de profundidades e espaçamentos de drenos para a produção de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Mingoti,Rafael; Duarte,Sergio N.; Miranda,Jarbas H. de; Cruciani,Décio E.
Com o aumento do preço da terra e da demanda por álcool/açúcar tem-se buscado o aumento da produtividade da cultura da cana e o aproveitamento de novas áreas para a produção, as quais podem necessitar de drenagem. Com isso, tornam-se importantes estudos de dimensionamento de sistemas de drenagem agrícola e sua avaliação econômica. O trabalho teve como objetivo avaliar economicamente, com o auxílio do modelo SISDRENA, a melhor combinação entre profundidade e espaçamento de valas, implantados em três tipos de solo, com condutividades hidráulicas de 1,0, 0,5 e 0,1 m d-1. As profundidades simuladas variaram de 0,20 a 2,00 m, com intervalos de 0,05 m, enquanto os espaçamentos oscilaram de 5 a 100 m, com intervalos de 5 m. Para os três tipos de solo obtiveram-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenagem; Modelagem; Lençol freático.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300001

Análise do movimento e desenvolvimento de um protótipo de cortador basal com discos bi-articulados
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Carlos A. A.; Braunbeck,Oscar A.; Volpato,Carlos E. S.
O acompanhamento da superfície e a autoproteção, são fatores limitantes no mecanismo cortador de base convencional da cana-de-açúcar, acarretando corte e varredura ineficientes, além de promover a incorporação de elevada quantidade de terra ao material colhido. Um modelo de simulação foi desenvolvido por meio das leis da dinâmica para determinar os deslocamentos angulares do segmento no plano vertical, da faca no plano horizontal e da força de interação do segmento com a superfície. A simulação do mecanismo foi realizada em duas velocidades (400 e 600 rotações min-1), três alturas com relação à superfície (120, 130 e 140 mm) e duas inclinações do rotor (-10 e -12º). O resultado da amplitude de oscilação do segmento, variável relacionada à varredura,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Simulação; Mecanismos de máquinas agrícolas.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000200015

Estimativas das componentes da radiação solar incidente em superfícies inclinadas baseadas na radiação global horizontal
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Adilson P.; Escobedo,João F.; Dal Pai,Alexandre; Gomes,Eduardo N.
Foram avaliadas equações estatísticas de estimativas com agrupamentos de dados anuais e mensais e suas respectivas validações, para as componentes global, direta e difusa da radiação solar incidente em superfícies inclinadas a 12,85, 22,85 e 32,85º, com face para o Norte, nas condições climáticas e geográficas de Botucatu, SP. Empregou-se as frações das três componentes da radiação a do topo da atmosfera em correlação com o coeficiente de transmissividade atmosférica do plano horizontal, em uma base de dados de abril/1998 a dezembro/2007, cujas medidas nas três inclinações ocorreram em diferentes períodos, todavia concomitantes ao plano horizontal. O aumento do ângulo de inclinação da superfície propiciou aumento do espalhamento dos valores diários do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de claridade; Indicativos estatísticos; Modelagem.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300009

Simulação da produtividade do milho pelo modelo CERES-Maize em função da lâmina e da uniformidade de aplicação de água
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Paulo S. L. de; Mantovani,Everardo C.; Sediyama,Gilberto C.; Costa,Luiz C.
Com este trabalho, pretende-se comparar os dados simulados pelo modelo CERES-Maize, incorporado ao pacote DSSAT 3.5, com os dados do experimento instalado em campo, onde foi avaliada a influência da uniformidade de aplicação de água, por um sistema de aspersão convencional, na produção da cultura do milho. Os tratamentos consistiram de cinco lâminas d'água aplicadas com duas uniformidades: uma alta (&gt; 80%) e outra baixa (&lt; 70%). O modelo CERES-Maize simulou consistentemente a produtividade, o IAF e a matéria seca para a maioria dos tratamentos. O modelo subestima a produtividade da cultura nos tratamentos em que ocorreram déficit hídrico acentuado. Para os tratamentos em que há aplicação de uma lâmina d'água superior á adequada, o modelo simula...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Produtividade; Zea mays L.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200010

Modelagem do processo de desidratação de lodo anaeróbio em leitos de secagem simulados
Provedor de dados: 91
Autores: Soares,Sérgio R. A.; Matos,Zanna M. R. de; Bernardes,Ricardo S.
O emprego de leitos de secagem para a desidratação de lodo de descarte de reatores UASB, constitui excelente alternativa, face a sua simplicidade operacional e aos reduzidos custos de implantação. Este trabalho apresenta uma análise dos fenômenos que influenciam o processo de desidratação de lodo anaeróbio, a partir de simulação de leitos de secagem. Neste sentido, são feitas considerações sobre as características e o comportamento do lodo durante cada fase da secagem. Sugere-se também, um modelo matemático para representar o processo de secagem, obtido a partir dos dados experimentais.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Secagem de lodo; Leitos de secagem; Lodo anaeróbio; Modelagem.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200023

Análise de métodos de estimativa de evapotranspiração na otimização de sistemas de drenagem
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Késia O. da; Miranda,Jarbas H. de; Duarte,Sergio N.; Folegatti,Marcos V.
Inúmeros são os métodos para se estimar a evapotranspiração potencial (ETP) em que os mais simplificados apresentam limitações quanto à precisão dos resultados obtidos e os mais complexos apontam a dificuldade de se dispor de todos os dados necessários ao cálculo. No presente trabalho, compararam-se os métodos de Thornthwaite e Camargo com o de Penman-Monteith, tomado como padrão, com o objetivo de se verificar qual a influência da utilização de cada método na estimativa da ETP diária sobre o dimensionamento econômico de um sistema de drenagem, utilizando-se o modelo SISDRENA. Pelos resultados obtidos concluiu-se que as diferenças entre os métodos não afetaram significativamente a obtenção do espaçamento econômico entre drenos.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Dimensionamento econômico; Espaçamento entre drenos.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200002

Modelo numérico do transporte de nitrogênio no solo. Parte I: Desenvolvimento e teste do modelo
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Felizardo A.; Martinez,Mauro A.; Matos,Antônio T.; Cantarutti,Reinaldo B.; Silva,Joseane O. da.
Este trabalho visa realizar modificações no modelo de transporte de soluto no solo SIMASS-C, permitindo-lhe simular as concentrações do nitrato e amônio no solo, considerando-se as transformações biológicas e o efeito da temperatura e do teor de água do solo. A primeira etapa da pesquisa constou da formulação matemática e da elaboração da rotina computacional do modelo, em linguagem Delphi 7.0; na segunda etapa foram parametrizados os modelos de mineralização e nitrificação e testado o modelo SIMASS-C modificado, com base em coeficientes estatísticos pela comparação entre os dados observados e os simulados. O modelo exponencial apresentou bom ajuste aos dados de mineralização e nitrificação. A inclusão do processo de mineralização e nitrificação no modelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Movimento; Nitrato; Amônio; Modelagem.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000100007

Dimensionamento de terraços de infiltração pelo método do balanço volumétrico
Provedor de dados: 91
Autores: Miranda,Jarbas H. de; Duarte,Sergio N.; Silva,Késia O. da; van Lier,Quirijn de J.; Villa Nova,Nilson A.
As práticas de conservação de solo permitem o controle de perdas de solo e água em áreas agriculturáveis, objetivando assim a maximização do lucro sem provocar a redução da capacidade produtiva. Ante essa importância, há necessidade de se adotar procedimentos técnicos para o dimensionamento de estruturas conservacionistas. Assim, objetivou-se, com o presente trabalho, o desenvolvimento de um modelo computacional em linguagem Visual Basic 6.0, para dimensionamento de terraços em nível. O modelo foi aplicado para 3 localidades do Estado de São Paulo (Araçatuba, Piracicaba e Natividade da Serra). Pelos resultados obtidos, os valores da largura da seção parabólica de canais de terraço em nível de 0,5 m de profundidade para as 3 localidades, com período de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservação de solo e agua; Modelagem.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200001

Modelo para simulação da dinâmica de nitrato em colunas verticais de solo não saturado
Provedor de dados: 91
Autores: Miranda,Jarbas H. de; Duarte,Sergio N.
A agricultura intensiva está sempre em busca de incrementos de produtividade mas, em contrapartida, pouca atenção é dedicada a possíveis impactos ambientais. Portanto, o entendimento sobre processos de transporte de solutos no solo auxilia na redução da sua lixiviação para as camadas subsuperficiais. Neste sentido, objetivou-se, com o presente trabalho, desenvolver e avaliar um modelo computacional aplicado para simulação da dinâmica de solutos no solo por meio de soluções numéricas de equações diferenciais que descrevam esse transporte. Pelos resultados obtidos, o modelo apresentou bom ajuste das concentrações de nitrato e dos perfis de umidade, simulados com relação aos medidos em condições de laboratório em coluna vertical de solo não saturado.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dinâmica de solutos; Modelagem; Simulação; Colunas de solo.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200009

Simulação do comportamento dinâmico de um conjunto trator-colhedora de feijão
Provedor de dados: 91
Autores: Garcia,Ricardo F.; Queiroz,Daniel M. de; Fernandes,Haroldo C.; Miyagaki,Olímpio H.
No Brasil, a colheita mecanizada do feijão é realizada em duas etapas, em que na primeira, o produto é arrancado e enleirado manualmente e, na segunda etapa, ele é colhido, trilhado e limpo, usando-se uma colhedora de feijão, geralmente puxada por um trator. O aprimoramento do projeto dessas máquinas tem sido realizado por tentativa e erro. Neste trabalho, apresenta-se um modelo de simulação para analisar o comportamento dinâmico de um conjunto trator-colhedora de feijão, desenvolvido usando-se o programa de computador ADAMS, versão 10.0. Este modelo incluiu a simulação do trator, interação entre solo e pneu, simulação do sistema de transmissão de potência e dos sistemas de trilha e limpeza da colhedora de feijão. Finalmente, foram realizadas análises do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: ADAMS; Colheita; Modelagem.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300026

Metodologia para determinação das necessidades nutricionais de melão e melancia
Provedor de dados: 91
Autores: Paula,José A. de A.; Medeiros,José F. de; Miranda,Neyton de O.; Oliveira,Francisco de A. de; Lima,Carlos J. G. de S.
Realizou-se este trabalho visando definir a necessidade nutricional de nitrogênio, fósforo e potássio de melão e melancia, em função da produtividade esperada, a partir de dados médios citados na literatura, e validá-los com dados obtidos em experimentos com melão e melancia, realizados no Agropolo Assu/Mossoró. O experimento com melão seguiu o delineamento em blocos ao acaso, com três repetições, no esquema fatorial 3 x 3 + 3, que constou da combinação de três doses de N (N1 = 42, N2 = 84 e N3 = 126 kg ha-1) e de K (K1 = 106, K2 = 212 e K3 = 322 kg ha-1), mais três tratamentos adicionais (N0K0, N0K2 e N2K0), sendo que N0 e K0 não receberam N nem K. O experimento com melancia seguiu o mesmo delineamento experimental, modificando as doses de N (N1 = 45, N2...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrullus lanatus; Cucumis melo; Absorção de nutrientes; Modelagem.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000900006

Cinética de secagem de sementes de crambe
Provedor de dados: 91
Autores: Faria,Rute Q. de; Teixeira,Itamar R.; Devilla,Ivano A.; Ascheri,Diego P. R.; Resende,Osvaldo.
RESUMO O estudo da cinética de secagem é de fundamental importância para a modelagem matemática, a qual tem sido muito usada no projeto e em análise dos processos de transferência de calor e de massa, durante a secagem. Buscou-se, então, avaliar a capacidade de ajuste de nove modelos matemáticos comumente utilizados para descrever o processo de secagem em sementes de crambe (Crambe abyssinica Horts), através de um delineamento inteiramente casualizado com três repetições, em que os tratamentos são constituídos de cinco teores de água (0,11; 0,13; 0,17; 0,25 e 0,28 decimal b.s) e cinco temperaturas do ar de secagem (30; 40; 50; 60 e 70 ºC). Para verificação do ajuste dos modelos estudados fez-se análise de regressão não-linear, pelo método Quasi-Newton. De...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Secagem; Modelagem; Difusão; Crambe abyssinica Horts.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500014

Erodibilidade e tensão crítica de cisalhamento no canal de drenagem de estrada rural não pavimentada
Provedor de dados: 91
Autores: Enriquez,Adriana G.; Silva,Danilo P. da; Pruski,Fernando F.; Griebeler,Nori P.; Cecon,Paulo R.
A erosão em estradas não pavimentadas associada ao escoamento superficial gera grande impacto ambiental, sendo a principal causa de inundação, contaminação da água e alteração da fauna aquatica, entre outros, tornando-se necessário desenvolver estratégias de prevenção e controle. Para isto, a obtenção de valores confiáveis dos índices de resistência do solo ao processo erosivo é premente; sentido em que este trabalho teve, como objetivo, determinar os índices de erodibilidade e a tensão crítica de cisalhamento em canal de drenagem construído em uma estrada não pavimentada implantada em um Latossolo Vermelho-Amarelo. O estudo foi realizado em uma estrada não pavimentada do município de Viçosa, MG, que apresentava problemas de erosao utilizando-se um...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Conservação de solo e água; Modelagem; Processo erosivo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200160

Avaliação preliminar das cargas difusas de origem rural, em uma sub-bacia do Rio Jaguari, SP
Provedor de dados: 91
Autores: Mansor,Maria T. C.; Teixeira Filho,José; Roston,Denis M.
Dados oficiais de concentração de nutrientes e vazão do Rio Jaguari, foram utilizados na avaliação das contribuições difusas, com origem rural, às águas superficiais de uma sub-bacia do Rio Jaguari, SP. Modelos de cargas médias diárias de Ntotal e Ptotal foram gerados a partir de regressão estatística aplicada a dados de campo obtidos entre 1999 e 2002. A validação dos modelos foi feita utilizando-se dados de campo obtidos entre 1996 e 1998. O modelo mostrou que, em média, 68,2% das cargas anuais de Ntotal e 77,3% das cargas anuais de Ptotal foram transportados pela sub-bacia no período chuvoso. Partindo-se de cargas de base diárias de 1706,5 kg Ntotal e de 165,7 kg Ptotal, determinou-se que 55,1 e 69,4% das cargas anuais totais de Ntotal e Ptotal,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade da água; Modelagem; Fósforo total; Nitrogênio total; Fontes não pontuais de poluição.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300026

Calibração e aplicação do modelo MUSLE em uma microbacia hidrográfica nos Tabuleiros Costeiros brasileiros
Provedor de dados: 91
Autores: Avanzi,Junior C.; Silva,Marx L. N.; Curi,Nilton; Mello,Carlos R. de; Fonseca,Sebastião.
A erosão hídrica é uma das principais preocupações relacionadas ao manejo de solos tropicais e o escoamento superficial o responsável pelo transporte e deposição desses sedimentos, razão por que se objetivou, com este estudo, ajustar um modelo semi-empírico às variáveis hidrológicas do escoamento superficial, aplicando-se a Equação Universal de Perdas de Solo Modificada - MUSLE, em uma microbacia hidrográfica ocupada por plantações de eucalipto e floresta nativa, na região dos Tabuleiros Costeiros, Aracruz, ES. As classes de solo ocorrentes na microbacia são o Argissolo Amarelo textura média/argilosa (PA1), Argissolo Amarelo moderadamente rochoso (PA8) e Plintossolo Háplico (FX). O trabalho foi conduzido no período de 1997 a 2004. Modelos para o deflúvio e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Escoamento superficial; Vazão de pico; Perdas de solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000600001

Estimativa da produção de sedimentos mediante uso de um modelo hidrossedimentológico acoplado a um SIG
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Richarde M. da; Santos,Celso A. G.
O Kineros é um modelo hidrossedimentológico usado para se estimar a vazão e a produção de sedimentos em bacias urbanas e rurais. No presente trabalho, o modelo foi aplicado à bacia do rio Pirapama, localizada na zona litorânea do Estado de Pernambuco, cujos resultados foram acoplados a um SIG com o objetivo de identificar, temporal e espacialmente, os principais locais em que o processo de erosão foi mais atuante na bacia do rio Pirapama. O modelo foi calibrado com dados diários de 1990 a 2001 de dois postos pluviométricos. Através do acoplamento dos resultados da modelagem no SIG, foi possível a identificação das principais áreas susceptíveis ao processo erosivo. Os resultados da produção de sedimentos na bacia mostraram que os planos com maior produção...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Kineros; Modelo físico; Bacia Pirapama.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500013

Parâmetros biofísicos obtidos por sensoriamento remoto em região semiárida do estado do Rio Grande do Norte, Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Bezerra,Joel M.; Moura,Geber B. de A.; Silva,Bernardo B. da; Lopes,Pabricio M. O.; Silva,Ênio F. de F. e.
Apesar de ser o único bioma brasileiro cujos limites estão restritos ao território nacional, pouca atenção tem sido dada à conservação da diversificada paisagem da Caatinga. Em virtude da carência de dados de campo para monitorar os parâmetros biofísicos da Caatinga em região semiárida do Nordeste brasileiro, este trabalho teve como objetivo avaliar a dinâmica espaço-temporal por meio de técnicas e produtos de Sensoriamento Remoto. A área de estudo compreendeu a Unidade de Conservação do Parque Nacional da Furna Feia e suas adjacências, situada entre os municípios de Mossoró e Baraúna (RN, Brasil). Utilizaram-se seis imagens orbitais do TM LANDSAT 5, órbita 216 e ponto 63, no período de 2007 a 2010. Com auxílio da ferramenta Sistema de Informação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Landsat; Modelagem; Mudanças climáticas; Uso e ocupação do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100010

Determinação de épocas de semeadura do feijão caupi no Recôncavo Baiano através do modelo CROPGRO
Provedor de dados: 91
Autores: Lima Filho,Aristides F.; Coelho Filho,Mauricio A.; Heinemann,Alexandre B.
Neste estudo objetivou-se simular épocas de semeadura para o feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) walp.) em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, através do modelo CROPGRO-cowpea, calibrado e validado por meio de conjunto de dados provenientes de experimentos de campo. Dois cenários foram elaborados, os quais são: produtividade atingível (com irrigação automática quando requerido) e atual (sequeiro), enquanto para cada cenário foram executadas 12 simulações, sendo uma por mês (início 15 de janeiro e fim em 15 de dezembro), com base nos vinte anos de dados climáticos históricos provenientes da estação automática da Embrapa CNPMF. O modelo simulou satisfatoriamente a produção do feijão caupi nas condições de Cruz das Almas demonstrando sensibilidade às...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Vigna unguiculata; DSSAT.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001200007

Simulação do crescimento e produtividade de arroz no Rio Grande do Sul pelo modelo SimulArroz
Provedor de dados: 91
Autores: Rosa,Hamilton T.; Walter,Lidiane C.; Streck,Nereu A.; Carli,Cristiano De; Ribas,Giovana G.; Marchesan,Enio.
RESUMO O modelo SimulArroz é baseado em processos para simular o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade de grãos na cultura do arroz. O objetivo neste trabalho foi avaliar o desempenho do modelo SimulArroz em simular a produção de biomassa da cultura do arroz na Depressão Central do Rio Grande do Sul e a produtividade de grãos em diferentes regiões orizícolas do Rio Grande do Sul. Para testar o desempenho do modelo SimulArroz em simular a biomassa foi conduzido um experimento de campo em Santa Maria, RS, com quatro cultivares (IRGA 421, BRS Querência, IRGA 424 e SCRBRS Tio Taka) com três datas de semeadura no ano agrícola 2011/2012 (17 de outubro, 18 de novembro e 19 de dezembro de 2011) e uma data de semeadura no ano agrícola 2012/2013 (19 de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Biomassa; Rendimento; Modelagem.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001201159

Necessidades hídricas de citros e macieiras a partir da área foliar e da energia solar
Provedor de dados: 94
Autores: Pereira,André Belmont; Villa Nova,Nilson Augusto; Alfaro,Adriane Theodoro.
A energia solar é a fonte primária para a fotossíntese e a transpiração vegetal para que uma cultura expresse seu potencial produtivo em um dado local. O método proposto neste estudo pretende facilitar o cálculo do volume de água (litros/planta/dia) necessário para uma irrigação localizada com o mínimo desperdício possível em pomares cítricos e de macieiras, utilizando-se de dados usualmente disponíveis, tais como área foliar, densidade de fluxo de radiação solar global, saldo de radiação e déficit de saturação de vapor médio diário do ar. Considerando-se que a irrigação localizada consome bem menos água do que o sistema de aspersão, e que a outorga de água para irrigação está cada vez mais limitada, tal estudo vem a ser certamente de grande importância...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irradiância solar; Saldo de radiação; Modelagem; Consumo de água; Espécies frutíferas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452009000300008

Valores econômicos para as características de produção de leite de búfalas no Estado de São Paulo
Provedor de dados: 96
Autores: Seno,Leonardo de Oliveira; Cardoso,Vera Lúcia; Tonhati,Humberto.
Este estudo foi realizado com o objetivo de calcular valores econômicos para as produções de leite (PL), gordura (PG) e proteína (PP) em um sistema de produção de bubalinos leiteiros do estado de São Paulo. Foi desenvolvido um modelo bioeconômico para cálculo do desempenho produtivo, das receitas e dos custos de um rebanho comercial com produção de leite a pasto, suplementação com volumoso na seca e com concentrado durante todo o ano, de acordo com a produção de leite. Os valores econômicos foram calculados pela diferença marginal no lucro anual da fazenda, resultante da mudança em uma unidade da característica, mantendo-se as demais constantes. Foram analisados dois sistemas com diferentes objetivos de seleção: leite - produção de leite para venda ao...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bubalinos; Modelagem; Mozarela; Produção de gordura; Produção de proteína.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982007000900010

Exigências de mantença e de ganho de proteína e de energia em codornas japonesas (Coturnix coturnix japonica) na fase de 1 a 12 dias de idade
Provedor de dados: 96
Autores: Silva,José Humberto Vilar da; Silva,Marinalva Barbosa da; Jordão Filho,José; Silva,Edson Lindolfo da; Andrade,Iremar Silva; Melo,Djair Alves de; Ribeiro,Marcelo Luís Gomes; Rocha,Maria do Rosário de Fontes; Costa,Fernando Guilherme Perazzo; Dutra Júnior,Wilson Moreira.
Este experimento foi conduzido com o objetivo de estimar as exigências em proteína e energia para mantença e ganho em 384 fêmeas de codornas japonesas de 1 a 12 dias de idade. Utilizou-se um delineamento inteiramente ao acaso com quatro tratamentos, composto por seis repetições de dez aves. Os tratamentos foram: T1 = dieta basal (DB) com 28% de proteína bruta (PB) e 2.900 kcal de energia metabolizável aparente corrigida pelo balanço de nitrogênio (EMAn) fornecida à vontade; T2 = 80%; T3 = 60%; e T4 = 40% do nível de oferta do T1 (próximo à mantença). No início da fase experimental, quatro grupos (referência) de 15 codornas foram abatidos por deslocamento cervical, sem perdas de penas e de sangue. Para as estimativas das exigências de ganho, doze grupos de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Deposição de nutrientes; Energia; Modelagem; Proteína.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982004000500013

Verificação e calibração do modelo de simulação do desempenho reprodutivo de vacas de corte baseado no escore de condição corporal avaliação interna
Provedor de dados: 96
Autores: Fontoura Júnior,José Acélio Silveira da; Siewerdt,Frank; Dionello,Nelson José Laurino; Corrêa,Marcio Nunes; Silva,Carlos André de Oliveira da.
O trabalho foi desenvolvido com os objetivos de demonstrar e fazer a avaliação interna do modelo matemático desenvolvido para descrever o processo reprodutivo em sistemas de produção e simular o desempenho reprodutivo de vacas de corte a partir do escore de condição corporal ao parto (ECCPAR). O modelo é baseado na relação entre o ECCPAR e o intervalo parto-concepção (IPC) para vacas com cria ao pé; para novilhas e vacas vazias à concepção, foi baseado na probabilidade de ocorrência. Para a avaliação interna do modelo, foi utilizada a metodologia de verificação e calibração. O uso da técnica de variação dos dados de entrada foi feito por meio da construção de cenários, variando ECCPAR, data de início da estação reprodutiva (IER), data média do parto (DPAR)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bovinos de corte; Modelagem; Modelos matemáticos; Reprodução.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982010001200030

Modelo bioeconômico para cálculo de custos e receitas em sistemas de produção de gado de corte visando à obtenção de valores econômicos de características produtivas e reprodutivas
Provedor de dados: 96
Autores: Jorge Júnior,João; Cardoso,Vera Lucia; Albuquerque,Lucia Galvão de.
Foi desenvolvido um modelo bioeconômico para o cálculo do desempenho, dos custos e das receitas para obtenção de valores econômicos de características de interesse econômico em sistemas de produção de gado de corte no Brasil. As informações de desempenho e de parâmetros biológicos e econômicos foram obtidas em uma propriedade de gado Nelore que realiza ciclo completo com venda de reprodutores. O modelo é determinístico e estático e foram usadas planilhas Excel para a realização dos cálculos. Com base nas informações originais, foram simulados dois sistemas de produção, um fazendo o ciclo completo com venda de reprodutores (CcoR) e o outro, de cria (Cc). Foram calculados os custos e as receitas para esses dois sistemas e, a partir disto, foram obtidos seus...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ciclo completo; Ciclo de cria; Modelagem; Nelore; Objetivos de seleção.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982006000700040

Modelo de simulação do desempenho reprodutivo de fêmeas bovinas de corte com base no escore de condição corporal
Provedor de dados: 96
Autores: Fontoura Júnior,José Acélio Silveira da; Siewerdt,Frank; Dionello,Nelson José Laurino; Corrêa,Marcio Nunes.
Os objetivos neste trabalho foram desenvolver um modelo matemático dinâmico para descrever o processo reprodutivo em sistemas de produção de bovinos de corte e simular o desempenho reprodutivo do rebanho, com base no desempenho individual das fêmeas, determinado a partir do escore de condição corporal ao parto e da maturidade sexual. Trata-se de um modelo empírico, dinâmico e que contém elementos determinísticos e estocásticos. O desenvolvimento do modelo foi baseado na relação entre o escore de condição corporal (ECC) e o intervalo parto-concepção (IPC) para vacas com cria ao pé. Para novilhas e vacas vazias, a concepção foi baseada na probabilidade de conceber, de modo que, para novilhas, a idade e/ou o peso à puberdade foram fatores limitantes. O modelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bovinos de corte; Modelagem; Reprodução.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982009000800030

Modelos de regressão aleatória na avaliação da produção de leite em cabras da raça Saanen
Provedor de dados: 96
Autores: Menezes,Gilberto Romeiro de Oliveira; Torres,Robledo de Almeida; Sarmento,José Lindenberg Rocha; Rodrigues,Marcelo Teixeira; Brito,Luiz Fernando; Lopes,Paulo Sávio; Silva,Felipe Gomes da.
Foram utilizados 10.238 registros semanais de produção de leite no dia do controle leiteiro provenientes de 388 primeiras lactações de cabras da raça Saanen visando comparar diferentes modelos de regressão aleatória (MRA). Primeiramente, foram comparados cinco modelos, cujos termos exponenciais da função de Wilmink assumiram os seguintes valores -0,0350; -0,0500; -0,0565; -0,0680 e -0,1000 (W0350, W0500, W0565, W0680 e W1000, respectivamente), considerando-se homogeneidade de variância residual ao longo da lactação. No modelo W0500, o valor -0,0500 foi mantido, enquanto nos modelos W0350, W0565, W0680 e W1000 foram usados os valores -0,0350; -0,0565; -0,0680; e -0,1000, respectivamente, em substituição ao valor -0,0500, proposto no modelo original...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Função de Wilmink; Leite; Modelagem; Produção de leite no dia do controle; Variância residual.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982011000700018

Estudo da cinética de secagem de folhas de Bauhinia Cheilantha (Bong.) Steud. (mororó)
Provedor de dados: 98
Autores: Alves Martins,Jorge Jacó; Cordeiro de Sousa,Francinalva; Trindade Rocha,Ana Paula; Nobre Martins,Joabis; Palmeira Gomes,Josivanda.
Tipo: Journal article
Palavras-chave: Plantas medicinais; Bauhinia cheilantha; Modelagem.
Ano: 2015
URL: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-47962015000400004

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO HIDROLÓGICO NA BACIA DO RIBEIRÃO ENTRE RIBEIROS, AFLUENTE DO RIO PARACATU, EM CENÁRIO DE MUDANÇA CLIMÁTICA COM O USO DO SOFTWARE STELLA
Provedor de dados: 107
Autores: Maurício Novaes Souza; Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba; Everardo Chartuni Mantovani; UFV; Aziz Galvão da Silva Júnior; aziz@ufv.br; James Jackson Griffith; UFV; Rafael Coll Delgado.
A ocorrência de fenômenos meteorológicos e climatológicos extremos se tornou fato. Apesar da adoção de medidas emergenciais, alguns problemas se intensificaram: incremento da concentração de gases de efeito estufa; diminuição da camada de ozônio; redução das terras agricultáveis; crescente contaminação dos ecossistemas aquáticos e redução progressiva dos recursos de água doce. Um dos fatores agravantes dessa situação se refere à substituição da vegetação nativa, realidade da bacia do ribeirão Entre Ribeiros, afluente do rio Paracatu, onde a atividade “Irrigação” apresenta forte incremento. Nessa bacia tem ocorrido a substituição de “Cerrado” (-47,65%) por “Cultivo” (+198,09%), que diminui a interceptação da água da chuva, aumenta o escoamento superficial e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia; Agricultura Mudanças climáticas; Comportamento hidrológico; Modelagem; Software STELLA.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/50

DINÂMICA DE SISTEMAS E A MODELAGEM DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO PRETO COM O USO DO PROGRAMA STELLA
Provedor de dados: 107
Autores: maurício novaes souza; Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba; Everardo Chartuni Mantovani; UFV; Aziz Galvão da Silva Junior; UFV; James Jackson Griffith; UFV; Rafael Coll Delgado.
A ausência de avaliação das questões relativas à predição ambiental na implantação de projetos tem sido uma regra. Neste estudo se buscou representar as inter-relações existentes das mudanças das classes de uso do solo e suas influências sobre os fatores climáticos e os ecossistemas aquáticos, na bacia hidrográfica do rio Preto, afluente do rio Paracatu. Neste local, onde a vazão média anual retirada pela “irrigação” na bacia teve crescimento de 62 vezes no período 1970-1996, gerando uma série de conflitos regionais, tem ocorrido a substituição da vegetação nativa “Cerrado” por “Cultivo”. A situação é preocupante quando se verifica, pela análise da oferta de água no período 1985-2000, que a “Precipitação” na bacia e as vazões médias e mínimas sofreram...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Engenharia; Agricultura Dinâmica de Sistemas; Modelagem; Programa STELLA; Planejamento ambiental.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/51

MODELO DE ESTIMATIVA DE TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS MENSAIS PARA A REGIÃO DO MÉDIO PARANAPANEMA, SP
Provedor de dados: 107
Autores: Angelica Prela-Pantano; IAC; Ludmila Bardin-Camparollo; IAC.
A temperatura do ar é um dos elementos mais importantes e deve ser levado em consideração em qualquer estudo relacionado ao ser vivo. Este trabalho foi desenvolvido para a região do Médio Paranapanema, com o objetivo de estimar as temperaturas médias do ar, devido a ausência de postos meteorológicos na região. Foram utilizados dados de nove municípios devido ao fato de apenas esses terem uma série mais longa de dados coletados. Modelos de estimativa de temperatura do ar, com base em coordenadas geográficas foram utilizadas com a finalidade de estimar as temperaturas médias mensais das máximas e das mínimas para a região. Equações de regressão múltipla em função da altitude, da latitude e da longitude, foram obtidos, os coeficientes de determinação variaram...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Meteorologia Agricola; Energia na Agricultura equação de Regressão; Modelagem; SIG.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/345

Description stem profile of trees through the taper functions
Provedor de dados: 22
Autores: Nicoletti, Marcos Felipe; Machado, Sebastião do Amaral; Carvalho, Samuel de Padua Chaves e; Figueiredo Filho, Afonso; Sanquetta, Carlos Roberto.
The objective of this study was to summarize information about the use of modeling the stem profile of trees through taper functions. It is known that some factors influence the growth of trees and consequently the stem profile. Then, the taper functions are responsible to study the stem profile and its variations that affect directly in forest planning. Thus, the modeling is a tool able to describe the stem profile and conduct the forest production for the different business. Aiming to improve the estimates of forest inventory, the improvement of statistic technical of modeling in the country already provide considerable results. Examples are mixed models and multivariate modeling innovate in this segment. These approaches have been used to improve the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo florestal; Modelagem; Multiproduto; Sortimento florestal.
Ano: 2016
URL: http://e-revista.unioeste.br/index.php/scientiaagraria/article/view/13318

Estimativa do volume máximo de calda para aplicação foliar de produtos químicos na cultura de milho
Provedor de dados: 63
Autores: Basanta,Maria del Valle; Dourado-Neto,Durval; García y García,Axel.
Com o objetivo de estimar o volume de água por hectare retido na folhagem da cultura de milho para fins de quimigação (alvo folha), é proposto um modelo, tendo sido conduzido um experimento em que foi avaliada a interceptação de água pela parte aérea das plantas de milho sob diferentes lâminas de irrigação aplicadas via pivô central. Foi semeado um híbrido de milho, em três densidades, obtendo-se assim três arranjos espaciais diferentes. As avaliações foram realizadas em 3 estádios fenológicos: i) 4-5 folhas; ii) 8 folhas e iii) 14 folhas. A quantidade de água retida nas folhas das plantas foi estimada subtraindo à massa total da planta medida após a passagem do pivô, a massa de matéria seca e a água constitutiva das plantas. Para a análise estatística dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Quimigação; Irrigação; Modelagem.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162000000200014

Balance hídrico ciclico y secuencial: estimación de almacenamiento de agua en el suelo
Provedor de dados: 63
Autores: Dourado-Neto,Durval; García y García,Axel; Fancelli,Antonio Luiz; Frizzone,José Antonio; Reichardt,Klaus.
El presente trabajo tiene por objetivo presentar un modelo mecanístico para estimar el almacenamiento de agua en el suelo, con el propósito de prever el rendimiento agrícola para cultivos anuales no fotosensibles. El movimiento y la retención de agua en el sistema agrícola, son los atributos de interés en el estudio. El rendimiento agrícola depende de los procesos básicos de fotosíntesis y respiración. También, el rendimiento depende de la especie vegetal, nutrición de la planta, energia disponible, población de plantas, plantas dañinas y población de parásitos, principalmente. Además, la evapotranspiración actual también depende de los mismos atributos y procesos. Por lo tanto, la hipótesis base del modelo es que es posible estimar el rendimiento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balance hídrico; Almacenamiento de agua; Modelagem.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161999000300005

Produtividade do Panicum maximum cv. Mombaça irrigado, sob pastejo rotacionado
Provedor de dados: 63
Autores: Müller,Marcela dos Santos; Fancelli,Antonio Luiz; Dourado-Neto,Durval; García y García,Axel; López Ovejero,Ramiro Fernando.
O uso da irrigação em pastagens é uma realidade fundamentada na experiência empírica de produtores, devido à falta de bases científicas definidas sobre o assunto. O trabalho visou avaliar a produtividade do capim Mombaça (Panicum maximum Jacq. cv. Mombaça) manejado em pastejo rotacionado, sob sistema de irrigação e as principais variáveis climáticas responsáveis pelo acúmulo de massa de forragem. O experimento foi conduzido sob irrigação por aspersão tipo pivô central, de julho a dezembro de 1998, em região de cerrado (Latossolo Vermelho-Amarelo) em São Desidério, BA. Foi quantificada a massa de forragem da pastagem aos 30 dias de crescimento e antes do pastejo e desenvolvidos modelos matemáticos que relacionam a produção de forragem a variáveis...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pastagem; Irrigação; Mombaça; Modelagem.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162002000300003

Estimativa da radiação solar global diária em função do potencial de energia solar na superfície do solo
Provedor de dados: 63
Autores: Pereira,André Belmont; Vrisman,Augusto Leandro; Galvani,Emerson.
A radiação solar recebida na superfície do solo, além de sua relevância a diversas atividades humanas diárias, desempenha um papel importante no crescimento e desenvolvimento de plantas. Este trabalho teve por objetivo desenvolver e aferir um modelo de estimativa da densidade de fluxo de radiação solar global, em função do potencial de energia solar à superfície, no município de Ponta Grossa, PR, Brasil (latitude 25º13' S, longitude 50º03' W, altitude 880 m). Os valores estimados do potencial de energia solar obtidos em função de apenas uma medida realizada na passagem meridiana do sol foram confrontados com os valores medidos por um actinógrafo de placa bimetálica de Robitzsch para aqueles dias que apresentaram razão de insolação superior a 0,85. Este...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irradiância global; Densidade de fluxo; Modelagem; Radiometria solar.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162002000200002

Modelagem Sísmica via métodos das diferenças finitas: caso da bacia do Amazonas
Provedor de dados: 36
Autores: Fernandes,Lindemberg Lima; Cruz,João Carlos Ribeiro; Blanco,Claudio José Cavalcante; Barp,Ana Rosa Baganha.
Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados da modelagem sísmica em meios com fortes descontinuidades de propriedades físicas, com ênfase na existência de difrações e múltiplas reflexões, tendo a Bacia do Amazonas como referência à modelagem. As condições de estabilidade e de fronteiras utilizadas no cálculo do campo de ondas sísmicas foram analisadas numericamente pelo método das diferenças finitas, visando melhor compreensão e controle da interpretação de dados sísmicos. A geologia da Bacia do Amazonas é constituída por rochas sedimentares depositadas desde o Ordoviciano até o Recente que atingem espessuras da ordem de 5 km. Os corpos de diabásio, presentes entre os sedimentos paleozóicos, estão dispostos na forma de soleiras, alcançam...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Diferenças Finitas; Difração; Bacia do Amazonas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672009000100015

Simulação do crescimento do capim Tanzânia irrigado com base na unidade fototérmica, na adubação nitrogenada e na disponibilidade hídrica do período - doi: 10.4025/actasciagron.v33i2.4901
Provedor de dados: 1
Autores: Almeida, Alexsandro Claudio dos Santos; UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO; Mingoti, Rafael; USP; Coelho, Rubens Duarte; USP; Lourenço, Leandro Fellet; USP.
A modelagem da produção de forragem com o uso de unidades fototérmicas (UF) foi utilizada com sucesso nos capins elefante cv. Napier, Tanzânia e Brachiaria em condições ótimas de adubação e disponibilidade hídrica. Havendo a necessidade de modelos de produção de forragens para diferentes níveis de adubação e de irrigação. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é propor modelos para o capim Tanzânia (Panicum maximum Jacq. cv Tanzânia) sob diferentes lâminas de irrigação (25, 50,75, 100 e 125% da ETc) e adubação nitrogenada em diferentes localidades do Brasil, a partir de unidades fototérmicas. Os modelos foram ajustados para as doses de 0, 30, 60, 110 e 270 kg de N ha-1, doses divididas em aplicações após cada corte, com um ciclo de 35 dias de descanso....
Tipo: Pesquisa em ambiente controlado
Palavras-chave: Agronomia; Engenharia rural; Irrigação e Drenagem Otimização; Modelagem; Irrigação irrigação e drenagem Optimization; Modeling; Irrigation.
Ano: 2011
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/4901

Avaliação e desempenho de equações de estimativa do armazenamento de água no solo em um balanço hídrico climatológico decendial irrigacionista - DOI: 10.4025/actasciagron.v29i4.383
Provedor de dados: 1
Autores: Souza Filho, Jorge Luiz Moretti de; UFPR; Gomes, Siguifrid; UFPR.
O objetivo do presente trabalho é comparar a dinâmica do armazenamento de água em duas classes de textura do solo (arenoso e argiloso), na região de Ponta Grossa, Estado do Paraná, utilizando um programa que permite a simulação do balanço hídrico climatológico decendial para fins de irrigação agrícola com cinco equações de estimativa do armazenamento de água no solo. Os melhores resultados foram obtidos para os valores de armazenamento simulados para o solo argiloso (CAD = 65 mm) com as equações Potenciais de Primeira e Segunda Ordem e Co-senoidal. As equações de Braga (1982) e de Thornthwaite e Mather (1955) não apresentaram bons resultados, considerando irrigações ao longo do ano. Os cinco modelos não apresentaram diferenças significativas para balanços...
Palavras-chave: 5.03.00.00-8    Engenharia Agrícola balanço hídrico; Irrigação; Armazenamento; Modelagem; Simulação.
Ano: 2007
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/383

Validação de modelos de predição de nitrogênio uréico no leite, estimando-se o consumo individual pelo consumo do rebanho - DOI: 10.4025/actascianimsci.v28i1.666
Provedor de dados: 2
Autores: Meyer, Paula Marques; IBGE; Machado, Paulo Fernando; USP; Coldebella, Arlei; EMBRAPA; Cassoli, Laerte Dagher; ESALQ; Coelho, Karyne Oliveira; ESALQ; Rodrigues, Paulo Henrique Mazza; usp.
O objetivo deste trabalho foi validar modelos de predição de nitrogênio uréico no leite (NUL), visando contribuir para avaliação nutricional de dietas de vacas. Foram utilizadas 8.833 observações de vacas holandesas de um rebanho comercial. A produção de leite, o peso vivo, o número de dias em lactação e o número de lactações foram coletados no dia da amostragem do leite. Amostras de leite foram coletadas mensalmente para determinação da sua composição. Para a avaliação dos 3 modelos, foram medidas acurácia, precisão e robustez. O modelo 3, apesar de mais acurado (viés=-0,21 mg/dL), foi menos preciso (erro residual=5,24 mg/dL) que o modelo 2 (viés=-1,72 e erro residual=4,90 mg/dL), enquanto o modelo 1 foi o menos acurado (viés=2,93 mg/dL) e o menos preciso...
Palavras-chave: 5.04.00.00-2    Zootecnia excreção de nitrogênio; Modelagem; Uréia no leite; Utilização de proteína; Vaca leiteira.
Ano: 2006
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAnimSci/article/view/666

Caracterização dos fatores de produção e uso de modelos matemáticos para estimar sua influência sobre o consumo diário de ração e a conversão alimentar de suínos nas fases de crescimento e terminação
Provedor de dados: 45
Autores: Borges,D.S.; Agostini,P.S.; Pierozan,C.R.; Dias,C.P.; Callegari,M.A.; Novais,A.K.; Santos,R K.S.; Pereira Junior,M.; Alves,J.B.; Gasa,J.; Silva,C.A.
RESUMO O objetivo deste estudo foi identificar e quantificar os fatores de produção presentes em granjas de crescimento e terminação (CT) de suínos, em um sistema cooperativo do estado do Paraná, Brasil, e determinar a influência desses fatores no consumo diário de ração (CDR) e na conversão alimentar (CA). Foram avaliados, entre os anos de 2010 e 2013, os históricos produtivos de 538 lotes de engorda, alojados em 175 granjas comerciais, totalizando aproximadamente 404.000 animais. Foram considerados 40 fatores de produção, relacionados ao manejo, à sanidade, às instalações e aos equipamentos, à nutrição, à genética e ao ambiente. Em baias com menos de 20 suínos, o CDR diminuiu (P&lt;0,05) e a CA melhorou (P&lt;0,01). Nas baias com comedouros basculantes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Alimentação; Índices de produção; Modelagem; Produção de suínos.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352018000100263

Coeficientes alométricos das partes e dos órgãos de codornas de corte mantidas em diferentes ambientes térmicos
Provedor de dados: 45
Autores: Piedade,G.N.; Siqueira,J.C.; Bonfim,D.S.; Sousa,T.V.R.; Marzullo,Y.O.T.; Viera Filho,F.C.; Nascimento,D.C. Nagib; Bomfim,M.A.D.; Ribeiro,F.B.
RESUMO Objetivou-se comparar os coeficientes alométricos (b) que descrevem o crescimento das partes e dos órgãos de codornas de corte mantidas em diferentes ambientes térmicos. Foram utilizadas 300 codornas distribuídas em delineamento inteiramente ao acaso, com dois tratamentos (ambiente climatizado, AC) com temperatura de 26ºC e ambiente sem climatização (ASC, 32oC) e seis repetições de 25 aves. Ajustaram-se equações alométricas em função do peso em jejum (PJ) para as variáveis: peso do peito (PPEI), coxa (PCX), sobrecoxa (PSCX), asa (PASA), coração (PCOR), fígado (PFÍG), moela (PMOE) e intestino (PINT). Para comparar os “b” das partes e dos órgãos das aves mantidas nos diferentes ambientes, realizaram-se testes de paralelismo. Não houve diferença entre...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Alometria; Ambiente; Crescimento; Modelagem; Temperatura.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352018000200579

Estimação da área foliar de canola por dimensões foliares
Provedor de dados: 53
Autores: Cargnelutti Filho,Alberto; Toebe,Marcos; Alves,Bruna Mendonça; Burin,Cláudia; Kleinpaul,Jéssica Andiara.
O objetivo deste trabalho foi modelar e identificar os melhores modelos para a estimação da área foliar determinada por fotos digitais, de três híbridos de canola, em função do comprimento, ou da largura e/ou do produto comprimento vezes largura do limbo foliar. Foram conduzidos três ensaios de uniformidade com canola (Brassica napus L.), e em cada ensaio avaliou-se um dos seguintes híbridos: Hyola 61, Hyola 76 e Hyola 433. Em cada híbrido, foram coletadas 125 folhas aos 77, 84, 91 e 97 dias após a semeadura, totalizando 1.500 folhas. Nessas 1.500 folhas, foram mensurados o comprimento (C) e a largura (L), e calculado o produto do comprimento vezes a largura (C×L) do limbo foliar. Determinou-se a área foliar de cada folha, por meio do método de fotos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brassica napus L.; Fotos digitais; Modelagem; Método não destrutivo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052015000200139

Probabilidade de ocorrência de temperaturas mínimas menores que 5ºC na região do médio Paranapanema
Provedor de dados: 53
Autores: Prela-Pantano,Angélica; Rolim,Glauco de Souza; Camargo,Marcelo Bento Paes de.
Na Região do Médio Paranapanema do Estado de São Paulo ocorrem temperaturas mínimas abaixo de 5 ºC (Tmin5) de maio a setembro, com pouca ocorrência de geadas. Este estudo objetivou determinar a probabilidade de ocorrência de Tmin5 que podem ser prejudiciais à agricultura. Para tanto, foram analisados dados de 13 anos de temperaturas mínimas diárias observadas em sete localidades que fazem parte do Médio Paranapanema (Assis, Manduri, Tarumã, Palmital, Santa Cruz do Rio Pardo, Quatá e Pedrinhas Paulista). A análise dos dados foi feita em duas etapas: primeiramente, foi aplicado um teste para determinar se a série de dados existente seria suficiente para o estudo proposto e, a seguir, foram feitos ajustes à distribuição de probabilidade gaussiana,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Riscos climáticos.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052009000100030

Parametrização de modelo agrometeorológico de estimativa de produtividade do cafeeiro nas condições do Estado de São Paulo
Provedor de dados: 53
Autores: Santos,Marco Antonio dos; Camargo,Marcelo Bento Paes de.
O desenvolvimento de modelos agrometeorológicos que possibilitem a estimativa de quebra de produtividade antecipada é importante para subsidiar os programas de previsão de safras de café. Uma boa estimativa da produtividade implica utilização de modelos que considerem os efeitos ambientais aos processos fisiológicos determinantes da produção. Este trabalho teve o objetivo de modificar e parametrizar um modelo matemático agrometeorológico de monitoramento e de estimativa de quebra de produtividade do cafeeiro (Coffea arabica L.), considerando diferentes regiões do Estado de São Paulo. O modelo original se baseia apenas na penalização da produtividade potencial da cultura em função do déficit hídrico quantificado através da relação [1- (ETr/ETp)], ajustadas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Café; Produtividade; Fenologia; Modelagem; Coeficientes de sensibilidade; Deficiência hídrica; Temperatura do ar.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052006000100022

Relações radiométricas no terço superior da copa de cafeeiro
Provedor de dados: 53
Autores: Cunha,Antonio Ribeiro da; Volpe,Clovis Alberto.
Com o objetivo de obter os coeficientes de transmissão e de extinção da radiação fotossinteticamente ativa determinou-se o índice de área foliar e mediu-se a radiação fotossinteticamente ativa transmitida no terço superior da copa de cafeeiro variedade Obatã IAC 1669-20, com três diferentes alinhamentos de plantio, em função da trajetória aparente do Sol, em Jaboticabal (SP). Foram três tratamentos, com quatro repetições, no total de doze parcelas, e cada uma com cem cafeeiros; cada tratamento correspondeu a um alinhamento de plantio. O alinhamento 81º-261º, por ser o que mais se aproximava do movimento aparente do Sol desde o nascente até o poente, favoreceu um autossombreamento maior na linha, e assim, ocorre maior disponibilidade de radiação solar...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica L.; Índice de área foliar; Radiação fotossinteticamente ativa; Coeficientes de transmissão e extinção; Modelagem.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052010000200002

Resposta à vernalização de cultivares brasileiras de trigo
Provedor de dados: 53
Autores: Alberto,Cleber Maus; Streck,Nereu Augusto; Walter,Lidiane Cristine; Rosa,Hamilton Telles; Brackmann,Auri; Oliveira,Felipe Brendler; Zanon,Alencar Junior; Fagundes,Lovane Klein.
Vernalização é o processo pelo qual as plantas são induzidas a florescer através da exposição a temperaturas baixas não congelantes. Funções de resposta à vernalização foram ajustadas para caracterizar trigos de inverno, mas ainda não as foram para trigos brasileiros. Os objetivos deste trabalho foram determinar a sensibilidade à vernalização de algumas cultivares de trigo do sul do Brasil e ajustar uma função não linear de reposta à vernalização para estas cultivares. Foram aplicados oito tratamentos de vernalização (0, 7, 14, 21, 28, 35, 42 e 49 dias de vernalização) em seis cultivares de trigo (BRS Louro, BRS 177, BRS Tarumã, CEP 51, CEP 52 e Nova Era). A cultivar BRS Louro não foi responsiva aos tratamentos de vernalização, na cultivar BRS Tarumã...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum L.; Modelagem; Temperatura; Soma térmica; Emissão de folhas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052009000200029

Estimativa da área foliar de nabo forrageiro em função de dimensões foliares
Provedor de dados: 53
Autores: Cargnelutti Filho,Alberto; Toebe,Marcos; Burin,Cláudia; Fick,André Luis; Casarotto,Gabriele.
O objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo para estimar a área foliar de nabo forrageiro (Raphanus sativus L. var. oleiferus Metzg) determinada por fotos digitais, em função do comprimento, ou da largura e/ou do produto comprimento vezes largura da folha. Aos 76 dias após a semeadura, foram coletadas 557 folhas da haste principal de 92 plantas, sendo mensurados o comprimento (C) e a largura (L) de cada folha, e calculado o produto comprimento × largura (C×L). Após, determinou-se a área foliar (Y), por meio do método de fotos digitais. Do total de folhas, separaram-se, aleatoriamente, 450 folhas para a construção de modelos do tipo quadrático, potência e linear de Y em função de C, da L, e/ou de C×L. 107 folhas foram usadas para a validação dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Raphanus sativus L; Var. oleiferus Metzg; Fotos digitais; Modelagem; Método não destrutivo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052012000100008

Estimativa da área foliar da berinjela em função das dimensões foliares
Provedor de dados: 53
Autores: Hinnah,Fernando Dill; Heldwein,Arno Bernardo; Maldaner,Ivan Carlos; Loose,Luis Henrique; Lucas,Dionéia Daiane Pitol; Bortoluzzi,Mateus Possebon.
Este trabalho explora diferentes modelos não destrutivos de estimativa da área foliar de Solanum melongela L. através de medidas do comprimento (C) e largura (L) do limbo foliar. Para tanto, um cultivo de berinjela em estufa plástica foi conduzido no período de março a junho de 2007. Amostraram-se folhas de plantas em momentos aleatórios totalizando 186 folhas, sendo 98 utilizadas na estimativa dos parâmetros dos modelos e 88 para sua validação. As amostragens abrangeram amplo espectro de dimensões foliares, visando minimizar a raiz do quadrado médio do erro (RQME). Elas foram realizadas aos 71, 79, 81, 85, 92 e 99 dias após o transplante. Posteriormente obteve-se o maior número possível de discos foliares com o auxílio de um calador de 25 mm de diâmetro....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum melongela L.; Índice de área foliar; Modelagem.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052014000300001

Emissão e expansão foliar em três genótipos de tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill.)
Provedor de dados: 65
Autores: Pivetta,Carina Rejane; Tazzo,Ivonete Fatima; Maass,Guilherme Fabiano; Streck,Nereu Augusto; Heldwein,Arno Bernardo.
O objetivo deste trabalho foi estimar o filocrono na haste principal e em hastes laterais de primeira ordem e estimar a área foliar a partir do número de folhas em três genótipos de tomateiro cultivados em estufa plástica. Um experimento foi conduzido em estufa plástica na área experimental do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS. Foram utilizados três genótipos de tomate: "Kátia", "Durino" e "Emperor". O transplante das mudas com 3-4 folhas definitivas foi realizado em 31/10/2005. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com quatro repetições, compostas de duas fileiras de oito plantas. Em seis plantas de cada repetição foram realizadas observações do número de folhas na haste principal e em hastes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aparecimento de folhas; Soma térmica; Desenvolvimento vegetal; Área foliar; Modelagem.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782007000500009

Tamanho de amostra e relações lineares de caracteres morfológicos e produtivos de crambe
Provedor de dados: 65
Autores: Cargnelutti Filho,Alberto; Toebe,Marcos; Silveira,Tatiani Reis da; Casarotto,Gabriele; Haesbaert,Fernando Machado; Lopes,Sidinei José.
Os objetivos deste trabalho foram determinar o tamanho de amostra para a estimação da média de caracteres morfológicos e produtivos de crambe (Crambe abyssinica Hochst) e avaliar as relações entre esses caracteres. Foi conduzido um experimento a campo em Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul (latitude 29°42'S, longitude 53°49'W e 95m de altitude), no ano de 2008. Na colheita, foram selecionadas, aleatoriamente, 75 plantas e foram mensurados os caracteres morfológicos (altura de planta, número de rácemos por planta e comprimento médio dos rácemos por planta) e os produtivos (número de frutos por planta, número de frutos por rácemo e produtividade de grãos). Foi calculado o tamanho de amostra de cada caráter e investigada a relação entre os caracteres por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Crambe abyssinica Hochst; Planejamento experimental; Dimensionamento de amostra; Modelagem; Seleção indireta.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782010001100003

Estimação da área foliar de feijão guandu por dimensões foliares
Provedor de dados: 65
Autores: Cargnelutti Filho,Alberto; Toebe,Marcos; Alves,Bruna Mendonça; Burin,Cláudia.
O objetivo deste trabalho foi modelar e identificar os melhores modelos para a estimação da área foliar de feijão guandu, determinada por fotos digitais em função do comprimento, ou da largura e/ou do produto comprimento vezes largura do limbo do folíolo central da folha. Foram conduzidos dois experimentos com a cultura de feijão guandu. No primeiro experimento, foram realizadas coletas de 200 folhas aos 45, 52, 59, 65, 72, 79, 86, 94, 100, 106 e 114 dias após a emergência (DAE), totalizando 2.200 folhas. No segundo experimento, foi realizada uma coleta de 220 folhas aos 69 DAE. Nessas 2.420 folhas, foram mensurados o comprimento (CFC) e a largura (LFC) e calculado o produto do comprimento vezes a largura (CFC×LFC) do limbo do folíolo central. A seguir,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cajanus cajan (L.) Millsp.; Fotos digitais; Modelagem; Método não-destrutivo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015000100001

Coordenadas geográficas na estimativa das temperaturas máxima e média decendiais do ar no Estado do Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 65
Autores: Cargnelutti Filho,Alberto; Maluf,Jaime Ricardo Tavares; Matzenauer,Ronaldo.
A partir dos dados referentes à temperatura máxima média decendial (Tx) e à temperatura média decendial (Tm) do ar de 41 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, de 1945 a 1974, este trabalho teve como objetivo verificar se a Tx e a Tm podem ser estimadas em função da altitude, latitude e longitude. Para cada um dos 36 decêndios do ano, realizou-se análise de correlação e estimaram-se os parâmetros do modelo das equações de regressão linear múltipla, considerando Tx e Tm como variável dependente e altitude, latitude e longitude como variáveis independentes. Na validação dos modelos de estimativa da Tx e Tm, usou-se o coeficiente de correlação linear de Pearson, entre a Tx e a Tm estimada e a Tx e a Tm observada em dez municípios do Estado, com dados da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Matriz matemática; Regressão linear múltipla; Análise de correlação.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000900006

Modelos de determinação não-destrutiva da área foliar em girassol
Provedor de dados: 65
Autores: Maldaner,Ivan Carlos; Heldwein,Arno Bernardo; Loose,Luis Henrique; Lucas,Dionéia Daiane Pitol; Guse,Fabrício Ivan; Bortoluzzi,Mateus Possebon.
Os objetivos deste trabalho foram obter e testar modelos matemáticos de estimativa da área do limbo foliar em função das suas dimensões lineares para o girassol. Foram conduzidos dois experimentos na área experimental do departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria. As plantas de girassol foram coletadas a partir dos 27 dias após emergência (DAE). A área foliar (AF) foi determinada pelo método dos discos. Ajustaram-se modelos lineares, quadráticos, cúbicos e potenciais entre área foliar e comprimento ou largura e seus produtos (comprimento*largura), sendo eliminados os que apresentaram coeficiente de determinação menor do que 0,90. A estatística utilizada para avaliar o desempenho dos modelos foi a raiz do quadrado médio do erro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus; Modelagem; Dimensão foliar.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000500008

Estimativa da área foliar de Crambe abyssinica por discos foliares e por fotos digitais
Provedor de dados: 65
Autores: Toebe,Marcos; Brum,Betânia; Lopes,Sidinei José; Cargnelutti Filho,Alberto; Silveira,Tatiani Reis da.
A área foliar é importante na determinação do crescimento e desenvolvimento das culturas agrícolas. Assim, os objetivos do trabalho foram comparar os métodos de discos foliares e de fotos digitais na estimativa da área foliar de Crambe abyssinica e modelar a área foliar em função do comprimento (C), da largura (L) e ou do produto comprimento vezes largura (CxL) de diferentes tamanhos de folhas. Para isso, em 308 folhas, foram determinados a área foliar, o comprimento, a largura e o produto comprimento vezes largura por meio dos métodos de discos foliares e de fotos digitais. Em seguida, foram comparados os métodos por meio do coeficiente de correlação linear entre a área foliar. A seguir, em cada método, modelou-se a área foliar (Y) em função do C, da L e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Método não destrutivo; Regressão.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782010000200036

Identificação de variáveis causadoras de erro experimental na variável rendimento de grãos de milho
Provedor de dados: 65
Autores: Cargnelutti Filho,Alberto; Storck,Lindolfo; Dal' Col Lúcio,Alessandro.
Dois experimentos bifatoriais de milho (cultivar x densidade) foram conduzidos em Santa Maria - RS, usando-se o delineamento blocos ao acaso com seis repetições, durante o ano agrícola de 2000/2001. Foram avaliadas 30 cultivares de ciclo precoce e 16 de ciclo superprecoce em duas densidades de semeadura. O trabalho teve como objetivo verificar as variáveis fenológicas e morfológicas que interferem na magnitude do erro experimental do rendimento de grãos de milho. Foram estimadas a média e a variância das variáveis rendimento de grãos, número de dias até pendoamento, estatura das plantas, estatura de inserção da primeira espiga, número de plantas e número de espigas, entre as seis repetições para cada cultivar e densidade. Em cada experimento, estimaram-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precisão experimental; Análise de trilha; Modelagem; Zea mays.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782004000300009

Funções de distribuição diamétrica em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista
Provedor de dados: 65
Autores: Machado,Sebastião do Amaral; Augustynczik,Alan Lessa Derci; Nascimento,Rodrigo Geroni Mendes; Téo,Saulo Jorge; Miguel,Eder Pereira; Figura,Marco Aurélio; Silva,Luís César Rodrigues da.
Os objetivos deste estudo foram ajustar e selecionar funções de densidade probabilística que caracterizem a estrutura diamétrica desse fragmento e das espécies: Cedrela fissilis (Cedro), Luehea divaricata (Açoita Cavalo), Gochnatia polymorpha (Cambará), Sebastiania commersoniana (Branquilho) e Casearia sylvestris (Cafezeiro) de um fragmento de Floresta Ombrófila Mista com 15,24ha, localizado em Curitiba, Paraná. Para avaliar a distribuição diamétrica dessa floresta e das cinco espécies selecionadas, foram ajustadas sete funções probabilísticas para intervalos de classe de 5cm. Segundo os critérios de seleção adotados, o modelo que melhor representou a distribuição diamétrica para toda a floresta, o cedro, o cambará e o branquilho foi o de Weber; para o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribuição probabilística; Teste de aderência; Modelagem; Comparação de funções.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000800024

Crescimento em altura do pau-ferro (Astronium balansae) em reflorestamento
Provedor de dados: 65
Autores: Finger,César Augusto Guimarães; Berger,Rute; Eleotério,Jackson Roberto; Schneider,Paulo Renato.
Foi avaliado, através da técnica de análise de tronco, o crescimento em altura do pau-ferro (Astronium balansae), em reflorestamento com doze anos de idade, no município de São Sepé - RS, permitindo quantificar e descrever o crescimento cumulativo e em forma de taxas anuais médias e correntes em função da idade. Os dados de uma árvore do estrato dominante e uma do estrato dominado foram modelados através do procedimento "Stepwise" de regressão, sendo obtidas equações de alta precisão e ajuste para descrever o crescimento, o incremento médio e corrente anual da espécie. No período de tempo coberto pelos dados, o culmínio do incremento corrente em altura ocorreu aos seis anos e do incremento médio entre o oitavo e nono ano. na árvore dominante, não devendo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Astronium balansae; Altura; Incremento; Modelagem.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781998000200011

Valores críticos de densidade do solo avaliados por condições de contorno
Provedor de dados: 65
Autores: Gubiani,Paulo Ivonir; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel.
A associação irregular entre produção das culturas e densidade do solo (ρ) dificulta a aplicação da ρ para diagnóstico e manejo da compactação do solo. Com o objetivo de analisar esta problemática, este trabalho apresenta um procedimento matemático de simulação de limites de ρ por demanda hídrica e a dinâmica da resistência do solo à penetração (R) em função do tempo (t) de extração de água por evapotranspiração (E) da camada de solo ocupada pelo sistema radicular (L). Parâmetros de curvas de R e de retenção de água de um Latossolo foram utilizados nas simulações de ρ e R para diferentes condições de E, t e L. A ρ variou inversamente proporcional à E e t e diretamente proporcional à L. A equação para cálculo da ρ possibilitou, também, calcular a densidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Evapotranspiração; Modelagem; Manejo do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014000600007

Predição da produtividade da cultura do milho utilizando rede neural artificial
Provedor de dados: 65
Autores: Soares,Fátima Cibele; Robaina,Adroaldo Dias; Peiter,Marcia Xavier; Russi,Jumar Luis.
Esta investigação visa avaliar o desempenho de redes neurais artificiais na predição da produtividade da cultura do milho, no município de Jaguari, região Central do Estado do Rio Grande do Sul, com base em variáveis morfológicas da cultura. Para treinamento e validação das redes neurais, foram utilizados dados publicados por SOARES (2010). Foram testadas diversas redes neurais do tipo perceptron, multicamadas com algoritmo backpropagation otimizado (Levenberg-Marquardt). Elas tiveram como variáveis na camada de entrada: índice de área foliar; matéria verde total; altura de planta; e no de planta m-2. Na camada de saída: produção de grãos. Cada arquitetura foi treinada 10 vezes, escolhendo-se, ao final do treinamento, aquela com menor erro relativo médio e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Inteligência artificial; Produção; Zea mays FL.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015001101987

Coeficiente de cultura do meloeiro irrigado com água salina estimado por modelo matemático
Provedor de dados: 65
Autores: Maia,Celsemy Eleutério; Morais,Elís Regina Costa de.
O coeficiente de cultura (Kc) do melão é importante para estimar a necessidade de água e para manejar eficientemente a irrigação. Com este trabalho objetivou-se avaliar um modelo matemático para estimar o Kc do meloeiro, em função dos dias após o plantio. O modelo matemático avaliado estimou, satisfatoriamente, os valores do coeficiente de cultura, porém as épocas de maior Kc não variaram com os tratamentos, mas alteraram os valores de Kc máximo e a taxa de crescimento absoluta máxima. Verificou-se também correlação positiva entre a época de Kc máximo com os valores de Kc máximo, a época da taxa de crescimento absoluta máxima e com a taxa de crescimento absoluta máxima, como também entre os valores de Kc máximo com a época de taxa de crescimento absoluto...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Salinidade; Mulching.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000500011

Modelo harmônico para a estimativa da temperatura do ar média mensal em diferentes locais do Estado do Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 65
Autores: Cargnelutti Filho,Alberto; Matzenauer,Ronaldo; Maluf,Jaime Ricardo Tavares; Radin,Bernadete.
O objetivo deste trabalho foi ajustar o modelo harmônico para a estimativa da temperatura do ar média mensal em 37 locais do Estado do Rio Grande do Sul, com os dados do período de 1931 a 2000. Em cada local, os dados de 1931 a 1990 (60 anos) foram utilizados para estimar os coeficientes do modelo harmônico, e os dados de 1991 a 2000 (10 anos), para a validação do modelo. Foram testadas a normalidade e homogeneidade de variâncias, estimadas tendências e incorporadas aos modelos harmônicos construídos com base nas ondas anual e semestral. Coeficientes linear, angular, de correlação linear de Pearson e de determinação, raiz do quadrado médio do erro e índices de WILLMOTT (1981) e de CAMARGO &amp;amp; SENTELHAS (1997) foram utilizados para validação dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Série temporal; Modelagem; Regressão periódica.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782010000900006

Modelagem aplicada aos processos digestivos e metabólicos do suíno
Provedor de dados: 65
Autores: Lovatto,Paulo Alberto; Sauvant,Daniel.
Esse estudo bibliográfico descreve os princípios mais importantes da modelagem aplicada aos processos digestivos e metabólicos do suíno. Essa forma de modelagem se apóia, sobretudo, em dois princípios matemáticos: a linearidade e a não-linearidade, sendo representada essencialmente pelas leis de ação de massa e de Michaelis-Menten, respectivamente. Os modelos foram classificados em explicativos, temporais e paramétricos. Os explicativos descrevem a forma de integração do conhecimento, podendo ser empíricos ou mecânicos. Os temporais definem a forma de integração do conhecimento em função do tempo, podendo ser estáticos ou dinâmicos. Os paramétricos associam os parâmetros temporais e explicativos, podendo ser deterministas ou estocásticos. Os modelos de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Suíno; Crescimento; Modelagem; Nutrição.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782001000400017

Equações de estimativa da fitomassa da parte aérea da alface
Provedor de dados: 65
Autores: Caron,Braulio Otomar; Manfron,Paulo Augusto; Lúcio,Alessandro Dal'Col; Schmidt,Denise; Medeiros,Sandro Luis Petter; Bonnecarrère,Reinaldo Antonio Garcia; Dourado Neto,Durval.
O objetivo deste trabalho foi identificar equações de regressão que expressem o acúmulo de fitomassa a partir de variáveis meteorológicas e índices de crescimento da cultura, com a finalidade de avaliar o crescimento da alface cultivada em estufa plástica e a campo, em diferentes épocas do ano. No estudo, foi utilizada a cultivar "Regina". As variáveis meteorológicas determinadas foram a temperatura, a umidade relativa média do ar e a radiação solar fotossinteticamente ativa acumulada. Os índices de crescimento da alface utilizados foram a fitomassa seca e o índice de área foliar. Independentemente da época do ano, os resultados evidenciaram que as equações de regressão simples, utilizando as variáveis índice de área foliar ou radiação solar...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cultivo protegido; Crescimento; Modelagem.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782007000500005

Modelo Century de dinâmica da matéria orgânica do solo: equações e pressupostos
Provedor de dados: 65
Autores: Leite,Luiz Fernando Carvalho; Mendonça,Eduardo de Sá.
A modelagem de processos biológicos tem por objetivos o planejamento do uso da terra, o estabelecimento de padrões ambientais e as estimativas dos riscos reais e potenciais das atividades agrícolas e ambientais. Diversos modelos têm sido criados nos últimos 25 anos. Century é um modelo mecanístico que analisa em longo prazo a dinâmica da matéria orgânica do solo e de nutrientes no sistema solo-planta em diversos agroecossistemas. O submodelo de matéria orgânica do solo possui os compartimentos ativo (biomassa microbiana e produtos), lento (produtos microbianos e vegetais, fisicamente protegidos ou biologicamente resistentes à decomposição) e passivo (quimicamente recalcitrante ou também fisicamente protegido) com diferentes taxas de decomposição. Equações...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carbono; Compartimentos; Modelagem; Textura do solo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782003000400015

Dietas ajustadas para suínos através do modelo InraPorc®: desempenho, características de carcaça e impacto econômico
Provedor de dados: 65
Autores: Rossi,Carlos Augusto Rigon; Lovatto,Paulo Alberto; Lehnen,Cheila Roberta; Fraga,Bruno Neutzling; Lovato,Gustavo Dias; Ceron,Marcos Speroni.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho animal, as características de carcaça e os custos para suínos alimentados com dietas ajustadas, para condições brasileiras, através do modelo InraPorc®. Foram utilizados 36 suínos castrados e 36 fêmeas, nas fases de crescimento e terminação, em um delineamento inteiramente casualizado. Os tratamentos foram dietas controles e dietas ajustadas para machos e fêmeas. O programa alimentar e o perfil animal foram adicionados ao modelo para parametrização e definição das estratégias nutricionais e alimentares nas dietas ajustadas. O desempenho e as características de carcaça não foram influenciados pelos tratamentos. O custo médio de alimentação para os animais que receberam a dieta controle foi 3,4% e 2,4%...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aminoácidos; Energia metabolizável; Modelagem.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013000400020

Eficiência do modelo ceres-maize na predição da produtividade de milho em áreas com presença de variabilidade espacial
Provedor de dados: 64
Autores: Hurtado,Sandro Manuel Carmelino; Paglis,Carlos Maurício; Von Pinho,Renzo Garcia.
Modelos são utilizados para a simulação do crescimento de plantas como ferramentas na otimização das práticas de manejo, bem como para estimar produtividades. Com este estudo objetivou-se testar a eficiência do modelo CERES-maize na estimação da produtividade de milho, em função da variabilidade espacial presente na área. Foram instaladas no Campus da UFLA parcelas experimentais em áreas variáveis segundo o teor de saturação por bases (V%), ao ter-se mostrado decisivo nas observações realizadas. Também foram obtidos dados de temperaturas máxima e mínima, precipitação e radiação solar; dados de solo nas camadas de 0-27, 27-45, 45-68 68-80 e 80-100 cm; dados de manejo da cultura do milho, e estimados os parâmetros genéticos do híbrido utilizado. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; DSSAT; Zea mays L.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542005000600008

Desidratação da polpa de tamarindo pelo método de camada de espuma
Provedor de dados: 64
Autores: Silva,Adriano Sant'ana; Gurjão,Kátia Cristina de Oliveira; Almeida,Francisco de Assis Cardoso; Bruno,Riselane de Lucena Alcântara; Pereira,Walter Esfrain.
Objetivou-se, no presente trabalho, estudar a cinética de secagem da polpa de tamarindo pelo método de camada de espuma (foam-mat), a 50, 60, 70 e 80 ºC, e avaliar o efeito dessas temperaturas no teor de ácido ascórbico, acidez total titulável e na cor, expressa pelo parâmetro luminosidade (L*) matiz (hº). Para a representação dos dados experimentais da secagem, três modelos matemáticos de camada fina foram aplicados adotando-se como critérios de seleção o coeficiente de determinação (R²) e o desvio quadrático médio (DQM). De acordo com os resultados obtidos, tem-se que a temperatura é um fator determinante no processo de desidratação e que o modelo de Midilli e Kucuk foi o que melhor representa o comportamento das curvas de desidratação. Os melhores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Conservação; Secagem; Tamarindo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000600032