Data/hora: 01/06/2024 07:47:50

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Análise energética na produção de feno de Cynodon dactylon (L.) Pers	
Autores: 	Campos,Alessandro T.; Saglietti,José R. C.; Campos,Aloísio T.; Bueno,Osmar C.	
Data: 	2005-08-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Estruturas e equipamentos; Eficiência energética; Sustentabilidade da agricultura.	
Resumo: 	O objetivo do trabalho foi caracterizar o consumo de energia na implantação, condução, fenação e armazenamento, assim como a eficiência energética do Cynodon dactylon (L.) Pers, em sistema intensivo de produção de leite, na região de Coronel Pacheco - MG, sendo utilizados dados coletados pela Embrapa Gado de Leite, em média de sete anos. Para o levantamento dos componentes da matriz, foram utilizados coeficientes energéticos preconizados por autores especializados. A energia direta, relativa aos insumos, teve maior participação que a indireta, sendo os percentuais encontrados de 94,69 e 5,31, respectivamente. O principal consumidor de energia indireta foi o trator, por acionar todos os equipamentos tratorizados, seguido do equipamento de irrigação. A eficiência energética, de 4,18, foi considerada favorável, demonstrando sustentabilidade do agroecossistema. A maioria da energia direta utilizada foi derivada de petróleo, na forma de combustível. Houve, ainda, grande consumo de outro derivado de petróleo, o fertilizante, principalmente na forma de nitrogênio (28,89% do total).	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000200008	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162005000200008	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.25 n.2 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess