Data/hora: 01/06/2024 07:48:27

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Ambiente acústico e aéreo em galpão comercial para poedeiras Dekalb Brown cercados por tela PEAD	
Autores: 	Lourençoni,Dian; Yanagi Junior,Tadayuki; Campos,Alessandro T.; Oliveira,Daniela D.; Lima,Renato R. de.	
Data: 	2015-09-01	
Ano: 	2015	
Palavras-chave: 	Biosseguridade; Ruído; Amônia; Dióxido de carbono.	
Resumo: 	RESUMODevido às ocorrências dos vírus de influenza aviária (H5N1 e H7N2), estudos relacionados à biosseguridade têm sido intensificados em que uma das soluções discutidas é o uso de tela para cercar a área dos galpões evitando o contato das galinhas poedeiras alojadas com outras aves. Neste contexto objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar e comparar a utilização de tela para cercar o perímetro de um galpão visando à criação de galinhas poedeiras, sobre o ambiente acústico e aéreo no interior da instalação. Esta pesquisa foi realizada em um galpão comercial do tipo californiano para criação de galinhas poedeiras da linhagem Dekalb Brown. Metade da área do galpão foi cercada por tela de polietileno de alta densidade (PEAD) e a outra metade foi mantida totalmente aberta. Os níveis de ruído, concentração de amônia (NH3) e concentração de dióxido de carbono (CO2) foram mensurados durante 22 semanas. O uso de tela PEAD aumentou o nível de ruído e as concentrações de NH3 e de CO2 no interior da instalação; entretanto, esses valores foram inferiores àqueles que oferecem riscos à saúde das aves e dos trabalhadores.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000900882	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/1807-1929/agriambi.v19n9p882-886	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.19 n.9 2015	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess