Data/hora: 19/05/2024 01:27:31

Provedor de dados: 	107	
País: 	Brazil	
Título: 	ANÁLISE DO COEFICIENTE E O DESEMPENHO DO IRRIGÂMETRO E A INFLUÊNCIA DOS ELEMENTOS DO CLIMA NA ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO	
Autores: 	Ednaldo Miranda Oliveira; UFV; Rubens Alves Oliveira; UFV; Gilberto Chohaku Sediyama; UFV; Paulo Roberto Cecon; UFV; Luis César Dias Drumond; UFV-CRP.	
Data: 	2011-09-01	
Ano: 	2011	
Palavras-chave: 	Recursos Hídricos e Ambientais Agricultura irrigada; Manejo da irrigação; Estimativa da evapotranspiração.	
Resumo: 	Na Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, MG, foi desenvolvido um aparelho evapopluviométrico denominado Irrigâmetro, que possibilita medir a lâmina evapotranspirada, fornecendo, diretamente, o momento de irrigar e o tempo de funcionamento ou a velocidade de deslocamento de um sistema de irrigação. Nesta pesquisa, os objetivos foram: (a) determinar o coeficiente do Irrigâmetro (KI), mensalmente, nas alturas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cm do nível de água no evaporatório; (b) avaliar o desempenho do Irrigâmetro para estimar a evapotranspiração nas condições do Alto Paranaíba-MG, nos meses de agosto de 2008 a maio de 2009; e (c) analisar mensalmente os efeitos das interações dos elementos meteorológicos na evapotranspiração de referência, estimada utilizando-se o Irrigâmetro quando operado com diferentes alturas do nível de água no evaporatório. O experimento foi montado em delineamento inteiramente casualizado com seis tratamentos e três repetições. Os níveis de água no evaporatório indicados para estimar a evapotranspiração de referência foram de 4,1; 4,0; 3,6; 3,8; 3,3; 3,0; 2,5; 3,3; 3,0 e 2,9 cm para os meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, respectivamente. Pela análise de trilha, os elementos climatológicos que apresentaram maior correlação com a estimativa da evapotranspiração do Irrigâmetro foram a umidade relativa, para os meses de agosto e janeiro, temperatura mínima e umidade relativa, para o mês de setembro, temperatura máxima e umidade relativa, para o mês de outubro, e temperatura mínima, para o mês de maio.	
Tipo: 	Artigo Avaliado por Pares	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/131	
Editor: 	Universidade Federal de Viçosa - UFV	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture; Vol. 19, No 4 (2011); 348-360	
Fonte: 	Os artigos submetidos e publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Comitê Editorial. A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores. As provas finais não serão enviadas aos autores. Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da revista Engenharia na Agricultura, ficando sua reimpressão total ou parcial, sujeita a autorização expressa da direção da REVENG. Deve ser consignada a fonte de publicação original. Os originais não serão devolvidos aos autores. As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.